공사비산정기준 심의위원회 종합심의자료

2010년 하반기

건설공사 실적공사비

적용 공종 및 단가(안)

2010. 07.

국  토  해  양  부

한국건설기술연구원

□  목	차  □

제1장 총칙

제2장 토목공사 실적공사비 적용 단가

제3장 건축공사 실적공사비 적용 단가

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용 단가

제5장 항만공사 실적공사비 적용 단가

제6장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수

제1장 총칙

제1장 총칙

<총칙 - >

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「예정가격 작성기준(회계예규 2200.04-160-6)」제38조제4항, 「실적공사비및표준품셈관리규정(국토해양부 훈령 제360호)」제9조제3항에 의하여 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는  기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 실적공사비는 본 자료집을 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 제시된 실적단가는 건설공사의 대표적이고 보편적인 공종을 기준한 것으로, 제시된 공종의 단가정의 등이 현장여건 및 작업조건 등과 일치하지 않는 경우에는 (3)에 의해 할증을 하거나 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3)  시공규모 또는 현장조건 및 작업조건 등에 따라 실적단가의 할증이 필요한 경우 세부공종별 실적단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 다음 각호의 할증을 적용하고, 기타 할증이 필요한 경우는 표준품셈 “제1장 적용기준” 중 “1-16 품의 할증”을 따른다.

①  근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따라 노무비를 할증

②  군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 노무비를 20%까지 할증

③  도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 노무비를 50%까지 할증

④  PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 노무비를 25%까지 할증

⑤  다음의 지세별 구분에 따라 노무비를 할증

지세구분	할증율
야산지	25%
번화가	2차선도로 30%
	4차선도로 25%
	6차선도로 20%
주택가	15%

※ 지세구분 내역표

지구 구분		평 탄 지	야 산 지	산 악 지
지 형		평지 또는 보통 야산으로 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지 세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이	해발	100m 미만	300m 미만	400m 미만
기준	표고	50m 미만	150m 미만	200m 미만
통행 조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완 만 양 호	대로(무) 완 급 불 편	대소로(무) 극 급 극히불량
자연 환경	지세 수목 기상	양 호 소수 또는 소목 보 통	불 편 보통 또는 약간울창 불 편	불 량 울 창 불 편
기타 조건	교통편 숙소 통신 인력동원	차도에서 500m 이내 편 리 〃 〃	차도에서 1km이내 불 편 〃 〃	차도에서 1km이상 극히 불편 불 가 〃

⑥ 다음의 고소작업에 따라 노무비를 할증

구분	높이	할증율
비계틀 불사용	5m미만	0%
	5～10m	20%증
	10～15m	30%증
	15～20m	40%증
	20～30m	50%증
	30～40m	60%증
	40～50m	70%증
	50～60m	80%증
	60m이상	매 10m 증가마다 10%씩 증
비계틀 사용	10m이상	10%증
	20m이상	20%증
	30m이상	30%증
	50m이상	40%증
	70m이상	매 10m 증가마다 10%씩 증

⑦ 지하 4m이하 작업의 경우 노무비의 10%할증

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 실적공사비 단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 등이 포함된 것을 원칙으로 한다.

제2장 토목공사 실적공사비 적용단가

<토목 - >

A. 공통공사	1

C. 지반개량공사	9

D. 토공사	11

E. 현장타설 콘크리트공사	32

G. 관공사	44

H. 배수공사	56

I.  강구조공사	67

J.  말뚝공사	69

K. 교량공사	73

L. 도로 및 포장공사	77

N. 터널공사	131

O. 하천 및 항만공사	132

Q. 기타공사(1)	134

R. 기타공사(2)	135

대분류 A	공 통 공 사

■ AA12* 흙쌓기 및 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA120.10000	흙쌓기 및 헐기	-	m3	1,151	24%

【단가정의】

① 이 단가는 가설도로 축조를 위한 흙쌓기 및 헐기비용을 포함한다.

② 흙의 다짐 및 운반비용은 제외한다.

■ AA21*(AA28**) P.P마대 쌓기 및 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA210.90000	p,p마대 쌓기 및 헐기	45×70cm	m2	34,987	89%

【단가정의】

① 이 단가는 흙을 기준으로 한 것이며, P.P(Poly Propylene)마대의 제작 및 쌓기, 헐기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 조수 및 유수의 영향이 있는 곳에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

■ AA22* 가도수로 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA220.20000	가도수로 설치	-	m	938	9%

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치전에 임시 도수로의 역할 및 비탈면 유실방지를 위한 비용으로 재료비(P.E필름, T=0.1mm W=1.8m), 설치비 및 철거비를 포함한다.

■ AA22*(AA22**) 물푸기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA220.50000	물푸기	-	hr	4,320	41%

【단가정의】

① 이 단가는 양수기(펌프의 토출 및 흡입구경 ∅150mm)의 손료, 운반 및 설치(목도운반)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AD24*(AA28**) 토공규준틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD240.31000	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)	27,421	93%
AD240.32000	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)	29,640	88%

【단가정의】

① 이 단가는 토공규준틀 설치에 필요한 재료비 및 제작, 가설, 철거(해체)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA27* 낙하물 방지공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA270.02000	낙하물 방지공	비계목	m2	4,572	75%

【단가정의】

① 이 단가는 기준비계를 이용하여 낙하물 방지망을 설치하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 비계목(L=3.6m), 아연도금 철망(#21), 발, 못, 철선등 재료비 및 설치비를 포함한다.

③ 설치 높이는 7m이내일 때를 기준으로 한 것이다.

■ AA27* 낙하물 방지공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA270.02100	낙하물 방지공	강관(12개월)	m2	8,028	39%

【단가정의】

① 이 단가는 강관비계를 이용하여 낙하물 방지망을 설치하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 강관(∅48.6mm×2.4mm), 브라켓, 철선, 클램프, 낙하물방지망등 재료비  및 설치비를 포함한다.

③ 낙하물방지망(그물망)은 합성섬유재(폴리에틸렌)에 준하며, 구조물 첫 단(지상으로부터 약8m)에 설치하는 것을 기준으로 한다.

④ 낙하물방지망 설치에 필요한 타워크레인 또는 크레인경비는 제외한다.

■ AA31*(AA31**) 강관비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA310.10000	강관비계	3개월이하	m2	9,855	89%
AA310.20000	강관비계	3개월초과 ～ 6개월이하	m2	10,675	83%
AA310.01100	강관비계다리	3개월이하	m	29,436	78%

【단가정의】

① 이 단가에는 강관비계 설치에 소요되는 재료비, 조립비 및 철거비 등이 포함된다.

② 강관비계의 직경은 48.6mm, 설치높이는 30m이내를 기준한 것이다.

■ AA32*(AA32**) 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA320.01000	목재동바리	1회	공m3	29,338	93%
AA320.22000	목재동바리	4회	공m3	26,413	96%
AA320.11100	강관동바리	암거용(3개월)	공m3	8,062	97%
AA320.11200	강관동바리	암거용(6개월)	공m3	8,267	95%
AA320.21100	강관동바리	교량용(3개월)	공m3	21,424	97%
AA320.21200	강관동바리	교량용(6개월)	공m3	22,164	95%
AA320.51000	강관동바리	수평연결재 (3개월)	m2	3,339	83%
AA320.52000	강관동바리	수평연결재 (6개월)	m2	3,954	74%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.

③ 강관동바리 수평연결재는 1단설치에 준한다.

■ AD42*(AD24**) 시공측량말뚝

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD424.10000	시공측량말뚝	5cm×5cm×30cm	nr(개소)	604	79%

【단가정의】

① 이 단가에는 시공측량말뚝의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ AE11* H파일 항타 및 항발 / 진동식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE110.10300	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=3m이하	본	36,042	53%
AE110.10500	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=5m이하	본	42,690	52%
AE110.10800	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=8m이하	본	52,045	51%
AE110.11000	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=10m이하	본	62,562	50%
AE110.20300	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=3m이하	본	27,971	42%
AE110.20500	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=5m이하	본	31,244	42%
AE110.20800	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=8m이하	본	35,994	42%
AE110.21000	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=10m이하	본	40,897	42%

【단가정의】

① 이 단가는 진동식파일 해머에 의해 H파일을 항타 또는 항발하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발전비, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 소운반용 보조크레인 사용비용

④ 항타 또는 항발시 적용기준은 다음에 준한다.

- 파일근입장(ℓ) : 각 규격별 길이

- 토질 : 사질토 및 역질토

- 파일크기(H) : 300×300

- 작업조건은 다음의 장애요인중 2항목 이하에 해당하는 경우에 준함

no	조건	비고
1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약
2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워넣기등에 충분한 넓이 부족
3	비계 상황에 따라 작업에 미치는 정도	연약지반등에 있어서 비계의 양부
4	시공규모	시공수량 50본 미만

■ AE13* 토류판 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE300.10300	토류판 설치 및 철거 (T=6cm)	3개월미만	m2	22,952	57%
AE300.10600	토류판 설치 및 철거 (T=6cm)	3개월이상 ~6개월미만	m2	27,718	47%
AE300.11200	토류판 설치 및 철거 (T=6cm)	6개월이상 ~12개월미만	m2	30,578	42%
AE300.20300	토류판 설치 및 철거 (T=8cm)	3개월미만	m2	26,401	50%
AE300.20600	토류판 설치 및 철거 (T=8cm)	3개월이상 ~6개월미만	m2	32,370	40%
AE300.21200	토류판 설치 및 철거 (T=8cm)	6개월이상 ~12개월미만	m2	41,143	36%
AE300.00300	토류판 설치 및 철거 (T=10cm)	3개월미만	m2	38,731	42%
AE300.00600	토류판 설치 및 철거 (T=10cm)	3개월이상 ~6개월미만	m2	43,093	33%
AE300.01200	토류판 설치 및 철거 (T=10cm)	6개월이상 ~12개월미만	m2	57,021	29%
AE300.30300	토류판 설치 및 철거 (T=12cm)	3개월미만	m2	38,095	40%
AE300.30600	토류판 설치 및 철거 (T=12cm)	3개월이상 ~6개월미만	m2	42,291	31%
AE300.31200	토류판 설치 및 철거 (T=12cm)	6개월이상 ~12개월미만	m2	57,517	27%

【단가정의】

① 이 단가는 지하 터파기용 흙막이 공사시 토류판 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 재료의 할증, 공구손료, 소운반, 뒷채움 비용을 포함한다.

③ 토류판 설치규격은 다음 준한다.

토류판	규격
토류판 설치 및 철거(T=6cm)	육송, 60×150×2,000
토류판 설치 및 철거(T=8cm)	육송, 80×150×2,000
토류판 설치 및 철거(T=10cm)	육송, 100×150×2,000
토류판 설치 및 철거(T=12cm)	육송, 120×150×2,000

■ AE14* 쉬트파일 항타 및 항발 / 진동식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE141.40110	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=11m이하	본	87,030	40%
AE141.40140	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=13m이하	본	109,726	34%
AE141.40170	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=16m이하	본	130,313	34%
AE141.40200	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=20m이하	본	150,902	34%
AE141.30050	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=5m이하	본	39,527	42%
AE141.30080	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=8m이하	본	60,517	42%
AE141.30110	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=11m이하	본	80,146	40%
AE141.30140	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=13m이하	본	113,016	34%
AE141.30170	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=16m이하	본	133,982	34%
AE141.30200	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=20m이하	본	154,943	34%
AE146.40150	쉬트파일 항발 (진동식)	Type4, ℓ=15m이하	본	51,345	40%
AE146.40180	쉬트파일 항발 (진동식)	Type4, ℓ=18m이하	본	61,748	34%
AE146.30150	쉬트파일 항발 (진동식)	Type3, ℓ=15m이하	본	53,965	40%
AE146.30180	쉬트파일 항발 (진동식)	Type3, ℓ=18m이하	본	64,255	34%

【단가정의】

① 이 단가는 진동식 진동파일 해머에 의해 쉬트파일(강널말뚝)을 육상에서 항타 또는 항발하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발전비, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 소운반용 트럭크레인 사용비용

- 전기 용접에 소요되는 비용

- 직선형 기준틀 제작 및 사용비용

- 쐐기형 쉬트파일 제작 및 사용비용

④ 항타 또는 항발시 적용기준은 다음에 준한다.

- 항타길이(ℓ) : 각 규격별 길이

- 토질 : 점성토

- 쉬트파일 규격은 다음에 준한다.

규격	비고
쉬트파일 Type3	400 × 150 × 13
쉬트파일 Type4	400 × 170 × 15.5

- 작업조건은 다음의 장애요인중 1항목 이하에 해당하는 경우에 준함

no	조건	비고
1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약
2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워넣기등에 충분한 넓이 부족
3	시공규모	시공수량 100본 미만

■ AE16* H-Beam 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE160.00030	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	3m미만	본	121,352	60%
AE160.00050	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	3-5m이하	본	135,280	60%
AE160.00080	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	6-8m이하	본	159,947	60%
AE160.00110	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	9-11m이하	본	169,210	60%
AE160.00150	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	12-14m이하	본	207,240	60%
AE160.00190	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	15-18m이하	본	228,712	61%

【단가정의】

① 이 단가는 H-Beam(H=300~500)의 설치 및 철거에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

대분류 C	지반개량 공사

■ CG11*(CG12**) 보강토블록 쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG110.20000	보강토블록 쌓기	최상단블록(캡형)	m2	166,807	20%
CG110.10000	보강토블록 쌓기	일반블록(표준형)	m2	131,885	42%

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 블록쌓기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 블록의 구입 및 운반비, 블록쌓기에 소요되는 설치비 및 잡재료비등이 포함된다.

■ CG11* 보강토 옹벽 / 그리드

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG110.30500	그리드	4T	m2	10,343	13%
CG110.31000	그리드	6T	m2	11,339	11%
CG110.32000	그리드	8T	m2	14,195	9%
CG110.33000	그리드	10T	m2	16,619	8%

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 그리드의 구입, 운반, 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 그리드의 규격은 아래에 준한다.

규격	특성	인장강도
4T	강성그리드	40kn/m
6T	강성그리드	60kn/m
8T	강성그리드	80kn/m
10T	강성그리드	100kn/m

③ 터파기, 기초콘크리트 타설, 속채움, 뒷채움, 다짐, 마감면 정리에 소요되는 비용은 제외한다.

■ CG11* 보강토옹벽 / 보강토 부설 및 다짐 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG110.40100 신규	보강토 부설 및 다짐	-	m3	4,178	54%

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토 옹벽의 시공시 보강토 부설, 고르기 및 다짐에 소요되는 비용을 포함한다.

■ CG12* 보강토옹벽 / 패널식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG120.10150 신규	보강토옹벽/패널식	-	m2	242,886	18%

【단가정의】

① 이 단가는 보강토옹벽 시공에 소요되는 패널설치, 버팀목 제작/설치, 패널배면의 흙 고르기비용을 포함한다.

② 패널, 섬유보강재(보강띠), 빗장고리, 채움재, 앵커철근등 재료비와 재료의 운반 및 설치에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

③ 패널규격은 일반형 PC패널(1.5m×1.5m)에 준한다.

대분류 D	토 공 사

■ DA10*(DA10**) 벌개제근공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA100.00000	벌개제근공	-	m2	213	100%

【단가정의】

① 이 단가는 깍기부 및 쌓기부의 수목뿌리를 뽑는 비용(벌목제외)으로, 입목본수도는 50～60%, 수경 10～20㎝의 침엽, 잡목, 활엽 등을 기준으로 한다.

② 다만, 소각비용 등이 요구되는 경우는 별도로 계상하여야 하며, 가로수 제거에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DA2** 벌목

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA210.10000	벌목	5m미만	m2	387	91%
DA220.20000	벌목	5～8m미만	m2	484	91%
DA230.30000	벌목	8m이상	m2	655	91%

【단가정의】

① 이 단가는 나무베기, 잔가지정리, 집재를 위한 나무자르기, 집목(집재거리100m이내)에 소요되는 비용을 포함한다.

② 뿌리뽑기에 소요되는 비용은 제외한다.

■ DB***(DB10**) 표토제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB100.00000	표토제거/답구간	T=20cm	m2	256	35%
DB200.00000	표토제거/답외구간	T=20cm	m2	150	27%

【단가정의】

① 이 단가는 토피 20cm까지의 표토를 장비로 제거하는 비용이다.

② 제거된 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재 및 운반비용은 흙운반에서 계상된다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC110.12000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	130,617	88%
DC110.22000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	159,116	86%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC110.11000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	80,936	84%
DC110.21000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	92,939	84%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC110.10000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	28,912	57%
DC110.20000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	35,647	55%

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 철근 콘크리트를 철거하는 비용으로 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC120.12000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	69,240	88%
DC120.22000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	69,240	84%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC120.11000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	39,441	83%
DC120.21000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	48,620	78%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC120.10000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	15,658	47%
DC120.20000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	20,645	45%

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 무근 콘크리트를 철거하는 비용으로  소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2**(DC2***) 기존구조물 철거/ 기존포장 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC210.10000	콘크리트포장 깨기	T=30cm미만	m3	24,753	72%
DC220.10000	아스팔트포장 깨기	T=30cm미만	m3	28,524	69%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로의 포장을 철거하기 위한 기계깨기 비용으로 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 적재비 및 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2**(DC2***) 기존구조물 철거/ 포장 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC220.20000	포장절단/아스팔트	-	m	1,561	55%
DC210.20000	포장절단/콘크리트	-	m	1,703	56%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 포장깨기를 위해 절단하는 비용이며, 기계사용료 및 물운반비용을 포함한다.

② 이 단가의 절단깊이는 1차절단(50-75mm)을 기준한 것이다.

■ DC23*(DC23**) 기존구조물 철거/ 보도블록(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC230.00000	보도블록	-	m2	1,684	100%

【단가정의】

① 이 단가는 기존보도블럭 포장의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC31*(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC310.90000	석축헐기	찰쌓기	m2	36,271	95%
DC320.90000	석축헐기	메쌓기	m2	19,219	96%

【단가정의】

① 이 단가는 석축의 철거 비용으로 인력깨기와 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 브레이커등 기계장비의 사용시는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DC31*(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC310.50000	석축헐기	찰쌓기	m2	21,602	84%
DC320.50000	석축헐기	메쌓기	m2	12,945	81%

【단가정의】

① 이 단가는 석축의 철거 비용으로 인력깨기 50%, 기계깨기 50%로 구성되며, 기계사용료 및 소운반등 제비용을 포함한다.

■ DC3**(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC310.00000	석축헐기	찰쌓기	m2	9,190	43%
DC320.00000	석축헐기	메쌓기	m2	6,768	50%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 석축(찰쌓기, 메쌓기)의 철거 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용이 포함된다.

■ DC4**(DC4***) 기존구조물 철거/ 파이프 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC410.00000	파이프 깨기	D=300mm이하	m	630	45%
DC420.00000	파이프 깨기	D=300~500mm	m	847	44%
DC430.00000	파이프 깨기	D=500mm초과	m	2,294	44%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 파이프의 철거에 소요되는 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용등이 포함되며 철거한 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재, 운반 및 적하 비용은 제외한다.

■ DC72*(DC72**) 기존구조물 철거/ 가드레일(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC720.10000	가드레일 철거	-	m	5,495	100%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 가드레일의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC80*(DC79**) 건설폐기물 파쇄

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC800.00000	건설폐기물 파쇄	100mm	m3	5,442	20%

【단가정의】

① 이 단가는 재활용이 가능한 건설폐기물(콘크리트, 아스콘등)의 파쇄 비용으로 파쇄에 필요한 크라샤 투입 및 크라싱 비용이 포함된다.

② 기존 구조물의 철거비용과 건설폐기물의 크랴샤 설치장까지 운반비용은 제외한다.

■ DC90*(OH70**) 호안블록 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC900.10000	호안블록헐기	-	m2	960	79%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 호안블록 헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DC90*(OH70**) 돌망태 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC900.20000	돌망태헐기	-	m2	1,458	65%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 돌망태헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DD***(DD****) 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD100.10000	흙깎기공/토사	중규모이하	m3	881	35%
DD100.20000	흙깎기공/토사	대규모	m3	651	28%
DD200.00000	흙깎기공/리핑암	-	m3	1,267	29%

【단가정의】

① 이 단가에는 도쟈, 리퍼 등 장비에 의한 깍기비용, 작업중의 배수관리 및 도쟈 운반거리 20m 이하에 대한 집토, 운반 등의 비용이 포함된다.

② 흙깍기공 공사규모의 구분은 다음에 준하여 적용할 수 있다.

- 중규모이하 : 공사수량이 100,000m3 미만인 경우

- 대규모 : 공사수량이 100,000m3 이상인 경우

■ DD30*(DD****) 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD300.10000	흙깍기공/발파암 /미진동 암파쇄굴착	-	m3	35,831	57%
DD300.20000	흙깍기공/발파암 /정밀진동제어발파	-	m3	23,864	57%
DD300.30000	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만	m3	15,327	60%
DD300.40000	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만	m3	10,232	50%
DD300.50000	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만	m3	8,721	43%
DD300.60000	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 20m3/공이상	m3	7,339	37%
DD300.70000	흙깍기공/발파암 /확장발파	-	m3	17,338	40%

【단가정의】

① DD300.10000는 특수화공품인 미진동 파쇄기에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

② DD300.20000는 정밀진동제어에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 발파보호를 위한 보호매트 설치 및 자재비용과, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다. (※이 단가는 이격거리 50~70m, 예상진동속도 0.1 cm/sec이하에 준하여 조사되었음.)

③ DD300.30000는 진동제어발파(발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

④ DD300.40000는 진동제어발파(발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑤ DD300.50000는 일반발파(발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑥ DD300.60000는 일반발파(발파규모 20m3/공이상)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑦ DD300.70000는 진동제어발파 10%, 기계 90%에 의한 연암+보통암+경암의 평균 깍기비용으로 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑧ 정밀진동제어발파(DD300.20000), 진동제어발파(DD300.30000, DD300.40 000), 일반발파(DD300.50000/DD300.60000)는 일반국도의 신설 및 확장공사, 고속국도의 신설 및 확장공사와 이에 준하는 시설물에 적용한다.

■ DD30* 발파암 소할

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD300.80000	발파암 소할	-	m3	1,025	27%

【단가정의】

① 이 단가는 일반발파, 대규모발파시 암석반출을 위한 적재 및 운반등이 용이하도록 절취된 암석을 기계소할(15%이내)하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발파암 소할비용이 발파비에 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ DE***(DE****) 터파기/ 인력 30%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.31110	터파기/육상토사	0-1m	m3	4,097	91%
DE100.31210	터파기/육상토사	0-2m	m3	5,231	93%
DE100.31310	터파기/육상토사	0-4m	m3	6,603	95%
DE100.33110	터파기/수중토사	0-1m	m3	7,153	94%
DE100.33210	터파기/수중토사	0-2m	m3	9,324	95%
DE100.33310	터파기/수중토사	0-4m	m3	13,953	96%
DE200.31310	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	112,244	90%
DE200.33310	터파기/수중리핑암	0-4m	m3	170,945	94%
DE300.33310	터파기/수중발파암	0-4m	m3	431,647	96%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 30%, 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DE***(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11110	터파기/육상토사	0-1m	m3	1,892	78%
DE100.11120	터파기/육상토사	1-2m	m3	2,550	81%
DE100.11130	터파기/육상토사	2-3m	m3	3,196	85%
DE100.11140	터파기/육상토사	3-4m	m3	3,668	86%
DE100.11150	터파기/육상토사	4-5m	m3	4,089	86%
DE100.12110	터파기/용수토사	0-1m	m3	3,309	83%
DE100.12120	터파기/용수토사	1-2m	m3	4,009	86%
DE100.12130	터파기/용수토사	2-3m	m3	4,542	89%
DE100.12140	터파기/용수토사	3-4m	m3	5,579	90%
DE100.12150	터파기/용수토사	4-5m	m3	6,357	90%
DE100.13110	터파기/수중토사	0-1m	m3	3,712	82%
DE200.11110	터파기/육상리핑암	0-1m	m3	40,808	72%
DE200.11120	터파기/육상리핑암	1-2m	m3	44,477	73%
DE200.11130	터파기/육상리핑암	2-3m	m3	47,775	75%
DE200.11140	터파기/육상리핑암	3-4m	m3	50,392	76%
DE200.11150	터파기/육상리핑암	4-5m	m3	54,225	76%
DE200.12110	터파기/용수리핑암	0-1m	m3	54,911	77%
DE200.12120	터파기/용수리핑암	1-2m	m3	59,056	78%
DE200.12130	터파기/용수리핑암	2-3m	m3	63,205	80%
DE200.12140	터파기/용수리핑암	3-4m	m3	67,350	80%
DE200.12150	터파기/용수리핑암	4-5m	m3	71,497	82%
DE300.11110	터파기/육상발파암	0-1m	m3	54,602	71%
DE300.11120	터파기/육상발파암	1-2m	m3	59,898	75%
DE300.11130	터파기/육상발파암	2-3m	m3	63,459	75%
DE300.11140	터파기/육상발파암	3-4m	m3	70,966	80%
DE300.11150	터파기/육상발파암	4-5m	m3	82,134	84%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE10*(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11210	터파기/육상토사	0-2m	m3	2,255	80%
DE100.11220	터파기/육상토사	2-4m	m3	3,176	85%
DE100.11230	터파기/육상토사	4-6m	m3	3,812	88%
DE100.11240	터파기/육상토사	6-8m	m3	5,498	90%
DE100.11250	터파기/육상토사	8-10m	m3	6,759	92%
DE100.13210	터파기/수중토사	0-2m	m3	3,654	83%
DE100.13220	터파기/수중토사	2-4m	m3	6,568	89%
DE100.13230	터파기/수중토사	4-6m	m3	7,524	93%
DE100.13240	터파기/수중토사	6-8m	m3	10,765	94%
DE100.13250	터파기/수중토사	8-10m	m3	12,709	95%

【단가정의】

① 이 단가는 하천 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE10*(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11310	터파기/육상토사	0-4m	m3	2,682	84%
DE100.11320	터파기/육상토사	4m이상	m3	4,832	89%
DE100.13310	터파기/수중토사	0-4m	m3	4,749	91%
DE100.13320	터파기/수중토사	4m이상	m3	6,820	94%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽, 교량등 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE***(DE****) 터파기/기계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE110.10000	터파기/육상토사	0-2m	m3	856	36%
DE120.10000	터파기/육상토사	0-4m	m3	939	36%
DE130.10000	터파기/육상토사	0-6m	m3	950	36%
DE140.10000	터파기/육상토사	6-10m	m3	1,210	42%
DE110.20000	터파기/용수토사	0-2m	m3	1,355	36%
DE120.20000	터파기/용수토사	0-4m	m3	1,443	36%
DE130.20000	터파기/용수토사	0-6m	m3	1,587	36%
DE140.20000	터파기/용수토사	6-10m	m3	1,803	42%
DE210.10000	터파기/육상리핑암	0-2m	m3	20,001	47%
DE220.10000	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	21,844	47%
DE230.10000	터파기/육상리핑암	0-6m	m3	22,548	47%
DE240.10000	터파기/육상리핑암	6-10m	m3	24,230	55%
DE210.20000	터파기/용수리핑암	0-2m	m3	28,989	47%
DE220.20000	터파기/용수리핑암	0-4m	m3	29,058	47%
DE230.20000	터파기/용수리핑암	0-6m	m3	29,868	47%
DE240.20000	터파기/용수리핑암	6-10m	m3	30,026	55%
DE310.10000	터파기/육상발파암	0-2m	m3	24,749	61%
DE320.10000	터파기/육상발파암	0-4m	m3	26,027	61%
DE330.10000	터파기/육상발파암	0-6m	m3	27,109	61%
DE340.10000	터파기/육상발파암	6-10m	m3	27,286	70%
DE310.20000	터파기/용수발파암	0-2m	m3	34,356	64%
DE320.20000	터파기/용수발파암	0-4m	m3	37,614	64%
DE330.20000	터파기/용수발파암	0-6m	m3	38,568	64%
DE340.20000	터파기/용수발파암	6-10m	m3	41,047	75%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 기계시공에 준한다.

② 발파암 터파기는 착암기에 의한 암석절취비용(발파비, 기계사용료) 및 집토비용을 포함한다.

■ DF1**(DF10**) 비탈면 고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF110.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	토사	m2	2,018	100%
DF120.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	리핑암	m2	3,471	63%
DF130.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	발파암	m2	7,882	87%

【단가정의】

① 이 단가에는 공기압축기, 브레이커, 에어호스 등 절토사면의 면고르기에 필요한 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DF2**(DF2***) 노상준비공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF210.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	깍기부	m2	410	36%
DF220.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	기존도로부	m2	178	38%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로지역 및 토사, 리핑암 절토지역에 적용되며, 노상 형성, 끝마무리 및 보호에 소요되는 도쟈 및 리퍼 등에 의한 긁어 일으키기 비용, 모터그레이더 등에 의한 정리비용, 다짐용 로울러 사용비용 등을 포함한다.

■ DF3**(DF3***) 잔토처리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF310.00000	잔토처리	토사	m3	468	31%
DF320.00000	잔토처리	리핑암	m3	598	31%
DF330.20000	잔토처리	발파암(연암)	m3	1,161	31%
DF330.10000	잔토처리	발파암(보통암)	m3	1,247	35%

【단가정의】

① 이 단가는 관 부설시 터파기와 되메우기후 잔여 토사를 운반거리 20m이내의 지정장소에 버리는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 다짐도 90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.10000	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	m3	1,084	39%

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 90%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 다짐도 95%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.20000	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	m3	1,464	38%

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 95%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 비다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.30000	흙쌓기/토사	비다짐	m3	532	28%

【단가정의】

① 이 단가는 도쟈 등 장비에 의한 정지비용으로 운반은 흙운반에서 계상된다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력 30%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.30000	되메우기/토사	-	m3	5,845	91%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 30% 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.10000	되메우기/토사	-	m3	3,962	84%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 10% 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.00000	되메우기/토사	-	m3	2,158	71%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 기계 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.00010	되메우기/토사	비다짐	m3	638	27%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 기계 되메우기 비용을 포함한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.90000	되메우기/토사	-	m3	10,894	100%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DI11*(DF13**) 성토면 고르기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI110.00000	성토면 고르기	-	m2	1,033	100%

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 비탈면의 인력 고르기 비용이 포함된다.

■ DI14*(DI60**) 교대앞 성토

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG140.00000	교대앞 성토	-	m3	4,177	80%

【단가정의】

① 이 단가는 교량부 교대앞 성토시 소요되는 성토재의 기계포설, 살수 및 다짐비가 포함된다. 성토재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI52*(DI52**) 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI520.35000	필터매트부설/ 하천호안용	350g/m2	m2	1,358	3%
DI520.50000	필터매트부설/ 하천호안용	500g/m2	m2	1,900	3%

【단가정의】

① 이 단가는 하천호안용 필터매트 부설에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

■ DI54** 토목용 섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI540.00050	P.P mat 부설	5 Ton/m	m2	1,230	19%
DI540.00100	P.P mat 부설	10 Ton/m	m2	1,399	17%
DI540.00200	P.E.T. mat 부설	20 Ton/m	m2	3,036	7%
DI540.00300	P.E.T. mat 부설	30 Ton/m	m2	4,506	5%
DI540.00400	P.E.T. mat 부설	40 Ton/m	m2	5,848	4%

【단가정의】

① 이 단가는 연약지반용 매트부설(육상부설)에 소요되는 비용으로서, P.P mat 또는 P.E.T Mat의 구입(할증포함)과 부설비용을 포함한다.

■ DI61*(DI60**) 뒷채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI610.00000	뒷채움/부설및다짐	-	m3	5,507	87%

【단가정의】

① 이 단가는 뒷채움재의 기계부설 및 다짐비용으로, 뒷채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI90*(DI72**) 층따기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI900.10000	층따기	-	m3	840	35%

【단가정의】

① 이 단가는 층따기에 필요한 도우져 등 장비의 비용이다.

■ DI90*(DI11**) 쌓기 비탈면 다짐공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI900.20000	쌓기비탈면다짐	-	m2	679	46%

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 법면 다짐에 필요한 유압식 진동 콤펙트, 백호우 등의 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DJ11*(DJ01**) 비탈면보호공/ 줄떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ110.00000	비탈면보호공	줄떼	m2	4,205	86%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 줄떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ12*(DJ02**) 비탈면보호공/ 평떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ120.00000	비탈면보호공	평떼	m2	9,438	88%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 평떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ21*(DJ30**) 비탈면보호공/ 씨앗뿜어붙이기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ210.00000	씨앗뿜어붙이기 (Seed spray)	성토면	m2	2,450	51%

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 녹화를 위해 씨앗뿜어붙이기(Seed Spray)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 씨앗붙어붙이기에 소요되는 재료(종자, 비료, 피복재, 침식방지안정제, 색소등)의 구입 및 운반비와 시공전의 비탈면 정리 및 청소, 소운반, 종자살포에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

③ 다만, 거적덮기, 펌프 및 탑제용 트럭의 기계경비, 살수양생, 객토량등에 소요되는 비용은 제외한다.

■ DJ24* 비탈면보호공/ 거적덮기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ240.00000	거적덮기	-	m2	1,986	23%

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 보호를 위한 종자살포시 종자의 유실방지를 위한 거적덮기 비용으로서 재료비(볏짚거적,고정핀,착지핀,매트고정판,비닐끈), 소운반비 및 설치비를 포함한다.

■ DJ31* 식생기반 재취부공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ310.01010 신규	얇은 식생기반 재취부공	T=1cm, 토사	m2	12,262	45%
DJ310.01020 신규	얇은 식생기반 재취부공	T=2cm, 토사	m2	14,644	47%
DJ310.02030 신규	얇은 식생기반 재취부공	T=3cm, 리핑암	m2	20,083	46%
DJ310.02050 신규	얇은 식생기반 재취부공	T=5cm, 리핑암	m2	28,972	37%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 유실방지네트 설치 및 식생기반재 취부비용을 포함한다.

② 유실방지네트(D5.25×25) 및 고정핀, 녹화용 토양(식생기반제, 혼합종자고분자 수지등)의 구입 및 운반비, 설치비, 잡재료 및 공구손료가 포함된다.

③ 면고르기, 관수 비용은 제외한다.

④ 수직고 20m이하에 준한다.

■ DJ44* 비탈면 보호공 / 암절개면 보호식재공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ441.00050	암절개면보호식재공	발파암(T=5cm)	m2	30,567	37%
DJ441.00070	암절개면보호식재공	발파암(T=7cm)	m2	37,182	33%
DJ441.00100	암절개면보호식재공	발파암(T=10cm)	m2	44,118	32%
DJ441.00150	암절개면보호식재공	발파암(T=15cm)	m2	58,758	32%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 고정핀, 착지핀, 부착망(PVC코팅), 철선(PVC코팅), 녹화기반제(유기자연토양), 양생제(섬유소), 안정제(침식방지제), 단립제(구조성형), 종자(6종혼합) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료를 포함하며, 면고르기 비용은 제외한다.

③ 비탈면 구배가 1:1내외의 지역으로 수직고 20m이하에 준한다.

④ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

대분류 E	현장타설 콘크리트 공사

■ EC***(EC****) 콘크리트타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC110.11002	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	m3	22,511	100%
EC120.11001	무근콘크리트타설	-	m3	23,358	100%
EC220.11001	철근콘크리트타설	-	m3	25,595	98%
EC150.11001	무근콘크리트타설	소형구조물	m3	37,199	100%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 타설하는데 소요되는 인건비를 포함하며, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 인력비빔타설, 기계비빔타설등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

③ EC110.11002 무근콘크리트 타설(빈배합)은 무근 콘크리트 타설(VIB제외), 바닥콘크리트 타설등에 적용한다.

■ EC***(EC****) 콘크리트타설/ 펌프카

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC120.12311	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상/일)	m3	10,102	60%
EC120.12211	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만/일)	m3	10,902	57%
EC120.12111	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만/일)	m3	13,152	50%
EC120.12321	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	9,586	64%
EC120.12221	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만/일)	m3	10,032	59%
EC120.12121	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만/일)	m3	11,979	51%
EC220.12311	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상/일)	m3	11,120	61%
EC220.12211	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만/일)	m3	12,302	56%
EC220.12111	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만/일)	m3	15,324	48%
EC220.12321	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	10,600	63%
EC220.12221	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만/일)	m3	11,591	59%
EC220.12121	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만/일)	m3	14,295	50%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ EC7** 비탈면 구조물 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC000.70010	비탈면 구조물 콘크리트 타설	1:1.2～1:1.8 (1:1.2를 포함)	m3	52,839	56%
EC000.70020	비탈면 구조물 콘크리트 타설	1:1.2보다 급한 경우	m3	75,142	58%

【단가정의】

① 이 단가는 절·성토부 비탈면에 시공되는 구조물(도수로, 산마루 측구 등)의 콘크리트 타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 콘크리트 타설, 다짐에 소요되는 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 레미콘 재료비, 양생비, 잡재료비(급경사시 와이어메쉬)는 제외한다.

■ ED***(ED****) 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED300.01000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	20,098	69%
ED300.02000	거푸집/매끈한마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	22,929	72%
ED300.03000	거푸집/매끈한마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	23,109	74%
ED300.04000	거푸집/매끈한마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	23,567	76%
ED300.05000	거푸집/매끈한마감	16m초과 ～ 19m이하	m2	26,442	78%
ED340.01000	거푸집/매끈한마감/곡면	0 ～ 7m	m2	46,178	80%
ED340.02000	거푸집/매끈한마감/곡면	7m초과 ～ 10m이하	m2	52,838	81%
ED340.03000	거푸집/매끈한마감/곡면	10m초과 ～ 13m이하	m2	56,094	81%
ED340.04000	거푸집/매끈한마감/곡면	13m초과 ～ 16m이하	m2	59,615	83%
ED340.05000	거푸집/매끈한마감/곡면	16m초과 ～ 19m이하	m2	63,889	85%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED200.01000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	17,729	70%
ED200.02000	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	19,087	71%
ED200.03000	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	20,249	74%
ED200.04000	거푸집/보통마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	21,410	75%
ED200.05000	거푸집/보통마감	16m초과 ～ 19m이하	m2	22,821	77%
ED100.01000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,445	68%
ED100.02000	거푸집/거친마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	15,685	70%
ED100.03000	거푸집/거친마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	16,613	71%
ED100.04000	거푸집/거친마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	17,541	74%
ED100.05000	거푸집/거친마감	16m초과 ～ 19m이하	m2	18,671	76%
ED420.01000	거푸집/무늬거푸집	0 ～ 7m	m2	24,454	66%
ED420.02000	거푸집/무늬거푸집	7m초과 ～ 10m이하	m2	28,020	68%
ED420.03000	거푸집/무늬거푸집	10m초과 ～ 13m이하	m2	28,535	68%
ED420.04000	거푸집/무늬거푸집	13m초과 ～ 16m이하	m2	30,144	71%
ED420.05000	거푸집/무늬거푸집	16m초과 ～ 19m이하	m2	31,752	73%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 매끈한 마감, 보통마감, 거친마감의 적용기준은 다음과 같다.

실적공사비	전용회수	적용기준
매끈한마감	2～3회	T형보, 난간, 교각, 교대, 수문관의 본체, 슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡하거나 복잡한 구조 (견고하고 미려한 시공이 요구되는 경우)
보통마감	4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조(안전하고 견고한 기능제공이 요구되는 경우)
거친마감	6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조(외관과 전혀 관계없는 경우)

■ ED41*(ED44**) 강재 거푸집(D=3m)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED410.01000	강재거푸집(D=3m)	0 ～ 7m	m2	30,370	84%
ED410.02000	강재거푸집(D=3m)	7m초과 ～ 10m이하	m2	33,111	86%
ED410.03000	강재거푸집(D=3m)	10m초과 ～ 13m이하	m2	36,679	87%
ED410.04000	강재거푸집(D=3m)	13m초과 ～ 16m이하	m2	38,583	88%
ED410.05000	강재거푸집(D=3m)	16m초과 ～ 19m이하	m2	39,812	91%

【단가정의】

① 이 단가는 강재 거푸집의 제작, 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 강재, U클립, 핀, 볼트 및 너트등으로 조립되는 거푸집을 기준으로 하며, 강재는 두께(T) = 3.2mm에 준한다.

■ ED43*(ED****) 유로폼 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED430.01000	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	13,942	85%
ED430.02000	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	14,501	86%
ED430.03000	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	16,685	87%
ED430.04000	거푸집/유로폼	13m초과 ～ 16m이하	m2	17,941	87%
ED430.05000	거푸집/유로폼	16m초과 ～ 19m이하	m2	19,464	89%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

■ ED44* 합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED441.09000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ900	nr(개소)	38,583	73%
ED441.12000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ1200	nr(개소)	43,409	74%
ED441.15000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ1500	nr(개소)	53,296	76%
ED441.18000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ1800	nr(개소)	64,470	78%
ED441.21000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ2100	nr(개소)	76,033	79%
ED442.09000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ900	nr(개소)	93,348	56%
ED442.12000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ1200	nr(개소)	121,256	56%
ED442.15000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ1500	nr(개소)	150,264	56%
ED442.18000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ1800	nr(개소)	178,443	56%
ED442.21000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ2100	nr(개소)	196,919	55%

【단가정의】

① 합성수지(P.E) 원형 맨홀거푸집의 구입(운반포함), 조립, 해체비용을 포함한다.

② 거푸집의 사용횟수는 10회에 준한다.

■ EE00*(EE0***) 철근가공 및 조립

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE000.10000	철근가공 및 조립	간단	ton	301,825	98%
EE000.20000	철근가공 및 조립	보통	ton	335,855	97%
EE000.30000	철근가공 및 조립	복잡	ton	395,486	97%
EE000.40000	철근가공 및 조립	매우복잡	ton	418,530	97%

【단가정의】

① 이 단가는 철근의 현장내 운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함하며, 철근의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ EE71*(EE7***) 특수한 이음 / 나사식 이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE710.03000	나사식 이음	직경 16~25mm	nr(개소)	5,218	5%
EE710.04000	나사식 이음	직경 29~35mm	nr(개소)	5,907	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 나사식 철근이음의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EE73*(EE73**) 철근인상

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE730.01000	철근인상	H=30m미만	ton	20,758	26%
EE730.02000	철근인상	H=30～60m미만	ton	24,191	26%

【단가정의】

① 이 단가에는 교각철근 인상작업에 따른 기계경비가 포함된다.

■ EE80*(LD20**) 와이어메쉬 설치 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE800.00000	와이어메쉬	#8-150×150	m2	1,765	63%
EE800.00010 신규	와이어메쉬	#8-100×100	m2	2,050	60%

【단가정의】

① 이 단가에는 와이어매쉬의 자재비, 현장내 소운반비 및 설치비가 포함된다.

② 와이어메쉬 설치비가 콘크리트포장의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ EF42*(EF43**) 지수판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF420.00000	지수판	200×5	m	22,150	61%

【단가정의】

① 이 단가에는 P.V.C. 지수판(200×5) 및 신축이음(1000×1000×20mm) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF61*(EF6***) 조인트 / 스티로폼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF610.00500	조인트 / 스티로폼	T=5mm	m2	1,421	92%
EF610.01000	조인트 / 스티로폼	T=10mm	m2	1,730	79%
EF610.02000	조인트 / 스티로폼	T=20mm	m2	2,171	66%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량 슬래브 및 교대의 신․구 콘크리트 접합부에 설치되는 스티로폼, 접착제의 재료비 및 설치비등이 포함된다.

■ EF80* 조인트 / 다웰바

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF800.17010	다웰바	신축이음부 (D25×L1000)	ea(개)	9,845	76%
EF800.26050	다웰바	접속슬라브 (D25×L600)	ea(개)	24,251	29%

【단가정의】

① 이 단가는 조인트 시공시에 소요되는 다웰바 설치비용을 포함한다.

② 신축이음부의 다웰바 설치비는 다웰바 및 다웰캡의 설치, 철근가공조립, PVC파이프 설치비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(1000mm)

- 다웰캡(Dowelcap)

- 브라운 아스팔트

- PVC파이프

③ 접속슬라브의 다웰바 설치비는 다웰바 설치, 철근가공조립 비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(600mm)

- 타르페이퍼

- 브라운 아스팔트

- Steel파이프

- 방진고무판

■ ER13*(KG11**) 슬라브양생/ 피막양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER130.10000	교량표면처리 /슬라브양생	피막양생	m2	401	35%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량슬라브의 표면양생을 위한 양생재의 재료비 및 설치인건비가 포함된다.

② 단 동절기의 경우, 보온덮개 설치에 따른 추가비용은 별도계상한다.

■ ER13*(KG12**) 슬라브면고르기/ 데크피니셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER130.30000	교량표면처리 /슬라브면고르기	데크피니셔	m2	440	24%

【단가정의】

① 이 단가에는 슬래브면 고르기에 필요한 제비용이 포함된다.

② 슬라브 두께는 T=25cm에 준한다.

■ ER22*(EC00**) 스페이셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER220.12000	스페이셔	벽체용	m2	278	5%
ER220.11000	스페이셔	슬라브 및 기초	m2	99	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 스페이셔(콘크리트)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 벽체용은 두께(T) = 150mm, 슬라브 및 기초는 두께(T) = 120mm에 준함.

■ ER40*(ER4***) 신구-콘크리트 접합(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER400.00000	신구-콘크리트접합	-	m2	44,261	75%

【단가정의】

① 이 단가는 신구-콘크리트 접합에 소요되는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 접착비용을 포함한다.

② Epoxy 접착제, 신너등 신구 콘크리트 접합재료의 구입 및 운반비와 치핑 및 접합에 소요되는 인건비 및 기구손료를 포함한다.

■ ER40*(ER40**) 시공이음면 정리(콘크리트 치핑)(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER400.50000	시공이음면정리 (콘크리트치핑)	-	m2	22,630	97%

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 기구손료를 포함한다.

■ ER50*(ER6***) 무수축 모르타르 타설(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER500.00000	무수축 모르타르 타설	-	m3	168,859	79%

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 모르타르의 인력타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입 /운반비는 제외된다.

■ ER60* 무수축 콘크리트 타설(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER600.00000	무수축 콘크리트	-	m3	213,846	92%

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 콘크리트의 인력타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입/운반비는 제외된다.

대분류 G	관 공 사

■ GA***(GA****) 흄관 접합 및 기계부설(P.E 수밀밸트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA210.02500	흄관 기계부설 및 접합	ø250mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	24,177	44%
GA210.03000	흄관 기계부설 및 접합	ø300mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	29,402	42%
GA210.03500	흄관 기계부설 및 접합	ø350mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	32,675	42%
GA210.04000	흄관 기계부설 및 접합	ø400mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	36,007	43%
GA310.04500	흄관 기계부설 및 접합	ø450mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	40,539	43%
GA310.05000	흄관 기계부설 및 접합	ø500mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	49,981	43%
GA310.06000	흄관 기계부설 및 접합	ø600mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	73,819	42%
GA410.07000	흄관 기계부설 및 접합	ø700mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	73,836	40%

【단가정의】

① 이 단가는 원심력 철근콘크리트관의 P.E 수밀밸트 접합 및 기계부설에 소요되는 비용으로서, 원심력 철근콘크리트관(직관A형), 접합부속물(P.E수밀밸트, 볼트)의 구입 및 운반비, 흄관 절단, 관 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기, 잔토처리등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 수압을 받지 않는 하수도 공사를 기준으로 하며 관 길이는 2.5m에 준한다.

④ 이 단가는 작업방해가 없는 대단위의 단지조성공사에 적용한다.

■ GB***(GB****) 주철관(시멘트라이닝 닥터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GB200.00800	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	28,642	31%
GB200.01000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	29,205	30%
GB200.01500	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	44,344	28%
GB200.02000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	53,725	20%
GB300.03000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	76,829	16%
GB300.04000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	120,222	17%
GB400.05000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø500mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	162,658	16%
GB400.06000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø600mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	190,268	14%
GB400.07000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø700mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	233,097	13%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트라이닝 닥타일 주철관의 KP메카니칼 접합 및 부설에 소요되는 비용으로서 닥타일 주철관 자재비(2종)/운반비, K.P접합부속물, 수압시험 및 상수관 경고용 테이프를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

■ GB***(GB****) 주철관 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GB200.00801	주철관 절단	ø80mm	nr(개소)	18,398	95%
GB200.01001	주철관 절단	ø100mm	nr(개소)	19,290	94%
GB200.01501	주철관 절단	ø150mm	nr(개소)	22,025	94%
GB200.02001	주철관 절단	ø200mm	nr(개소)	25,671	94%
GB300.03001	주철관 절단	ø300mm	nr(개소)	36,351	95%
GB300.04001	주철관 절단	ø400mm	nr(개소)	43,296	95%
GB400.05001	주철관 절단	ø500mm	nr(개소)	55,057	95%
GB400.06001	주철관 절단	ø600mm	nr(개소)	70,468	94%
GB400.07001	주철관 절단	ø700mm	nr(개소)	87,335	94%

【단가정의】

① 이 단가는 주철관 절단기를 사용하여 주철관을 절단하는 데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ GD00*(GD60**) 배수파이프

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GD000.05000	배수파이프	P.V.C. ∅50mm	m	1,507	5%
GD000.10000	배수파이프	P.V.C. ∅100mm	m	4,846	5%
GD000.15000	배수파이프	P.V.C. ∅150mm	m	11,758	5%
GD000.25000	배수파이프	P.V.C. ∅250mm	m	16,498	5%
GD000.30000	배수파이프	P.V.C. ∅300mm	m	24,040	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 옹벽 배수시설에 필요한 P.V.C.관의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ GD02* PVC 이중벽관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GD020.15000	PVC 이중벽관	ø150mm	m	13,015	6%
GD020.20000	PVC 이중벽관	ø200mm	m	20,120	6%
GD020.25000	PVC 이중벽관	ø250mm	m	29,435	7%
GD020.30000	PVC 이중벽관	ø300mm	m	38,695	7%

【단가정의】

① 이 단가는 PVC 이중벽관 설치에 소요되는 비용을 포함하며, 수압을 받지 않는 오수공사에 적용한다.

② PVC 이중벽관, PVC DC 고무링, PVC DC 소켓의 구입 및 운반비와 관의 절단 및 설치비용를 포함한다. 또한 소운반, 기구손료, 잡재료비, 자재할증비용을 포함한다.

③ 관로의 터파기, 모래부설 및 다짐, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GE*** GRP관 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GE000.00200	GRP관 접합 및 부설	200mm	m	55,163	26%
GE000.00250	GRP관 접합 및 부설	250mm	m	62,221	20%
GE000.00300	GRP관 접합 및 부설	300mm	m	74,715	18%
GE000.00350	GRP관 접합 및 부설	350mm	m	84,590	16%
GE000.00400	GRP관 접합 및 부설	400mm	m	90,438	14%
GE000.00450	GRP관 접합 및 부설	450mm	m	107,003	14%
GE000.05000	GRP관 접합 및 부설	500mm	m	117,141	14%
GE000.06000	GRP관 접합 및 부설	600mm	m	148,606	12%
GE000.07000	GRP관 접합 및 부설	700mm	m	178,249	11%

【단가정의】

① 이 단가는 GRP관(유리섬유강화 열경화성 플라스틱 관, Glass-Reinforced Thermosetting Plastics Pipe)의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 본관 및 이음관의 구입/운반비, 관의 소운반/절단/접합/부설비, 그리고 모래의 구입/운반/부설비를 포함한다.

③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기비용은 제외한다.

④ 시공시 적용기준은 다음에 준한다.

- 관경 250mm이하는 인력부설, 관경 250mm초과는 기계부설에 준한다.

- 수압을 받지않는 비압력관에 준한다.

■ GG10*(GG****) 스테인레스관 / 나사접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GG100.02500	나사접합	D=25mm	nr(개소)	8,612	100%
GG100.03000	나사접합	D=30mm	nr(개소)	10,690	100%
GG100.04000	나사접합	D=40mm	nr(개소)	12,111	100%
GG100.05000	나사접합	D=50mm	nr(개소)	12,845	100%
GG100.07500	나사접합	D=75mm	nr(개소)	17,463	100%
GG100.10000	나사접합	D=100mm	nr(개소)	23,100	99%

【단가정의】

① 이 단가는 나사접합관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재비(불건성패킹제) 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI***(GI****) 주철관 이음쇠 / 플랜지 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GI110.00750	플랜지 접합	D=75mm	nr(개소)	9,881	72%
GI210.01000	플랜지 접합	D=100mm	nr(개소)	17,257	69%
GI210.01500	플랜지 접합	D=150mm	nr(개소)	21,077	67%
GI210.02000	플랜지 접합	D=200mm	nr(개소)	22,467	65%
GI310.03000	플랜지 접합	D=300mm	nr(개소)	29,857	57%
GI310.04000	플랜지 접합	D=400mm	nr(개소)	42,932	48%
GI310.05000	플랜지 접합	D=500mm	nr(개소)	50,998	43%
GI310.06000	플랜지 접합	D=600mm	nr(개소)	108,884	35%
GI310.07000	플랜지 접합	D=700mm	nr(개소)	135,122	29%

【단가정의】

① 이 단가는 플랜지 조인트관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재(고무패킹, 볼트, 너트, 조합페인트) 구입비 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI*** 주철이형관(시멘트라이닝 탁터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GI110.10800	주철이형관 접합및부설	ø80mm	nr(개소)	18,686	54%
GI210.11000	주철이형관 접합및부설	ø100mm	nr(개소)	22,142	54%
GI210.11500	주철이형관 접합및부설	ø150mm	nr(개소)	31,501	54%
GI210.12000	주철이형관 접합및부설	ø200mm	nr(개소)	42,333	53%
GI310.13000	주철이형관 접합및부설	ø300mm	nr(개소)	58,611	53%
GI310.14000	주철이형관 접합및부설	ø400mm	nr(개소)	91,217	41%
GI310.15000	주철이형관 접합및부설	ø500mm	nr(개소)	113,411	41%
GI310.16000	주철이형관 접합및부설	ø600mm	nr(개소)	140,483	41%
GI310.17000	주철이형관 접합및부설	ø700mm	nr(개소)	178,610	41%

【단가정의】

① 이 단가는 주철 이형관(KP접합)의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 접합부속품의 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 주철 이형관의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GP01*(GP****) 주철제 게이트 제수변 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GP010.00801	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=75mm	nr(개소)	105,417	23%
GP010.01001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=100mm	nr(개소)	125,321	24%
GP010.01501	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=150mm	nr(개소)	135,948	26%
GP010.02001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=200mm	nr(개소)	189,532	25%
GP010.03001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=300mm	nr(개소)	243,999	27%
GP010.03501	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=350mm	nr(개소)	303,745	27%
GP010.04001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=400mm	nr(개소)	396,199	28%

【단가정의】

① 이 단가는 주철제 게이트 제수변의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다. 접합 및 부설은 플랜지접합 및 기계부설에 준한다.

② 주철제 게이트 제수변의 구입 및 운반비는 제외하나, 접합자재비(고무패킹, 볼트및너트)는 포함한다.

③ 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 비용은 제외한다.

■ GR02*(GS****) 부단수 천공기 정자관 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GR020.00800	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=75mm	nr(개소)	181,778	100%
GR020.01000	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=100mm	nr(개소)	203,116	100%
GR020.01500	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=150mm	nr(개소)	239,117	100%
GR020.02000	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=200mm	nr(개소)	248,966	100%

【단가정의】

① 이 단가는 부단수 천공기 정자관 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 본관 및 분기관 구경은 다음에 준한다.

	D=75mm	D=100mm	D=150mm	D=200mm
본관	75mm	100mm	150mm	200mm
분기관	50mm	75mm	100mm	150mm

③ 정자관, 접합부재(고무패킹, 볼트너트등)의 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 천공기, 기계경비, 기계운반비, 제수변실, 토공, 토류공, 안전보호책등에 소요되는 비용은 포함되지 않는다.

■ GR03*(GS****) 내충격 수도관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GR030.00250	내충격 수도관	D=25mm, 기초무	m	3,841	62%
GR030.00400	내충격 수도관	D=40mm, 기초무	m	8,139	61%
GR030.00500	내충격 수도관	D=50mm, 기초무	m	11,481	58%
GR030.00750	내충격 수도관	D=75mm, 기초무	m	14,117	26%
GR032.01000	내충격 수도관	D=100mm, 모래기초	m	22,309	11%
GR032.01500	내충격 수도관	D=150mm, 모래기초	m	39,365	14%
GR032.02000	내충격 수도관	D=200mm, 모래기초	m	51,967	19%

【단가정의】

① 이 단가는 수압을 받는 내충격수도관을 인력에 의해 접합, 부설, 절단하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 모래기초는 모래의 구입, 운반, 부설비용과 수압시험비를 포함한다.

③ 내충격 수도관의 구입 및 운반비용을 포함한다.

④ 이탈방지장치(편수이탈방지압륜)의 설치 및 사용에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GR04* 레진콘크리트관 접합 및 부설 (유보)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GR040.00300	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-300mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	10,742	68%
GR040.00400	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-400mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	10,965	69%
GR040.00450	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-450mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	12,149	69%
GR040.00500	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-500mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	16,347	69%
GR040.00600	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-600mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	16,369	70%
GR040.00700	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-700mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	18,720	71%
GR040.00800	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-800mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	20,820	72%
GR040.00900	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-900mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	26,824	75%
GR040.01000	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-1000mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	29,319	76%
GR040.01100	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-1100mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	33,606	77%
GR040.01200	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-1200mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	39,310	78%

【단가정의】

① 이 단가는 폴리에스테르 수지 콘크리트관(PRC ; Polyester resin concrete pipe) 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 레진콘크리트관의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 고무링, 지수활제등 부속자재의 구입 및 운반비, 관의 접합 및 부설비, 콘크리트 기초(레미콘 구입/운반비제외) 설치비를 포함한다.

④ 시공시 적용기준은 다음에 준한다.

- 기계부설에 준한다.

- 수압을 받지않는 비압력관에 준한다.

- 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

- 관길이는 본당 2.5m에 준한다.

■ GR07* 흄관철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GR071.00300	흄관철거	D-300MM	m	10,207	100%
GR071.00400	흄관철거	D-400MM	m	7,749	71%
GR071.00450	흄관철거	D-450MM	m	9,383	72%
GR071.00500	흄관철거	D-500MM	m	12,080	72%
GR071.00600	흄관철거	D-600MM	m	14,959	75%
GR071.00700	흄관철거	D-700MM	m	17,060	76%
GR071.00800	흄관철거	D-800MM	m	21,791	77%
GR071.00900	흄관철거	D-900MM	m	27,905	78%
GR071.01000	흄관철거	D-1000MM	m	29,915	79%
GR071.01200	흄관철거	D-1200MM	m	37,825	80%

【단가정의】

① 이 단가는 원심력콘크리트관(흄관) 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 관의 재사용을 위한 철거비용으로, D-300mm이하는 인력시공, D-300mm초과는 기계시공에 준한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

대분류 H	배 수 공 사

■ HB2** 변실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HB231.10000	제수변실	1.8×1.2	nr(개소)	1,970,634	51%
HB231.20000	제수변실	2.5×2.0	nr(개소)	2,822,720	51%
HB231.30000	공기변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,403,592	51%
HB213.10000	이토변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,453,278	49%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), M.S맨홀조정세트, PVC파이프의 구입 및 설치, 쇄석골재, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<제수변실(1.8m×1.2m)>

<제수변실(2.5m×2.0m)>

<공기변실(1.2m×1.2m)>

<이토변실(1.2m×1.2m)>

■ HB24* 유량계실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HB245.00000	유량계실	3.0×1.8	nr(개소)	3,017,123	52%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), PVC파이프의 구입 및 설치, 자갈, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<유량계실(3.0m×1.8m)>

■ HC31* 조립식 U형 플륨

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC310.01010	조립식 U형플륨	50-150kg	m	4,846	60%
HC310.01020	조립식 U형플륨	150-300kg	m	5,643	63%
HC310.01030	조립식 U형플륨	300-500kg	m	6,954	67%
HC310.01040	조립식 U형플륨	500-700kg	m	8,047	70%
HC310.01050	조립식 U형플륨	700-900kg	m	9,669	71%
HC310.01060	조립식 U형플륨	900-1100kg	m	11,165	72%
HC310.01070	조립식 U형플륨	1100-1300kg	m	12,876	73%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식 U형플륨(수로, 측구, 기타) 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② U형 플륨의 설치, 소운반, 공구손료 및 이음모르타르 비용을 포함한다.

③ U형 플륨의 구입 및 운반, 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 비용은 제외한다.

■ HC31* 조립식 중량구조물

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC310.02010	조립식 중량구조물	850-1,150kg	m	24,737	62%
HC310.02020	조립식 중량구조물	1,150-1,500kg	m	30,724	63%
HC310.02030	조립식 중량구조물	1,500-2,000kg	m	39,718	62%
HC310.02040	조립식 중량구조물	2,000-2,500kg	m	50,985	63%
HC310.02050	조립식 중량구조물	2,500-3,000kg	m	61,873	63%
HC310.02060	조립식 중량구조물	3,000-3,500kg	m	68,884	63%
HC310.02070	조립식 중량구조물	3,500-4,000kg	m	78,679	63%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식 중량구조물(낙차공, 분수관, L형플륨, 기타)  설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 중량구조물의 설치, 소운반, 공구손료 및 이음모르타르 비용을 포함한다.

③ 중량구조물의 구입 및 운반, 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 비용은 제외한다.

■ HD12*(HD12**) 맹암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HD120.01000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	10,404	54%
HD120.02000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(암구간)	m	8,694	62%
HD120.03000	맹암거	Type-3(절ㆍ성경계부 토사구간)	m	7,153	77%

【단가정의】

① 이 단가에는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene), 부직포의 재료비 및 설치비, 채움재의 부설비 및 소운반비가 포함되며, 터파기 및 되메우기와 채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

【표준도】

<맹암거 형식-1>           <맹암거 형식-2>       <맹암거 형식-3>

■ HD22*(HD12**) 맹암거(고속국도)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HD120.10000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	9,953	31%
HD120.20000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(리핑암구간)	m	16,812	57%
HD120.30000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-3(발파암구간)	m	19,470	60%
HD220.11000	맹암거	Type-4(절성경계부 토사구간)	m	6,574	32%

【단가정의】

① 이 단가는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene)의 구입/운반/접합/부설과 부직포 및 채움재의 구입 /운반/설치 및 기초터파기, 소운반에 소요되는 비용을 포함한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
리핑암구간	있음	없음
발파암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

■ HG1***(HG****) 경계표식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HG110.01000	분기표식 ELP관	Φ=80m/m, H=1.5m	nr(개소)	1,634	5%
HG110.04000 신규	분기표식 (표시못)	보도부 (D45×90)	nr(개소)	4,499	5%
HG110.05000 신규	분기표식 (표시못)	차도부 (D45×110)	nr(개소)	5,452	5%
HG110.02000	분기표식 (표시못)	상,오수관용 (D45×90)	nr(개소)	9,603	5%
HG110.03000 신규	분기표식 (표시못)	상,오수관용 (D45×140)	nr(개소)	14,190	5%
HG120.01000	상수도관로 (경고)테이프 설치	흑갈색,폭 10cm	m	206	5%

【단가정의】

① 이 단가는 상, 오수관 분기표식에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② HG120.01000 상수도관로(경고)테이프 설치비가 주철관 부설 및 접합의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ HH01*(HH****) 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HH010.01100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×25mm	nr(개소)	47,630	41%
HH010.02100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×25mm	nr(개소)	47,980	41%
HH010.03100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×25mm	nr(개소)	51,595	41%
HH010.04100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×25mm	nr(개소)	58,688	41%
HH010.01200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×40mm	nr(개소)	78,729	28%
HH010.02200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×40mm	nr(개소)	81,942	29%
HH010.03200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×40mm	nr(개소)	87,737	28%
HH010.04200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×40mm	nr(개소)	92,465	27%
HH010.01300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×50mm	nr(개소)	88,129	24%
HH010.02300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×50mm	nr(개소)	92,343	24%
HH010.03300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×50mm	nr(개소)	96,152	24%
HH010.04300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×50mm	nr(개소)	97,164	23%

【단가정의】

① 주철관용 새들(단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 자재비(섀들분수전) 및 기계경비(수동식 상수도관 천공기), 인건비를 포함한다.

② 이 단가는 물이 흐르지 않는 상수도관을 분기하는 경우 적용하며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

■ HH2**(HH2***) 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HH210.01200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=75×13~20mm	nr(개소)	48,893	99%
HH210.01300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=75×25~30mm	nr(개소)	52,478	99%
HH210.01500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=75×40~50mm	nr(개소)	54,117	99%
HH220.02200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×13~20mm	nr(개소)	50,553	99%
HH220.02300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×25~30mm	nr(개소)	52,883	99%
HH220.02500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×40~50mm	nr(개소)	61,349	99%
HH220.03200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×13~20mm	nr(개소)	51,181	99%
HH220.03300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×25~30mm	nr(개소)	56,370	99%
HH220.03500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×40~50mm	nr(개소)	65,773	99%
HH220.04200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=200×13~20mm	nr(개소)	53,285	99%
HH220.04300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=200×25~30mm	nr(개소)	55,180	99%
HH220.04500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=200×40~50mm	nr(개소)	64,035	99%

【단가정의】

① 주철관용 새들(부단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

② 새들 및 볼트의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

■ HM11* 표면배수시설 / 우수받이

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HM111.11100	우수받이	0.3m×0.4m	nr(개소)	183,392	79%
HM111.21200	우수받이	0.3m×0.8m	nr(개소)	238,646	77%

【단가정의】

① 이 단가는 우수받이 설치를 위한 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 설치 및 해체, 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 이 단가에는 우수받이 뚜껑 및 받침틀의 자재비는 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<우수받이(0.3m×0.4m)>

<우수받이(0.3m×0.8m)>

대분류 I	강 구 조 공 사

■ IA***(IA****) 강교제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IA100.00000	강교제작	연속합성형□	ton	1,592,139	44%

【단가정의】

① 이 단가는 상자형 구조의 연속합성형 강교제작을 위한 부재제작 및 조립, 용접, 가조립, 공장제작에 따른 제경비, 시공상세도 작성에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 강재 구입 및 운반비, 고장력볼트의 조임비는 제외되며, 기타 부자재(앵카바, 용접봉, 산소, LPG가스, 잡품ㆍ기타등)비용은 포함된다.

③ 강교제작 단가의 적용기준은 다음과 같다.

항목	적용사항
강교형식	연속합성형□
강판재질	SM400 ~ SM490, SS400
교량 연수	2~6련(상하행선이 분리되지 않은 경우)
교량 총 중량	500ton이상
사각	85°이상
곡률	500≤R

■ IG21*(IG21**) 강교도장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IG210.10000	강교내부도장/공장	에폭시마감	m2	11,662	74%
IG210.40000	강교외부도장/공장	내후성중방식	m2	10,751	62%
IH210.10000	강교외부도장/현장	내후성중방식	m2	3,034	55%
IG210.30000	강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	에폭시마감	m2	7,280	47%
IH210.30000	강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	내후성중방식	m2	13,000	51%

【단가정의】

① 이 단가는 강재를 도장하는 비용으로, 표면 처리비, 전처리 프리이머, 도장비로 구성되며, 재료비(잡재료비포함)를 포함한다.

② 도장의 세부사양은 아래표와 같으며, 이는 “강도로교 용접 및 도장요령(건설교통부 제정)”을 기준으로 한 것이다.

도장계열	도장사양
	계열	표면처리	제1층	제2층	제3층	제4층	제5층
강교내부도장/공장	SIE	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료
강교외부도장/공장	SED	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료
강교외부도장/현장	SED	SSPC SPC10					폴리우레탄도료
강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	SIH	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료
강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	SEF	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료	폴리우레탄도료

대분류 J	말 뚝 공 사

■ JF1** 강관말뚝 천공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JF100.01000	강관말뚝 천공	토사	m	24,363	78%
JF100.02000	강관말뚝 천공	풍화암	m	114,521	80%
JF100.03000	강관말뚝 천공	연암	m	130,228	78%

【단가정의】

① 이 단가는 말뚝박기용 천공에 소요되는 비용을 포함한다.

② 천공용 비트의 재료비 및 천공기계경비(보링기, 양수기, 디젤엔진)를 포함한다.

③ 잡재료비, 공구손료, 급수비 기타등이 포함되어 있다.

④ 천공은 말뚝건입용으로 40㎝에 기준하며, 비트 규격은 3-WING BIT에 준한다.

■ JF1** 어스앵커 천공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JF101.01000	어스앵커 천공	토사	m	42,497	66%
JF101.02000	어스앵커 천공	풍화암	m	37,512	65%
JF101.03000	어스앵커 천공	연암	m	44,571	65%
JF101.04000	어스앵커 천공	보통암	m	51,288	64%
JF101.05000	어스앵커 천공	경암	m	60,075	70%

【단가정의】

① 이 단가는 어스앵커용 천공에 소요되는 비용을 포함한다.

② 천공용 비트등 소모재료 및 천공기계경비(공기압축기, 에어호스, 크롤러드릴)를 포함한다.

③ 토사층 Casing 작업에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 천공구경은 101～105㎜를 기준하며, 비트 규격은 크롤러드릴에 준한다.

■ JE1** 강관말뚝 항타 / 유압식 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE100.01000	강관말뚝 항타 (유압식)	ø508.0mm	m	14,178	33%
JE100.02000	강관말뚝 항타 (유압식)	ø406.4mm	m	12,964	38%

【단가정의】

① 이 단가는 유압파일 해머에 의해 강관말뚝을 항타하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 소운반 비용, 잡재료비(접봉, 발판재, 용접기, 발전기손료, 비계재, Cushion재, 수직도 유지관리비) 및 손료를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 강관말뚝의 자재비

- 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용

- 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소요비용

- 말뚝두부정리에 필요한 소요비용

④ 항타시 적용기준은 다음에 준한다.

- 말뚝직경 : 508mm

- 항타길이 : 16m이하

- 판두께   : 12mm

- 평균타격횟수(N) : 20이상

- 유압식 파일햄머 : 5Ton

- 말뚝이음시공이 아닌경우

- 단말뚝인 경우

■ JE1** 강관말뚝 항타 / 디젤식 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE101.01050	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 5m이하	본	53,062	68%
JE101.01080	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 8m이하	본	62,097	67%
JE101.01100	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 10m이하	본	68,280	67%
JE101.01200	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 12m이하	본	175,541	74%
JE101.01500	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 15m이하	본	185,349	73%
JE101.02050	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 5m이하	본	46,948	69%
JE101.02080	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 8m이하	본	52,441	68%
JE101.02100	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 10m이하	본	56,087	68%
JE101.02120	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 12m이하	본	147,977	74%
JE101.02150	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 15m이하	본	153,671	74%

【단가정의】

① 이 단가는 디젤파일 해머에 의해 강관말뚝을 항타하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 소운반비용, 잡재료비등 손료, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 말뚝이음에 따른 용접시간

- 강관말뚝의 자재비

- 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용

- 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소요비용

- 말뚝두부정리에 필요한 소요비용

④ 항타시 적용기준은 다음에 준한다.

- 말뚝직경 : 508.0mm 또는 406.4mm

- 판두께   : 12mm

- 평균타격횟수(N) : 20회이하

- 디젤식 파일햄머의 중량 : 2.2ton급

- 작업현장의 넓이와 상태가 양호한 경우

- 말뚝세우기 횟수 : 1회

■ JE16* 강관말뚝 두부정리 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE160.00400 신규	강관말뚝 두부정리	D400mm	본	36,384	94%
JE160.00500 신규	강관말뚝 두부정리	D500mm	본	45,139	94%
JE160.00600 신규	강관말뚝 두부정리	D600mm	본	54,677	94%
JE160.00700 신규	강관말뚝 두부정리	D700mm	본	63,463	94%
JE160.00800 신규	강관말뚝 두부정리	D800mm	본	73,656	94%
JE160.00900 신규	강관말뚝 두부정리	D900mm	본	82,381	94%
JE160.01000 신규	강관말뚝 두부정리	D1000mm	본	91,150	94%

【단가정의】

① 이 단가는 강관말뚝 항타 완료후 설계높이에 맞게 파일을 절단하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 절단방법은 산소 절단(산소+아세틸렌)에 준하며, 절단에 소요되는 재료비, 인건비, 공구손료를 포함한다.

③ 말뚝두부보강에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 K	교 량 공 사

■ KD***(KD****) 교량 배수시설공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KD110.00000	교량배수시설공 /배수구(하천용)	스텐레스	nr(개소)	46,833	4%
KD120.00000	교량배수시설공 /배수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	291,068	53%
KD220.00000	교량배수시설공 /직관(육교용)	스텐레스	m	38,249	22%
KD320.00000	교량배수시설공 /곡관(육교용)	스텐레스	nr(개소)	32,505	50%
KD520.00000	교량배수시설공 /집수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	93,448	47%

【단가정의】

① 이 단가는 배수시설별(스텐레스) 재료의 제작/공급 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

*L=700mm

<하천용 배수구(∅165.2×3×1000)>

<육교용 집수구(250×250) 및 배수구(∅165.2×3×4,320)>

<직관(∅ 165.2×3×1000)>                     <곡관(∅ 165.2×3×200)>

■ KD60*(KG****) 교면 물빼기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KD600.00000	교면 물빼기공	유공관 (D=10mm)	m	12,592	17%

【단가정의】

① 이 단가는 교면 물빼기에 소요되는 재료비(유공관, 테이프) 및 설치비, 구멍뚫기(20m당 2개소) 및 잡재료비용이 포함된다.

■ KE15*(KE15**) 교량유지관리용 표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE150.20000	교량유지관리용 표지판	교각용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	74,068	42%
KE150.10000	교량유지관리용 표지판	박스거더 내부용 (930×350×0.5)	nr(개소)	26,084	86%
KE150.30000	교량유지관리용 표지판	방호벽용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	19,794	92%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량유지관리용 표지판 설치를 위한 알루미늄 재료비, 설치비, 도색비등이 포함된다.

② 교각용표지판 설치에는 고소작업에 따른 50%할증비용이 포함되며, 재료비는 고휘도반사지(바탕면적의 50%) 또는 접착제 비용이, 도색비에는 바탕처리(아연도금면 적용) 및 바탕도색(조합페인트 2회)에 소요되는 제비용이 포함된다.

■ KE3**(KE3***) 교명판 및 설명판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE310.10000	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)	44,580	5%
KE310.20000	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)	65,201	5%
KE320.10000	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)	33,645	5%
KE320.20000	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)	63,671	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 교명판, 설명판의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ KE51* 세굴방지용 사석채움 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE510.01000 신규	세굴방지용 사석채움	-	m3	12,203	52%

【단가정의】

① 이 단가는 세굴방지용 사석채움에 대한 소요되는 깬잡석채취(현장발파암 유용) 및 현장내 운반, 기계부설, 사석 면고르기 비용을 포함한다.

■ KE52*(KE52**) 교대보호블록 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE520.11000	교대보호블록 설치	육교용 (400×250×120)	m2	18,969	72%
KE520.21000	교대보호블록 설치	하천용 (400×400×100)	m2	20,968	58%

【단가정의】

① 이 단가에는 교대 보호블록 설치에 소요되는 제비용이 포함된다.

② 육교용은 호안블록 자재비, 설치비, 뒷채움 콘크리트 비용이 포함되며, 하천용에는 호안블록, PVC 파이프(D=50mm)의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ KE60*(KE60**) 측량기준점 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE600.00000	측량기준점 설치	황동주물	nr(개소)	27,205	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 황동주물로 제작한 측량기준점(5kg)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

대분류 L	도로 및 포장 공사

■ LA10*(LX00**) 동상방지층/ 보조기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LA100.15000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	15cm/30cm	m3	3,119	40%
LA100.20000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	20cm/40cm	m3	2,972	42%

【단가정의】

① 이 단가에는 동상방지층의 포설, 살수 및 다짐 등 제비용이 포함된다.

② 다만, 포장용 골재비용은 제외한다.

③ 보조기층에도 이 단가를 적용한다.

■ LB10*(OH80**) 막자갈부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LB100.20000	막자갈부설	T=20cm	m3	2,718	54%

【단가정의】

① 이 단가는 하천의 제방축조시 성토다짐 후 막자갈 부설, 정지 및 다짐에 소요되는 제비용을 포함한다. 막자갈 부설 및 다짐은 기계시공, 정지작업은 인력 10%, 기계 90%에 준한다. 다만, 막자갈의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ LC11*(LC10**) 프라임코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC110.20000	아스콘포장 /프라임코팅	MC-1	m2	494	24%
LC110.10000	아스콘포장 /프라임코팅	RSC-3	m2	297	10%

【단가정의】

① LC110.20000 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(MC-1) 75ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

② LC110.10000 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(RSC-3) 80ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

■ LC21*(LC21**) 택코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC210.00000	아스콘포장/택코팅	-	m2	204	20%

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(RSC-4) 30ℓ/a을 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소등 제비용이 포함된다.

■ LC30*(LC3***) 아스콘포장/ 기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC300.10000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=10cm	m2	610	46%
LC300.15000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=14-15cm	m2	1,356	47%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC40*(LC4***) 아스콘포장/ 표층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC400.05000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=5.0cm	m2	548	47%
LC400.08000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=8-10cm	m2	1,448	48%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC50*(LC52**) 아스콘포장/ 중간층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC500.06000	아스콘포장/중간층 /포설및다짐	T=6cm	m2	534	47%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LD14*(LD10**) 콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LD140.20000	콘크리트포장 / 포설	T=20cm	m2	6,592	45%

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 포장 포설비용으로 비닐깔기, 와이워메쉬(#8-150×150) 구입 및 설치, 무근콘크리트 포설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 구입 및 운반, 거푸집 설치해체 및 양생, 줄눈작업에 소요되는 비용은 제외한다.

■ LD40*(LD4***) 분리막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LD400.00000	분리막 설치	-	m2	344	57%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 포장과 중앙분리대 기초포설시 설치하는 비닐(0.1m/m)의 자재비 및 설치비등이 포함된다.

■ LE40*(LE****) 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LE400.10000	스티로폼 줄눈	T=10mm	m	306	57%
LE400.20000	스티로폼 줄눈	T=20mm	m	910	42%

【단가정의】

① 이 단가에는 스티로폼 줄눈 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ LE60*(LE****) 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LE600.00000	부체도로용 줄눈	판재(200×15)	m	10,486	68%

【단가정의】

① 이 단가는 부체도로용 줄눈(판재 200×15) 판재의 재료비 및 설치비용을 포함한다.

■ LF10*(LF11**) 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF100.31212	대지경계블록 (콘크리트)	120×120×1000	m	11,820	64%
LF100.31512	도로경계블록 (콘크리트)	150×120×1000	m	13,407	52%
LF100.31515	도로경계블록 (콘크리트)	150×150×1000	m	15,701	52%

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입, 운반 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입, 운반 및 타설, 거푸집의 설치 및 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<경계블록>

■ LF1**(LF****) 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF100.31517	보차도 경계블록 (콘크리트)	150×170×200×1000	m	26,374	33%

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

<보차도 경계블록(콘크리트)>

■ LF30*(LF****) 경계석(화강석) (경계석 구입 및 운반비 제외)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF300.31825	보차도경계석 (화강석)	180×250×1000	m	24,377	50%

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 다만, 경계석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<보차도 경계석(화강석)>

■ LF30*(LF****) 경계석(화강석) (경계석 구입 및 운반비 제외)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF300.31820	보차도경계석 (화강석)	180×200×1000	m	20,661	60%
LF300.32025	보차도경계석 (화강석)	200×250×1000	m	24,459	26%
LF300.32030	보차도경계석 (화강석)	200×300×1000	m	29,858	33%

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

- 보차도경계석(화강석) : 180(A)×200(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×250(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×300(B)×1000

<보차도 경계석(화강석)>

■ LG7**(LG7***) 경하중포장/ 투수콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG730.30700	투수콘크리트포장	T=7cm	m2	19,148	44%

【단가정의】

① 이 단가는 투수콘크리트, 모래, 쇄석등 재료구입 및 운반비를 포함한다.

② 투수콘크리트 포설 및 다짐(기계/인력조합), 모래부설, 쇄석부설 및 다짐, 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LG73* 경하중포장/ 세립도 투수콘크리트 박층포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG731.20000	세립도 투수콘크리트 박층포장	T=7cm	m2	24,156	35%

【단가정의】

① 이단가에는 세립토투수콘크리트(표층+기층 합성단가), 쇄석골재 및 모래의 구입 및 운반비를 포함한다.

② 모래의 부설, 쇄석의 부설, 살수 및 다짐, 기층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(5cm), 표층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(2cm), 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

<세립도 투수콘크리트 박층포장>

■ LG82*(LG82**) 경하중포장/ 보도블록포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG820.30800	소형고압블록	T=6~8cm	m2	9,531	61%

【단가정의】

① 이 단가는 소형고압블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 포설, 다짐비용과 블록포장에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 블록의 구입과 운반비용은 제외한다.

【표준도】

<소형고압블록>

■ LC82* 아스콘포장/ 특수포장 / 미끄럼방지포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG820.01000	미끄럼방지포장		m2	39,837	35%

【단가정의】

① 이 단가에는 미끄럼방지 포장용 제강슬래그, 도료 및 충진재의 구입 및 운반비와 포장설치에 소요되는 비용이 포함된다.

■ LG83*(LG83**) 경하중 포장/ 시각장애인용 점자블록 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG830.33030	시각장애인용 점자블록 / 300×300×60(유색)	콘크리트	m2	33,833	26%
LG830.33330	시각장애인용 점자블록 / 300×300×60(유색)	고강도 콘크리트	m2	62,905	12%
LG830.33130	시각장애인용 점자블록 / 300×300×60(유색)	인조대리석	m2	130,532	7%
LG830.33230	시각장애인용 점자블록 / 300×300×60(유색)	재생플라스틱	m2	165,137	4%

【단가정의】

① 이 단가는 시각장애인용 점자블록(점형 또는 유도블록) 포장에 필요한 블록, 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 쇄석부설 및 다짐(살수포함), 모래포설 및 블록포장, 표면다짐등에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LH31*(LH31**) 방호책 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH310.11000	방호책 가드레일 1단	가드레일포스트	nr(개소)	5,671	64%
LH310.14000	방호책 가드레일 1단	표준레일	nr(개소)	7,865	100%
LH310.15000	방호책 가드레일 1단	단부레일	nr(개소)	1,904	100%
LH310.21000	방호책 가드레일 2단	가드레일포스트	nr(개소)	5,553	65%
LH310.22000	방호책 가드레일 2단	표준레일	nr(개소)	15,151	100%
LH310.23000	방호책 가드레일 2단	단부레일	nr(개소)	3,388	100%

,

【단가정의】

① 1단 가드레일

- LH310.11000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.14000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.15000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.11000 가드레일 포스트, LH310.14000 표준레일, LH310.15000 단부레일은 고속국도공사에 적용한다.

② 2단가드레일

- LH310.21000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.22000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.23000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.21000 가드레일 포스트, LH310.22000 표준레일, LH310.23000 단부레일은 고속국도공사에 적용한다.

【표준도】

<1단 가드레일>

<2단 가드레일>

■ LH11*(LH10**) 교통안전표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH110.10120	교통안전표지판 /삼각표지판	120cm	ea(개)	216,455	33%
LH110.10220	교통안전표지판 /원형표지판	90cm	ea(개)	208,177	33%
LH110.10820	교통안전표지판 /부착식/원형	90cm	ea(개)	155,553	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 터파기(인력), 되메우기 및 다짐(인력), 잔토처리(인력), 거푸집, 콘크리트타설, 각 규격별 재료비 및 설치비등 제비용이 포함되며, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 단, 부착식의 경우에는 표지판 자재비 및 설치비만 포함한다.

【표준도】

<삼각표지판>                   <원형표지판>

■ LH21*(LH21**) 차선도색

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH210.12120	가열(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,958	15%
LH210.12220	가열(페인트)형기계식 /파선,백색	-	m2	2,253	19%
LH210.11120	가열(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	2,221	5%
LH210.32120	상온(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,438	18%
LH210.31120	상온(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,463	11%
LH210.22110	융착성도료형수동식 /실선,백색	-	m2	6,500	7%
LH210.22210	융착성도료형수동식 /파선,백색	-	m2	6,559	18%
LH210.21110	융착성도료형수동식 /실선,황색	-	m2	8,515	11%
LH210.22310	융착성도료형수동식 /횡단보도,주차장/백색	-	m2	8,929	14%
LH210.22410	융착성도료형수동식 /문자,기호,백색	-	m2	11,648	11%

【단가정의】

① 이 단가는 차색도색등 노면표시에 필요한 재료비, 인건비 및 장비사용료를 포함한다.

■ LH22* 교통안전시설공/ 표식/ 도로표지병

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH220.10000	도로표지병	단면	nr(개소)	13,397	14%
LH220.20000	도로표지병	양면	nr(개소)	13,475	13%

【단가정의】

① 이 단가는 도로표지병 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 도로표지병 설치비에는 도로표지병(사각형, 반사형) 및 접착제의 구입 및 운반비와 설치비가 포함된다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “도로표지병”의 전체 수량이 30개소 미만일 경우 위 단가의 105%를 적용한다.

■ LH23*(LH23**) 데리네이타

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH230.11000	데리네이타	토공용	nr(개소)	21,066	43%
LH230.31000	데리네이타	가드레일용	nr(개소)	13,585	6%

【단가정의】

① LH230.11000 토공용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 지주(ø48mm, pe pipe)설치, 터파기, 되메우기 및 다짐 비용을 포함한다.

② LH230.31000 가드레일용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 취부 부속자재의 설치비를 포함한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 데리네이터 “토공용” 또는 “가드레일용” 개별규격의 전체 수량이 30개소 미만일 경우 위 단가의 105%를 적용한다.

■ LH34*(LH34**) 가드휀스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH340.01000	가드휀스	형식-1(토공용)	m	16,826	73%
LH340.02000	가드휀스	형식-2(육교용)	m	5,461	100%

【단가정의】

① LH340.01000(토공용)는 토공부에 설치하는 가드휀스의 설치비용으로 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비와 휀스 설치비등이 포함되며 휀스 자재비는 제외한다

② LH340.02000(교량용)는 교량부에서 설치하는 가드휀스의 설치비를 포함한다. 다만, 휀스 자재비는 제외한다.

【표준도】

<가드휀스-토공용>

<가드휀스-육교용>

■ LI30* 그루빙

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LI300.02100 신규	그루빙	종절단 (9×4×50)	m2	9,596	39%
LI300.02200 신규	그루빙	횡절단 (9×4×50)	m2	11,153	35%
LI300.02300 신규	그루빙	홈절단 (30×4×130)	m	8,381	25%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 포장면의 미끄럼 방지를 위한 건식 그루빙 시공비용을 포함한다.

② 블레이드(T=4mm) 자재비, 장비사용료 및 인건비, 노면청소비, 공구손료 및 잡재료비를 포함한다.

③ 폐기물 적재 및 처리비용은 제외한다.

■ LJ1**(DE50**) 측구터파기/ 인력10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ110.00000	측구터파기	토사	m3	2,076	79%
LJ120.00000	측구터파기	리핑암	m3	38,829	71%
LJ130.00000	측구터파기	발파암	m3	59,003	70%

【단가정의】

① 이 단가는 배수공에 관계되는 측구터파기의 토질별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ LJ20*(LJ21**) V형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ200.10000	V형측구	TYPE-1	m	57,639	74%
LJ200.20000	V형측구	TYPE-2	m	77,492	74%
LJ200.30000	V형측구	TYPE-3	m	90,263	76%

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3>

■ LJ20*(LJ21**) V형측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ210.10000	V형측구/토사구간	TYPE-1	m	78,221	58%
LJ210.20000	V형측구/토사구간	TYPE-2	m	98,719	59%
LJ210.32000	V형측구/토사구간	TYPE-3	m	132,278	60%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 V형측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 되메우기, 터파기등에 소요되는 제비용이 포함된다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3-고속국도>

■ LJ30* 산마루측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ300.10000	산마루측구	TYPE-1	m	74,407	62%
LJ300.20000	산마루측구	TYPE-2	m	105,515	61%
LJ300.30000	산마루측구	TYPE-3	m	169,471	70%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

- 산마루측구 Type3 : H-1,000mm

<산마루측구 형식 1,2,3>

■ LJ30*(LJ31**) 산마루측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ310.10000	산마루측구/토사구간	TYPE-1	m	77,242	57%
LJ310.20000	산마루측구/토사구간	TYPE-2	m	94,949	58%
LJ310.30000	산마루측구/토사구간	TYPE-3	m	143,048	55%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 산마루측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기 비용이 포함되며, 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료 , 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

- 산마루측구 Type3 : H-1,000mm

<산마루측구 형식 1,2,3>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.10000	L형측구	TYPE-1	m	38,336	78%

【단가정의】

① 이 단가는 L형측구(TYPE-1)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설, 양생 및 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 1>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-2

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.20000	L형측구	TYPE-2	m	79,503	77%

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-2)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기, 부직포, P.V.C.관, 뒷채움재 부설 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 2>

■ LJ40*(LJ****) L형측구/ TYPE-4

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.40000	L형측구	TYPE-4	m	18,236	48%

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-4)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 4>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-1 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.01000	L형측구/토사구간	TYPE-1	m	18,438	26%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-1)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비(믹서트럭), 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 1-고속국도>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-2 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.02000	L형측구/토사구간	TYPE-2	m	44,655	18%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-2)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 포설 및 양생, P.V.C 파이프, 부직포, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈설치, 뒷채움재의 채집 및 운반, 부설, 면고르기와 철근가공, 자재비, 운반비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 2-고속국도>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-4(부채도로용) [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.04000	L형측구/토사구간	TYPE-4	m	12,582	31%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-4)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 4-고속국도>

■ LJ60*(LJ61**) U형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ600.10000	U형측구	TYPE-1	m	70,207	29%
LJ600.20000	U형측구	TYPE-2	m	146,043	56%
LJ600.30000	U형측구	TYPE-3	m	165,555	58%
LJ600.40000	U형측구	TYPE-4	m	185,065	60%

【단가정의】

① 형식-1(H=0.3M)

- 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 스틸그레이팅(차도용, 995X430) 구입 및 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

② 형식-2(H=0.6M), 형식-3(H=0.8M), 형식-4 (H=1M)

- 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 철근가공조립, 콘크리트 덮게, PVC(30mm)관 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 철근/콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>

<U형측구 형식 2, 형식 3, 형식 4>

■ LJ61* U형측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ610.10000	U형측구	Type-1	m	26,582	59%
LJ610.20000	U형측구	Type-2	m	192,784	57%
LJ610.30000	U형측구	Type-3	m	198,948	58%
LJ610.40000	U형측구	Type-4	m	242,354	59%
LJ610.50000	U형측구	Type-5	m	76,006	58%

【단가정의】

① 형식-1(H=0.15M)

- 이 단가는 고속국도용 U형측구(형식-1)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 뚜껑 설치(스틸그레이팅의 자재구입 및 운반비는 제외), 줄눈설치, 비닐깔기 비용이 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

② 형식-2(H=0.6M), 형식-3(H=0.8M), 형식-4(H=1M)

- 이 단가는 U형측구(형식-2, 3 ,4)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근 가공조립, P.V.C파이프 재료비 및 설치비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 철근자재의 구입 및 운반비용이 포함된다.

- 뚜껑 설치 비용으로는 콘크리트 생산(또는 구입), 운반, 타설, 강재거푸집, 철근자재비 운반비, 철근가공조립 및 설치비가 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

③ 형식-5(H=0.50M, 녹지대용)

- 이 단가는 U형측구(형식-5)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기, 철근자재 및 운반비가 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

④ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>           <U형측구 형식 2, 형식 3, 형식 4>

<U형측구 형식 5>

■ LJ75* 소단 측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ750.10000	소단 측구	Type-1 (깍기부)	m	40,612	52%
LJ750.40000	소단 측구	Type-4 (쌓기부,고성토구간)	m	13,228	49%

【단가정의】

① 이 단가에는 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 줄눈설치비용이 포함된다.

② 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

③ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<소단측구 형식 1>               <소단측구 형식 4>

■ LJ80*(LJ81**) 콘크리트다이크 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ800.01000	콘크리트다이크	TYPE 1-1	m	8,530	28%
LJ800.02000	콘크리트다이크	TYPE 1-2	m	8,071	28%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 1-1 : 일반부

- 콘크리트 다이크 Type 1-2 : 오목구간 : 덧씌우기 포장 보수구간

<콘크리트 다이크 Type 1-1>      <콘크리트 다이크 Type 1-2>

■ LJ80*(LJ81**) 콘크리트다이크 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ800.03000	콘크리트다이크	TYPE 2-1	m	9,739	33%
LJ800.05000	콘크리트다이크	TYPE 2-2	m	10,418	33%
LJ800.07000	콘크리트다이크	TYPE 3-1	m	9,828	34%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 2-1 : 콘크리트 포장 연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 2-2 : 아스콘 포장연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 3-1 : 방음벽 구간

<콘크리트 다이크 Type 2-1, 2-3>      <콘크리트 다이크 Type 3>

■ LJ9**(DI71**) 측구 뚝쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ900.00000	측구뚝쌓기	-	m3	5,451	100%

【단가정의】

① 이 단가는 측구 뚝쌓기를 위한 인건비등을 포함한다.

■ LK20*(LK2***) VR관 기계부설 - VR관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK200.31030	배수관(VR관) 기계부설	∅300mm	m	37,941	70%
LK200.31045	배수관(VR관) 기계부설	∅450mm	m	47,476	73%
LK200.31060	배수관(VR관) 기계부설	∅600mm	m	74,139	82%
LK200.31080	배수관(VR관) 기계부설	∅800mm	m	121,935	83%
LK200.31100	배수관(VR관) 기계부설	∅1000mm	m	137,276	84%
LK200.31120	배수관(VR관) 기계부설	∅1200mm	m	198,258	86%

【단가정의】

① 이 단가에는 진동전압 콘크리트관(VR)관의 하차, 설치, 관부설, 기초콘크리트 타설, 거푸집등의 비용이 포함되며, VR관 재료비와 콘크리트 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 보강 VR관 부설에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK20*(LK4***) 흄관 기계부설 / 소켓식 접합 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK200.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	25,517	81%
LK200.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	30,470	82%
LK200.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	49,324	86%
LK200.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	74,015	88%
LK200.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	118,043	92%
LK200.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	157,510	91%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(소켓식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK20* 흄관 기계부설 / 칼라식 접합 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK201.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	23,654	81%
LK201.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	31,583	84%
LK201.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	48,514	88%
LK201.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	67,139	89%
LK201.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	110,727	93%
LK201.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	153,097	93%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK40*(LK4***) 흄관 기계부설 / 칼라식 접합 - 흄관재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK400.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	47,235	69%
LK400.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	54,030	58%
LK400.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	83,897	60%
LK400.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	139,647	59%
LK400.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	192,101	60%
LK400.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	295,738	60%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)에 따른 하차비와 부설비 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비를 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK40* 파형강관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK400.40300	파형강관 부설	D=300mm	m	26,064	9%
LK400.40450	파형강관 부설	D=450mm	m	42,585	9%
LK400.40600	파형강관 부설	D=600mm	m	55,798	9%
LK400.40800	파형강관 부설	D=800mm	m	95,819	9%
LK400.41000	파형강관 부설	D=1000mm	m	117,863	9%
LK400.41200	파형강관 부설	D=1200mm	m	143,302	8%

【단가정의】

① 이 단가는 나선형 파형강관의 접합 및 부설 비용을 포함한다.

② 파형강관의 구입 및 운반비와 커플링밴드에 의한 관의 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

③ 관과 커플링 밴드의 규격 및 품질은 KSD 3590 규격에 준한다.

④ 터파기, 되메우기, 잔토처리비용은 제외한다.

⑤ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LL10* 배수구조물 / 집수정 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL110.40600	집수정/흙쌓기부	D=600mm	nr(개소)	463,716	61%
LL110.50800	집수정/흙쌓기부	D=800mm	nr(개소)	760,953	61%
LL110.61000	집수정/흙쌓기부	D=1000mm	nr(개소)	758,376	64%
LL110.71200	집수정/흙쌓기부	D=1200mm	nr(개소)	603,642	64%

【단가정의】

① 이 단가는 집수정 설치에 소요되는 토공비용과 구조물 설치비용을 포함한다.

② 토공비용에는 터파기 및 되메우기 비용이 포함된다.

③ 구조물 설치비용에는 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근구입 및 운반, 철근가공조립, 스틸그레이팅 설치, 계단철근도장비용이 포함되며,  콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재구입, 조골재생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용이 포함된다. 다만 스틸그레이팅 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

■ LL14* 배수구조물/ 중분대 집수정 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL140.01000	중분대 집수정	Type-1	m	260,966	54%
LL140.02000	중분대 집수정	Type-2	m	251,591	54%
LL140.03000	중분대 집수정	Type-3	m	249,494	53%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 생산(또는 구입)및 운반, 타설비, 합판거푸집, 철근 재료비 및 운반, 가공 조립, 터파기, 되메우기, 뚜껑의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재구입, 조골재생산 및 운반(또는 구입)비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

<중분대 집수정 형식-1(1방향:580x830x1430)>

<중분대 집수정 형식-2(2방향:580x830x1430)>

<중분대 집수정 형식-3(3방향:580x830x1430)>

■ LL20*(LL****) 다이크 집수거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL201.00000	다이크 집수거	L형	ea(개)	106,810	74%
LL202.00000	다이크 집수거	T형	ea(개)	201,564	74%

【단가정의】

① 이 단가는 다이크 집수거 설치에 소요되는 콘크리트타설, 거푸집 재료비 및 조립, 해체 비용을 포함한다. 다만, 콘크리트 구입 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<다이크 집수거 L형>

<다이크 집수거 T형>

■ LL63* 배수구조물 / 배수관면벽 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL630.00600	배수관 면벽	D=600mm	nr(개소)	103,616	64%
LL630.00800	배수관 면벽	D=800mm	nr(개소)	173,312	62%
LL630.01000	배수관 면벽	D=1,000mm	nr(개소)	242,901	61%
LL630.01200	배수관 면벽	D=1,200mm	nr(개소)	374,930	61%

【단가정의】

① 이 단가는 배수관의 면벽설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 터파기, 되메우기, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비로 구성되며, 콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재 투입비용 등이 포함된다.

③ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<배수관>

<면벽>

■ LR10* 낙석방지망

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR100.05020	낙석 방지망	-	m2	15,384	18%

【단가정의】

① 이 단가는 낙석 방지망 설치를 위한 기초 천공작업, 철망 및 와이어로프 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 철망(PVC코팅망), 와이어로프, 결속선, 조립구, 조립구주입재(에폭시)등 재료비, 설치비와 기초천공을 위한 착암비용을 포함한다.

③ 철망(PVC코팅망)은 KSD 7036과 KSD 7018, 철망 및 와이어로프 설치는 기계식 시공, 와이어로프의 설치간격은 포켓식(종로프 2m, 횡로프 5m)에 준한다.

■ LR2** 낙석방지울타리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR212.10000	낙석방지울타리	형식2 /일반부	m	43,095	70%
LR212.20000	낙석방지울타리	형식2 /단부	nr(개소)	290,552	58%
LR212.30000	낙석방지울타리	형식2 /출입문	nr(개소)	17,549	100%
LR221.10000	낙석방지울타리	형식3 /일반부	m	91,703	64%
LR221.20000	낙석방지울타리	형식3 /단부	nr(개소)	693,215	60%
LR221.30000	낙석방지울타리	형식3 /출입문	nr(개소)	19,678	100%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽용 낙석방지울타리의 설치비용을 포함한다.

	적용부위	높이	경간
형식-2	옹벽용	2m	3m
형식-3	옹벽용	2.5m	3m

② 토공비용(터파기, 되메우기, 잔토처리), 구조물 시공비용(합판거푸집 설치, 콘크리트 생산 및 운반 타설비용과 철근 구입, 운반 및 가공조립), 낙석방지울타리의 설치비가 포함된다.

③ 다만 낙석방지울타리의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

낙석방지울타리 (TYPE-2)

낙석방지울타리 (TYPE-3)

■ LR41*(LR4***) 경계표주

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR410.00000	경계표주	접도구역 경계표주	nr(개소)	18,352	14%
LR420.00000	경계표주	용지 경계표주	nr(개소)	9,498	20%

【단가정의】

① 이 단가에는 경계표주 자재비와 운반비, 설치비, 되메우기 및 다짐, 잔토처리 비용등이 포함된다.

【표준도】

<용지 경계표주>               <접도구역 경계표주>

■ LR50*(LR****) 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR500.31295	가로수분(받침틀)	말굽형 (1200×950m/m)	nr(개소)	31,495	19%

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ LR50* 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR501.31295	가로수분(받침틀)	화강석 (1,370×1,370mm)	nr(개소)	119,849	19%

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

② 다만, 보호덮개의 구입 및 설치비는 제외한다.

【표준도】

<가로수분(받침틀)>

대분류 N	터널공사

■ NI10* 방수막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NI100.01000 신규	방수막 설치	-	m2	9,679	16%

【단가정의】

① 이 단가는 라이닝콘크리트 타설전에 설치되는 방수막 시공비용을 포함한다.

② 재료비(방수막, 못, 와셔), 인건비 및 기구손료를 포함하며, 방수막은 일체형 에틸렌초산비닐수지(EVA: Ethylene Vinyl Acetate)시트에 준한다.

■ NI21* 필터 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NI210.00000	필터 콘크리트	-	m3	65,916	96%

【단가정의】

① 이 단가는 필터콘크리트의 배합 및 치기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 시멘트, 모래, 골재의 구입/운반비는 제외된다.

■ NR2** 터널내부 타일붙임 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NR200.02000 신규	터널내부 타일붙임	-	m2	41,768	78%

【단가정의】

① 이 단가는 터널내 라이닝콘크리트 타설후 타일붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 타일은 외장타일(190×90×11mm) 기준이며 타일붙임을 위한 재료비 (타일, 타일시멘트, 접착제)와 설치비, 소운반 및 기구 손료가 포함된다.

대분류 O	하천 및 항만공사

■ OB10*(OB****) 사석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB100.90000	사석부설 (인력)	30kg이상	m3	20,427	100%
OB100.10000	사석부설 (인력10%)	30kg이상	m3	3,685	75%

【단가정의】

① 이 단가는 인력 또는 인력10%, 기계90%에 의해 깬잡석을 부설하는데 소요되는 제비용을 포함하며, 다만, 사석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

■ OH1**(OH1***) 돌망태설치/ 타원형,이불형

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH130.04500	돌망태설치/타원형	높이 45cm	m2	13,237	100%
OH170.04400	돌망태설치/이불형	높이 40cm	m2	10,034	100%

【단가정의】

① 이 단가는 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 돌망태/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1**(OH1***) 게비온 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH150.00000	게비온 옹벽	높이 5m 이하	m3	65,066	84%
OH150.01000 신규	게비온 옹벽	높이 5~8m이하	m3	66,418	91%
OH150.02000 신규	게비온 옹벽	높이 8~11m 이하	m3	71,605	92%
OH150.03000 신규	게비온 옹벽	높이 11~14m 이하	m3	74,198	92%
OH150.04000 신규	게비온 옹벽	높이 14~17m 이하	m3	76,649	92%
OH180.03000	게비온 매트리스	높이 30cm	m2	6,121	90%
OH180.05000	게비온 매트리스	높이 50cm	m2	14,682	90%

【단가정의】

① 이 단가는 게비온(GABION) 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 게비온/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH4**(OH40**) 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH410.00000	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	22,955	59%
OH420.11000	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	28,781	56%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함한다.

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2인 것을 기준으로 한 것이다.

■ OH90*(OR0***) 돌망태 부대공/ 천단잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH900.10000	천단잡석부설	∅100~200mm	m3	19,841	100%

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 게비온 매트리스의 천단부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 잡석 구입 및 운반비는 제외한다.

※ 항만공사의 실적공사비 적용공종 및 단가는

『제5장 항만공사 실적공사비 적용단가』편을 참조.

대분류 Q	기타공사(1)-목공,조적,미장,도장,방수

■ QQ13*(QQ10**) 아스팔트 방수 / 아스팔트 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
QQ130.00000	아스팔트코팅	2회	m2	6,442	68%

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트의 코팅(2회)에 소요되는 재료비(브라운 아스팔트) 및 인건비가 포함된다.

■ QQ***(QQ****) 교면방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
QQ410.00000	교면방수/침투식	-	m2	4,442	81%
QQ310.00000	교면방수/도막방수	-	m2	19,982	48%

【단가정의】

① 이 단가는 교량 슬라브면의 방수처리를 위한 방수재의 재료비 및 설치인건비(표면처리 포함)를 포함한다.

② QQ410.00000 침투식방수의 재료는 무기질(규산질계) 단체형 침투성 방수제에 기준한 것이며, QQ310.00000 도막식방수는 클로로프렌 고무계 또는 고무 아스팔트계 방수제에 기준한 것이다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 교면방수 “침투식” 또는 “도막방수” 개별규격의 전체 수량이 200m2미만일 경우 위 단가의 110%를 적용한다.

대분류 R	기타공사(2)-울타리,석공,창호,수장,설비,전기통신

■ RB50*(OH70**) 돌붙임(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
RB500.02500	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 25cm	m2	58,248	97%
RB500.03000	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 30cm	m2	63,129	97%
RB500.03500	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	64,200	97%
RB500.04000	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 45cm	m2	68,007	97%
RB400.02500	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 25cm	m2	59,755	97%
RB400.03000	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 30cm	m2	65,137	97%
RB400.03500	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	66,449	97%
RB400.04000	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 45cm	m2	71,021	97%

【단가정의】

① 이 단가는 기계50%, 인력50%에 의한 돌붙임, 줄눈메꿈 모르타르채움, 콘크리트타설, PVC파이프(D=50mm) 설치, 소운반에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 돌붙임 틈메움돌, 채움 콘크리트의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ RC30*(OH70**) 잡석부설(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
RC300.00000	잡석부설	150mm이하	m3	3,576	76%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 기초부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용으로 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다. 다만, 잡석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

제3장 건축공사 실적공사비 적용단가

<건축 - >

A. 공통공사	1

D. 철근 콘크리트공사	8

E. 철골 공사	13

F. 조적공사	16

G. 미장공사	24

H. 방수공사	29

I.  목공사	36

J.  금속공사	38

K. 지붕 및 홈통공사	40

L. 창호 및 유리공사	46

M. 타일 및 돌공사	49

N. 도장공사	56

O. 수장공사	62

P. 건축물 부대공사	80

대분류 A	공 통 공 사

■ AA16*(AA16***) 가설울타리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA161.30000	가설울타리	칼라철판,12개월	m	37,710	66%
AA161.50000	가설울타리	칼라철판,24개월	m	50,308	54%
AA162.30000	가설울타리	EGI휀스,12개월	m	26,214	35%
AA162.50000	가설울타리	EGI휀스,24개월	m	31,327	31%

【단가정의】

① 조립식 가설울타리(기초 콘크리트 포함) 설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재와 손료등 제비용을 포함한다.

② AA161.30000은 설치높이 2m, 칼라철판 800×2,000×0.45mm에 준한다. AA162.30000은 설치높이 2.4m, EGI철판 550×2400mm에 준한다.

③ 출입구 문을 설치하거나, 철재면에 문양이나 도색등이 필요한 경우에  소요되는 비용은 제외한다.

■ AA17* 가설더스트 슈트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA170.10000 신규	가설더스트 슈트	고층, PE관	m	12,270	47%
AA170.20000 신규	가설더스트 슈트	초고층, PE관	m	15,131	38%

【단가정의】

① 이 단가는 가설더스트 슈트(Dust Chute)의 설치 및 해체비를 포함한다.

② 슈트(폴리에틸렌 Y관, D450), 소철선 및 브리켓(외줄용)의 재료비(사용기간 12개월) 및 인건비를 포함한다. 다만, 인양 및 설치에 소요되는 기계경비는 포함하지 않는다.

③ 고층은 15층이하, 초고층은 16층이상의 공동주택에 적용한다.

■ AA28*(AA28***) 보호막설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA280.61000	보호막설치	PVC코팅막	m2	3,963	76%
AA280.62000	보호막설치	PE매쉬망	m2	1,687	95%

【단가정의】

① 이 단가는 건물주위에 시공안전 및 미관등을 목적으로 기존비계를 이용하여 보호막을 설치하고 해체하는데 소요되는 노무비, 재료비를 포함한다.

■ AA31*(AA310**) 비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA310.21000	외부쌍줄비계	강관, 3개월 이하	m2	9,626	87%
AA310.22000	외부쌍줄비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	10,064	85%
AA310.23000	외부쌍줄비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	13,114	76%
AA310.31000	비계다리	강관, 3개월 이하	m2	31,810	81%
AA310.32000	비계다리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	33,169	76%
AA310.33000	비계다리	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	42,532	67%
AA310.41100	수평내부비계	강관, 3개월 이하	m2	5,787	84%
AA310.41200	수평내부비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	7,348	81%
AA310.41300	수평내부비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	8,553	76%
AA310.51000	틀비계	강관, 3개월 이하	m2	2,454	80%
AA310.52000	틀비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	3,071	72%
AA310.53000	틀비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	3,774	60%

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(이음철물, 크램프 등)와 손료 등을 포함한다.

② 설치높이가 30m이내인 건축물에 적용한다.

■ AA31*(AA310**) 조립 말비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA310.44100	조립말비계	강관, 3개월 이하 1단, 2m	대	55,682	66%
AA310.44200	조립말비계	강관, 3개월 이하 2단, 4m	대	61,976	61%
AA310.44300	조립말비계	강관, 3개월 이하 3단, 6m	대	80,219	56%
AA310.45100	조립말비계	강관, 6개월 이하 1단, 2m	대	89,179	55%
AA310.45200	조립말비계	강관, 6개월 이하 2단, 4m	대	96,819	50%
AA310.45300	조립말비계	강관, 6개월 이하 3단, 6m	대	106,499	46%

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(가새, 수평띠장손잡이기둥, 손잡이, 바퀴, 자키등)와 손료 등을 포함한다.

② 비계기본틀(기둥)은 H1700×w1219, 1대당 설치높이 2m이하에 준한다.

■ AA32*(AA320**) 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA322.11000	동바리	강관, 3개월 이하	m2	4,856	84%
AA322.21000	동바리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	6,658	76%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

③ 이 단가는 일반적인 라멘구조 건축물에 적용한다.

■ AA32* 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA322.11100	동바리	강관, 벽식구조 1개월	m2	3,627	95%
AA322.12100	동바리	강관, 라멘구조 1개월	m2	4,765	95%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

■ AB21*(AB210**) 도급자용 사무실 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AB210.30000	도급자용 사무실	조립식 12개월미만	m2	60,386	78%
AB210.40000	도급자용 사무실	조립식 12-24개월	m2	74,665	71%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식(PRE-FAB)가설물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사(지정 및 하부구조)를 제외한 바닥공사(기초콘크리트 타설)를 포함한다.

③ 전기, 위생설비등에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 특수구조의 조립식 가설건축물의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

■ AB22*(AB220**) 가설창고

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AB220.30000	가설창고	조립식 12개월미만	m2	40,941	80%
AB220.40000	가설창고	조립식 12-24개월	m2	41,258	72%

【단가정의】

① 조립식 가설창고(PRE-FAB)의 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AB21* 콘테이너형 가설건축물

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AB215.11000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	481,232	24%
AB215.21000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 6개월	nr(개소)	505,442	22%
AB215.31000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 12개월	nr(개소)	668,528	17%
AB215.12000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	499,741	26%
AB215.32000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 6개월	nr(개소)	633,994	21%
AB215.22000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 12개월	nr(개소)	688,793	19%
AB215.13000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	577,927	24%
AB215.23000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 6개월	nr(개소)	657,168	21%
AB215.33000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 12개월	nr(개소)	835,459	17%
AB215.14000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	627,611	25%
AB215.24000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 6개월	nr(개소)	710,454	22%
AB215.34000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 12개월	nr(개소)	896,849	17%

【단가정의】

① 이 단가는 콘테이너형 가설건축물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사(지정 및 하부구조)를 제외한 바닥공사(기초콘크리트 타설)를 포함한다.

③ 전기, 위생설비에 소요되는 비용은 제외한다. 또한 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피비용은 제외한다.

④ 특수구조의 콘테이너형 가설건축의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

■ AC11*(AC110**) 장비운반/ 수송비

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AC110.10000	타워크레인	8 ton	대	1,998,034	10%
AC110.20000	타워크레인	10 ton	대	2,484,904	10%
AC110.30000	타워크레인	12 ton	대	2,971,976	10%

【단가정의】

① 타워크레인을 현장까지 수송하는데 필요한 경비를 말하며, 직접공사비에 계상된 비용은 제외한다.

■ AC21*(AC210**) 인양장비/ 임대료

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AC210.10000	타워크레인 임대료	T형, 8 ton	월	8,093,026	30%
AC210.20000	타워크레인 임대료	T형, 10 ton	월	8,714,169	30%
AC210.30000	타워크레인 임대료	T형, 12 ton	월	10,250,848	28%

【단가정의】

① 타워크레인 운전사의 노임, 손료 등을 포함하며, 운반비, 설치 및 해체비용과 수량산출기준 대분류 B～R 공종별 단가에 포함된 비용은 제외한다.

② 타워크레인 임대료를 적용함에 있어 단위는 각 공사의 특성 및 발주기관의 내부자료를 토대로 환산 적용할 수 있다.

■ AD16*(AD160**) 현장정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD160.40000	현장정리	RC조	m2	7,336	100%
AD160.20000	현장정리	철골조	m2	3,607	100%

【단가정의】

① 이 단가는 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 청소용 소모품에 소요되는 비용은 제외한다.

■ AD24*(AD240**) 현장관리비/ 품질관리비

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD240.41000	측량 및 검측비	귀규준틀	nr(개소)	43,931	94%
AD240.42000	측량 및 검측비	평규준틀	nr(개소)	26,406	93%
AD240.43000	측량 및 검측비	수평규준틀 (벽식구조)	m	2,872	78%

【단가정의】

① 규준틀 제작 및 설치, 철거비용을 포함한다.

② AD240.43000 수평규준틀(벽식구조)의 단가는 공동주택에 적용한다.

■ AD42*(AD420**) 준공도서비

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD420.11000	준공도서(문서) 제작	16MM ROLL 및 SCANNING	매	201	0%
AD420.12000	준공도서(문서) 제작	16MM (출력자료,이미지파일 제공시)	매	111	0%
AD420.13000	준공도서(도면) 제작	35MM ROLL 및 SCANNING	매	2,148	0%
AD420.21000	준공도서M/F복제	16MM(2500면당)	roll	18,066	0%
AD420.22000	준공도서M/F복제	35MM(550면당)	roll	22,447	0%
AD420.31000	준공도서CD-ROM복제	문서35000, 도면3000면당	장	6,562	0%

【단가정의】

① 시설물의 안전관리에 관한 특별법에서 규정하고 있는 준공도서 비용을 포함한다.

대분류 D	철근 콘크리트공사

■ DA***(DA*****) 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA301.21000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	24,830	73%
DA201.31000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	16,963	75%
DA202.32000	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	18,849	77%
DA203.33000	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	19,995	78%
DA101.61000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,066	71%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

④ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
매끈한마감	2회	노출콘크리트마감 또는 콘크리트면위 페인트마감등 비교적 미려하고 견고한 시공이 요구되는 구조
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물
거친마감	6회	옹벽기초, L형측구기초, 석축기초, 흄관기초등으로 땅속에 묻히는 시설이며 기능상 외관과는 관련이 없는 구조물

■ DA21*(DA210**) 거푸집/ 동바리포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA210.10000	거푸집/보통마감	수평면/4.2m이하	m2	21,934	77%
DA210.20000	거푸집/보통마감	수평면/4.2m초과	m2	27,143	75%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용을 포함한다.

③ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DA30*(DA400**) 제치장 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA300.60000	제치장 거푸집	6회	m2	14,539	76%
DA300.80000	제치장 거푸집	10회	m2	10,779	80%

【단가정의】

① 이 단가에는 제치장 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 동바리의 소요비용과, 곡면 및 특수형상부분(와플슬라브, 난간등)에 대한 비용은 제외한다.

■ DA40*(DA*****) 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA401.81000	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	13,256	87%
DA402.82000	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	15,235	88%
DA403.83000	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	16,476	89%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DB00*(DB000**) 철근가공 및 조립 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB000.20000	철근가공조립 (일반건축)	보통	ton	376,063	98%
DB000.21000	철근가공조립 (공동주택)	보통	ton	258,724	98%
DB000.31000	철근가공조립 (공동주택)	복잡	ton	283,706	98%

【단가정의】

① 철근자재 및 운반비용은 제외한다.

② 현장내 운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

③ 버팀재(Bar chair, Bar support), 간격재(Bar spacer), 결속선(tying wire)등 부속자재의 조달 및 설치 비용을 포함한다.

④ DB000.21000/DB000.31000은 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. DB000.20000은 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체 수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ DB*** 철근가공 및 조립 / 공장가공 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB000.22000	철근가공조립 (공동주택)	보통(공장가공)	ton	247,228	98%
DB000.32000	철근가공조립 (공동주택)	복잡(공장가공)	ton	254,139	98%

【단가정의】

① 이 단가는 철근가공조립(공장가공)에 소요되는 비용을 포함한다.

② 철근구입 및 운반비(공장→현장)는 제외한다.

③ 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ DF***(DF*****) 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF102.50000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상/일)	m3	9,103	58%
DF102.30000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만/일)	m3	10,707	55%
DF102.10000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만/일)	m3	11,737	47%
DF102.60000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	8,563	61%
DF102.40000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만/일)	m3	10,113	58%
DF102.20000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만/일)	m3	12,071	50%
DF202.50000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상/일)	m3	10,352	60%
DF202.30000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만/일)	m3	12,081	56%
DF202.10000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만/일)	m3	13,448	48%
DF202.60000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	9,444	63%
DF202.40000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만/일)	m3	11,383	59%
DF202.20000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만/일)	m3	12,607	50%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DF***(DF000**) 콘크리트 양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF000.10000	콘크리트 양생	-	m2	190	100%

【단가정의】

① 이 단가는 살수양생에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR12*(DR120**) 콘크리트 표면마무리/ 쇠흙손 마감

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DR120.10000	쇠흙손 마감	콘크리트면	m2	3,708	100%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 바닥면(별도마감이 필요없는 경우)을 쇠흙손으로 마감하는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR13*(DF130**) 콘크리트 면처리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DR130.10000	콘크리트면처리 /벽	T=10cm	m	1,401	99%
DR130.40000	콘크리트면처리 /천장	T=10cm	m	1,659	99%

【단가정의】

① 이 단가는 내ㆍ외부 콘크리트면에 10cm 폭으로 적용부위별 면 처리(연마석 및 면처리 포함)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 E	철 골 공 사

■ EB*** 앵커볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EB001.00600	앵커볼트 설치	D=16mm (L=600)	nr(개소)	11,363	80%
EB002.00500	앵커볼트 설치	D=19mm (L=500)	nr(개소)	17,236	80%
EB003.01000	앵커볼트 설치	D=24mm (L=1,000)	nr(개소)	19,329	79%
EB004.01200	앵커볼트 설치	D=28mm (L=1,200)	nr(개소)	23,419	80%

【단가정의】

① 이 단가는 일반 철골공사시 앵커볼트(Anchor Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

② 설치비용에는 인력설치에 의한 먹매김, 가조임 및 틀의 제작/설치 비용이 포함된다.

■ EB*** 스터드볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EB011.00120	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=120)	nr(개소)	536	39%
EB012.00200	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=200)	nr(개소)	918	23%

【단가정의】

① 이 단가는 철골공사시 자동용접에 의한 스터드볼트(Stud Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

■ EC12*(ED10***) 철골가공조립(공장생산)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC120.11100	철골가공조립	ROLL, 30ton미만	ton	640,508	96%
EC120.11200	철골가공조립	ROLL, 30~60ton미만	ton	675,080	96%
EC120.21100	철골가공조립	Built-up, 30ton미만	ton	1,118,773	95%
EC120.21200	철골가공조립	Built-up, 30~60ton미만	ton	1,078,755	95%

【단가정의】

① 이 단가는 표준 라멘구조에 대한 철골제작 시 철골가공 및 조립에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 산소, 아세틸렌, 서비스 볼트, 보조강재등 철골가공 및 조립과정에서 소요되는 부자재 비용을 포함한다.

③ 다만, 철골의 구입/운반비, 용접, 현장철골세우기에 소요되는 비용은 제외한다.

④ Built-up방식은 전용접 부재, Roll은 H형강 부재에 준하며, 작업난이도는 사무청사등 표준라멘구조를 기준으로 한다.

■ EE12*(EE10***) 철골세우기(현장설치)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE121.34000	철골세우기	저층	ton	48,570	99%
EE122.32000	철골세우기	중층	ton	62,018	99%

【단가정의】

① 이 단가는 철골의 가조임, 변형잡기, 현장세우기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 기계경비 및 철골의 가설, 이동, 해체에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 철골세우기의 적용기준은 다음과 같다.

- 일반적인 철골세우기(현장설치)로서 저층(단층), 중층(6층)

- 철골세우기 1일 작업량은 15ton

- 1m2당 강재사용량은 90kg이상~110k미만

- 강재 총사용량은 250ton이상~500ton미만

■ EE1** 고장력볼트 본조임 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE100.00200 신규	고장력볼트 본조임	20본/t 미만	ton	46,885	100%
EE100.00300 신규	고장력볼트 본조임	30본/t 미만	ton	63,729	100%
EE100.00500 신규	고장력볼트 본조임	50본/t 미만	ton	74,975	100%
EE100.00700 신규	고장력볼트 본조임	70본/t 미만	ton	85,548	100%
EE100.00900 신규	고장력볼트 본조임	90본/t 미만	ton	96,122	100%
EE100.01100 신규	고장력볼트 본조임	110본/t 미만	ton	103,811	100%

【단가정의】

① 이 단가는 고장력볼트의 본조임, 조임기구 손료, 조임검사비용를 포함한다.

② 철골설계수량은 300ton미만에 준한다.

대분류 F	조 적 공 사

■ FA11*(FA11***) 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA111.11000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	18,430	67%
FA111.12000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	21,492	67%
FA111.13000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	18,079	70%
FA113.13000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	39,735	71%

【단가정의】

① 이 단가는 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입, 운반, 쌓기비용을 포함한다.

② 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

③ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

④ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

⑥ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

⑦ 벽돌쌓기 기준량은 면적당(m2) 0.5B는 75매, 1B는 149매에 준한다.

■ FA11*(FA11***) 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA111.21000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	12,203	100%
FA111.22000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	12,551	100%
FA111.23000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	10,918	100%
FA113.21000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	1층 소운반	m2	24,800	100%
FA113.22000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	2층 소운반	m2	25,588	100%
FA113.23000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	23,186	100%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 쌓기비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

④ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

⑤ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑥ 소운반 비용을 포함한다.

⑦ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

⑧ 벽돌쌓기 기준량은 면적당(m2) 0.5B는 75매, 1B는 149매에 준한다.

■ FA11* 벽돌공사/ 벽돌공간쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA112.21000	시멘트벽돌(0.5B공간쌓기)	1층소운반	m2	19,970	100%
FA112.22000	시멘트벽돌(0.5B공간쌓기)	2층소운반	m2	20,196	100%
FA112.23000	시멘트벽돌(0.5B공간쌓기)	리프트운반	m2	19,381	100%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 공간쌓기 비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

④ 소운반 비용을 포함한다.

⑤ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

⑥ 벽돌쌓기 기준량은 면적당(m2) 0.5B는 75매, 1B는 149매에 준한다.

■ FA12*(FA12***) 벽돌공사/ 치장벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA121.11000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	40,084	100%
FA121.12000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	38,457	100%
FA121.13000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	33,874	100%
FA123.11000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	69,979	100%
FA123.12000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	61,306	100%
FA123.13000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	56,142	100%
FA121.21000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	46,797	100%
FA121.22000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	44,885	100%
FA121.23000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	41,059	100%
FA123.21000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	70,565	100%
FA123.22000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	67,698	100%
FA123.23000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	61,967	100%

【단가정의】

① 이 단가는 치장벽돌 쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비와 벽돌의 소운반 비용은 제외한다.

③ 층고는 3.6m미만인 경우에 적용한다.

④ 벽돌쌓기 기준량은 면적당(m2) 0.5B는 75매, 1B는 149매에 준한다.

■ FB11*(FB1****) 블록공사/ 시멘트블록 치장쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FB111.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	17,956	81%
FB112.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (150*190*390)	m2	22,377	79%
FB113.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (190*190*390)	m2	37,213	77%
FB111.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	30,526	83%
FB112.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (150*190*390)	m2	34,680	81%
FB113.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (190*190*390)	m2	40,274	80%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록의 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 속빈 시멘트 블록의 구입 및 운반비(블록할증 포함)를 포함한다.

③ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비와 와이어 메쉬의 설치비용은 제외한다.

■ FB12* 블록공사/ 시멘트블록 보강쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FB121.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	25,762	82%
FB122.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (150×190×390)	m2	29,754	80%
FB122.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (190×190×390)	m2	39,841	79%
FB121.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	32,030	81%
FB123.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (150×190×390)	m2	37,890	81%
FB123.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (190×190×390)	m2	45,494	80%

【단가정의】

① 이 단가는  시멘트블록의 보강 및 치장쌓기 비용을 포함한다.

① 보강쌓기에는 보강철근 가공조립 및 사춤몰탈 타설에 소요되는 비용이 포함되며, 치장쌓기에는 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 속빈시멘트블록(블록할증포함), 보강철근, 용접철망의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만 시멘트, 모래, 자갈의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ FR1** 콘크리트 인방

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FR110.01010	콘크리트 인방	100×100 (가로×세로)	m	10,947	90%
FR110.01020	콘크리트 인방	100×200 (가로×세로)	m	15,292	88%
FR110.01515	콘크리트 인방	150×150 (가로×세로)	m	14,949	89%
FR110.01520	콘크리트 인방	150×200 (가로×세로)	m	16,753	88%
FR110.02010	콘크리트 인방	200×100 (가로×세로)	m	14,088	89%
FR110.02015	콘크리트 인방	200×150 (가로×세로)	m	16,427	89%
FR110.02020	콘크리트 인방	200×200 (가로×세로)	m	17,665	88%
FR110.02610	콘크리트 인방	260×100 (가로×세로)	m	16,014	89%
FR110.02620	콘크리트 인방	260×200 (가로×세로)	m	21,492	88%
FR110.02626	콘크리트 인방	260×260 (가로×세로)	m	24,068	88%
FR110.03620	콘크리트 인방	360×200 (가로×세로)	m	25,077	88%
FR110.03636	콘크리트 인방	360×360 (가로×세로)	m	35,557	88%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트 인방설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 합판거푸집, 철근가공조립, 콘크리트 비빔/타설, 고재비용등 인방제작 및 설치비용을 포함한다.

③ 시멘트, 모래, 자갈, 철근 구입 및 운반비는 제외한다.

■ FR4** 콘크리트 방수턱

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FR400.01010	콘크리트 방수턱	100×100 (가로×세로)	m	5,070	75%
FR400.01020	콘크리트 방수턱	100×200 (가로×세로)	m	9,023	74%
FR400.01025	콘크리트 방수턱	100×250 (가로×세로)	m	12,351	74%
FR400.01030	콘크리트 방수턱	100×300 (가로×세로)	m	14,731	74%
FR400.01510	콘크리트 방수턱	150×100 (가로×세로)	m	5,277	76%
FR400.01520	콘크리트 방수턱	150×200 (가로×세로)	m	10,182	76%
FR400.01525	콘크리트 방수턱	150×250 (가로×세로)	m	12,559	75%
FR400.01530	콘크리트 방수턱	150×300 (가로×세로)	m	14,981	75%
FR400.02010	콘크리트 방수턱	200×100 (가로×세로)	m	5,352	77%
FR400.02020	콘크리트 방수턱	200×200 (가로×세로)	m	10,587	76%
FR400.02025	콘크리트 방수턱	200×250 (가로×세로)	m	13,065	76%
FR400.02030	콘크리트 방수턱	200×300 (가로×세로)	m	15,590	76%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 방수턱 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 합판거푸집, 철근가공조립, 레미콘타설등 콘크리트 방수턱 설치비용을 포함한다.

③ 철근 및 레미콘 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 G	미 장 공 사

■ GA10*(GA00***) 시멘트 모르타르 비빔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA100.01000	시멘트모르타르 비빔	1 : 3	m3	49,877	100%
GA100.03000	시멘트모르타르 비빔	1 : 7	m3	44,942	100%

【단가정의】

① 시멘트 모르타르를 배합비별로 비비는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 재료의 할증부분, 공구손료, 소운반비용을 포함한다.

③ 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GA1**(GA*****) 시멘트 모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA111.11000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,254	100%
GA113.00000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=11mm)	m2	12,665	100%
GA113.10000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=18mm)	m2	15,848	100%
GA123.00000	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	12,159	100%
GA124.31000	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	17,981	100%
GA134.11000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	6,015	100%
GA134.12000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=27mm)	m2	7,996	100%
GA134.13000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=30mm)	m2	9,990	100%
GA153.31000	시멘트모르타르 바름 (천정)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	17,903	100%

【단가정의】

① 시멘트 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함하며, 줄눈설치에 소요되는 비용은 제외한다.

② 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

④ 바탕의 폭 30cm이하(계단, 걸레받이)이거나 원주 바름면일 때에는 이 단가는 적용하지 아니한다.

■ GA2** 시멘트 페이스트 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA211.00000	시멘트 페이스트 바름	내벽	m2	4,319	97%
GA221.00000	시멘트 페이스트 바름	외벽	m2	4,435	97%
GA212.00000	시멘트 페이스트 바름	내부천정	m2	4,978	97%

【단가정의】

① 이 단가는 노출 콘크리트(제치장 콘크리트 또는 견출) 마감면에 대한 시멘트 페이스트의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 연마재, 감수재의 구입 및 운반비를 포함한다.

■ GF21*(GF*****) 판넬히팅시스템

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GF212.03000	경량기포바닥판넬(일반층) (시멘트모래 포함)	T = 110mm	m2	14,766	48%
GF212.05000	경량기포바닥판넬(지층) (시멘트모래 포함)	T = 140mm	m2	16,194	44%
GF212.01000	경량기포바닥판넬(일반층) (시멘트모래 제외)	T = 110mm	m2	10,252	63%
GF212.04000	경량기포바닥판넬(지층) (시멘트모래 제외)	T = 140mm	m2	13,718	56%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함      ․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호   ․소운반    ․Mixer 및 Tool 포함

② 다만, GF212.03000/GF212.05000은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나 GF212.01000/GF212.04000은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 바닥 슬라브와 바닥 마감재 사이의 모든 작업(item)을 포함한다. 단, 설비 및 전기는 별도로 한다.

④ 다음의 표준도에서 일반층은 스티로폼 T=20mm, 지층(1층)은 T=50mm를 적용한다.

⑤ 다음의 표준도에서 마감재의 구입 및 설치비용은 제외한다.

【표준도】

■ GH11*(GH110**) 시멘트모르타르충전

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GH110.11000	시멘트모르타르 충전 (시멘트모래 포함)	창호주위	m	2,428	85%
GH110.10000	시멘트모르타르 충전 (시멘트모래 제외)	창호주위	m	1,545	100%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함

․틀주변의 바탕정리를 포함(벽체 미장은 제외)

․마감면 처리, 양생 및 보호

․소운반

② 다만, GH110.11000은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, GH110.10000 은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

■ GH12* 우레탄폼 충전

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GH120.10000	우레탄폼 충전	창호주위 (건식벽)	m	2,954	79%

【단가정의】

① 이 단가는 건식벽 창호주위의 우레탄폼 충전에 소요되는 비용을 포함한다.

② 우레탄폼(발포용량 30 ~ 40ℓ)의 재료비를 포함한다.

■ GJ00*(GJ*****) 비드 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GJ001.10000	걸레받이 비드설치	AL, H=10mm	m	2,965	84%
GJ001.20000	미장용 코너비드설치	AL, H=13mm	m	2,902	81%
GJ001.31000	조인트 비드설치	AL, H=12mm (크랙방지)	m	2,970	75%
GJ004.40000	타일벽 코너비드설치	PVC	m	4,313	60%
GJ005.21000	표준 코너비드설치	아연도 강판 (100×50×50)	m	3,096	85%

【단가정의】

① 이 단가는 미장바름 보호를 위한 비드 설치에 소요되는 자재비 및 설치비를 포함한다.

대분류 H	방 수 공 사

■ HA2** 아스팔트 바름(솔칠)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HA200.11000	아스팔트 바름	벽	m2	3,421	67%
HA200.12000	아스팔트 바름	천정	m2	8,154	71%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 바름시 솔칠에 소요되는 비용이다.

② 아스팔트 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 벽은 솔칠1회, 천정은 솔칠2회에 준한다.

■ HC***(HC*****) 도막방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC100.10000	우레탄도막방수	바닥, 노출 (T=3mm)	m2	23,258	35%
HC200.10000	우레탄도막방수	벽, 노출 (T=2mm)	m2	17,294	45%
HC900.10000	우레탄도막방수	접합부위, 비노출	m	4,913	46%
HA900.20000	고무아스팔트계 에멀션 방수	2.5KG/m2 바름	m2	25,581	77%

【단가정의】

① 도막방수 시공에 소요되는 재료비 및 인건비를 포함한다.

② 우레탄 도막방수 바닥시공은 우레탄 방수제(노출용), 마감코팅제, 프라이머, 회석제에 준하며, 벽 시공시 마감코팅제는 제외한다. 접합부위(벽, 바닥접합)는 우레탄 방수제(비노출용), 저밀도 PE테이프, 부직포에 준한다.

③ 고무아스팔트계 에멀션 방수는 고무아스팔트 에멀션, 프라이머, 부직포에 준한다.

④ 재료의 할증 및 소운반비용과 바탕 청소, 정리, 표면의 요철부 처리비용을 포함한다.

⑤ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ HF***(HF*****) 실링/ 유리공사

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HF131.10000	치오콜(삼각)	5mm × 5mm (복층유리)	m	190	82%

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

■ HF2**(HF2****) 실링/ 창호공사

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HF211.30000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm	m	869	81%
HF211.31000	실리콘(삼각)	10mm × 10mm	m	1,397	67%
HF211.32000	실리콘(삼각)	15mm × 15mm	m	1,558	63%
HF211.10000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm 내곰팡이성	m	907	76%
HF211.20000	실리콘(삼각)	10mm × 10mm 내곰팡이성	m	1,564	43%
HF212.10000	실리콘(사각)	10mm×10mm	m	1,892	32%
HF212.20000	실리콘(사각)	15mm×15mm	m	3,397	17%
HF241.10000	우레탄(삼각)	5mm × 5mm	m	774	92%
HF241.20000	우레탄(삼각)	10mm×10mm	m	879	76%
HF241.40000	우레탄(삼각)	15mm×15mm	m	1,382	59%
HF242.10000	우레탄(사각)	5mm × 5mm	m	786	86%
HF242.22000	우레탄(사각)	10mm×10mm	m	1,061	62%
HF242.31000	우레탄(사각)	15mm×10mm	m	1,211	54%
HF242.32000	우레탄(사각)	15mm×15mm	m	1,451	42%
HF242.34000	우레탄(사각)	15mm×25mm	m	2,650	31%
HF242.50000	우레탄(사각)	20mm×20mm	m	1,940	29%
HF242.60000	우레탄(사각)	25mm×25mm	m	2,668	22%

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다.

■ HF40*(HF*****) 발포우레탄 재충전

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HF400.20000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성	m	1,137	44%
HF400.30000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m	423	60%

【단가정의】

① 발포 우레탄 재충전에 소요되는 재료비 및 인건비와 기구손료를 포함한다.

■ HG03*(HG*****) 방수모르타르위 내벽모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HG030.10000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 6mm	m2	9,768	98%
HG030.20000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 12mm	m2	12,740	98%

【단가정의】

① 벽체방수를 위하여 방수모르타르 6mm + 내벽모르타르를 두께별로 시공(비빔 및 바름)하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 방수모르타르는 배합비 1:2, 바름두께 6mm, 내벽모르타르는 배합비 1:3바름두께 6mm 또는 12mm에 준한다.

③ 방수액, 몰탈 혼화재의 구입 및 운반비를 포함하나, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HG11*(HG*****) 방수 모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HG112.30000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,151	89%
HG112.50000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=10mm)	m2	5,053	88%
HG113.00000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=12mm)	m2	9,408	88%
HG113.10000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=15mm)	m2	10,501	87%
HG114.00000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=21mm)	m2	10,607	86%
HG114.20000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=24mm)	m2	14,770	85%
HG115.00000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=27mm)	m2	15,225	85%
HG115.10000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=30mm)	m2	16,498	85%
HG012.50000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=10mm)	m2	4,674	89%
HG013.00000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=12mm)	m2	9,173	89%
HG013.40000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=18mm)	m2	9,919	88%
HG014.00000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=21mm)	m2	10,319	87%
HG014.20000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=24mm)	m2	13,192	86%
HG015.00000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=27mm)	m2	14,755	86%
HG015.10000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=30mm)	m2	15,931	86%

【단가정의】

① 방수 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 방수액 재료비를 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

■ HI00*(HI*****) 시멘트액체방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HI000.10000	시멘트액체방수 (시멘트모래 포함)	1종	m2	14,624	75%
HI000.30000	시멘트액체방수 (시멘트모래 제외)	1종	m2	10,961	92%
HI000.20000	시멘트액체방수 (시멘트모래 제외)	2종	m2	8,205	95%

【단가정의】

① 다음사항을 포함한다.

․설치도 작성

․견본 제출

․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호

․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함

② 다만, HI000.10000는 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, HI000.30000 / HI000.20000은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다.

【표준도】

■ HJ5** 시트방수 마감

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HJ500.01100	시트방수 마감	(스테인레스판, 삼각-15×20)	m	15,058	51%
HJ500.02100	시트방수 마감	(스테인레스판, 사각-15×20)	m	15,809	50%

【단가정의】

① 이 단가는 스테인레스판에 의한 시트방수 마감비용을 포함한다.

② 자재비(스테인레스판(T=1.0mm), 합판(12×910×1820mm), STS평비스)와 제작 및 설치비를 포함한다.

■ HJ11*(HJ11**) 보호 모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HJ111.10000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=15mm)	m2	6,545	100%
HJ111.20000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=18mm)	m2	8,980	100%
HJ111.30000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=24mm)	m2	9,985	100%
HJ112.20000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=50mm)	m2	10,794	100%
HJ112.10000	보호 모르타르바름 /바닥	콘크리트면 (T=15mm)	m2	4,582	100%
HJ112.30000	보호 모르타르바름 /바닥	콘크리트면 (T=24mm)	m2	6,595	100%
HJ112.40000	보호 모르타르바름 /바닥	콘크리트면 (T=30mm)	m2	8,022	100%

【단가정의】

① 보호 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 줄눈시공 비용을 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HK***(HK*****) 방습공사 / 방습필름 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HK110.10000	방습필름 설치	바닥, 0.01mm, 1겹	m2	368	93%
HK110.22000	방습필름 설치	바닥, 0.03mm, 2겹	m2	564	70%
HK110.23000	방습필름 설치	바닥, 0.04mm, 2겹	m2	713	65%
HK110.52000	방습필름 설치	바닥, 0.05mm, 2겹	m2	819	49%
HK210.21000	방습필름 설치	벽, 0.03mm, 2겹	m2	777	77%
HK210.22000	방습필름 설치	벽, 0.04mm, 2겹	m2	936	70%

【단가정의】

① 이 단가는 방습필름(폴리에칠렌필름) 설치에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ HS0** 벤토나이트 방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HS020.10000	벤토나이트방수	매트,벽	m2	28,257	17%
HS020.20000	벤토나이트방수	매트,바닥	m2	29,626	14%
HS010.10000	벤토나이트방수	시트,벽	m2	17,334	19%
HS010.20000	벤토나이트방수	시트,바닥	m2	17,656	17%

【단가정의】

① 벤토나이트 방수 시공에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② 다음의 비용을 포함한다.

- 방수재(매트: 1219×4570×6.4mm), 시트: 1220×6700×4.5mm)

- 실재, 알갱이, 마감졸대(시트형에만 해당)

- PE필름(0.04mm), 카트리지(화약), 콘크리트못(32mm)

- 와셔, 조인트 테이프

- 재료의 할증 및 소운반 비용

③ 바탕처리 및 보호층 설치비용은 제외한다.

④ 지하구조물 외부방수공사에 준한다.

대분류 I	목 공 사

■ IB10*(IB10***) 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IB101.11000	목조반자(달대없음) (일반층)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	12,055	68%
IB101.51000	목조반자(달대없음) (일반층)	섬유강화시멘트판 (T=3mm)	m2	14,999	64%
IB101.51200	목조반자(달대없음) (일반층)	섬유강화시멘트판 (T=4mm)	m2	17,641	51%
IB101.83000	목조반자(평지붕) (최상층)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	12,469	75%
IB100.20000	목조반자(평지붕) (최상층)	PVC판넬 (T=10T×300)	m2	17,929	50%

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

【표준도】

■ IB40*(IB4****) 먹매김

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IB401.00000	먹매김	공동주택, 학교, 공장	m2	1,815	100%
IB402.00000	먹매김	일반(사무소등)	m2	3,754	100%

【단가정의】

① 이 단가는 먹매김에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 목조건물등에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

대분류 J	금속공사

■ JG33* 스텐PD 점검구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JG330.05020	스텐PD 점검구	500X200, 피스고정식	nr(개소)	14,475	56%
JG330.05021	스텐PD 점검구	500X210, 피스고정식	nr(개소)	16,348	56%

【단가정의】

① 이 단가는 피스고정식 스텐레스 PD(Pipe Duct) 점검구 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 스테인레스 판(T=1.5), ㄱ형강(L-30×30×3), 비스(3-18mm), 원형봉강(SS41 : 9mm)의 구입 및 운반비용과 고철공제비용을 포함한다.

■ JG41* 트렌치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JG410.10000 신규	오픈 트렌치	한면, 아연도금 (L-25*25*3T)	m	6,343	72%
JG410.20000 신규	오픈 트렌치	양면, 아연도금 (L-25*25*3T)	m	12,210	72%

【단가정의】

① 이 단가는 오픈 트렌치 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② ㄱ형강(등변, 25*25*3T), 평강제작, 아연도금, 녹막이페인트등 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ JI1** 경량천정철골틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JI110.01000	경량철골천정틀	M-BAR H:1m미만.인써트유	m2	20,746	82%
JI120.01000	경량철골천정틀	M-BAR H:1m이상.인써트유	m2	23,398	81%

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천정틀 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다음의 비용을 포함한다.

- 천정바탕재료의 제작 및 설치 : 달대볼트(9×1,000㎜), 인서트(φ 9㎜, 6㎜), 캐링채널, 마이너채널, 행거 및 핀, 채널클립, 캐링조인트

- M-BAR형 천정틀의 제작 및 설치 : M-BAR(더블 및 싱글), BAR클립, BAR조인트, 피스류(기타부속재)

- 재료의 할증 및 소운반 비용

③ 경량천장의 반자틀(M-BAR) 설치까지 마감(합판텍스류) 설치비용을 포함한다. 다만 재료비는 제외한다.

④ 각종 기구 부착에 따른 천장틀 보강비용은 제외한다.

⑤ 본 단가는 M-BAR의 기본형 방식에 준하며, 다음의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

- M-BAR의 기본형 방식이 아닌 변형방식의 경우

- 천장면적이 협소하거나 기타 작업환경의 난이도가 높은 경우

- 특수구조의 천장인 경우

⑥ JI120.01000 "M-BAR H:1m이상"의 최대높이(천장슬래브와 천장틀까지의 높이)는 2m미만으로 한다.

대분류 K	지붕 및 홈통공사

■ KA51*(KA5****) 동판 후레싱 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KA510.10000	동판후레싱 설치	T=0.3mm	m2	24,434	30%
KA510.20000	동판후레싱 설치	T=0.5mm	m2	38,340	21%
KA510.30000	동판후레싱 설치	T=0.5mm (측벽접합부위)	m	11,107	19%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 싱글잇기에 의한 지붕마감시 동판 후레싱 설치에 소요되는 동판(400×1200), 코킹등 재료비와 설치비를 포함한다.

【표준도】- 적용부위별 예시

<옥탑경사지붕>	<측벽접합부위>

■ KA5**(KA5***) 칼라아스팔트 싱글잇기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KA530.10000	칼라아스팔트 싱글잇기	철골경사면	m2	24,234	15%

【단가정의】

① 이 단가는 칼라아스팔트 싱글, 합판, 코팅합판등 칼라 아스팔트 싱글잇기에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ KB***(KB10**) 홈통설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KB110.20000	칼라선홈통 설치	D-75	m	4,095	61%
KB110.30000	칼라선홈통 설치	D-75 ,이중관	m	6,739	48%
KB100.40000	칼라선홈통 설치	D-100	m	5,872	61%
KB110.40000	강관선홈통 설치	D-100	m	31,764	92%
KB430.00000	처마(동판)홈통 설치	D-75	m	22,942	49%

【단가정의】

① 이 단가에는 홈통 및 부속재등 자재비와 설치비(드레인 설치포함)를 포함된다. 다만, 드레인 재료비는 제외한다.

② D-75, D-100 칼라선홈통 시공에 소요되는 재료는 공압출 염화비닐관(KSM 3413-FG2, 칼라), D-75 이중관 칼라선홈통 시공은 오.배수용저소음 PVC파이프(컬러)에 준한다.

■ KB11* 홈통설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KB110.11000	PVC선홈통 설치	VG1, D-50	m	7,460	58%
KB110.12000	PVC선홈통 설치	VG1, D-75	m	10,202	50%
KB110.13000	PVC선홈통 설치	VG1, D-100	m	12,441	46%
KB110.21000	PVC선홈통 설치	VG2, D-50	m	6,129	83%
KB110.22000	PVC선홈통 설치	VG2, D-75	m	7,095	72%
KB110.23000	PVC선홈통 설치	VG2, D-100	m	10,053	68%

【단가정의】

① 이 단가는 PVC선홈통 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② PVC관 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

③ PVC관은 일반용 경화염질비닐관(KSM3404)에 준한다.

■ KB14* 스테인레스 선홈통 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KB140.21000	스테인레스 선홈통 설치	D-50mm, T-1.5mm	m	20,568	47%
KB140.22000	스테인레스 선홈통 설치	D-75mm, T-1.5mm	m	23,836	38%
KB140.23000	스테인레스 선홈통 설치	D-100mm, T-1.5mm	m	30,574	36%
KB140.35000	스테인레스 선홈통 설치	D-150mm, T-2mm	m	49,535	28%

【단가정의】

① 이 단가는 스테인레스 선홈통 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 스테인레스 선홈통, 선홈통 지지철물의 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 선홈통은 배관용 스테인레스 파이프에 준한다.

■ KC11*(KC*****) 루프드레인(PVC배관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC110.10000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	32,745	45%
KC110.20000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	35,771	44%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(PVC배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(PVC 배관용)

규격	75A	100A
D1	176	176
D2	139	139
D3	75	99
D4	81	105
H1	82	82
H2	66	66

■ KC12*(KC*****) 루프드레인(강관배관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC120.01000	루프드레인/주철제	D-50mm	nr(개소)	51,454	36%
KC120.02000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	57,057	30%
KC120.03000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	58,705	27%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(강관 배관용)

규격	50A	75A	100A
A	160	200	200
B	210	260	260
C	120	145	145
D	85	130	130

■ KC22* 루프드레인(강관배관용 L형)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC220.01000	루프드레인(L형) /주철제	D-50mm	nr(개소)	46,826	36%
KC220.03000	루프드레인(L형) /주철제	D-100mm	nr(개소)	54,501	28%
KC220.05000	루프드레인(L형) /주철제	D-150mm	nr(개소)	112,468	15%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, L형, ISRD8570)의 구입, 운반, 설치비를 포함한다. 또한 공구손료 및 잡재료 비용을 포함한다.

■ KC42* 플로어드레인

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC420.21000	플로어드레인/주철재	D-50mm	nr(개소)	22,923	63%
KC420.22000	플로어드레인/주철재	D-75mm	nr(개소)	28,140	53%
KC420.23000	플로어드레인/주철재	D-100mm	nr(개소)	44,152	33%

【단가정의】

① 이 단가는 플로어드레인(일반사각형, ISFD302) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

대분류 L	창호 및 유리공사

■ LF13* 도어록

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF131.01000	도어록	원통형 목재문	nr(개소)	958	97%
LF131.02000	도어록	원통형 철재문	nr(개소)	864	97%

【단가정의】

① 이 단가는 원통형 도어록의 재질별 설치비용을 포함한다.

② 도어록의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ LF16*(LF*****) 부속자재/ 도어클로우저

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF161.10000	도어체크 / 방화용	FSD (Fire Steel Door)	nr(개소)	37,824	11%
LF162.10000	도어체크 / 일반용	SD (Steel Door)	nr(개소)	23,324	20%

【단가정의】

① 도어 클로우저의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 크기	문의 중량	노무비율
도어체크 / 방화용	950×2,100mm	40-65kg	고급방화용(1밸브)
도어체크 / 일반용	950×2,100mm	40-65kg	중급정지용(1밸브)

■ LF***(LF*****) 부속자재/ 후로어힌지

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF210.10000	후로어힌지	강화유리문	nr(개소)	49,515	14%

【단가정의】

① 후로어힌지의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 중량	노무비율
후로어힌지 / 강화유리문	105kg	고급강화유리문(1밸브), 정지용

■ LG***(LG*****) 판유리 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG111.02000	맑은유리 / 일반유리	3mm	m2	7,468	66%
LG113.01000	맑은유리 / 일반유리	5mm	m2	9,873	50%
LG113.02000	맑은유리 / 일반유리	5mm (강재)	m2	12,554	58%
LG114.01000	맑은유리 / 일반유리	6mm (강재)	m2	26,398	73%
LG211.01000	색유리 / 일반유리	3mm	m2	9,804	48%
LG213.01000	색유리 / 일반유리	5mm	m2	11,258	48%
LG411.01000	무늬유리 / 일반유리	3mm	m2	8,629	42%
LG413.01000 신규	무늬유리 / 일반유리	5mm	m2	10,831	42%
LG611.00000	에칭유리 / 일반유리	3mm	m2	17,302	36%
LG613.00000	에칭유리 / 일반유리	5mm	m2	18,229	34%
LG123.00000	강화유리	5mm	m2	16,261	35%
LG126.00000	강화유리	8mm	m2	35,868	50%
LG128.00100	강화유리	10mm	m2	44,425	50%
LG128.00120	강화유리	12mm	m2	52,742	50%

【단가정의】

① 유리, 넝마의 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 부속자재(퍼티, 보일드유, 가스켓, 코킹재등) 비용은 제외한다.

③ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ LH***(LH11***) 복층유리 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH111.00000	투명유리 / 일반유리	12mm	m2	20,242	34%
LH112.00000	투명유리 / 일반유리	16mm	m2	23,465	29%
LH114.00220 신규	투명유리 / 일반유리	22mm	m2	32,249	21%
LH114.00240 신규	투명유리 / 일반유리	24mm	m2	36,855	20%
LH115.00000	투명유리 / 일반유리	28mm	m2	41,733	26%
LH211.00000	칼라유리 / 일반유리	12mm	m2	27,760	28%
LH212.00000	칼라유리 / 일반유리	16mm	m2	27,765	28%
LH611.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	12mm	m2	25,579	27%
LH612.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	16mm	m2	31,957	26%
LH003.20000	양면강화유리	16mm	m2	40,816	21%

【단가정의】

① 복층유리, 넝마의 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 부속자재(퍼티, 보일드유, 가스켓, 코킹재등) 비용은 제외한다.

③ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

대분류 M	타일 및 돌공사

■ MA1**(MA11***) 도기질 타일붙이기/ 내벽 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA190.11000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×200)	주방벽, 접착식	m2	20,642	55%
MA190.12000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 접착식	m2	21,441	53%
MA190.13000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 접착식	m2	21,551	46%
MA190.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 600×300)	주방벽, 접착식	m2	22,190	40%
MA112.21000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	29,416	75%
MA112.24000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	29,690	73%
MA112.22000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	31,843	66%
MA112.26000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	32,035	66%
MA112.16000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	35,413	78%
MA112.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	35,892	73%

【단가정의】

① 이 단가는 유색 도기질 타일의 부착에 소요되는 비용을 포함하며, 바탕고르기에 소요되는 비용은 제외한다. 다만, 바탕+압착식(MA112.16000, MA112.14000) 타일붙이기는 바탕고르기 비용을 포함한다.

② 접착식 타일 붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 접착재등 자재비와 타일부착, 백색줄눈 시공, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ 타일 떠붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르 비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

④ 압착식 타일 붙이기에 소요되는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA31*(MA13***) 자기질 타일붙이기 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA311.22000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕10+압착5	m2	19,817	68%
MA313.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕25+압착5	m2	22,291	67%
MA312.31000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕15+압착5	m2	20,510	67%
MA312.33000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕20+압착5	m2	22,133	69%
MA312.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 300×300	발코니 바탕15+압착5	m2	23,682	69%
MA314.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕65+압착5	m2	30,012	67%
MA314.42000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕95+압착5	m2	35,681	66%
MA314.42500	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕45+압착5	m2	30,764	61%
MA314.43000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕65+압착5	m2	30,886	61%
MA314.44000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕95+압착5	m2	35,180	63%
MA314.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실 판넬히팅60+압착5	m2	25,599	69%

【단가정의】

① 이 단가는 유색 자기질 타일의 바닥면 설치에 소요되는 바탕고르기 및 타일 부착 비용을 포함한다.

② MA311.22000/MA313.21000(욕실 및 샤워실),MA312.31000/MA312.33000 /MA312.41000(발코니),MA314.41000/MA314.42000/MA314.43000 /MA314.44000(현관)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ MA314.21000(욕실 및 샤워실, 판넬히팅60+압착5)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재, 섬유보강재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 섬유보강재설치, 온돌바닥모르타르 타설, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA3** 석재타일 붙이기 /바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA312.80100	석재타일 붙이기/바닥 (100×100)	바탕20+압착5	m2	33,140	53%
MA313.80100	석재타일 붙이기/바닥 (100×100)	바탕30+압착5	m2	33,612	48%
MA313.80200	석재타일 붙이기/바닥 (200×200)	바탕30+압착5	m2	39,556	36%

【단가정의】

① 이 단가는 석재타일의 바닥설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석재타일의 부착, 줄눈설치, 타일면 양생비용을 포함한다.

③ 석재(인조)타일, 혼화재(타일접착용)의 구입 및 운반비와 기구손료를 포함한다.

④ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ MA3** 건축물 보양

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA300.00200	석재면, 타일보양	톱밥	m2	3,286	4%
MA300.00300	석재면, 타일보양	하드롱지	m2	792	73%

【단가정의】

① 이 단가는 건축물 보양(석재면 또는 타일)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ MA3** 비닐타일 붙임 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA300.10304	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2mm,왁스유	m2	11,175	67%
MA300.10305	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2.5mm,왁스유	m2	12,254	61%
MA300.10306	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,3mm,왁스유	m2	12,973	60%
MA300.10405	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,2.5mm,왁스유	m2	12,973	58%
MA300.10406	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,3mm,왁스유	m2	13,874	54%
MA300.11304	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2mm,왁스무	m2	9,477	62%
MA300.11305	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2.5mm,왁스무	m2	10,125	56%
MA300.11306	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,3mm,왁스무	m2	10,827	54%
MA300.11405	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,2.5mm,왁스무	m2	11,097	53%
MA300.11406	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,3mm,왁스무	m2	11,276	52%

【단가정의】

① 이 단가는 비닐타일의 바닥깔기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 비닐타일, 접착제, 광택제(왁스시공시)등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

- 비닐타일 : 비닐무석면 디럭스타일

- 접착제   : 초산비닐계 접착제

- 광택제   : 수성왁스

■ MA31* 색소지타일 붙이기 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA312.70100	색소지타일 붙이기/바닥 (400×400)	바탕20mm	m2	28,090	55%
MA312.70200	색소지타일 붙이기/바닥 (300×600)	바탕20mm	m2	31,977	49%
MA312.70500	색소지타일 붙이기/바닥 (물막이타일, THK15이상)	바탕20mm	m2	37,894	43%

【단가정의】

① 이 단가는 고강도 색소지타일의 바닥설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 타일의 부착, 줄눈설치, 타일면 양생비용을 포함한다.

③ 고강도 색소지타일, 백색시멘트, 혼화재(타일접착용)의 구입 및 운반비와 기구손료를 포함한다.

④ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ MB3**(MB31***) 돌붙이기/ 바닥/ 습식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MB303.21100	테라죠 (시멘트,모래 포함)	바탕 20mm, t=25mm	m2	38,423	47%
MB303.24100	테라죠 (시멘트,모래 포함)	바탕 25mm, t=25mm	m2	38,534	47%
MB303.25100	테라죠 (시멘트,모래 포함)	바탕 30mm, t=25mm	m2	40,246	47%
MB313.21000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 20mm, t=25mm	m2	27,181	56%
MB313.24000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 25mm, t=25mm	m2	28,176	55%
MB313.25000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 30mm, t=25mm	m2	28,377	56%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

ㆍ타일(400×400×25)의 구입 및 운반비

․붙임 모르타르, 모르타르 비빔 및 닦기

․필요시 줄눈 모르타르 및 바탕고르기 모르타르

․필요시 조절줄눈(Control joint)과 시공줄눈(Construction joint)

․필요시 줄눈용 모르타르 혼화제 및 코킹제   ․양생 및 보호

② 다만, MB303.21100/MB303.24100/MB303.25100은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, MB313.21000/MB313.24000/MB313.25000은 시멘트, 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

【표준도】

■ MB3**(MB31***) 돌붙이기/바닥/습식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MB321.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 물갈기 25mm	m2	53,816	46%
MB321.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 물갈기 25mm	m2	57,439	46%
MB321.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 물갈기 25mm	m2	57,801	46%
MB311.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 버너구이 25mm	m2	57,658	46%
MB311.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 버너구이 25mm	m2	58,383	46%
MB311.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 버너구이 25mm	m2	60,337	46%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․화강석(포천석ㆍ황등석, 수마 T=25mm)의 구입 및 운반비

․화강석(포천석ㆍ황등석, 버너구이 T=25mm)의 구입 및 운반비

․양생 및 보호

② 시멘트, 모래의 재료비 및 용수비를 제외한 단가이다.

【표준도】

<물갈기>	<버너구이>

대분류 N	도 장 공 사

■ NA01*(NA*****) 녹막이(방청) 페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NA014.12100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	m2	2,589	80%
NA014.12200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 붓칠	m2	4,918	73%
NA014.12300	녹막이 페인트칠	철재면, 3회, 붓칠	m2	6,441	78%
NA015.31100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 뿜칠	m2	2,199	61%
NA015.31200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 뿜칠	m2	4,187	49%
NA015.12100	녹막이 페인트칠 (무기징크)	철재면, 1회, 붓칠	m2	4,279	64%
NA015.12200	녹막이 페인트칠 (무기징크)	철재면, 2회, 붓칠	m2	6,641	53%

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기 및 도장공법별 녹막이용 페인트(KSM 5311) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ NB1**(NB1****) 에나멜 페인트 / 조합 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NB122.20200	조합페인트칠	목재면 2회, 로울러칠	m2	4,811	73%
NB123.20200	조합페인트칠	목재면 천정 2회, 로울러칠	m2	5,927	75%
NB112.20200	조합페인트칠	철재면 2회, 로울러칠	m2	3,972	70%
NB113.20200	조합페인트칠	철재면 천정 2회, 로울러칠	m2	5,480	71%
NB115.31200	조합페인트칠	철재면 2회, 뿜칠	m2	1,657	23%
NB122.20300	조합페인트칠	목재면 3회, 로울러칠	m2	6,757	74%
NB123.20300	조합페인트칠	목재면 천정 3회, 로울러칠	m2	8,046	75%
NB112.20300	조합페인트칠	철재면 3회, 로울러칠	m2	6,415	71%
NB113.20300	조합페인트칠	철재면 천정 3회, 로울러칠	m2	7,545	72%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 도장공법별로 조합페인트(KSM 5312) 칠에 에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC13*(NC10***) 에멀죤계 페인트 / 수성 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NC132.21200	수성페인트칠	내벽 2회, 로울러칠	m2	4,445	84%
NC133.21200	수성페인트칠	내천장 2회, 로울러칠	m2	5,422	84%
NC132.23200	수성페인트칠	외벽 2회, 로울러칠	m2	3,890	82%
NC139.21200	수성페인트칠	외천정 2회, 로울러칠	m2	4,606	82%
NC132.21300	수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m2	4,851	85%
NC133.21300	수성페인트칠	내천장 3회, 로울러칠	m2	5,778	86%
NC132.23300	수성페인트칠	외벽 3회, 로울러칠	m2	5,312	83%
NC139.21300	수성페인트칠	외천장 3회, 로울러칠	m2	8,293	82%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 수성페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

② 수성페인트의 재료는 내벽은 KSM 5320, 외벽은 KSM 5310 에멀존 페인트에 준한다.

■ NC2**(NC20***) 에멀죤계 페인트 / 걸레받이용(세라민) 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NC236.00200	걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m2	7,422	77%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 걸레받이용 페인트(아크릴 수지)의 붓칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NF02*(NF*****) 바니시칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NF020.00100	바니시칠	목재면 1회	m2	3,125	86%
NF020.00200	바니시칠	목재면 2회	m2	5,788	88%
NF020.00300	바니시칠	목재면 3회	m2	7,869	87%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 바니시(KSM 5601) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NJ00*(NJ*****) 에폭시 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NJ001.03000	에폭시코팅	엘리베이터기계실 (EV)바닥	m2	4,776	45%
NJ001.04000	에폭시코팅	주차장바닥	m2	6,464	38%

【단가정의】

① 에폭시코팅(로울러칠)에 소요되는 재료비, 인건비, 공구손료를 포함한다.

② 에폭시코팅의 적용규격은 다음에 준한다.

	엘리베이터 기계실 바닥	주차장 바닥
도장 총 두께	0.15mm	0.3mm
도장 회수	3회	4회

③ 에폭시 코팅에 소요되는 재료는 에폭시 페인트(방진용), 에폭시 프라이머, 시너,  연마지(연질용)등이며, 바탕처리 및 파워트롤 시공에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ NO***(NC20***) 에멀죤계 페인트 / 낙서방지용 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NO032.00200	낙서방지용 페인트칠	모르타르면 2회, 로울러칠	m2	4,475	66%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 낙서방지용 페인트(아크릴 수지)의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NQ*** 결로보완용 페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NQ000.01102 신규	결로보완용 페인트	콘크리트면, 내벽2회, 로울러칠	m2	5,713	47%
NQ000.01302 신규	결로보완용 페인트	콘크리트면, 천정2회, 로울러칠	m2	6,416	51%
NQ000.02102 신규	결로보완용 페인트	석고보드면, 내벽2회, 로울러칠	m2	6,723	50%
NQ000.02302 신규	결로보완용 페인트	석고보드면, 천정2회, 로울러칠	m2	7,380	54%

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기, 결로보완용 페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

② 결로보완용 페인트 칠은 외기에 면하는 시공면적(단위면적의 20~25%)에 한하며, 기타 면적은 수성페인트칠에 준한다.

■ NQ*** 내산에폭시 페인트 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NI000.01103 신규	내산에폭시 페인트	내벽3회, 로울러칠	m2	8,258	62%
NI000.01203 신규	내산에폭시 페인트	바닥3회, 로울러칠	m2	8,875	60%
NI000.01303 신규	내산에폭시 페인트	천정3회, 로울러칠	m2	10,643	64%

【단가정의】

① 이 단가는 내산에폭시 페인칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

② 내산 에폭시페인트, 에폭시 프라이머, 시너, 연마지등 자재비 및 설치비를 포함한다.

③ 바탕만들기에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 O	수 장 공 사

■ OA2**(OA2****) 계단 논슬립 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA242.00000	황동	W=50mm	m	8,519	49%
OA231.00000	스테인레스	W=50mm	m	11,825	59%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

■ OA30*(OA3****) 바닥깔기/ 비닐장판 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA301.10000	비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	8,134	15%
OA301.20000	비닐장판 깔기	T=2.3mm (중보행용)	m2	11,287	11%
OA301.30000	천연 비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	16,207	9%

【단가정의】

① 비닐장판, 접착제(아스타일용)의 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

② 비닐장판의 적용규격은 다음에 준한다.

	종류	품질기준	두께		폭
			호칭 (mm)	허용오차 (%)	호칭 (mm)	허용오차 (%)
비닐장판 (T=2mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.0	+20, -10	1,830	+20, -10
비닐장판 (T=2.3mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.3	+20, -10	1,830	+20, -10
천연비닐장판 (T=2mm)	천연소재 바닥재	KS M 3802	2.0~2.5	+20, -10	2,000	0~+20

③ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ OB1**(OB1****) 도배공사/ 도배지바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB113.00000	벽지(초배유)	실크	m2	4,274	42%
OB111.00000	벽지(초배유)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	3,793	71%
OB118.00000	벽지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	4,422	57%
OB123.00000	벽지(초배무)	실크	m2	3,067	34%
OB123.30000	벽지(초배무)	방염실크	m2	3,990	37%
OB121.00000	벽지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,411	62%
OB128.00000	벽지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,477	49%
OB132.00000	천정지(초배유)	발포 (140g/m2 이상)	m2	4,852	74%
OB133.00000	천정지(초배유)	실크	m2	5,194	47%
OB148.01000	천정지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	4,813	67%
OB142.00000	천정지(초배무)	발포 (140g/m2 이상)	m2	2,856	68%
OB141.00000	천정지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,777	66%
OB143.00000	천정지(초배무)	실크	m2	3,453	39%
OB143.30000	천정지(초배무)	방염실크	m2	4,576	43%
OB148.00000	천정지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,569	52%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 부자재를 포함한다.

③ 이음새 부위 초배지 바름 포함한다.

④ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ OC3** 석고판 못붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC311.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 일반9.mm	m2	7,522	78%
OC311.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 일반12.5.mm	m2	8,774	69%
OC313.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 방화9.mm	m2	9,414	64%
OC313.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 방화12.5.mm	m2	9,772	61%
OC312.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 방수9.mm	m2	9,484	63%
OC312.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 방수12.5.mm	m2	11,101	53%
OC321.00100	석고판 못붙임/바탕	천정,일반9.mm	m2	9,650	79%
OC321.00200	석고판 못붙임/바탕	천정,일반12.5.mm	m2	10,649	74%
OC323.00100	석고판 못붙임/바탕	천정,방화9.mm	m2	10,787	73%
OC323.00200	석고판 못붙임/바탕	천정,방화12.5.mm	m2	11,645	67%
OC322.00100	석고판 못붙임/바탕	천정,방수9.mm	m2	11,360	69%
OC322.00200	석고판 못붙임/바탕	천정,방수12.5.mm	m2	12,977	60%
OC311.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 일반9.mm	m2	14,893	85%
OC311.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 일반12.5.mm	m2	15,458	82%
OC313.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 방화9.mm	m2	15,601	81%
OC313.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 방화12.5.mm	m2	16,485	76%
OC312.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 방수9.mm	m2	16,190	78%
OC312.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 방수12.5.mm	m2	17,853	69%
OC321.10100	석고판 못붙임/치장	천정,일반9.mm	m2	18,751	88%
OC321.10200	석고판 못붙임/치장	천정,일반12.5.mm	m2	19,315	85%
OC323.10100	석고판 못붙임/치장	천정,방화9.mm	m2	19,460	85%
OC323.10200	석고판 못붙임/치장	천정,방화12.5.mm	m2	20,341	81%
OC322.10100	석고판 못붙임/치장	천정,방수9.mm	m2	20,047	82%
OC322.10200	석고판 못붙임/치장	천정,방수12.5.mm	m2	21,710	76%

【단가정의】

① 이 단가는 석고판 못붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석고판, 못등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

	9.5mm	12.5mm
일반	평보드 9.5×900×1800	평보드 12.5×900×1800
방화	평보드 방화 9.5×900×1800	평보드 방화 12.5×900×1800
방수	평보드 방수 9.5×900×2700	평보드 방수 12.5×1200×2400
못	일반못 N50

■ OC3** 석고판 본드붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC311.01100	석고판 본드붙임	벽, 일반9.mm	m2	7,202	61%
OC311.01200	석고판 본드붙임	벽, 일반12.5.mm	m2	7,676	57%
OC313.01100	석고판 본드붙임	벽, 방화9.mm	m2	7,847	56%
OC313.01200	석고판 본드붙임	벽, 방화12.5.mm	m2	8,649	50%
OC312.01100	석고판 본드붙임	벽, 방수9.mm	m2	8,381	52%
OC312.01200	석고판 본드붙임	벽, 방수12.5.mm	m2	9,894	43%
OC321.01100	석고판 본드붙임	천정,일반9.mm	m2	8,258	67%
OC321.01200	석고판 본드붙임	천정,일반12.5.mm	m2	8,729	63%
OC323.01100	석고판 본드붙임	천정,방화9.mm	m2	8,894	61%
OC323.01200	석고판 본드붙임	천정,방화12.5.mm	m2	9,663	56%
OC322.01100	석고판 본드붙임	천정,방수9.mm	m2	9,407	58%
OC322.01200	석고판 본드붙임	천정,방수12.5.mm	m2	10,859	50%

【단가정의】

① 이 단가는 석고판 본드붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석고판, 본드등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

	9.5mm	12.5mm
일반	평보드 9.5×900×1800	평보드 12.5×900×1800
방화	평보드 방화 9.5×900×1800	평보드 방화 12.5×900×1800
방수	평보드 방수 9.5×900×2700	평보드 방수 12.5×1200×2400
본드	석고본드

■ OD1**(OD11***) 다공성단열재 설치/ 벽

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD111.34200	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (20mm)	m2	6,240	86%
OD111.34500	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (40mm)	m2	7,361	76%
OD111.34600	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (50mm)	m2	7,452	73%
OD111.34800	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (70mm)	m2	7,567	67%
OD122.31200	발포폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (35mm)	m2	11,979	49%
OD122.31300	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (45mm)	m2	12,617	43%
OD122.31500	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (65mm)	m2	15,884	36%
OD112.11400	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (80mm)	m2	20,273	30%

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OD12*(OD12***) 다공성단열재 설치/ 천정

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD121.34100	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (40mm)	m2	11,414	77%
OD121.34200	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (50mm)	m2	11,754	76%
OD121.34300	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (60mm)	m2	12,093	76%
OD121.34500	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (80mm)	m2	12,732	75%

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

■ OD13*(OD 11***) 다공성 단열재 설치 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD131.02100	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,40mm	m2	2,952	21%
OD131.02300	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,60mm	m2	3,846	20%
OD131.02400	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,90mm	m2	4,623	14%
OD131.02500	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,100mm	m2	6,241	13%
OD131.02600	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,110mm	m2	6,263	12%
OD131.42800	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	콘크리트타설부착 2호, 80mm	m2	8,173	56%
OD131.44100	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 20mm	m2	3,274	84%
OD131.44400	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 50mm	m2	4,349	67%
OD131.44600	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 60mm	m2	4,797	63%
OD131.44700	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 70mm	m2	5,089	58%
OD131.44800	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 80mm	m2	6,197	56%
OD132.45500	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착50mm	m2	8,548	29%
OD132.45600	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착60mm	m2	11,827	27%
OD132.45750	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착75mm	m2	12,063	23%
OD132.45900	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착90mm	m2	13,488	20%
OD131.02200	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	바닥 2호,50mm	m2	2,967	23%
OD131.04100	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,40mm	m2	1,951	38%
OD131.04200	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,50mm	m2	2,045	33%
OD131.04300	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,60mm	m2	2,417	29%
OD132.03100	압축스티로폼 깔기 (KS 3호 성능, KSM 3808)	바닥 3호,10mm	m2	3,865	75%
OD132.03200	압축스티로폼 깔기 (KS 3호 성능, KSM 3808)	바닥 3호,15mm	m2	4,319	67%

【단가정의】

① 이 단가는 바닥위에 단열재인 스티로폼을 설치하는데 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ OD21*(OD 211**) 유리면보온재 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD211.02100	유리보온재 설치	벽2호(40mm)	m2	4,759	54%
OD211.02200	유리보온재 설치	벽2호(50mm)	m2	4,764	48%
OD211.02300	유리보온재 설치	벽2호(70mm)	m2	5,331	38%

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 보온판의 구입 및 설치비를 포함한다.

② 유리보온재 설치는 조적벽과 조적벽사이의 공간에 유리면 보온판을 기밀하게 설치하는 경우에 준한다.

■ OG13*(OG100**) 재료분리대설치/ 스테인레스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG130.00100	재료분리대(스테인레스)	20×20×1.5	m	9,416	62%
OG130.00200	재료분리대(스테인레스)	20×30×1.5	m	10,423	61%
OG130.00300	재료분리대(스테인레스)	20×40×1.2	m	12,034	65%
OG130.00350	재료분리대(스테인레스)	20×45×1.5	m	14,903	69%

【단가정의】

① 다음을 포함한다.

ㆍ자재구입 및 운반비

ㆍ철물제작 및 설치비

■ OG43*(OG400**) 재료분리대설치/ 합성수지재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG430.01000	재료분리대(합성수지)	25×9 강화PVC수지	m	1,372	58%
OG430.02000	재료분리대(합성수지)	20×17 강화PVC수지	m	1,432	55%
OG430.03000	재료분리대(합성수지)	26×24 강화PVC수지	m	1,438	55%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리와 부자재를 포함한다.

② 재료분리대 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OH50*(OH500**) 커텐박스 설치/ 합성수지재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH500.10000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	4,949	44%
OH500.20000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	5,072	52%
OH500.30000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,458	44%
OH500.40000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,992	50%
OH500.50000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	6,151	33%
OH500.60000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	6,840	47%
OH500.70000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	6,460	30%
OH500.80000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	7,139	45%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

④ 커텐박스의 설치는 본드붙임 및 나사못고정에 준한다.

【표준도】

<Type A>

<Type B>

■ OI***(OI500**) 몰딩 / 반자돌림설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI500.12000	반자돌림설치	20×20, PVC	m	1,698	81%
OI500.13000	반자돌림설치 (몰딩고정대포함)	20×20(10), PVC	m	1,703	75%
OI500.14000	반자돌림설치	40×12, PVC	m	1,792	47%
OI500.16000	반자돌림설치	60×15, PVC	m	1,966	40%
OI500.21000	반자돌림설치	45×45,합성수지위 비닐시트	m	2,113	42%
OI500.23000	반자돌림설치	52×65,합성수지위 비닐시트	m	3,377	27%
OI500.25000	반자돌림설치	72×65,합성수지위 비닐시트	m	3,683	25%
OI600.20000	반자돌림설치	45×45,MDF위 비닐시트	m	2,196	35%
OI600.30000	반자돌림설치	90×90,MDF위 비닐시트	m	6,411	35%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】- 적용 부위별 예시

< 주방, 거실 >          < 침실 >           <공용부>

■ OI70*(OI700**) 몰딩 / 천정등 박스 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI701.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	45,033	31%
OI701.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	57,535	32%
OI701.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	69,136	32%
OI701.40000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	2000×2000, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	86,098	32%
OI702.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	47,598	29%
OI702.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	56,864	29%
OI702.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	66,321	29%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 없음>

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 있음>

■ OJ11*(OJ110**) 복합판넬 설치/ 벽체보온틀 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OJ110.21000	벽체보온틀설치 (유리면)	외벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T70)	m2	11,004	38%
OJ110.22000	벽체보온틀설치 (유리면)	측벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T95)	m2	12,313	34%

【단가정의】

① 보온틀 재료 및 설치비, 단열재 및 설치, 방습층 재료 및 설치, 보온틀 설치에 필요한 부속 철물을 포함한다.

【표준도】

■ OJ*** 복합판넬 설치/ 샌드위치(단열) 패널설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OJ411.00500	샌드위치(단열) 패널설치/벽	폴리스틸렌계 (T=50mm)	m2	23,834	34%
OJ412.00500	샌드위치(단열) 패널설치/벽	폴리우레탄계 (T=50mm)	m2	39,405	22%
OJ421.00500	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리스틸렌계 (T=50mm)	m2	25,333	21%
OJ421.01000	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리스틸렌계 (T=100mm)	m2	25,367	19%
OJ422.00750	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리우레탄계 (T=75mm)	m2	42,866	12%

【단가정의】

① 이 단가는 내부 칸막이벽 시공시 샌드위치(단열) 패널설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 샌드위치 패널 구입 및 운반비, 설치비, 먹매김, 공구손료를 포함한다.

③ 출입문과 패널의 연결부분에 사용되는 코킹, 줄눈재의 재료비 및 설치비는 제외한다.

■ OK30*(OK300**) 마루굽틀설치/ 압출성형인조대리석

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OK300.10000	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=110	m	19,580	36%
OK300.20000	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=140	m	19,764	36%

【단가정의】

① 인조대리석 마루굽틀 설치에 필요한 작업을 포함한다.

② 자재(대리석등) 및 부자재를 포함한다.

■ OK41* 마루귀틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OK411.50040	마루귀틀설치	라왕50*40, 락카	m	8,681	81%
OK411.60120	마루귀틀설치	라왕60*120, 락카	m	15,007	64%
OK411.60150	마루귀틀설치	라왕60*150, 락카	m	17,161	60%
OK412.50040	마루귀틀설치	라왕50*40, 바니쉬	m	6,185	81%
OK412.60120	마루귀틀설치	라왕60*120, 바니쉬	m	10,480	52%
OK412.60150	마루귀틀설치	라왕60*150, 바니쉬	m	11,936	48%

【단가정의】

① 마루굽틀 설치 및 바탕처리비용을 포함한다.

② 각재(라왕), 못등 자재비를 포함한다.

③ 바탕처리는 다음에 준한다.

- 락카(목재면 7회), 바니쉬(목재면 3회)

■ OL10*(OL****) 걸레받이 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OL100.20000	걸레받이 설치	90×80 (MDF위비닐시트)	m	1,706	41%
OL100.10000	걸레받이 설치	90×80 (합성수지위비닐시트)	m	1,745	44%
OL100.30000	걸레받이 설치	90×80 (인조대리석)	m	3,021	25%

【단가정의】

① 걸레받이 설치에 소요되는 재질별 재료비(접착제 포함) 및 설치비를 포함한다.

② 소운반 비용을 포함하며, 뒷채움 모르타르 비용은 제외된다.

■ OM*** 유리면 흡음판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OM101.01000	유리면 흡음판	벽	m2	27,997	54%
OM201.01000	유리면 흡음판	천정	m2	30,072	59%

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 흡음판 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 유리면 흡음재(50T, 유공 G/W64K+G/C), PVC조이너(50T), 초산비닐계 접착재의 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

③ 재료의 할증 및 소운반비용을 포함한다.

대분류 P	건축물 부대공사

■ PC22*(PC223**) 우편물 수취함 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
PC223.30200	폐건전지 수거함	-	nr(개소)	14,102	17%
PC223.30100	우편함 설치	스테인레스	세대	7,914	18%

【단가정의】

① 우편함 설치비용에는 우편물 반송함도 포함한다.

【표준도】

< 우편함 >

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용단가

<기계설비 - >

B. 배관공사	1

D. 보온공사	6

F. 밸브설비	13

G. 측정기기	17

I. 공기조화설비	18

K. 소방공사	19

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BA251.00000	백강관 옥내일반배관	D40mm (탄소용강관)	m	16,707	81%
BA261.00000	백강관 옥내일반배관	D50mm (탄소용강관)	m	20,878	79%
BA271.00000	백강관 옥내일반배관	D65mm (탄소용강관)	m	27,519	79%
BA281.00000	백강관 옥내일반배관	D80mm (탄소용강관)	m	32,188	77%
BB211.00000	백강관 옥내일반배관	D100mm (탄소용강관)	m	42,493	75%
BB221.00000	백강관 옥내일반배관	D125mm (탄소용강관)	m	54,843	74%
BB231.00000	백강관 옥내일반배관	D150mm (탄소용강관)	m	64,978	74%
BA214.00000	백강관 기계실배관	D15mm (탄소용강관)	m	10,316	88%
BA224.00000	백강관 기계실배관	D20mm (탄소용강관)	m	11,062	86%
BA234.00000	백강관 기계실배관	D25mm (탄소용강관)	m	14,601	85%
BA254.00000	백강관 기계실배관	D40mm (탄소용강관)	m	21,452	84%
BA264.00000	백강관 기계실배관	D50mm (탄소용강관)	m	29,933	82%
BA274.00000	백강관 기계실배관	D65mm (탄소용강관)	m	34,649	83%
BA284.00000	백강관 기계실배관	D80mm (탄소용강관)	m	38,714	81%
BB214.00000	백강관 기계실배관	D100mm (탄소용강관)	m	50,862	80%
BB234.00000	백강관 기계실배관	D150mm (탄소용강관)	m	80,123	78%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 백강관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 인서트, 지지철물등의 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BC*****, BD***** 동관 (유보)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BC211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D15mm	m	2,804	93%
BC221.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D20mm	m	3,139	93%
BC231.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D25mm	m	4,121	93%
BC241.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D32mm	m	5,160	93%
BC251.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D40mm	m	5,551	93%
BC261.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D50mm	m	6,902	93%
BC271.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D65mm	m	9,039	93%
BC281.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D80mm	m	10,265	93%
BD211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D100mm	m	14,802	93%
BD213.00000	동관 공동구배관	L_Type D15mm	m	2,614	93%
BD223.00000	동관 공동구배관	L_Type D20mm	m	3,256	93%
BD243.00000	동관 공동구배관	L_Type D32mm	m	4,532	93%
BD263.00000	동관 공동구배관	L_Type D50mm	m	5,654	93%
BD273.00000	동관 공동구배관	L_Type D65mm	m	7,507	93%
BD283.00000	동관 공동구배관	L_Type D80mm	m	9,056	93%
BD233.10000	동관 공동구배관	L_Type D150mm	m	23,090	93%
BC214.00000	동관 기계실배관	L_Type D15mm	m	3,587	93%
BC224.00000	동관 기계실배관	L_Type D20mm	m	4,077	93%
BC234.00000	동관 기계실배관	L_Type D25mm	m	5,243	93%
BC254.00000	동관 기계실배관	L_Type D40mm	m	7,300	93%
BC264.00000	동관 기계실배관	L_Type D50mm	m	8,836	93%
BC274.00000	동관 기계실배관	L_Type D65mm	m	11,781	93%
BC284.00000	동관 기계실배관	L_Type D80mm	m	13,489	93%
BD214.00000	동관 기계실배관	L_Type D100mm	m	20,195	93%
BD224.00000	동관 기계실배관	L_Type D125mm	m	29,304	93%
BD234.00000	동관 기계실배관	L_Type D150mm	m	34,493	93%
BD244.00000	동관 기계실배관	L_Type D200mm	m	48,610	93%
BD254.00000	동관 기계실배관	L_Type D250mm	m	54,300	93%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BC311.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D15mm	m	2,655	93%
BC321.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D20mm	m	3,073	93%
BC331.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D25mm	m	3,782	93%
BC341.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D32mm	m	4,721	93%
BC351.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D40mm	m	5,261	93%
BC361.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D50mm	m	6,586	93%
BC371.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D65mm	m	8,299	93%
BC381.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D80mm	m	9,758	93%
BC315.00000	동관 화장실배관	M_Type D15mm	m	3,179	93%
BC325.00000	동관 화장실배관	M_Type D20mm	m	3,690	93%
BC335.00000	동관 화장실배관	M_Type D25mm	m	4,525	93%
BC345.00000	동관 화장실배관	M_Type D32mm	m	5,639	93%
BC355.00000	동관 화장실배관	M_Type D40mm	m	6,208	93%
BC365.00000	동관 화장실배관	M_Type D50mm	m	8,157	93%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 소운반, 통수, 배관시험비를 포함한다.

③ 동파이프의 재료비는 제외되어있다.

④ 잡자재 및 공구손료를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 접합에 필요한 비용은 별도 계상한다.

⑧ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BI*****, BJ***** PVC관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BI241.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D35mm(VG2)	m	4,179	90%
BI251.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D40mm(VG2)	m	4,476	90%
BI261.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D50mm(VG2)	m	5,796	90%
BI281.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D75mm(VG2)	m	7,703	83%
BJ211.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D100mm(VG2)	m	9,761	79%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 PVC관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 인서트, 지지철물등의 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BP*****, BQ***** 관접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BP310.37000	동관용접(Brazing)	D15mm	nr(개소)	1,956	95%
BP320.37000	동관용접(Brazing)	D20mm	nr(개소)	2,322	91%
BP330.37000	동관용접(Brazing)	D25mm	nr(개소)	2,883	91%
BP340.37000	동관용접(Brazing)	D32mm	nr(개소)	3,563	90%
BP350.37000	동관용접(Brazing)	D40mm	nr(개소)	3,978	89%
BP360.37000	동관용접(Brazing)	D50mm	nr(개소)	5,174	88%
BP370.37000	동관용접(Brazing)	D65mm	nr(개소)	6,535	87%
BP380.37000	동관용접(Brazing)	D80mm	nr(개소)	7,899	86%
BQ310.37000	동관용접(Brazing)	D100mm	nr(개소)	11,279	83%
BQ320.37000	동관용접(Brazing)	D125mm	nr(개소)	14,334	82%
BQ330.37000	동관용접(Brazing)	D150mm	nr(개소)	20,462	81%
BQ340.37000	동관용접(Brazing)	D200mm	nr(개소)	37,453	77%
BP310.36000	동관용접(Soldering)	D15mm	nr(개소)	2,064	96%
BP320.36000	동관용접(Soldering)	D20mm	nr(개소)	2,400	96%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관접합에 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 공동주택에 적용한다.

대분류 D	보 온 공 사

■ DA*****, DB***** 관보온

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA117.30000	관보온T=5mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	862	72%
DA127.30000	관보온T=5mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,155	75%
DA137.30000	관보온T=5mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,332	75%
DA237.30000	관보온T=10mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,595	71%
DA247.30000	관보온T=10mm	D32mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,960	74%
DA257.30000	관보온T=10mm	D40mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,288	72%
DA267.30000	관보온T=10mm	D50mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,405	69%
DA277.30000	관보온T=10mm	D65mm (은박발포폴리에틸렌)	m	3,652	74%
DA287.30000	관보온T=10mm	D80mm (은박발포폴리에틸렌)	m	4,113	74%
DA317.30000	관보온T=15mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,829	62%
DA327.30000	관보온T=15mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,209	65%
DA337.30000	관보온T=15mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,787	64%
DA511.50000	관보온T=25mm	D15mm (유리솜매직)	m	3,910	71%
DA521.50000	관보온T=25mm	D20mm (유리솜매직)	m	3,945	71%
DA531.50000	관보온T=25mm	D25mm (유리솜매직)	m	4,562	72%
DA541.50000	관보온T=25mm	D32mm (유리솜매직)	m	5,271	74%
DA551.50000	관보온T=25mm	D40mm (유리솜매직)	m	6,125	74%
DA561.50000	관보온T=25mm	D50mm (유리솜매직)	m	6,314	70%
DA571.50000	관보온T=25mm	D65mm (유리솜매직)	m	7,624	73%
DA581.50000	관보온T=25mm	D80mm (유리솜매직)	m	8,170	70%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB511.50000	관보온T=25mm	D100mm (유리솜매직)	m	10,758	73%
DB521.50000	관보온T=25mm	D125mm (유리솜매직)	m	16,075	76%
DA517.10000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,706	73%
DA527.10000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,920	72%
DA537.10000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,350	73%
DA547.10000	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,561	73%
DA557.10000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	6,275	75%
DA567.10000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	6,883	72%
DA577.10000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,056	74%
DA587.10000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,573	72%
DB517.10000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	12,490	75%
DA517.50000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,251	60%
DA527.50000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,731	63%
DA537.50000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌매직)	m	5,551	64%
DA547.50000	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,184	64%
DA557.50000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,346	65%
DA567.50000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,598	61%
DA577.50000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	8,049	63%
DA587.50000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	8,805	63%
DB517.50000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	11,016	64%
DB527.50000	관보온T=25mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	16,094	66%
DB537.50000	관보온T=25mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	17,261	62%
DB547.50000	관보온T=25mm	D200mm (발포폴리에틸렌매직)	m	24,653	59%
DA661.50000	관보온T=40mm	D50mm (유리솜매직)	m	9,302	66%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA671.50000	관보온T=40mm	D65mm (유리솜매직)	m	10,524	69%
DA681.50000	관보온T=40mm	D80mm (유리솜매직)	m	11,242	65%
DD611.50000	관보온T=40mm	D100mm (유리솜매직)	m	13,950	67%
DD617.50000	관보온T=40mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,824	56%
DD627.50000	관보온T=40mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	21,432	58%
DD637.50000	관보온T=40mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	24,217	54%
DD647.50000	관보온T=40mm	D200mm (발포폴리에틸렌매직)	m	30,963	49%
DA711.50000	관보온T=50mm	D15mm (유리솜매직)	m	7,126	62%
DA721.50000	관보온T=50mm	D20mm (유리솜매직)	m	7,298	62%
DA731.50000	관보온T=50mm	D25mm (유리솜매직)	m	8,637	66%
DA741.50000	관보온T=50mm	D32mm (유리솜매직)	m	9,556	66%
DA751.50000	관보온T=50mm	D40mm (유리솜매직)	m	10,242	66%
DA761.50000	관보온T=50mm	D50mm (유리솜매직)	m	10,533	63%
DA781.50000	관보온T=50mm	D80mm (유리솜매직)	m	13,370	62%
DB711.50000	관보온T=50mm	D100mm (유리솜매직)	m	15,976	63%
DB721.50000	관보온T=50mm	D125mm (유리솜매직)	m	23,792	67%
DA717.10000	관보온T=50mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,174	54%
DA727.10000	관보온T=50mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,817	50%
DA737.10000	관보온T=50mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	11,801	55%
DA747.10000	관보온T=50mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	12,733	56%
DA757.10000	관보온T=50mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	13,599	54%
DA767.10000	관보온T=50mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	14,891	51%
DA777.50000	관보온T=50mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,950	51%
DA787.50000	관보온T=50mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,967	50%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB717.50000	관보온T=50mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	17,861	50%
DB727.50000	관보온T=50mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	28,599	53%
DB737.50000	관보온T=50mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	34,627	45%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 배관보온에 적용되며, 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사도 이에 준한다.

② 이 단가는 옥내배관을 기준으로 적용되는 비용이다.

③ 이 단가는 보온재의 소운반 비용을 포함한다.

④ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

■ DC*****, DD*****, DG***** 밸브보온

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC151.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜포리마)	nr(개소)	15,720	86%
DC161.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜포리마)	nr(개소)	15,740	85%
DC171.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜포리마)	nr(개소)	17,159	86%
DC181.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜포리마)	nr(개소)	17,991	86%
DD111.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜포리마)	nr(개소)	22,619	81%
DC151.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜매직)	nr(개소)	16,278	76%
DC161.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜매직)	nr(개소)	16,542	76%
DC171.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜매직)	nr(개소)	17,625	77%
DC181.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜매직)	nr(개소)	18,753	78%
DD111.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜매직)	nr(개소)	23,191	74%
DC361.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=50mm (유리솜매직)	nr(개소)	18,175	75%
DC371.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=65mm (유리솜매직)	nr(개소)	20,377	77%
DC381.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=80mm (유리솜매직)	nr(개소)	22,541	78%
DD311.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=100mm (유리솜매직)	nr(개소)	27,625	73%
DD321.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=125mm (유리솜매직)	nr(개소)	30,837	73%
DD331.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=150mm (유리솜매직)	nr(개소)	32,585	72%
DC221.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D20mm	nr(개소)	65,667	93%
DC231.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D25mm	nr(개소)	70,972	93%
DC241.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D32mm	nr(개소)	71,795	92%
DC251.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D40mm	nr(개소)	72,079	92%
DC361.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D50mm	nr(개소)	73,068	91%
DC371.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D65mm	nr(개소)	88,476	91%
DC381.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D80mm	nr(개소)	90,469	91%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD311.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D100mm	nr(개소)	94,998	91%
DD321.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D125mm	nr(개소)	109,777	90%
DD331.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D150mm	nr(개소)	122,762	89%
DD341.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D200mm	nr(개소)	148,996	88%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 밸브보온에 적용하며 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사에도 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

③ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

■ DG***** 발열선(정온전선)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG101.20000	발열선 (세대내)	1.0m센서,접지)	nr(개소)	14,979	20%
DG101.30000	발열선 (세대내)	1.5m(센서,접지)	nr(개소)	19,358	22%
DG101.40000	발열선 (세대내)	2.0m(센서,접지)	nr(개소)	24,819	23%
DG101.50000	발열선 (세대내)	2.5m(센서,접지)	nr(개소)	28,595	24%
DG101.60000	발열선 (세대내)	3.0m(센서,접지)	nr(개소)	33,078	26%
DG101.70000	발열선 (세대내)	3.5m(센서,접지)	nr(개소)	37,923	26%
DG101.80000	발열선 (세대내)	4.0m(센서,접지)	nr(개소)	41,887	27%
DG101.01000	발열선 (세대내)	4.5m(센서,접지)	nr(개소)	46,416	27%
DG101.02000	발열선 (세대내)	5.0m(센서,접지)	nr(개소)	50,732	27%
DG101.03000	발열선 (세대내)	5.5m(센서,접지)	nr(개소)	55,622	27%
DG101.04000	발열선 (세대내)	6.0m(센서,접지)	nr(개소)	62,289	28%
DG101.05000	발열선 (세대내)	6.5m(센서,접지)	nr(개소)	71,589	27%
DG101.06000	발열선 (세대내)	7.0m(센서,접지)	nr(개소)	71,996	28%
DG101.07000	발열선 (세대내)	7.5m(센서,접지)	nr(개소)	75,583	28%
DG101.08000	발열선 (세대내)	8.0m(센서,접지)	nr(개소)	85,284	28%
DG101.00200	발열선 (세대내)	9.0m(센서,접지)	nr(개소)	99,068	28%
DG101.00400	발열선 (세대내)	10.0m(센서,접지)	nr(개소)	101,556	28%

【단가정의】

① 이 단가는 발열선(정온전선)에 적용되는 비용이다.

② 세대내 급수, 급탕, 계량기 주위, 가스보일러하부배관 등의 설치기준이다.

③ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA*****, FB*****, FE*****, FH****, FI***** 밸브

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA121.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	7,466	42%
FA131.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 5kg/cm2	nr(개소)	9,714	31%
FA112.10000	게이트밸브(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,978	32%
FA122.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	10,414	24%
FA132.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,539	17%
FA142.10000	게이트밸브(청동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	21,409	13%
FA152.10000	게이트밸브(청동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	27,431	11%
FA162.10000	게이트밸브(청동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	38,734	7%
FA172.30000	게이트밸브(주철)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	69,082	18%
FA182.30000	게이트밸브(주철)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	77,677	16%
FB112.30000	게이트밸브(주철)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	118,543	13%
FB122.30000	게이트밸브(주철)	D125mm 10kg/cm2	nr(개소)	137,274	20%
FA282.30000	글로브밸브설치(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	88,747	16%
FB212.30000	글로브밸브설치(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	131,421	12%
FA312.20000	볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	5,776	64%
FA322.20000	볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	7,365	51%
FA332.20000	볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,519	43%
FA342.20000	볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	10,713	33%
FA352.20000	볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,961	17%
FA362.20000	볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	15,236	5%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA422.30000	스트레이나(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	9,813	40%
FA432.30000	스트레이나(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,238	32%
FA542.10000	체크밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	17,623	20%
FA552.10000	체크밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	20,627	12%
FA562.10000	체크밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	30,197	7%
FA542.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	39,268	10%
FA552.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	51,743	8%
FB512.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	86,762	22%
FB513.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D100mm 20kg/cm2	nr(개소)	201,075	8%
FB532.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D150mm 10kg/cm2	nr(개소)	220,217	23%
FB533.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D150mm 20kg/cm2	nr(개소)	461,994	8%
FA652.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	47,914	7%
FA682.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	85,777	18%
FB612.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	104,418	15%
FB622.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D125mm 10kg/cm2	nr(개소)	152,565	25%
FB632.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D150mm 10kg/cm2	nr(개소)	181,162	22%
FA712.20000	목긴볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	9,259	43%
FA722.20000	목긴볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,363	32%
FA732.20000	목긴볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,221	24%
FA742.20000	목긴볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	24,107	16%
FA752.20000	목긴볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	27,721	14%
FA762.20000	목긴볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	39,702	10%
FA822.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	28,482	13%
FA832.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	38,365	10%
FA842.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	47,321	8%
FA852.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	54,478	7%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA862.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	66,166	5%
FA862.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	85,660	3%
FA872.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	111,210	12%
FA882.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	141,398	11%
FB812.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	197,371	8%
FC112.00310	감압밸브 (나사식/세대용)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	35,375	10%
FC122.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	59,475	6%
FC132.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	151,184	3%
FC142.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	213,531	2%
FC152.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	238,343	2%
FC320.00000	밸런싱밸브	D20mm	nr(개소)	39,218	10%
FC330.00000	밸런싱밸브	D25mm	nr(개소)	45,932	9%
FC340.00000	밸런싱밸브	D32mm	nr(개소)	76,243	4%
FC350.00000	밸런싱밸브	D40mm	nr(개소)	79,660	5%
FC360.00000	밸런싱밸브	D50mm	nr(개소)	97,839	4%
FE211.10000	앵글밸브(청동)	D15mm 5kg/cm2	nr(개소)	8,802	44%
FE221.10000	앵글밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	10,519	36%
FE312.10000	볼탭(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	5,490	74%
FE822.30000	안전밸브 설치(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	41,503	9%
FE832.30000	안전밸브 설치(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	50,690	8%
FH151.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D40mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	31,166	11%
FH161.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D50mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	55,830	10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FH171.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D65mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	72,848	27%
FH181.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D80mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	81,084	25%
FI111.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D100mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	97,762	21%
FI121.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D125mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	139,207	41%
FI131.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D150mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	157,839	36%
FI141.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D200mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	262,507	43%
FH221.01110	익스펜션조인트 (단식)	D20mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	56,431	60%
FH231.01110	익스펜션조인트 (단식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	66,450	65%
FH241.01110	엑스펜숀죠인트 (단식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	69,392	55%
FH251.01110	익스펜션조인트 (단식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	81,429	61%
FH231.01210	익스펜션조인트 (복식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	101,750	53%
FH241.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	103,948	49%
FH251.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	121,097	50%
FH261.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D50mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	145,865	44%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 게이트밸브, 볼밸브, 스트레이나, 체크밸브, 버터플라이밸브, 목긴볼밸브, 스트레이나일체형밸브, 감압밸브, 밸런싱밸브, 앵글밸브, 볼탭, 안전밸브, 플렉시블죠인트, 익스펜션조인트에 적용되는 비용이다.

② 잡자재(패킹, 너트, 볼트) 비용을 포함한다.

③ 지지철물 설치비용이 포함된다.

④ 지지철물 재료비는 제외되어있다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 G	측 정 기 기

■ GA*****, GC***** 측정기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA411.11000	수도미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)	26,186	48%
GA431.11000	수도미터기 (직독식)	D25mm(단갑건식)	nr(개소)	45,303	45%
GA441.12000	수도미터기 (직독식)	D32mm(복갑습식)	nr(개소)	75,951	30%
GA412.11000	온수미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)	29,339	51%
GA422.11000	온수미터기 (직독식)	D20mm(단갑건식)	nr(개소)	44,110	48%
GC110.20000	압력계 (강관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)	19,722	77%
GC110.10000	압력계 (동관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)	10,334	56%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 수도미터기, 온수미터기, 압력계에 적용되는 비용이다.

② 연결대의 철거, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 소운반, 통수 등 배관시험비용을 포함한다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
II702.10000	온수분배기 (청동 또는 황동)	2구수직, 노출형	nr(개소)	51,192	56%
II702.20000	온수분배기 (청동 또는 황동)	3구수직, 노출형	nr(개소)	65,924	51%
II702.30000	온수분배기 (청동 또는 황동)	4구수직, 노출형	nr(개소)	78,244	43%
II702.40000	온수분배기 (청동 또는 황동)	5구수직, 노출형	nr(개소)	93,329	42%
II702.50000	온수분배기 (청동 또는 황동)	6구수직, 노출형	nr(개소)	105,822	41%
II702.60000	온수분배기 (청동 또는 황동)	7구수직, 노출형	nr(개소)	119,418	41%
II702.70000	온수분배기 (청동 또는 황동)	8구수직, 노출형	nr(개소)	137,435	40%
II702.80000	온수분배기 (청동 또는 황동)	9구수직, 노출형	nr(개소)	150,987	40%
II701.11000 신규	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	2구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	77,185	34%
II701.21000 신규	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	3구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	96,755	31%
II701.31000 신규	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	4구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	115,489	29%
II701.11010 신규	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	2구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	81,646	32%
II701.21010 신규	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	3구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	101,309	30%
II701.31010 신규	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	4구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	121,753	28%
II802.11000 신규	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	2구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	64,668	39%
II802.21000 신규	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	3구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	85,410	34%
II801.11010 신규	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	2구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	69,449	36%
II801.21010 신규	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	3구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	94,203	32%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브, 공기빼기밸브, 커넥터 설치를 포함한다.

④ 조립, 설치, 수압시험을 포함한다.

대분류 K	소 방 공 사

■ KC*****, KF*****, KI*****, KJ*****,, KO***** 소방밸브류, 송수구, 소화용 헤드, 소화기, 피난기구류

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC130.00000	소화앵글밸브	D40mm	nr(개소)	17,154	7%
KC620.00000	오토드립	D20mm	nr(개소)	8,910	44%
KF010.00000	연결송수구 (쌍구형)	D100X65X65 노출형	nr(개소)	121,056	33%
KF020.00000	연결송수구 (단구형)	D80xD65 노출형	nr(개소)	86,417	47%
KI111.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)	9,499	62%
KI112.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)	14,248	57%
KI113.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 121℃~162℃이하	nr(개소)	14,578	56%
KI131.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)	14,384	58%
KI132.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79~121℃이하	nr(개소)	16,823	55%
KI171.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)	14,399	56%
KI172.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)	16,133	50%
KJ401.10000	자동식소화기	LNG용 가스렌지기계식	nr(개소)	151,530	26%
KJ402.10000	자동식소화기	LPG용 가스렌지기계식	nr(개소)	194,798	33%
KO100.11000	완강기	3층용	nr(개소)	68,047	14%
KO100.21000	완강기	4층용	nr(개소)	69,331	13%
KO100.31000	완강기	5층용	nr(개소)	70,737	13%
KO100.41000	완강기	6층용	nr(개소)	73,026	12%
KO100.51000	완강기	7층용	nr(개소)	75,117	11%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KO100.61000	완강기	8층용	nr(개소)	77,111	11%
KO100.71000	완강기	9층용	nr(개소)	79,295	10%
KO100.81000	완강기	10층용	nr(개소)	81,223	10%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 소화앵글밸브, 오토드립, 연결송수구, 스프링클러 헤드, 자동식소화기, 완강기에 적용되는 비용이다.

② 소운반비용을 포함한다.

③ 스프링클러 헤드는 헤드와샤를 포함한다.

④ 스프링클러 헤드는 헤드렌치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 자동식 소화기는 배관, 배선 및 연결, 경보장치, 가스차단밸브 등 시공 및 설치비 일체를 포함한다.

⑥ 완강기는 피난용 기준이며, 지지대, 보호함, 안전표시 설치 비용을 포함한다.

제5장 항만공사 실적공사비 적용단가

<항만공사 - >

※ 항만 및 어항공사	1

대분류	항만 및 어항공사

【공통 적용사항】 (수정보완)

① 이 단가는 항만 및 어항공사에 적용한다.

② 규격에 수록된 장비는 본 단가를 구성하고 있는 장비이며, 현장여건 및 장비의 작업능력, 작업반경 등에 따라 적절한 장비를 선택하여 적용한다.

■ OA02* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA020.41000	배사관부설및철거 (해상관)	D760㎜×6m (양묘선 120HP)	본	109,617	89%
OA020.61000	배사관부설및철거 (육상관)	D760㎜×6m	본	90,910	100%

【단가정의】

① 이 단가는 육상관 및 해상관의 부설 및 철거에 소요되는 비용이다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비이며, 해상관은 부설 및 철거에 필요한 장비(양묘선 120HP) 및 인력의 비용이다.

③ 해상관에서 대선적재 및 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB0**사석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB002.11000	사석덤프적재	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,738	28%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 덤프트럭에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB0** 사석 투하

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB010.11000	사석육상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,875	35%
OB020.10000	사석육상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	5,593	64%
OB020.11000	사석육상수중망태투하	각종 (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	8,880	68%
OB030.11000	사석해상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,747	33%
OB040.11000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	3,969	64%
OB040.21000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 2.0㎥, 잠수조)	㎥	6,269	60%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 해상투하에서 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

④ 사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB00* 사석투하정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB001.11000	사석투하정리	각종 (불도저 19톤)	㎥	416	28%
OB001.21000	사석투하정리	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	941	27%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 덤프트럭으로 투하된 사석을 정리하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

■ OB0** 사석 제거(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB050.11000 신규	사석육상수상제거	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,901	29%
OB050.21000 신규	사석육상수중제거	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	2,567	28%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 육상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 사석 적재 및 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB30* 피복석 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB301.22000	피복석대선적재	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,704	77%
OB301.31000	피복석대선적재	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,427	75%
OB301.41000	피복석대선적재	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,882	75%

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB32* 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB320.02000	피복석육상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤)	㎥	5,796	65%
OB320.12000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,045	80%
OB320.11000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	8,383	72%
OB320.21000	피복석육상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	7,513	79%
OB320.31000	피복석육상수중투하	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	8,663	68%

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수상 또는 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB3** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB330.11000	피복석해상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	8,197	85%
OB340.11000	피복석해상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,746	83%
OB340.21000	피복석해상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	12,169	83%
OB340.31000	피복석해상수중투하	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	12,577	82%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상 또는 수중 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB36* 피복석 제거(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB360.11000	피복석육상수상제거	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	5,232	75%

【단가정의】

① 이 단가는 수상에 투하된 피복석을 육상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB37* 피복석 제거(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB370.21000 신규	피복석해상수중제거	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	10,319	83%

【단가정의】

① 이 단가는 수중에 투하된 피복석을 해상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB410.11000	필터사석육상수상투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	898	38%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 필터사석을 수상 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB430.11000	필터사석해상수상투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,068	36%
OB440.11000	필터사석해상수중투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	3,853	68%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OC1** 사석기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC110.11000	기초고르기	수상	㎡	12,483	100%
OC120.11000	기초고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	55,369	85%

■ OC*** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC210.11000	사석속고르기	수상	㎡	9,826	100%
OC520.11000	사석속고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	22,825	85%

■ OC3** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC310.01000	피복석고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	20,980	79%
OC310.02000	피복석고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하, (크레인 10톤)	㎡	25,853	75%
OC310.11000	피복석고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	50,566	73%
OC310.12000	피복석고르기(육상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	66,854	60%
OC330.01000	피복석고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡	33,180	96%
OC330.02000	피복석고르기(해상수상)	0.3~0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡	33,492	95%
OC340.11000	피복석고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	48,571	87%
OC340.12000	피복석고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	65,859	87%
OC340.13000	피복석고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	85,878	79%

【단가정의】

① 해상의 피복석고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC4** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC410.11000	피복석속고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	24,386	78%
OC410.12000	피복석속고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	27,849	79%
OC420.12000	피복석속고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	50,725	75%
OC420.13000 신규	피복석속고르기(육상수중)	0.6~1.0㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	59,828	58%
OC420.11000	피복석속고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	42,695	87%
OC420.21000	피복석속고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	52,394	86%
OC420.31000	피복석속고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	63,523	75%

【단가정의】

① 해상의 피복석속고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC7** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC710.11000	필터사석고르기	수상	㎡	923	100%
OC720.11000	필터사석고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	12,287	86%

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.11000	유로폼	벽체, 0~7m 미만	㎡	16,663	85%

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.21000	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	11,798	65%
OD000.31000	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	12,570	65%
OD000.71000	콘크리트타설	소형구조물	㎥	35,962	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 비용이다.

② 단, 레미콘 재료비와 양생비용은 별도 계상한다.

③ 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥ 내외, 기계비빔 10㎥ 내외)이 산재되어 있는 경우를 말한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.41000	철근가공 및 조립	간단	ton	372,711	99%
OD000.51000	철근가공 및 조립	보통	ton	400,854	99%
OD000.81000	철근가공 및 조립	복잡	ton	515,981	99%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근 재료비와 현장까지의 운반비는 별도 계상한다.

③ 이 단가는 철근의 사용고재가 감액되어 있다.

④ 수직고 7m 이상에서 크레인 등 장비사용 시 기계경비는 별도 계상한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ OD00* 비닐 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.61000	비닐깔기	P.E 필름 (T=0.1㎜)	㎡	233	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록, 케이슨 등의 제작을 위한 비닐깔기에 소요되는 비용이다.

② 비닐 재료비는 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD404.51000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	25~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	78,834	47%
OD404.61000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	100,985	43%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD403.11000	블록대선적재	5~10톤 미만 (크레인 20톤)	개	17,372	66%
OD403.31000	블록대선적재	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	21,477	60%
OD403.41000	블록대선적재	20~25톤 미만 (크레인 30톤)	개	23,468	55%
OD403.51000	블록대선적재	25~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	34,200	46%
OD403.61000 신규	블록대선적재	40~45톤 미만 (크레인 100톤)	개	71,048	46%
OD403.91000	블록대선적재	65~80톤 미만 (크레인 150톤)	개	118,527	27%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD400.51000	이적및대선적재	25~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	81,256	44%
OD400.61000	이적및대선적재	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	92,912	47%
OD400.71000	이적및대선적재	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	105,843	46%
OD400.81000	이적및대선적재	55~65톤 미만 (크레인 80톤)	개	142,821	37%
OD400.91000	이적및대선적재	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	150,373	36%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 전치 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD401.21000	블록전치(1회)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	10,711	78%
OD401.31000	블록전치(1회)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	16,160	70%
OD401.51000	블록전치(1회)	15~20톤 미만 (크레인 35톤)	개	23,575	53%
OD401.61000	블록전치(1회)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	29,027	52%
OD401.71000	블록전치(1회)	25~40톤 미만 (크레인 70톤)	개	40,753	44%
OD402.01000	블록전치(1회)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	64,598	35%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD01* 콘크리트 블록 거치(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD013.01000	블록거치(육상수상)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	69,424	83%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD0** 콘크리트 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD033.31000	블록거치(해상수상)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤)	개	230,826	70%
OD033.51000	블록거치(해상수상)	25~40톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	456,342	68%
OD043.01000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	122,926	82%
OD043.11000	블록거치(해상수중)	5~10톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	142,768	79%
OD043.21000	블록거치(해상수중)	10~15톤 미만 (조합기중기선 25톤, 잠수조)	개	201,146	74%
OD043.31000	블록거치(해상수중)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤, 잠수조)	개	317,929	74%
OD043.41000	블록거치(해상수중)	20~25톤 미만 (조합기중기선 50톤, 잠수조)	개	502,684	70%
OD043.51000	블록거치(해상수중)	25~40톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	517,059	70%
OD043.61000	블록거치(해상수중)	40~45톤 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	528,095	62%
OD043.71000	블록거치(해상수중)	45~55톤 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	612,880	60%
OD043.81000	블록거치(해상수중)	55~65톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	697,013	53%
OD043.91000	블록거치(해상수중)	65~80톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	718,981	55%
OD043.92000	블록거치(해상수중)	80톤 이상 (조합기중기선 200톤, 잠수조)	개	727,492	50%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 또는 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD303.01000	이형블록대선적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	10,846	77%
OD303.21000	이형블록대선적재	10~15톤급 미만 (크레인 25톤)	개	21,665	63%

【단가정의】

① 이 단가는 이형 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.31000	이형블록이적및덤프적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	23,037	78%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록의 전치 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.32000	이형블록전치(1회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	11,079	78%
OD301.61000	이형블록전치(1회)	10~15톤급 미만 (크레인 15톤)	개	19,464	71%
OD301.81000	이형블록전치(1회)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	31,626	51%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록을 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD34* 이형 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD343.11000	이형블록거치(해상수중)	5톤급 미만 (조합기중기선 10톤, 잠수조)	개	69,615	81%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 이형 블록을 수중 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 이형 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OI10* 오탁방지막 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI100.11000	오탁방지막대선적재	h=3~5m, 1경간=20m (크레인 10톤)	경간	30,497	67%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 앵카블럭 제작 및 운반 비용은 별도 계상한다.

■ OI11* 오탁방지막 조립 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI110.11000	오탁방지막조립및설치	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	121,643	80%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 조립 및 설치에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함되며 주자재의 재료비는 별도 계상한다.

② 단, 앵커블록 제작 및 설치비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI12* 오탁방지막 해체 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI120.11000	오탁방지막해체및철거	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	130,318	82%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 해체 및 철거에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함된다.

② 단, 앵커블록의 해체 및 철거비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI14* 오탁방지막 유지관리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI140.11000 신규	오탁방지막유지관리	예선(30kw), 잠수조	회	687,405	81%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 유지관리에 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 유지관리 점검은 1일당, 55 경간 이하를 기준으로 한다.

■ OI31* 앵커블록 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI310.01000	앵커블록(돌망태) 조립및설치	조력인부	개	4,555	100%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)의 조립 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OI32* 앵커블록 석재담기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI320.01000	앵커블록(돌망태) 석재담기	굴삭기(무한궤도)1.0㎥	개	13,265	95%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)을 망태담기 하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI33* 앵커블록 대선적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI330.01000	앵커블록 대선적재	크레인 10톤	개	10,229	64%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI34* 앵커블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI340.01000	앵커블록거치	수중 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	107,733	73%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 오탁방지막 설치용 앵커블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OG20** 고무 방충재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG200.11000	고무방충재설치	각종 (크레인 10톤)	개	157,835	69%

【단가정의】

① 이 단가는 고무방충재를 설치하는 경우에 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 고무방충재 재료비(고무방충재, 앵커볼트 등), 작업대 설치비와 앵커구멍 천공비 및 방충재의 소운반비는 별도 계상한다.

■ OR12* 계선곡주 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR120.11000	계선곡주설치	각종 (크레인 10톤)	기	89,248	74%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 계선곡주 설치 시 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 계선곡주 재료비(곡주, 앵커볼트 등) 및 부속공사비(도장, 계선곡주  콘크리트 채움 등)는 별도 계상한다.

■ OR30* 모서리보호공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR300.01000	모서리 보호	STS강판(9t*100w)	m	145,285	24%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장의 상치콘크리트 모서리 보호를 위한 스테인리스 강판, 도장, 잡철물 제작설치 등 모서리 보호 설치에 소요되는 비용이다.

■ OX00* 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX002.31000	필터매트 부설	수상	㎡	631	100%
OX002.41000	필터매트 부설	수중 (잠수조)	㎡	1,046	92%

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 매트 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 상치지보공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX003.01000	상치지보공조립및해체	L형강-65×65×6, 800×800×1,100	m	26,505	52%

【단가정의】

① 이 단가는 상치지보공 조립 및 해체에 필요한 재료비와 인력의 비용이다.

■ OX00* 신축이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX004.01000	신축이음설치	합판(T=12㎜)	㎡	12,871	100%

【단가정의】

① 이 단가는 신축이음재 설치에 소요되는 비용이다.

② 합판과 충진재의 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 잡철물 제작 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX006.01000	잡철물 제작	간단	ton	2,838,564	95%
OX006.11000	잡철물 제작	보통	ton	3,098,423	95%
OX006.02000	잡철물 설치	간단	ton	680,478	95%

【단가정의】

① 이 단가는 잡철물 제작 및 설치에 필요한 용접봉, 산소, 아세틸렌, 용접기 등이 포함된 비용이다.

■ OX00* 토사 및 기초잡석 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX007.01000	다짐	래머(80kg)	㎥	3,462	89%

【단가정의】

① 이 단가는 토사, 기초잡석 등을 다짐하는데 소요되는 비용이다.

■ OX0** 바탕만들기 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX008.01000 신규	바탕만들기	철재면	㎡	1,354	96%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 바탕만들기에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 녹막이페인트 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX009.01000 신규	녹막이페인트칠	철재면, 2회 붓칠	㎡	3,867	71%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 녹막이페인트 칠에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 조합페인트 (수정보완)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX010.01000 신규	조합페인트칠	철재면, 2회 붓칠	㎡	5,159	76%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 조합페인트 칠에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

제6장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수

□ 2010년 조정계수

<조정계수 - >

구분 (직접공사비 기준)		토목			건축
		재료비율1)	산업안전보건관리비 기초금액 상한비율2)	기타경비 기초금액 상한비율3)	재료비율1)	산업안전보건관리비 기초금액 상한비율2)	기타경비 기초금액 상한비율3)
5억원 미만	6개월이하	0.510	0.912	0.967	0.565	0.939	0.984
	7～12개월	0.496			0.551
	13개월이상	0.518			0.573
5~30억	6개월이하	0.513			0.568
	7～12개월	0.500			0.555
	13개월이상	0.522			0.577
30~50억	6개월이하	0.515			0.570
	7～12개월	0.502			0.557
	13개월이상	0.524			0.579
50억원 이상	6개월이하	0.538			0.593
	7～12개월	0.524			0.579
	13개월이상	0.547			0.602

1) 재료비율 : 직접공사비(재료비+직접노무비+산출경비)에서 재료비가 차지하는 비율

2) 산업안전보건관리비 기초금액 상한비율 : 직접공사비에서 산업안전보건관리비 요율을 적용하는 기초금액이 차지하는 비율의 상한 (관급자재비를 제외한 산업안전보건관리비 요율적용 기초금액은 직접공사비에 동비율을 곱한 금액을 초과할 수 없다. 관급자재비는 기초금액에 추가로 계상한다)

3) 기타경비 기초금액 상한비율 : 직접공사비에서 기타경비 요율을 적용하는 기초금액이 차지하는 비율의 상한 (기타경비 요율적용 기초금액은 직접공사비에 동비율을 곱한 금액을 초과할 수 없다)

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(회계예규 2200.04-160-6,2009,9.21)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따름

□ 조정계수 적용 예시

ㅇ 적용조건 가정

- 공사종류 : 국도 확․포장공사 (토목)

- 직접공사비 : 1,000억원 (50억 이상), 관급자재 없음

- 예정공기 : 48개월 (13개월 이상)

ㅇ ‘10년 조정계수

구분		토목
		재료비율	산업안전보건관리비 기초금액 상한비율	기타경비 기초금액 상한비율
50억원 이상	6개월이하	0.538	0.912	0.967
	7～12개월	0.524
	13개월이상	0.547

※ 발주청별로 별도 기준이 있는 경우 발주청별 기준을 따름

ㅇ 비목별 요율적용 기준(예시)

세 부 비 목	요율적용 기초금액	적용요율	비고
간접노무비	직접노무비	(12.2%)
산재보험료	노무비	(3.4%)
고용보험료	노무비	(1.17%)
건강보험료	직접노무비	(1.49%)
연금보험료	직접노무비	(2.43%)
퇴직공제부금	직접노무비	(2.3%)
산업안전보건관리비	재+직노+관	(1.88%)
환경보전비	직공	(0.9%)
공사이행보증수수료	직공	(0.015%)	[직접공사비×요율+6.6백만원] ×공기(년)
하도급지급보증수수료	직공	(0.037%)
기타경비	재+노	(7.3%)
일반관리비	재+노+경	-	회계예규 참조.
이윤	재+노+경+일	-	회계예규 참조.

※ 세부비목 및 적용요율 등은 예시이며, 발주청별 별도의 기준이 있는 경우 발주청별 기준을 따름

ㅇ 조정계수에 의한 간접공사비 등 산정 예시 - 1

구 분			산출과정 (직접공사비×해당조정계수×적용요율)	금액(예시)
가.	직접공사비		세부공종별 [수량×단가] 집계	100,000,000,000
	A. 직접노무비		실적단가 적용분에 대해서는 세부공종별로 실적단가와 함께 제시된 노무비율을 적용하여 산출	30,000,000,000
나.	간 접 공사비	B. 간접노무비	직접노무비(A)×12.20%	3,660,000,000
		산재보험료	노무비(A+B)×3.6%	1,211,760,000
		고용보험료	노무비(A+B)×1.17%	393,822,000
		건강보험료	직접노무비(A)×1.49%	447,000,000
		연금보험료	직접노무비(A)×2.43%	729,000,000
		퇴직공제부금	직접노무비(A)×2.3%	690,000,000
		산업안전보건관리비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.547)+직접노무비(A) =84,700,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.912) =91,200,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하지 않으므로 ①에 관급자재비(여기서는 “0”)를 더하여 기초금액 결정 (2) 경비산정 기초금액(84,700,000,000)×1.88%	1,592,360,000
		환경보전비	직접공사비×0.9%	900,000,000
		공사이행보증수수료	[직접공사비×0.014%+6.6백만원]×4년	86,400,000
		하도급보증수수료	직접공사비×0.037%	37,000,000
		기타경비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.547)+노무비(A+B)] =88,360,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.967) =96,700,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하지 않으므로 ①을 기초금액으로 결정 (2) 경비산정 기초금액(88,360,000,000)×7.3%	6,450,280,000
다.	일반관리비		[가+나]×5% (상한적용 경우)	5,809,881,100
라.	이윤		[가+나+다]×10.0% (상한적용 경우)	12,200,750,310

※ 발주청별 조정계수, 적용요율 등에 따라 금액이 달라질 수 있음

ㅇ 조정계수에 의한 간접공사비 등 산정 예시 - 2

구 분			산출과정 (직접공사비×해당조정계수×적용요율)	금액(예시)
가.	직접공사비		세부공종별 [수량×단가] 집계	100,000,000,000
	A. 직접노무비		실적단가 적용분에 대해서는 세부공종별로 실적단가와 함께 제시된 노무비율을 적용하여 산출	40,000,000,000
나.	간 접 공사비	B. 간접노무비	직접노무비(A)×12.20%	4,880,000,000
		산재보험료	노무비(A+B)×3.6%	1,615,680,000
		고용보험료	노무비(A+B)×1.17%	525,096,000
		건강보험료	직접노무비(A)×1.49%	596,000,000
		연금보험료	직접노무비(A)×2.43%	972,000,000
		퇴직공제부금	직접노무비(A)×2.3%	920,000,000
		산업안전보건관리비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.547)+직접노무비(A) =94,700,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.912) =91,200,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하므로 상한(②)에 관급자재비(여기서는 “0”)를 더하여 기초금액 결정 (2) 경비산정 기초금액(91,200,000,000)×1.88%	1,714,560,000
		환경보전비	직접공사비×0.9%	900,000,000
		공사이행보증수수료	[직접공사비×0.014%+6.6백만원]×4년	86,400,000
		하도급보증수수료	직접공사비×0.037%	37,000,000
		기타경비	(1) 기초금액 산정 ① 재료비(직접공사비×0.547)+노무비(A+B)] =99,580,000,000 ② 직접공사비×기초금액상한비율(0.967) =96,700,000,000 ※ ①이 상한(②)을 초과하므로 상한(②)을 기초금액으로 결정 (2) 경비산정 기초금액(96,700,000,000)×7.3%	7,059,100,000
다.	일반관리비		[가+나]×5% (상한적용 경우)	5,965,291,800
라.	이윤		[가+나+다]×10.0% (상한적용 경우)	12,527,112,780

※ 발주청별 조정계수, 적용요율 등에 따라 금액이 달라질 수 있음