⊙건설교통부공고제2006-296호

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제9조 제1항 및「예정가격 작성기준(회계예규2200.04-160-2)」제38조 제4항, 「실적공사비 및 표준품셈 관리규정(건교부훈령 제446호)」제9조에 의거 확정된 2006년도 하반기 건설공사 실적공사비 단가를 다음과 같이 공고합니다.

2006년 8 월14일

건설교통부장관

1. 제정목적

정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 산정 기초자료 제공

2. 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 그 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 건설공사

3. 구성내용

제1장 총 칙

제2장 토목공사 실적공사비 적용 단가

제3장 건축공사 실적 공사비 적용 단가

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용 단가

4. 실적공사비 관리기관：한국건설기술연구원(전화：031-910-0418)

5. 기 타

건설공사 실적공사비 단가집의 내용은 우리부홈페이지(www.moct.go.kr, 기술안전기획관의 정보마당 행정정보공개방) 및 한국건설기술연구원의 홈페이지(www.kict.re.kr)에 게재되어 있습니다.

< 적 용 공 종 >

총계	토목	건축	기계	항만
991	380	335	216	60

2006년 하반기

건설공사 실적공사비

적용 공종 및 단가

2006. 08

건  설  교  통  부

한국건설기술연구원

□  목  차  □

제1장. 총칙

제2장. 토목공사 실적공사비 적용 단가

제3장. 건축공사 실적공사비 적용 단가

제4장. 기계설비공사 실적공사비 적용 단가

【 참 고 자 료 】

1. 실적공사비에의한예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-157)

2. 실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)

제1장 총칙

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「예정가격 작성기준(회계예규 2200-04-160)」제38조제4항, 「실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)」제9조제3항에 의하여 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는  기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 본 실적공사비 단가를 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 실적공사비 단가가 제시되지 않은 공종이나   실적공사비 단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이  일치하지 않는 경우에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우, 유해위험작업인 경우등 표준품셈에서 노임의 할증이나, 품의 할증이 필요하다고 규정하는 경우에는 본 단가를 적용하지 않는다.

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 실적공사비 단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 등이 포함된 것을 원칙으로 한다.

토목부분

A. 공통공사	1

C. 지반개량공사	4

D. 토공사	5

E. 현장타설 콘크리트공사	26

G. 관공사	34

H. 배수공사	38

I.  강구조공사	42

K. 교량공사	44

L. 도로 및 포장공사	49

O. 하천 및 항만공사	82

Q. 기타공사	86

※ 항만공사	87

<토목 - >

제2장 토목공사 실적공사비 적용단가

대분류 A	공 통 공 사

■ AA22** 물푸기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA2261	물푸기	-	hr	4,172

【단가정의】

① 이 단가는 양수기(펌프의 토출 및 흡입구경 ∅150mm)의 손료, 운반 및 설치(목도운반)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA28** P.P마대 쌓기 및 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA2800	p,p마대 쌓기 및 헐기	45×70cm	m2	34,073

【단가정의】

① 이 단가는 흙을 기준으로 한 것이며, P.P(Poly Propylene)마대의 제작 및 쌓기, 헐기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 조수 및 유수의 영향이 있는 곳에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

■ AA28** 토공규준틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA2811	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)	27,106	-
AA2812	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)	27,067	-

【단가정의】

① 이 단가는 토공규준틀 설치에 필요한 재료비 및 제작, 가설, 철거(해체)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA31** 강관비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA3161	강관비계	3개월이하	m2	9,487	-
AA3162	강관비계	3개월초과 ～ 6개월이하	m2	10,013	-
AA3165	강관비계다리	3개월이하	m	25,941	-

【단가정의】

① 이 단가에는 강관비계 설치에 소요되는 재료비, 조립비 및 철거비 등이 포함된다.

② 강관비계의 직경은 48.6mm, 설치높이는 30m이내를 기준한 것이다.

■ AA32** 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA3261	목재동바리	4회	공m3	25,035	-
AA3262	강관동바리	암거용(3개월)	공m3	7,894	-
AA3272	강관동바리	암거용(6개월)	공m3	8,141
AA3253	강관동바리	교량용(3개월)	공m3	19,802
AA3263	강관동바리	교량용(6개월)	공m3	19,785	-
AA3266	강관동바리	수평연결재 (3개월)	m2	3,261
AA3276	강관동바리	수평연결재 (6개월)	m2	3,671

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.

③ 강관동바리 수평연결재는 1단설치에 준한다.

■ AD24** 시공측량말뚝

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AD2461	시공측량말뚝	5cm×5cm×30cm	nr(개소)	617	-

【단가정의】

① 이 단가에는 시공측량말뚝의 자재비 및 설치비가 포함된다.

대분류 C	지반개량 공사

■ CG12** 보강토블록 쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
CG1210	보강토블록 쌓기	최상단블록(캡형)	m2	152,178	-
CG1220	보강토블록 쌓기	일반블록(표준형)	m2	122,579	-

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 블록쌓기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 블록의 구입 및 운반비, 블록쌓기에 소요되는 설치비 및 잡재료비등이 포함된다.

대분류 D	토 공 사

■ DA10** 벌개제근공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DA1000	벌개제근공	-	m2	206	-

【단가정의】

① 이 단가는 깍기부 및 쌓기부의 수목뿌리를 뽑는 비용(벌목제외)으로, 입목본수도는 50～60%, 수경 10～20㎝의 침엽, 잡목, 활엽 등을 기준으로 한다.

② 다만, 소각비용 등이 요구되는 경우는 별도로 계상하여야 하며, 가로수 제거에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DB10** 표토제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DB1010	표토제거/답구간	T=20cm	m2	235	-
DB1020	표토제거/답외구간	T=20cm	m2	140	-

【단가정의】

① 이 단가는 토피 20cm까지의 표토를 장비로 제거하는 비용이다.

② 제거된 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재 및 운반비용은 흙운반에서 계상된다.

■ DC11** 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1110	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	121,819	인력20%
DC1120	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	126,289	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11** 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1160	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	82,238	인력10%
DC1170	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	93,888	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11** 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1180	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	28,576	-
DC1185	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	37,252	-

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 철근 콘크리트를 철거하는 비용으로 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12** 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1210	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	55,415	인력20%
DC1220	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	54,496	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12** 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1260	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	40,106	인력10%
DC1270	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	45,021	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12** 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC1280	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	16,083	-
DC1285	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	20,477	-

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 무근 콘크리트를 철거하는 비용으로  소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2*** 기존구조물 철거/ 기존포장 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC2100	콘크리트포장 깨기	T=30cm미만	m3	21,890	-
DC2200	아스팔트포장 깨기	T=30cm미만	m3	25,273	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로의 포장을 철거하기 위한 기계깨기 비용으로 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 적재비 및 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2*** 기존구조물 철거/ 포장 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC2260	포장절단/아스팔트	-	m	1,430	-
DC2160	포장절단/콘크리트	-	m	1,650	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 포장깨기를 위해 절단하는 비용이며, 기계사용료 및 물운반비용을 포함한다.

② 이 단가의 절단깊이는 1차절단(50-75mm)을 기준한 것이다.

■ DC72** 기존구조물 철거/ 가드레일

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC7210	가드레일 철거	-	m	5,185	인력

【단가정의】

① 이 단가는 기존 가드레일의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC23** 기존구조물 철거/ 보도블록

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC2300	보도블록	-	m2	1,760	인력

【단가정의】

① 이 단가는 기존보도블럭 포장의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC4***기존구조물 철거/ 파이프 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC4200	파이프 깨기	D=300~500mm	m	696	-
DC4300	파이프 깨기	D=500mm초과	m	1,955	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 파이프의 철거에 소요되는 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용등이 포함되며 철거한 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재, 운반 및 적하 비용은 제외한다.

■ DC31** 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC3110	석축헐기	찰쌓기	m2	29,508	인력

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기와 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 브레이커등 기계장비의 사용시는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DC31** 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC3160	석축헐기	찰쌓기	m2	21,358	인력50%

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기 50%, 기계깨기 50%로 구성되며, 기계사용료 및 소운반등 제비용을 포함한다.

■ DC31** 기존구조물 철거/ 석축헐기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC3170	석축헐기	찰쌓기	m2	8,890	기계
DC3270	석축헐기	메쌓기	m2	5,718	기계

【단가정의】

① 이 단가는 기존 석축(찰쌓기, 메쌓기)의 철거 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용이 포함된다.

■ DC79** 건설폐기물 파쇄

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC7900	건설폐기물 파쇄	100mm	m3	4,949

【단가정의】

① 이 단가는 재활용이 가능한 건설폐기물(콘크리트, 아스콘등)의 파쇄 비용으로 파쇄에 필요한 크라샤 투입 및 크라싱 비용이 포함된다.

② 기존 구조물의 철거비용과 건설폐기물의 크랴샤 설치장까지 운반비용은 제외한다.

■ DD**** 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DD1010	흙깎기공/토사	소규모	m3	810	-
DD1020	흙깎기공/토사	대규모	m3	611	-
DD2000	흙깎기공/리핑암	-	m3	1,270	-

【단가정의】

① 이 단가에는 도쟈, 리퍼 등 장비에 의한 깍기비용, 작업중의 배수관리 및 도쟈 운반거리 20m 이하에 대한 집토, 운반 등의 비용이 포함된다.

■ DD**** 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DD3210	흙깍기공/발파암 /미진동 암파쇄굴착	-	m3	31,240	-
DD3200	흙깍기공/발파암 /정밀진동제어발파	-	m3	21,249	-
DD3400	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만	m3	13,372	-
DD3500	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만	m3	8,674	-
DD3600	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만	m3	7,319	-
DD3700	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 20m3/공이상	m3	5,882	-
DD3800	흙깍기공/발파암 /확장발파	-	m3	12,568	-

【단가정의】

① DD3210는 특수화공품인 미진동 파쇄기에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

② DD3200는 정밀진동제어에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 발파보호를 위한 보호매트 설치 및 자재비용과, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다. (※이 단가는 이격거리 50~70m, 예상진동속도 0.1 cm/sec이하에 준하여 조사되었음.)

③ DD3400는 진동제어발파(발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

④ DD3500는 진동제어발파(발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑤ DD3600는 일반발파(발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑥ DD3700는 일반발파(발파규모 20m3/공이상)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑦ DD3800는 진동제어발파 10%, 기계 90%에 의한 연암+보통암+경암의 평균 깍기비용으로 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑧ 정밀진동제어발파(DD3200), 진동제어발파(DD3400, DD3500), 일반발파(DD3600/DD3700)는 일반국도의 신설 및 확장공사, 고속국도의 신설 및 확장공사와 이에 준하는 시설물에 적용한다.

■ DE**** 터파기/ 인력 30%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1101	터파기/육상토사	0-1m	m3	3,519	인력30%
DE1102	터파기/육상토사	0-2m	m3	4,310	인력30%
DE1104	터파기/육상토사	0-4m	m3	5,241	인력30%
DE1161	터파기/수중토사	0-1m	m3	5,676	인력30%
DE1162	터파기/수중토사	0-2m	m3	7,401	인력30%
DE1164	터파기/수중토사	0-4m	m3	11,075	인력30%
DE2103	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	89,088	인력30%
DE2161	터파기/수중리핑암	0-4m	m3	135,679	인력30%
DE3164	터파기/수중발파암	0-4m	m3	342,597	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 30%, 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DE**** 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1171	터파기/육상토사	0-1m	m3	1,781	인력10%
DE1171.12	터파기/육상토사	1-2m	m3	2,304	인력10%
DE1171.13	터파기/육상토사	2-3m	m3	2,734	인력10%
DE1171.14	터파기/육상토사	3-4m	m3	3,141	인력10%
DE1171.15	터파기/육상토사	4-5m	m3	3,523	인력10%
DE1171.21	터파기/용수토사	0-1m	m3	2,851	인력10%
DE1171.22	터파기/용수토사	1-2m	m3	3,426	인력10%
DE1171.23	터파기/용수토사	2-3m	m3	3,787	인력10%
DE1171.24	터파기/용수토사	3-4m	m3	4,500	인력10%
DE1171.25	터파기/용수토사	4-5m	m3	5,066	인력10%
DE1176	터파기/수중토사	0-1m	m3	3,065	인력10%
DE2171.11	터파기/육상리핑암	0-1m	m3	33,579	인력10%
DE2171.12	터파기/육상리핑암	1-2m	m3	36,455	인력10%
DE2171.13	터파기/육상리핑암	2-3m	m3	38,650	인력10%
DE2171.14	터파기/육상리핑암	3-4m	m3	40,843	인력10%
DE2171.15	터파기/육상리핑암	4-5m	m3	43,038	인력10%
DE2171.21	터파기/용수리핑암	0-1m	m3	43,583	인력10%
DE2171.22	터파기/용수리핑암	1-2m	m3	46,873	인력10%
DE2171.23	터파기/용수리핑암	2-3m	m3	50,165	인력10%
DE2171.24	터파기/용수리핑암	3-4m	m3	53,456	인력10%
DE2171.25	터파기/용수리핑암	4-5m	m3	56,747	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE**** 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1172	터파기/육상토사	0-2m	m3	2,072	인력10%
DE1172.11	터파기/육상토사	2-4m	m3	2,832	인력10%
DE1172.12	터파기/육상토사	4-6m	m3	3,676	인력10%
DE1172.13	터파기/육상토사	6-8m	m3	4,518	인력10%
DE1172.14	터파기/육상토사	8-10m	m3	5,366	인력10%
DE1177	터파기/수중토사	0-2m	m3	3,312	인력10%
DE1172.31	터파기/수중토사	2-4m	m3	5,345	인력10%
DE1172.32	터파기/수중토사	4-6m	m3	6,887	인력10%
DE1172.33	터파기/수중토사	6-8m	m3	8,544	인력10%
DE1172.34	터파기/수중토사	8-10m	m3	10,086	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 하천 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE**** 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1174	터파기/육상토사	0-4m	m3	2,408	인력10%
DE1175	터파기/육상토사	4m이상	m3	4,214	인력10%
DE1178	터파기/수중토사	0-4m	m3	4,038	인력10%
DE1179	터파기/수중토사	4m이상	m3	6,056	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽, 교량등 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE** 터파기/기계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE1181	터파기/육상토사	0-2m	m3	845	-
DE1182	터파기/육상토사	0-4m	m3	977	-
DE1183	터파기/육상토사	0-6m	m3	980	-
DE1281	터파기/용수토사	0-2m	m3	1,414	-
DE1282	터파기/용수토사	0-4m	m3	1,439	-
DE1283	터파기/용수토사	0-6m	m3	1,464	-
DE1481	터파기/육상리핑암	0-2m	m3	19,714	-
DE1482	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	19,714	-
DE1483	터파기/육상리핑암	0-6m	m3	19,828	-

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 기계시공에 준한다.

■ DE50** 측구터파기/ 인력10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE5001	측구터파기	토사	m3	1,987	-
DE5002	측구터파기	리핑암	m3	33,097	-

【단가정의】

① 이 단가는 배수공에 관계되는 측구터파기의 토질별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DF10** 비탈면 고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF1100	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	토사	m2	2,095	-
DF1200	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	리핑암	m2	2,818	-
DF1300	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	발파암	m2	6,761	-

【단가정의】

① 이 단가에는 공기압축기, 브레이커, 에어호스 등 절토사면의 면고르기에 필요한 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DF13** 성토면 고르기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF1305	성토면 고르기	-	m2	1,112	인력

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 비탈면의 인력 고르기 비용이 포함된다.

■ DF2*** 노상준비공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF2100	흙깎기의부대공 /노상준비공	깍기부	m2	379	-
DF2200	흙깎기의부대공 /노상준비공	기존도로부	m2	159	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로지역 및 토사, 리핑암 절토지역에 적용되며, 노상 형성, 끝마무리 및 보호에 소요되는 도쟈 및 리퍼 등에 의한 긁어 일으키기 비용, 모터그레이더 등에 의한 정리비용, 다짐용 로울러 사용비용 등을 포함한다.

■ DF3*** 잔토처리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF3110	잔토처리	토사	m3	431	-
DF3210	잔토처리	리핑암	m3	543	-
DF3231	잔토처리	발파암(연암)	m3	981	-
DF3232	잔토처리	발파암(보통암)	m3	1,037	-

【단가정의】

① 이 단가는 관 부설시 터파기와 되메우기후 잔여 토사를 운반거리 20m이내의 지정장소에 버리는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 다짐도 95%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2100	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	m3	1,407	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 95%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 다짐도 90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2200	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	m3	980	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 90%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG**** 흙쌓기공/ 비다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG2300	흙쌓기/토사	비다짐	m3	467	-

【단가정의】

① 이 단가는 도쟈 등 장비에 의한 정지비용으로 운반은 흙운반에서 계상된다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공(인력 30%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1100	되메우기/토사	-	m3	5,071	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 30% 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공 (인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1160	되메우기/토사	-	m3	3,828	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 10% 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공 (기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1170	되메우기/토사	-	m3	2,051	기계

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 기계 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DH11** 되메우기 및 다짐공 (인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH1175	되메우기/토사	-	m3	9,865	인력

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DI11** 쌓기 비탈면 다짐공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI1100	쌓기비탈면다짐	-	m2	621	-

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 법면 다짐에 필요한 유압식 진동 콤펙트, 백호우 등의 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DI52** 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI5210	필터매트부설/ 하천호안용	350g/m2	m2	896	-
DI5220	필터매트부설/ 하천호안용	500g/m2	m2	1,770	-

【단가정의】

① 이 단가는 하천호안용 필터매트 부설에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② 필터매트의 성능은 다음에 준한다.

용도	DI5210	DI5220
형상	부직포	부직포
중량	350g/m2	500g/m2
강도	3.5ton/m	5ton/m

■ DI60** 뒷채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI6000	뒷채움/부설및다짐	-	m3	5,272	-

【단가정의】

① 이 단가는 뒷채움재의 기계부설 및 다짐비용으로, 뒷채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI60** 교대앞 성토

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI7060	교대앞 성토	-	m3	3,819	-

【단가정의】

① 이 단가는 교량부 교대앞 성토시 소요되는 성토재의 기계포설, 살수 및 다짐비가 포함된다. 성토재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI71** 측구 뚝쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI7100	측구뚝쌓기	-	m3	4,840	-

【단가정의】

① 이 단가는 측구 뚝쌓기를 위한 인건비등을 포함한다.

■ DI72** 층따기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI7200	층따기	-	m3	764	-

【단가정의】

① 이 단가는 층따기에 필요한 도우져 등 장비의 비용이다.

■ DJ01** 비탈면보호공/ 줄떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ0100	비탈면보호공	줄떼	m2	4,457	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 줄떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ02** 비탈면보호공/ 평떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ0200	비탈면보호공	평떼	m2	8,696	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 평떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ30** 비탈면보호공/ 씨앗뿜어붙이기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ3010	씨앗뿜어붙이기 (Seed spray)	성토면	m2	2,147	-

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 녹화를 위해 씨앗뿜어붙이기(Seed Spray)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 씨앗붙어붙이기에 소요되는 재료(종자, 비료, 피복재, 침식방지안정제, 색소등)의 구입 및 운반비와 시공전의 비탈면 정리 및 청소, 소운반, 종자살포에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

③ 다만, 거적덮기, 펌프 및 탑제용 트럭의 기계경비, 살수양생, 객토량등에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 E	현장타설 콘크리트 공사

■ EC00** 스페이셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC0062	스페이셔	벽체용	m2	252	-
EC0063	스페이셔	슬라브 및 기초	m2	92	-

【단가정의】

① 이 단가에는 스페이셔(콘크리트)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 벽체용은 두께(T) = 150mm, 슬라브 및 기초는 두께(T) = 120mm에 준함.

■ EC**** 콘크리트타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC1001	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	m3	24,257	-
EC1069	무근콘크리트타설	-	m3	23,523	-
EC2079	철근콘크리트타설	-	m3	26,877	-
EC1050	무근콘크리트타설	소형구조물	m3	39,001	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 타설하는데 소요되는 인건비를 포함하며, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 인력비빔타설, 기계비빔타설등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

③ EC1001 무근콘크리트 타설(빈배합)은 무근 콘크리트 타설(VIB제외), 바닥콘크리트 타설등에 적용한다.

■ EC**** 콘크리트타설/ 펌프카

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC1051.1	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	12,268	-
EC1051.2	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	13,138	-
EC1051.3	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	15,572	-
EX1052.1	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	12,017	-
EC1052.2	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	12,472	-
EC1052.3	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	14,648	-
EC1061	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	12,181	-
EC1061.2	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	15,223	-
EC1061.3	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	18,523	-
EC1062	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	11,829	-
EC1062.2	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	14,016	-
EC1062.3	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	17,222	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ ED**** 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED3061	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	21,308	-
ED3062	거푸집/매끈한마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	22,749	-
ED3063	거푸집/매끈한마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	24,343	-
ED3064	거푸집/매끈한마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	26,373
ED3461	거푸집/매끈한마감/곡면	0 ～ 7m	m2	43,377	-
ED3462	거푸집/매끈한마감/곡면	7m초과 ～ 10m이하	m2	50,901	-
ED3463	거푸집/매끈한마감/곡면	10m초과 ～ 13m이하	m2	54,577	-
ED3464	거푸집/매끈한마감/곡면	13m초과 ～ 16m이하	m2	58,252
ED2061	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	18,174	-
ED2062	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	20,206	-
ED2063	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	21,627	-
ED2064	거푸집/보통마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	23,049
ED1061	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,850	-
ED1062	거푸집/거친마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	16,463	-
ED1063	거푸집/거친마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	17,616	-
ED1064	거푸집/거친마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	18,769

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED4060	거푸집/무늬거푸집	0 ～ 7m	m2	23,665	-
ED4061	거푸집/무늬거푸집	7m초과 ～ 10m이하	m2	27,394	-
ED4062	거푸집/무늬거푸집	10m초과 ～ 13m이하	m2	29,231	-
ED4063	거푸집/무늬거푸집	13m초과 ～ 16m이하	m2	31,067	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 매끈한 마감, 보통마감, 거친마감의 적용기준은 다음과 같다.

실적공사비	전용회수	적용기준
매끈한마감	2～3회	T형보, 난간, 교각, 교대, 수문관의 본체, 슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡하거나 복잡한 구조 (견고하고 미려한 시공이 요구되는 경우)
보통마감	4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조(안전하고 견고한 기능제공이 요구되는 경우)
거친마감	6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조(외관과 전혀 관계없는 경우)

■ ED**** 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED4010	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	16,041
ED4011	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	16,570
ED4012	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	17,902
ED4013	거푸집/유로폼	13m초과 ～ 16m이하	m2	19,235

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

■ ED44** 강재 거푸집(H=3m)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED4410	강재거푸집(h=3m)	0 ～ 7m	m2	26,198
ED4420	강재거푸집(h=3m)	7m초과 ～ 10m이하	m2	28,321
ED4430	강재거푸집(h=3m)	10m초과 ～ 13m이하	m2	30,446
ED4440	강재거푸집(h=3m)	13m초과 ～ 16m이하	m2	32,569

【단가정의】

① 이 단가는 강재 거푸집의 제작, 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 강재, U클립, 핀, 볼트 및 너트등으로 조립되는 거푸집을 기준으로 하며, 강재는 두께(T) = 3.2mm에 준한다.

■ EE0*** 철근가공 및 조립

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE0160	철근가공 및 조립	간단	ton	361,608	-
EE0260	철근가공 및 조립	보통	ton	420,457	-
EE0360	철근가공 및 조립	복잡	ton	463,534	-
EE0460	철근가공 및 조립	매우복잡	ton	507,722	-

【단가정의】

① 이 단가에는 철근의 절단, 가공 및 조립에 필요한 비용이 포함되며, 철근의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ EE73** 철근인상

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE7301	철근인상	H=30m미만	ton	20,379	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교각철근 인상작업에 따른 기계경비가 포함된다.

② 이 단가는 교각평균높이 30m이상인 경우에는 적용하지 아니한다.

■ EE7*** 특수한 이음 / 나사식 이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE7103	나사식 이음	직경 16~25mm	nr(개소)	4,516	-
EE7104	나사식 이음	직경 29~35mm	nr(개소)	4,770	-

【단가정의】

① 이 단가에는 나사식 철근이음의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF43** 지수판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF4300	지수판	200×5	m	20,604	-

【단가정의】

① 이 단가에는 P.V.C. 지수판(200×5) 및 신축이음(1000×1000×20mm) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF6*** 조인트 / 스티로폼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF6010	조인트 / 스티로폼	T=10mm	m2	1,306	-
EF6020	조인트 / 스티로폼	T=20mm	m2	1,592	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량 슬래브 및 교대의 신․구 콘크리트 접합부에 설치되는 스티로폼, 접착제의 재료비 및 설치비등이 포함된다.

■ ER40** 시공이음면 정리(콘크리트 치핑)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER4005	시공이음면정리 (콘크리트치핑)	-	m2	22,794	인력

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 기구손료를 포함한다.

■ ER4*** 신구-콘크리트 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER4000	신구-콘크리트접합	-	m2	44,001	인력

【단가정의】

① 이 단가는 신구-콘크리트 접합에 소요되는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 접착비용을 포함한다.

② Epoxy 접착제, 신너등 신구 콘크리트 접합재료의 구입 및 운반비와 치핑 및 접합에 소요되는 인건비 및 기구손료를 포함한다.

■ ER6*** 무수축 모르타르 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER6000	무수축 모르타르 타설	-	m3	154,503

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 모르타르의 타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입 /운반비는 제외된다.

대분류 G	관 공 사

■ GA**** 흄관 접합 및 기계부설(P.E 수밀밸트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GA2010	흄관 기계부설 및 접합	ø250mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	19,189	단지조성용
GA2210	흄관 기계부설 및 접합	ø300mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	23,846	단지조성용
GA2310	흄관 기계부설 및 접합	ø350mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	25,933	단지조성용
GA2410	흄관 기계부설 및 접합	ø400mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	28,579	단지조성용
GA3110	흄관 기계부설 및 접합	ø450mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	32,364	단지조성용
GA3210	흄관 기계부설 및 접합	ø500mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	39,558	단지조성용
GA3310	흄관 기계부설 및 접합	ø600mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	49,588	단지조성용
GA4110	흄관 기계부설 및 접합	ø700mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	63,277	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 원심력 철근콘크리트관의 P.E 수밀밸트 접합 및 기계부설에 소요되는 비용으로서, 원심력 철근콘크리트관(직관A형), 접합부속물(P.E수밀밸트, 볼트)의 구입 및 운반비, 흄관 절단, 관 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기, 잔토처리등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 수압을 받지 않는 하수도 공사를 기준으로 하며 관 길이는 2.5m에 준한다.

④ 이 단가는 작업방해가 없는 대단위의 단지조성공사에 적용한다.

■ GB**** 주철관(시멘트라이닝 닥터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GB2050	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	20,199	단지조성용
GB2051	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	21,590	단지조성용
GB2052	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	31,248	단지조성용
GB2053	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	43,392	단지조성용
GB3051	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	66,932	단지조성용
GB3055	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	101,114	단지조성용
GB4051	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø500mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	127,527	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트라이닝 닥타일 주철관의 KP메카니칼 접합 및 부설에 소요되는 비용으로서 닥타일 주철관 자재비(2종)/운반비, K.P접합부속물, 수압시험 및 상수관 경고용 테이프를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

■ GB**** 주철관 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GB2070	주철관 절단	ø80mm	nr(개소)	18,241	-
GB2071	주철관 절단	ø100mm	nr(개소)	19,898	-
GB2072	주철관 절단	ø150mm	nr(개소)	23,389	-
GB2073	주철관 절단	ø200mm	nr(개소)	25,592	-
GB3075	주철관 절단	ø300mm	nr(개소)	35,079	-
GB3077	주철관 절단	ø400mm	nr(개소)	40,610	-
GB4075	주철관 절단	ø500mm	nr(개소)	52,362	-

【단가정의】

① 이 단가는 주철관 절단기를 사용하여 주철관을 절단하는 데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ GD60** 배수파이프

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GD6061	배수파이프	P.V.C. ∅50mm	m	1,556	-
GD6062	배수파이프	P.V.C. ∅100mm	m	4,677	-

【단가정의】

① 이 단가에는 옹벽 배수시설에 필요한 P.V.C.관의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ GG**** 스테인레스관 / 나사접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GG1142	나사접합	D=25mm	nr(개소)	7,357	-
GG1145	나사접합	D=30mm	nr(개소)	8,485	-
GG1152	나사접합	D=40mm	nr(개소)	9,613	-
GG1162	나사접합	D=50mm	nr(개소)	10,709	-

【단가정의】

① 이 단가는 나사접합관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재비(불건성패킹제) 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI**** 주철관 이음쇠 / 플랜지 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GI1182	플랜지 접합	D=75mm	nr(개소)	9,803	-
GI2122	플랜지 접합	D=100mm	nr(개소)	17,608	-
GI2142	플랜지 접합	D=150mm	nr(개소)	21,229	-
GI2152	플랜지 접합	D=200mm	nr(개소)	22,816	-
GI3122	플랜지 접합	D=300mm	nr(개소)	30,900	-
GI3142	플랜지 접합	D=400mm	nr(개소)	45,509	-

【단가정의】

① 이 단가는 플랜지 조인트관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재(고무패킹, 볼트, 너트, 조합페인트) 구입비 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 H	배 수 공 사

■ HD12** 맹암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HD1261	맹암거/유공관 ∅200mm	Type-1(토사구간)	m	8,997	유공관있음
HD1262	맹암거/유공관 ∅200mm	Type-2(암구간)	m	7,029	유공관있음
HD1263	맹암거/유공관 ∅200mm	Type-3(절ㆍ성경계부 토사구간)	m	5,894	유공관없음

【단가정의】

① 이 단가에는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene), 부직포의 재료비 및 설치비, 채움재의 부설비 및 소운반비가 포함되며, 터파기 및 되메우기와 채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

■ HD12** 맹암거(고속도로)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HD1271	맹암거/유공관 ∅200mm	Type-1(토사구간)	m	9,322	유공관있음
HD1272	맹암거/유공관 ∅200mm	Type-2(리핑암구간)	m	16,147	유공관있음
HD1273	맹암거/유공관 ∅200mm	Type-3(발파암구간)	m	21,096	유공관있음
HD1274	맹암거/유공관 ∅200mm	Type-4(절성경계부 토사구간)	m	6,576	유공관없음

【단가정의】

① 이 단가는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene)의 구입/운반/접합/부설과 부직포 및 채움재의 구입 /운반/설치 및 기초터파기, 소운반에 소요되는 비용을 포함한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
리핑암구간	있음	없음
발파암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

■ HG**** 경계표식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HG1150	분기표식 ELP관	Φ=80m/m, H=1.5m	nr(개소)	1,490	-
HG1155	분기표식	상,오수관용	nr(개소)	8,748	-
HG1210	상수도관로 (경고)테이프 설치	흑갈색,폭 10cm	m	192

【단가정의】

① 이 단가는 상, 오수관 분기표식에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② HG1150은 분기표식 ELP관(Φ=80mm, H=1.5m), HG1155는 상, 오수관용 관로표시 못(황동재, ∅45×90±5mm)에 준한다.

③ HG1210 상수도관로(경고)테이프 설치비가 주철관 부설 및 접합의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ HH**** 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HH0213	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×25mm	nr(개소)	37,803	-
HH0223	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×25mm	nr(개소)	38,986	-
HH0243	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×25mm	nr(개소)	40,951	-
HH0253	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×25mm	nr(개소)	46,580	-
HH0015	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×40mm	nr(개소)	62,487	-
HH0215	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×40mm	nr(개소)	65,037	-
HH0245	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×40mm	nr(개소)	69,636	-
HH0255	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×40mm	nr(개소)	73,389	-
HH0226	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×50mm	nr(개소)	77,214	-
HH0256	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×50mm	nr(개소)	84,421	-

【단가정의】

① 주철관용 새들(단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 자재비(섀들분수전) 및 기계경비(수동식 상수도관 천공기), 인건비를 포함한다.

② 이 단가는 물이 흐르지 않는 상수도관을 분기하는 경우 적용하며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 I	강 구 조 공 사

■ IA**** 강교제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
IA1010	강교제작	연속합성형□	ton	1,442,606	-

【단가정의】

① 이 단가는 상자형 구조의 연속합성형 강교제작을 위한 부재제작 및 조립, 용접, 가조립, 공장제작에 따른 제경비, 시공상세도 작성에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 강재 구입 및 운반비, 고장력볼트의 조임비는 제외되며, 기타 부자재(앵카바, 용접봉, 산소, LPG가스, 잡품ㆍ기타등)비용은 포함된다.

③ 강교제작 단가의 적용기준은 다음과 같다.

항목	적용사항
강교형식	연속합성형□
강판재질	SM400 ~ SM490, SS400
교량 연수	2~6련(상하행선이 분리되지 않은 경우)
교량 총 중량	500ton이상
사각	85°이상
곡률	500≤R

■ 강교도장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
IG2116	강교내부도장/공장	에폭시마감	m2	10,689	-
IG2122	강교외부도장/공장	내후성중방식	m2	9,478	-
IH2122	강교외부도장/현장	내후성중방식	m2	2,839	-
IH2165	강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	에폭시마감	m2	7,539	-
IH2172	강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	내후성중방식	m2	11,475	-

【단가정의】

① 이 단가는 강재를 도장하는 비용으로, 표면 처리비, 전처리 프리이머, 도장비로 구성되며, 재료비(잡재료비포함)를 포함한다.

② 도장의 세부사양은 아래표와 같으며, 이는 “강도로교 용접 및 도장요령(건설교통부 제정)”을 기준으로 한 것이다.

도장계열	도장사양
	계열	표면처리	제1층	제2층	제3층	제4층	제5층
강교내부도장/공장	SIE	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료
강교외부도장/공장	SED	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료
강교외부도장/현장	SED	SSPC SPC10					폴리우레탄도료
강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	SIH	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료
강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	SEF	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료	폴리우레탄도료

대분류 K	교 량 공 사

■ 교량 배수시설공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KD1100	교량배수시설공 /배수구(하천용)	스텐레스	nr(개소)	42,359	-
KD1200	교량배수시설공 /배수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	238,634	-
KD2200	교량배수시설공 /직관(육교용)	스텐레스	m	36,831	-
KD3200	교량배수시설공 /곡관(육교용)	스텐레스	nr(개소)	33,790	-
KD5200	교량배수시설공 /집수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	87,732	-

【단가정의】

① 이 단가는 배수시설별(스텐레스) 재료의 제작/공급 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

<하천용 배수구(∅ 165.2×3)>

<육교용 집수구(250×250) 및 배수구(∅ 165.2×3)>

<직관(∅ 165.2×3×1000)>                     <곡관(∅ 165.2×3×200)>

■ 교량유지관리용 표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE1520	교량유지관리용 표지판	교각용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	71,962	-
KE1510	교량유지관리용 표지판	박스거더 내부용 (930×350×0.5)	nr(개소)	24,027	-
KE1530	교량유지관리용 표지판	방호벽용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	19,037	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량유지관리용 표지판 설치를 위한 알루미늄 재료비, 설치비, 도색비등이 포함된다.

② 교각용표지판 설치에는 고소작업에 따른 50%할증비용이 포함되며, 재료비는 고휘도반사지(바탕면적의 50%) 또는 접착제 비용이, 도색비에는 바탕처리(아연도금면 적용) 및 바탕도색(조합페인트 2회)에 소요되는 제비용이 포함된다.

■ KE3*** 교명판 및 설명판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE3101	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)	41,917	-
KE3102	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)	57,958	-
KE3201	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)	28,913	-
KE3202	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)	56,296	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교명판, 설명판의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ 교대보호블록 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE5210	교대보호블록 설치	육교용 (400×250×120)	m2	16,720	-
KE5220	교대보호블록 설치	하천용 (400×400×100)	m2	17,610	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교대 보호블록 설치에 소요되는 제비용이 포함된다.

② 육교용은 호안블록 자재비, 설치비, 뒷채움 콘크리트 비용이 포함되며, 하천용에는 호안블록, PVC 파이프(D=50mm)의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ KE60** 측량기준점 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE6000	측량기준점 설치	황동주물	nr(개소)	26,103	-

【단가정의】

① 이 단가에는 황동주물로 제작한 측량기준점(5kg)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ 교면 물빼기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KG0010	교면 물빼기공	유공관 (D=10mm)	nr(개소)	11,336	-

【단가정의】

① 이 단가는 교면 물빼기에 소요되는 재료비(유공관, 테이프) 및 설치비, 구멍뚫기(20m당 2개소) 및 잡재료비용이 포함된다.

■ KG11** 슬라브양생/ 피막양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KG1100	교량표면처리 /슬라브양생	피막양생	m2	379	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량슬라브의 표면양생을 위한 양생재의 재료비 및 설치인건비가 포함된다.

② 단 동절기의 경우, 보온덮개 설치에 따른 추가비용은 별도계상한다.

■ KG12** 슬라브면고르기/ 데크피니셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KG1200	교량표면처리 /슬라브면고르기	데크피니셔	m2	448	-

【단가정의】

① 이 단가에는 슬래브면 고르기에 필요한 제비용이 포함된다.

② 슬라브 두께는 T=25cm에 준한다.

대분류 L	도로 및 포장 공사

■ LC10** 프라임코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC1000	아스콘포장 /프라임코팅	MC-1	m2	437	-
LC1070	아스콘포장 /프라임코팅	RSC-3	m2	300	-

【단가정의】

① LC1000 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(MC-1) 75ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

② LC070 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(RSC-3) 80ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

■ LC21** 택코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC2100	아스콘포장/택코팅	-	m2	183	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(RSC-4) 30ℓ/a을 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소등 제비용이 포함된다.

■ LC3*** 아스콘포장/ 기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC3360	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=10cm	m2	596	-
LC3460	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=14-15cm	m2	1,181	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC4*** 아스콘포장/ 표층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC4260	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=5.0cm	m2	559	-
LC4360	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=8-10cm	m2	1,307	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC52** 아스콘포장/ 중간층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC5262	아스콘포장/중간층 /포설및다짐	T=6cm	m2	508	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LD10** 콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD1305	콘크리트포장 / 포설	T=20cm	m2	6,823	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 포장 포설비용으로 비닐깔기, 와이워메쉬(#8-150×150) 구입 및 설치, 무근콘크리트 포설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 구입 및 운반, 거푸집 설치해체 및 양생, 줄눈작업에 소요되는 비용은 제외한다.

■ LD20** 와이어메쉬 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD2060	와이어메쉬	#8-150×150	m2	1,518	-

【단가정의】

① 이 단가에는 와이어매쉬(#8-150×150)의 자재비, 현장내 소운반비 및 설치비가 포함된다.

② LD2060 와이어메쉬 설치비가 콘크리트포장의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ LD4*** 분리막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD4000	분리막 설치	-	m2	251	-

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 포장과 중앙분리대 기초포설시 설치하는 비닐(0.1m/m)의 자재비 및 설치비등이 포함된다.

■ LE**** 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LE0010	부체도로용 줄눈	판재(200×15)	m	9,288	-

【단가정의】

① 이 단가는 부체도로용 줄눈(판재 200×15) 판재의 재료비 및 설치비용을 포함한다.

■ LE**** 콘크리트 포장줄눈 / 스티로폼 줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LE4007	스티로폼 줄눈	T=10mm	m	248	-
LE4008	스티로폼 줄눈	T=20mm	m	748	-

【단가정의】

① 이 단가에는 스티로폼 줄눈 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ LF11** 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF1162	대지경계블록 (콘크리트)	120×120×1000	m	12,961	단지조성용
LF1163	도로경계블록 (콘크리트)	150×120×1000	m	14,048	단지조성용
LF1164	도로경계블록 (콘크리트)	150×150×1000	m	15,070	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입, 운반 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입, 운반 및 타설, 거푸집의 설치 및 해체에 소요되는 제비용을 포함한다. 또한 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<경계블록>

■ LF**** 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF6131	보차도 경계블록 (콘크리트)	150×170×200×1000	m	22,467	-

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

<보차도 경계블록(콘크리트)>

■ LF**** 경계석(화강석)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF3132	보차도경계석 (화강석)	180×250×1000	m	22,457	경계석구입/ 운반비 제외

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 다만, 경계석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<보차도 경계석(화강석)>

■ LF**** 경계석(화강석)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF3010	보차도경계석 (화강석)	180×200×1000	m	20,037	경계석구입/ 운반비 제외
LF3020	보차도경계석 (화강석)	200×250×1000	m	22,305	경계석구입/ 운반비 제외
LF3030	보차도경계석 (화강석)	200×300×1000	m	25,958	경계석구입/ 운반비 제외

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

- 보차도경계석(화강석) : 180(A)×200(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×250(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×300(B)×1000

<보차도 경계석(화강석)>

■ LG83** 경하중 포장/ 맹인용 점자블록 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG8300	맹인용 점자블록	300×300×60 (유색)	m2	33,448

【단가정의】

① 이 단가는 맹인용 점자블록(점형 또는 유도블록) 포장에 필요한 블록, 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 쇄석부설 및 다짐(살수포함), 모래포설 및 블록포장, 표면다짐등에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LG82** 경하중포장/ 보도블록포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG8210	소형고압블록	T=6~8cm	m2	9,060	-

【단가정의】

① 이 단가는 소형고압블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 포설, 다짐비용과 블록포장에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 블록의 구입과 운반비용은 제외한다.

【표준도】

<소형고압블록>

■ LG7*** 경하중포장/ 투수콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG7350	투수콘크리트포장	T=7cm	m2	17,659	-

【단가정의】

① 이 단가는 투수콘크리트, 모래, 쇄석등 재료구입 및 운반비를 포함한다.

② 투수콘크리트 포설 및 다짐(인력40%, 기계60%), 모래부설, 쇄석부설 및 다짐, 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LH31** 방호책

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH3111	방호책 가드레일 1단	가드레일포스트	nr(개소)	4,501	고속도로
LH3112	방호책 가드레일 1단	표준레일	nr(개소)	8,289	고속도로
LH3113	방호책 가드레일 1단	단부레일	nr(개소)	1,591	고속도로
LH3121	방호책 가드레일 2단	가드레일포스트	nr(개소)	4,615	고속도로
LH3122	방호책 가드레일 2단	표준레일	nr(개소)	11,813	고속도로
LH3123	방호책 가드레일 2단	단부레일	nr(개소)	2,833	고속도로

【단가정의】

① 1단 가드레일

- LH3111 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH3112 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3113 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3111 가드레일 포스트, LH3112 표준레일, LH3113 단부레일은 고속도로공사에 적용한다.

② 2단가드레일

- LH3121 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH3122 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3123 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH3121 가드레일 포스트, LH3122 표준레일, LH3123 단부레일은 고속도로공사에 적용한다.

【표준도】

<1단 가드레일>

<2단 가드레일>

■ LH34** 가드휀스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH3401	가드휀스	형식-1(토공용)	m	15,085	-
LH3402	가드휀스	형식-2(육교용)	m	4,393	-

【단가정의】

① LH3401(토공용)는 토공부에 설치하는 가드휀스의 설치비용으로 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비와 휀스 설치비등이 포함되며 휀스 자재비는 제외한다

② LH3402(교량용)는 교량부에서 설치하는 가드휀스의 설치비를 포함한다. 다만, 휀스 자재비는 제외한다.

【표준도】

<가드휀스-토공용>

<가드휀스-육교용>

■ LH10** 교통안전표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH1061	교통안전표지판 /삼각표지판	120cm	개	182,710	-
LH1062	교통안전표지판 /원형표지판	90cm	개	177,799	-
LH1063	교통안전표지판 /부착식/원형	90cm	개	140,287	-

【단가정의】

① 이 단가에는 터파기(인력), 되메우기 및 다짐(인력), 잔토처리(인력), 거푸집, 콘크리트타설, 각 규격별 재료비 및 설치비등 제비용이 포함되며, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 단, 부착식의 경우에는 표지판 자재비 및 설치비만 포함한다.

【표준도】

<삼각표지판>                   <원형표지판>

■ LH23** 데리네이타

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH2310	데리네이타	토공용	nr(개소)	19,285	-
LH2320	데리네이타	가드레일용	nr(개소)	12,552	-

【단가정의】

① LH2310 토공용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 지주(ø48mm, pe pipe)설치, 터파기, 되메우기 및 다짐 비용을 포함한다.

② LH2320 가드레일용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 취부 부속자재의 설치비를 포함한다.

■ LH21** 차선도색

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH2101	가열(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,884	-
LH2102	가열(페인트)형기계식 /파선,백색	-	m2	2,017	-
LH2113	가열(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,906	-
LH2107	상온(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,414	-
LH2125	상온(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,360	-
LH2109	융착성도료형수동식 /실선,백색	-	m2	6,208	-
LH2110	융착성도료형수동식 /파선,백색	-	m2	6,064	-
LH2129	융착성도료형수동식 /실선,황색	-	m2	7,535	-
LH2158	융착성도료형수동식 /횡단보도,주차장/백색	-	m2	8,421	-
LH2159	융착성도료형수동식 /문자,기호,백색	-	m2	11,039	-

【단가정의】

① 이 단가는 차색도색등 노면표시에 필요한 재료비, 인건비 및 장비사용료를 포함한다.

■ LJ21** V형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ2191	V형측구	TYPE-1	m	51,290	-
LJ2192	V형측구	TYPE-2	m	63,256	-
LJ2193	V형측구	TYPE-3	m	75,218	-

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3>

■ LJ21** V형측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ2111	V형측구/토사구간	TYPE-1	m	67,014	고속도로
LJ2112	V형측구/토사구간	TYPE-2	m	85,295	고속도로
LJ2113	V형측구/토사구간	TYPE-3	m	149,420	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 V형측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 되메우기, 터파기등에 소요되는 제비용이 포함된다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3-고속도로>

■ LJ41** L형측구 TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4191	L형측구	TYPE-1	m	28,329	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형측구(TYPE-1)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설, 양생 및 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 1>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-2

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4192	L형측구	TYPE-2	m	67,475	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-2)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기, 부직포, P.V.C.관, 뒷채움재 부설 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 2>

■ LJ** L형측구/ TYPE-4

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4194	L형측구	TYPE-4	m	16,622	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-4)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 4>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-1 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4111	L형측구/토사구간	TYPE-1	m	17,069	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-1)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비(믹서트럭), 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 1-고속도로>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-2 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4112	L형측구/토사구간	TYPE-2	m	45,123	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-2)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 포설 및 양생, P.V.C 파이프, 부직포, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈설치, 뒷채움재의 채집 및 운반, 부설, 면고르기와 철근가공, 자재비, 운반비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 2-고속도로>

■ LJ41** L형측구/ TYPE-4(부채도로용) [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ4113	L형측구/토사구간	TYPE-4	m	11,528	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-4)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 4-고속도로>

■ LJ61** U형측구/ TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ6191	U형측구	TYPE-1	m	58,542	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 스틸그레이팅(차도용, 995X430) 구입 및 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>

■ LJ31** 산마루측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ3111	산마루측구/토사구간	TYPE-1	m	80,186	고속도로
LJ3112	산마루측구/토사구간	TYPE-2	m	86,710	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 산마루측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기 비용이 포함되며, 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료 , 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

<산마루측구 형식 1,2>

■ LJ81** 콘크리트다이크 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ8111	콘크리트다이크	TYPE 1-1	m	9,063	고속도로
LJ8112	콘크리트다이크	TYPE 1-2	m	8,112	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 1-1 : 일반부

- 콘크리트 다이크 Type 1-2 : 오목구간 : 덧씌우기 포장 보수구간

<콘크리트 다이크 Type 1-1>      <콘크리트 다이크 Type 1-2>

■ LJ81** 콘크리트다이크 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ8113	콘크리트다이크	TYPE 2-1	m	9,077	고속도로
LJ8114	콘크리트다이크	TYPE 2-2	m	9,725	고속도로
LJ8115	콘크리트다이크	TYPE 3-1	m	8,946	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 2-1 : 콘크리트 포장 연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 2-2 : 아스콘 포장연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 3-1 : 방음벽 구간

<콘크리트 다이크 Type 2-1, 2-3>      <콘크리트 다이크 Type 3>

■ LK2*** VR관 기계부설 - VR관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK2371	배수관(VR관) 기계부설	∅600mm	m	63,270	-
LK2472	배수관(VR관) 기계부설	∅800mm	m	89,924	-
LK2571	배수관(VR관) 기계부설	∅1000mm	m	115,570	-
LK2572	배수관(VR관) 기계부설	∅1200mm	m	174,814	-

【단가정의】

① 이 단가에는 진동전압 콘크리트관(VR)관의 하차, 설치, 관부설, 기초콘크리트 타설, 거푸집등의 비용이 포함되며, VR관 재료비와 콘크리트 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 보강 VR관 부설에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK4*** 흄관 기계부설 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK4361	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	20,903	-
LK4362	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	27,910	-
LK4363	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	47,397	-
LK4462	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	70,810	-
LK4561	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	114,929	-
LK4563	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	143,630	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(소켓식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비와 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK4*** 흄관기계부설 - 흄관재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK4373	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	95,411	-
LK4472	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	150,633	-
LK4571	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	210,213	-
LK4573	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	286,166	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)에 따른 하차비와 부설비 및 접합모르타르 비용이 포함된다. 흄관 재료비는 포함하고, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LX00** 동상방지층/ 보조기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LX0061	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	15cm/30cm	m3	3,160	-
LX0062	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	20cm/40cm	m3	2,806	-

【단가정의】

① 이 단가에는 동상방지층의 포설, 살수 및 다짐 등 제비용이 포함된다.

② 다만, 포장용 골재비용은 제외한다.

③ 보조기층에도 이 단가를 적용한다.

■ LL**** 다이크 집수거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LL2010	다이크 집수거	L형	ea	94,081	-
LL2020	다이크 집수거	T형	ea	179,521	-

【단가정의】

① 이 단가는 다이크 집수거 설치에 소요되는 콘크리트타설, 거푸집 재료비 및 조립, 해체 비용을 포함한다. 다만, 콘크리트 구입 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<다이크 집수거 L형>

<다이크 집수거 T형>

■ LR4*** 경계표주

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR4100	경계표주	접도구역 경계표주	nr(개소)	13,716	-
LR4200	경계표주	용지 경계표주	nr(개소)	7,685	-

【단가정의】

① 이 단가에는 경계표주 자재비와 운반비, 설치비, 되메우기 및 다짐, 잔토처리 비용등이 포함된다.

【표준도】

<용지 경계표주>               <접도구역 경계표주>

■ LR**** 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR5010	가로수분(받침틀)	말굽형 (1200×950m/m)	nr(개소)	27,316	-

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

대분류 O	하천 및 항만공사

■ OB**** 사석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB0006	사석부설	30kg이상	m3	19,904	인력
OB007	사석부설	30kg이상	m3	3,507	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 인력 또는 인력10%, 기계90%에 의해 깬잡석을 부설하는데 소요되는 제비용을 포함하며, 다만, 사석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

■ OH70** 잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH7050	잡석부설	150mm이하	m3	3,598	-

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 기초부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용으로 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다. 다만, 잡석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

■ OH80** 막자갈부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH8050	막자갈부설	T=20cm	m3	2,342	-

【단가정의】

① 이 단가는 하천의 제방축조시 성토다짐 후 막자갈 부설, 정지 및 다짐에 소요되는 제비용을 포함한다. 막자갈 부설 및 다짐은 기계시공, 정지작업은 인력 10%, 기계 90%에 준한다. 다만, 막자갈의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1*** 돌망태설치/ 타원형,이불형

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH1320	돌망태설치/타원형	높이 45cm	m2	10,680	-
OH1420	돌망태설치/이불형	높이 40cm	m2	7,963	-

【단가정의】

① 이 단가는 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 돌망태/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1*** 게비온 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH1510	게비온 옹벽	높이 5m 이하	m3	58,543	-
OH1000	게비온 매트리스	높이 30cm	m2	5,631	-

【단가정의】

① 이 단가는 게비온(GABION) 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 게비온/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OR0*** 돌망태 부대공/ 천단잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OR0010	천단잡석부설	∅100~200mm	m3	20,495	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 게비온 매트리스의 천단부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 잡석 구입 및 운반비는 제외한다.

■ OH40** 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH4010	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	21,054	-
OH4080	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	25,578	-

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함한다.

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2인 것을 기준으로 한 것이다.

■ OH70** 돌붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH7011	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	51,395	인력50%

【단가정의】

① 이 단가는 기계50%, 인력50%에 의한 돌붙임, 줄눈메꿈 모르타르채움, 콘크리트타설, PVC파이프(D=50mm) 설치, 소운반에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 돌붙임 틈메움돌, 채움 콘크리트의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ OH70** 호안블록 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH7021	호안블록헐기	-	m2	895	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 호안블록 헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ OH70** 돌망태 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH7023	돌망태헐기	-	m2	1,384	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 돌망태헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

※ 항만공사의 실적공사비 단가는

pp. 토목 - 87~96 참조.

대분류 Q	기타공사(1)-목공,조적,미장,도장,방수

■ QQ**** 교면방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
QQ0061	교면방수/침투식	-	m2	3,764	-
QQ0062	교면방수/도막방수	-	m2	18,774	-

【단가정의】

① 이 단가는 교량 슬라브면의 방수처리를 위한 방수재의 재료비 및 설치인건비(표면처리 포함)를 포함한다.

② QQ0061 침투식방수의 재료는 무기질(규산질계) 단체형 침투성 방수제에 기준한 것이며, OO0062 도막식방수는 교면접착식(고무 아스팔트계) 방수제에 기준한 것이다.

■ QQ10** 아스팔트 방수 / 아스팔트 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
QQ1005	아스팔트코팅	2회	m2	4,824	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트의 코팅(2회)에 소요되는 재료비(브라운 아스팔트) 및 인건비가 포함된다.

	항 만 공 사

【공통 적용사항】

① 이 단가는 항만 및 어항공사에 적용한다.

② 이 단가는 도서지구일 경우 적용하지 아니한다.

■ OA020* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OA0204.1	해상관 부설 및 철거	D760mm×6m	본	105,462	크레인10톤, 양묘선120HP, 대선300톤
OA0206.1	육상관 부설 및 철거	D760mm×6m	본	71,644

【단가정의】

① 이 단가는 육상관 및 해상관의 부설 및 철거에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비가 포함되며, 해상관은 설치에서 철거 및 운반에 이르는 제반 작업에 필요한 장비 및 인력의 모든 비용이 포함된다.

■ OB0*** 사석투하

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB0101.1	사석육상수상투하	각종	m3	1,708	백호우(1.0㎥)
OB0201.1	사석육상수중투하 (망태)	각종	m3	8,198	크레인 (무한궤도 25톤), 잠수조
OB0301.1	사석해상수상투하	각종	m3	1,908	백호우(1.0㎥)
OB0401.1	사석해상수중투하	각종	m3	4,558	백호우(1.0㎥), 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 각종규격은 규격석, 준규격석 및 비규격석을 의미한다. 단, 피복석은 제외된다.

③ 해상투하의 경우, 백호우 피예인노력비도 포함한다.

■ OB00** 사석투하정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB0011.1	사석투하정리	각종	m3	389	불도우져 (무한궤도19톤)

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 덤프트럭으로 투하된 사석을 정리 하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 각종규격은 규격석, 준규격석 및 비규격석을 의미한다. 단, 피복석은 제외된다.

■ OB30**피복석 대선 장비 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB3012.1	피복석대선적재비용	0.1 ~ 0.4㎥	m3	2,581	크레인10톤
OB3012.2	피복석대선적재비용	0.1 ~ 0.4㎥	m3	4,291	크레인10톤, 조력인부

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 대선에 적재하는데 소요되는 장비 등의 비용을 포함한다.

■ OB32** 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB3201.1	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	8,111	크레인25톤, 잠수조
OB3201.2	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	6,910	크레인10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력에 소요되는 비용을 포함한다.

■ OB3*** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB3301.1	피복석해상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	10,060	조합기중기선 10톤
OB3401.1	피복석해상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	11,892	조합기중기선 10톤, 잠수조
OB3402.1	피복석해상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥	m3	12,448	조합기중기선 10톤, 잠수조
OB3403.1	피복석해상수중투하	0.8 ~ 1.0㎥	m3	13,512	조합기중기선 10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상, 수중 투하에 필요한 투하장비, 예선, 투하선피예인노력비, 조력인부 등에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OB4*** 필터사석투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB4101.1	필터사석육상수상투하	D=100㎜이하	m3	863	백호우

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 필터사석을 수상 투하 하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OB4*** 필터사석투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB4401.1	필터사석해상수중투하	D=100㎜이하	m3	3,741	백호우, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수중 투하 하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 이 단가에는 백호우 피예인 노력비도 포함한다.

■ OC1*** 기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC1101.1	기초고르기	수상	m2	12,659
OC1201.1	기초고르기	수중 0 ~ 15m	m2	53,591	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 기초고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC**** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC2101.1	사석속고르기	수상	m2	9,755
OC5201.1	사석속고르기	수중 0 ~ 15m	m2	25,118	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 사석속고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC3*** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC3100.1	피복석고르기 (육상수상)	0.5㎥이하	m2	21,896	크레인10톤
OC3101.1	피복석고르기 (육상수중, 0~15m )	0.5㎥이하	m2	51,329	크레인10톤, 잠수조
OC3101.2	피복석고르기 (육상수중, 0~15m )	0.6-1㎥이하	m2	56,768	크레인25톤, 잠수조
OC3300.1	피복석고르기 (해상수상, 0~15m )	0.2㎥이하	m2	32,100	이우선1톤
OC3300.2	피복석고르기 (해상수상, 0~15m )	0.3-0.5㎥	m2	32,410	이우선3톤
OC3401.1	피복석고르기 (해상수중, 0~15m)	0.2㎥이하	m2	56,012	이우선1톤, 잠수조
OC3401.2	피복석고르기 (해상수중, 0~15m )	0.3-0.5㎥	m2	61,015	이우선3톤, 잠수조
OC3401.3	피복석고르기 (해상수중, 0~15m)	0.6-1㎥이하	m2	81,726	조합기중기선 10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 피복석 고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC4*** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC4101.1	피복석속고르기 (육상수상)	0.5㎥이하	m2	21,180	크레인10톤
OC4101.2	피복석속고르기 (육상수상)	0.6~1.0㎥	㎡	21,947	크레인10톤
OC4201.1	피복석속고르기 (해상수중 0 ~ 15m)	0.2㎥이하	m2	48,872	이우선1톤, 잠수조
OC4201.2	피복석속고르기 (육상수중)	0.5㎥이하	㎡	46,685	크레인10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 피복석속고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC7*** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC7101.1	필터사석고르기	수상	m2	959
OC7201.1	필터사석고르기	수중 0 ~ 15m	m2	11,561	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 필터사석고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OD00** 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0001.1	유로폼	벽체 0 ~ 7m	m2	17,051

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OD00** 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0002.1	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	m3	12,102
OD0003.1	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	m3	13,326

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비와 양생비용은 제외한다.

■ OD00** 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0004.1	철근가공 및 조립	간단	ton	382,420
OD0005.1	철근가공 및 조립	보통	ton	428,091

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근을 구매하여 현장까지 운반, 재료비는 제외한다.

■ OD00** 비닐 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0006.1	비닐깔기	P.E 필림 (T=0.1mm)	m	546

【단가정의】

① 이 단가는 블록, 케이슨 등의 제작을 위한 바닥에 까는 비닐의 재료비 및 품 등 모든 비용이 포함된다.

■ OD40** 콘크리트 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD4012.1	이적 및 적재	5톤 미만	ea	19,440	크레인10톤
OD4013.1	이적 및 적재	5~10톤 미만	ea	26,964	크레인10톤
OD4014.1	이적 및 적재	10~15톤 미만	ea	33,631	크레인20톤
OD4015.1	전치(1회)	15~20톤 미만	ea	21,229	크레인35톤
OD4016.1	전치(1회)	20~25톤 미만	ea	23,591	크레인35톤
OD4017.1	전치(1회)	25~40톤 미만	ea	34,192	크레인70톤
OD4020.1	전치(1회)	56~65톤 미만	ea	54,050	크레인100톤

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록의 이적 및 적재에 소요되는 장비비등 모든 소요비용이 포함된다.

② 블록제작비용은 제외한다.

■ OD04** 콘크리트 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD0431.1	블록 거치	5~10톤 미만 (수중)	ea	126,134	조합기중기선 15톤, 잠수조
OD0435.1	블록 거치	25~40톤 미만 (수중)	ea	487,103	조합기중기선 70톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 또는 수중 거치하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OD30** 이형 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD3013.1	이적 및 적재	5톤 미만	ea	19,452	크레인10톤
OD3013.2	전치(1회)	5톤 미만	ea	9,620	크레인10톤
OD3016.1	전치(1회)	10~15톤	ea	16,284	크레인15톤
OD3018.1	전치(1회)	20~25톤 미만	ea	24,923	크레인35톤

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록의 이적 및 적재에 소요되는 모든 소요비용이 포함된다.

② 이형블록제작비용은 제외한다.

■ OD34** 이형 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD3431.1	이형블록 거치	5톤 이하 (수중)	ea	65,594	조합기중기선 10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 이형 블록을 수중 거치하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OR30** 모서리보호공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OR3000.1	모서리 보호	STS강판(9t*100w)	m	153,840

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장의 상치콘크리트 모서리 보호를 위한 스테인리스 강판, 도장, 잡철물제작설치 등 모서리 보호 설치에 필요한 모든 소요비용이 포함된다.

■ OR12** 계선곡주 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OR1201.1	계선곡주설치	각 종	기	90,863

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 계선곡주 설치시 크레인10톤을 사용하는경우에 소요되는 장비비 및 노력비를 말한다.

② 단, 계선곡주 재료비(곡주, 앙카볼트 등) 및 부속공사비(도장, 계선곡주  콘크리트 채움 등)은 제외한다.

■ OX00** 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OX0023.1	필터매트 부설	수상	m2	751
OX0024.1	필터매트 부설	수중	m2	1,356	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 모든 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 단, 매트의 재료비는 제외한다

■ OX00** 신축이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OX0040.1	신축이음설치	합판(T=12mm)	m	16,543

【단가정의】

① 이 단가는 신축이음재 설치에 필요한 재료비 및 품 등 모든 비용이 포함된다.

② 단, 충진재는 제외한다.

건 축 부 문

A. 공통공사	1

D. 철근 콘크리트공사	7

E. 철골 공사	12

F. 조적공사	14

G. 미장공사	18

H. 방수공사	22

I.  목공사	27

K. 지붕 및 홈통공사	29

L. 창호 및 유리공사	33

M. 타일 및 돌공사	36

N. 도장공사	40

O. 수장공사	44

P. 건축물 부대공사	57

제3장 건축공사 실적공사비 적용단가

<건축 - >

<건축 - >

대분류 A	공 통 공 사

■ AA16*** 가설울타리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA16060	가설울타리	칼라철판,12개월	m	30,521
AA16070	가설울타리	EGI휀스,12개월	m	27,882

【단가정의】

① 조립식 가설울타리(기초 콘크리트 포함) 설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재와 손료등 제비용을 포함한다.

② AA16060은 설치높이 2m, 칼라철판 800×2,000×0.45mm에 준한다. AA16070은 설치높이 2.4m, EGI철판 550×2400mm에 준한다.

③ 출입구 문을 설치하거나, 철재면에 문양이나 도색등이 필요한 경우에  소요되는 비용은 제외한다.

■ AA28*** 보호막설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA28060	보호막설치	PVC코팅막	m2	3,516

【단가정의】

① 이 단가는 건물주위에 시공안전 및 미관등을 목적으로 기존비계를 이용하여 보호막을 설치하고 해체하는데 소요되는 노무비, 재료비를 포함한다.

■ AA310** 비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA31020	외부쌍줄비계	강관, 3개월 이하	m2	9,429
AA31021	외부쌍줄비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	9,873
AA31022	외부쌍줄비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	10,613
AA31031	비계다리	강관, 3개월 이하	m2	29,089
AA31030	비계다리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	30,660
AA31032	비계다리	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	34,423
AA31040	수평내부비계	강관, 3개월 이하	m2	6,031
AA31041	수평내부비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	6,512
AA31042	수평내부비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	6,923
AA31051	틀비계	강관, 3개월 이하	m2	2,228
AA31050	틀비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	2,485
AA31052	틀비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	3,054

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(이음철물, 크램프 등)와 손료 등을 포함한다.

② 설치높이가 30m이내인 건축물에 적용한다.

■ AA310** 조립 말비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA31060	조립말비계	강관, 3개월 이하 1단, 2m	m2	58,040	-
AA31061	조립말비계	강관, 3개월 이하 2단, 4m	m2	66,829	-
AA31065	조립말비계	강관, 6개월 이하 1단, 2m	m2	72,177	-
AA31066	조립말비계	강관, 6개월 이하 2단, 4m	m2	78,360	-

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(가새, 수평띠장손잡이기둥, 손잡이, 바퀴, 자키등)와 손료 등을 포함한다.

② 비계기본틀(기둥)은 H1700×w1219, 1대당 설치높이 2m이하에 준한다.

■ AA320** 동바리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA32010	동바리	강관, 3개월 이하	m2	4,726
AA32020	동바리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	5,389

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

③ 이 단가는 일반적인 라멘구조 건축물에 적용한다.

■ AC110** 장비운반/ 수송비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC11008	타워크레인	8 ton	대	2,190,974
AC11010	타워크레인	10 ton	대	2,816,237
AC11012	타워크레인	12 ton	대	3,340,919

【단가정의】

① 타워크레인을 현장까지 수송하는데 필요한 경비를 말하며, 직접공사비에 계상된 비용은 제외한다.

■ AC210** 인양장비/ 임대료

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC21008	타워크레인 임대료	T형, 8 ton	월	8,393,449
AC21010	타워크레인 임대료	T형, 10 ton	월	8,506,178
AC21012	타워크레인 임대료	T형, 12 ton	월	9,017,019

【단가정의】

① 타워크레인 운전사의 노임, 손료 등을 포함하며, 운반비, 설치 및 해체비용과 수량산출기준 대분류 B～R 공종별 단가에 포함된 비용은 제외한다.

② 타워크레인 임대료를 적용함에 있어 단위는 각 공사의 특성 및 발주기관의 내부자료를 토대로 환산 적용할 수 있다.

■ AD240** 현장관리비/ 품질관리비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD24010	측량 및 검측비	귀규준틀	nr(개소)	48,635
AD24020	측량 및 검측비	평규준틀	nr(개소)	28,237
AD24090	측량 및 검측비	수평규준틀 (벽식구조)	m	2,772

【단가정의】

① 규준틀 제작 및 설치, 철거비용을 포함한다.

② AD24090 수평규준틀(벽식구조)의 단가는 공동주택에 적용한다.

■ AD420** 준공도서비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD42011	준공도서(문서) 제작	16MM ROLL 및 SCANNING	매	181
AD42012	준공도서(문서) 제작	16MM (출력자료,이미지파일 제공시)	매	100
AD42013	준공도서(도면) 제작	35MM ROLL 및 SCANNING	매	1,740
AD42021	준공도서M/F복제	16MM(2500면당)	roll	14,623
AD42022	준공도서M/F복제	35MM(550면당)	roll	18,168
AD42031	준공도서CD-ROM복제	문서35000, 도면3000면당	장	6,907

【단가정의】

① 시설물안전관리특별법에서 규정하고 있는 준공도서 비용을 포함한다.

■ AB210** 도급자용 사무실

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB21020	도급자용 사무실	조립식 12-24개월	m2	74,080

【단가정의】

① 이 단가는 조립식(PRE-FAB)가설물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AB220** 가설창고

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB22020	가설창고	조립식 12-24개월	m2	45,634

【단가정의】

① 조립식 가설창고(PRE-FAB)의 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AD160** 현장정리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD16060	현장정리	RC조	m2	7,708

【단가정의】

① 이 단가는 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 청소용 소모품에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 D	철근 콘크리트공사

■ DA***** 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA20090	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	21,338
DA20091	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	23,052
DA20092	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	24,765

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

④ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DA***** 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA40090	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	13,949
DA40091	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	15,692
DA40092	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	16,970

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DA210** 거푸집/ 동바리포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA21010	거푸집/보통마감	수평면/4.2m이하	m2	24,914	동바리포함
DA21020	거푸집/보통마감	수평면/4.2m초과	m2	27,968	동바리포함

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용을 포함한다.

③ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DA400** 제치장 거푸집

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA40095	제치장 거푸집	6회	m2	15,516
DA40097	제치장 거푸집	10회	m2	11,286

【단가정의】

① 이 단가에는 제치장 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 동바리의 소요비용과, 곡면 및 특수형상부분(와플슬라브, 난간등)에 대한 비용은 제외한다.

■ DB000** 철근가공 및 조립

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DB00050	철근가공조립	보통	ton	371,549	일반건축
DB00010	철근가공조립	보통	ton	236,423	공동주택
DB00020	철근가공조립	복잡	ton	282,836	공동주택

【단가정의】

① 철근자재비용은 제외한다.

② 현장내 운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함하며, 현장도착도 운반비는 제외한다.

③ 버팀재(Bar chair, Bar support), 간격재(Bar spacer), 결속선(tying wire)등 부속자재의 조달 및 설치 비용을 포함한다.

④ DB00010/DB00020은 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. DB00050은 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DF***** 콘크리트 타설

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF10010	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	11,116	높이 15m이하
DF10011	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	13,104	높이 15m이하
DF10012	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	15,532	높이 15m이하
DF10015	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	9,902	높이 15m이하
DF10016	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	12,007	높이 15m이하
DF10017	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	14,711	높이 15m이하
DF20020	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	11,868	높이 15m이하
DF20021	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	15,338	높이 15m이하
DF20022	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	18,663	높이 15m이하
DF20030	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	11,218	높이 15m이하
DF20031	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	14,550	높이 15m이하
DF20032	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	17,505	높이 15m이하

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DF000** 콘크리트 양생

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF00010	콘크리트 양생	-	m2	192

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 양생하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ DR120** 콘크리트 표면마무리/ 쇠흙손 마감

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DR12010	쇠흙손 마감	콘크리트면	m2	3,745

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 바닥면(별도마감이 필요없는 경우)을 쇠흙손으로 마감하는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DF130** 콘크리트 면처리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DR13010	콘크리트면처리 /벽	T=10cm	m	1,594
DF13020	콘크리트면처리 /천장	T=10cm	m	1,879

【단가정의】

① 이 단가는 내ㆍ외부 콘크리트면에 10cm 폭으로 적용부위별 면 처리(연마석 및 면처리 포함)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 E	철 골 공 사

■ ED10*** 철골가공조립(공장생산)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
ED10211	철골가공조립	ROLL, 30ton미만	ton	612,970
ED10212	철골가공조립	ROLL, 30~60ton미만	ton	612,071
ED10221	철골가공조립	Built-up, 30ton미만	ton	905,477
ED10222	철골가공조립	Built-up, 30~60ton미만	ton	873,088

【단가정의】

① 이 단가는 표준 라멘구조에 대한 철골제작 시 철골가공 및 조립에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 산소, 아세틸렌, 서비스 볼트, 보조강재등 철골가공 및 조립과정에서 소요되는 부자재 비용을 포함한다.

③ 다만, 철골의 구입/운반비, 용접, 현장철골세우기에 소요되는 비용은 제외한다.

④ Built-up방식은 전용접 부재, Roll은 H형강 부재에 준하며, 작업난이도는 사무청사등 표준라멘구조를 기준으로 한다.

■ EE10*** 철골세우기(현장설치)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
EE10010	철골세우기	저층	ton	42,736
EE10020	철골세우기	중층	ton	54,938

【단가정의】

① 이 단가는 철골의 가조임, 변형잡기, 현장세우기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 기계경비 및 철골의 가설, 이동, 해체에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 철골세우기의 적용기준은 다음과 같다.

- 일반적인 철골세우기(현장설치)로서 저층(단층), 중층(6층)

- 철골세우기 1일 작업량은 15ton

- 1m2당 강재사용량은 90kg이상~110k미만

- 강재 총사용량은 250ton이상~500ton미만

대분류 F	조 적 공 사

■ FA11*** 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA11101	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	18,237	벽돌/시멘트/모래포함
FA11102	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	19,101	벽돌/시멘트/모래포함
FA11105	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	16,263	벽돌/시멘트/모래포함
FA11305	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	32,160	벽돌/시멘트/모래포함

【단가정의】

① 이 단가는 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입, 운반, 쌓기비용을 포함한다.

② 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

③ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

④ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

⑥ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA11*** 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA11110	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	10,049	벽돌/시멘트/모래제외
FA11120	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	10,107	벽돌/시멘트/모래제외
FA11150	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	10,181	벽돌/시멘트/모래제외
FA11310	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	1층 소운반	m2	20,060	벽돌/시멘트/모래제외
FA11320	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	2층 소운반	m2	20,467	벽돌/시멘트/모래제외
FA11350	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	19,855	벽돌/시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 쌓기비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

④ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

⑤ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑥ 소운반 비용을 포함한다.

⑦ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA12*** 벽돌공사/ 치장벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA12111	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	32,442	벽돌/시멘트/모래제외
FA12112	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	31,125	벽돌/시멘트/모래제외
FA12113	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	31,090	벽돌/시멘트/모래제외
FA12311	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	56,637	벽돌/시멘트/모래제외
FA12312	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	49,618	벽돌/시멘트/모래제외
FA12313	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	45,438	벽돌/시멘트/모래제외
FA12121	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	37,875	벽돌/시멘트/모래제외
FA12121	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	36,328	벽돌/시멘트/모래제외
FA12121	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	33,232	벽돌/시멘트/모래제외
FA12321	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	57,111	벽돌/시멘트/모래제외
FA12321	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	54,792	벽돌/시멘트/모래제외
FA12321	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	50,153	벽돌/시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 치장벽돌 쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비와 벽돌의 소운반 비용은 제외한다.

③ 층고는 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FB1**** 블록공사/ 시멘트블록 치장쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FB11110	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	22,230	시멘트/모래제외
FB11120	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (150*190*390)	m2	23,507	시멘트/모래제외
FB11130	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (190*190*390)	m2	30,119	시멘트/모래제외
FB12110	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	24,706	시멘트/모래제외
FB12120	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (150*190*390)	m2	28,069	시멘트/모래제외
FB12130	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (190*190*390)	m2	32,595	시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록의 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 속빈 시멘트 블록의 구입 및 운반비(블록할증 포함)를 포함한다.

③ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비와 와이어 메쉬의 설치비용은 제외한다.

대분류 G	미 장 공 사

■ GA00*** 시멘트 모르타르 비빔

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GA00010	시멘트모르타르 비빔	1 : 3	m3	39,241	시멘트/모래제외
GA00030	시멘트모르타르 비빔	1 : 7	m3	35,571	시멘트/모래제외

【단가정의】

① 시멘트 모르타르를 배합비별로 비비는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 재료의 할증부분, 공구손료, 소운반비용을 포함한다.

③ 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GA***** 시멘트 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GA11003	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,380	시멘트,모래 제외
GA11005	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=11mm)	m2	10,544	시멘트,모래 제외
GA11010	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=18mm)	m2	16,710	시멘트,모래 제외
GA12006	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	10,700	시멘트,모래 제외
GA12010	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	17,449	시멘트,모래 제외
GA13010	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	7,199	시멘트,모래 제외
GA13050	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=30mm)	m2	7,649	시멘트,모래 제외
GA15030	시멘트모르타르 바름 (천정)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	17,455	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 시멘트 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함하며, 줄눈설치에 소요되는 비용은 제외한다.

② 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

④ 바탕의 폭 30cm이하(계단, 걸레받이)이거나 원주 바름면일 때에는 이 단가는 적용하지 아니한다.

■ GF***** 판넬히팅시스템

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GF21230	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	12,950	시멘트,모래 포함
GF21280	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	14,514	시멘트,모래 포함
GF21231	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	11,083	시멘트,모래 제외
GF21281	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	12,121	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함      ․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호   ․소운반    ․Mixer 및 Tool 포함

② 다만, GF21230/GF21280은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나 GF21231/ GF21281은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 바닥 슬라브와 바닥 마감재 사이의 모든 작업(item)을 포함한다. 단, 설비 및 전기는 별도로 한다.

④ 다음의 표준도에서 일반층은 스티로폼 T=20mm, 지층(1층)은 T=50mm를 적용한다.

【표준도】

■ GH110** 시멘트모르타르충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GH11010	시멘트모르타르 충전	창호주위	m	2,131	시멘트,모래포함
GH11050	시멘트모르타르 충전	창호주위	m	1,744	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함

․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호

․소운반

② 다만, GH11010은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, GH11050 은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

■ GJ***** 비드 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GJ00010	걸레받이 비드설치	AL, H=10mm	m	3,079
GJ00020	미장용 코너비드설치	AL, H=13mm	m	3,074
GJ00030	조인트 비드설치	AL, H=12mm (크랙방지)	m	3,402
GJ00040	타일벽 코너비드설치	PVC	m	4,136
GJ00050	표준 코너비드설치	아연도 강판 (100×50×50)	m	3,103

【단가정의】

① 이 단가는 미장바름 보호를 위한 비드 설치에 소요되는 자재비 및 설치비를 포함한다.

대분류 H	방 수 공 사

■ HF***** 실링/ 유리공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF13110	치오콜(삼각)	5mm × 5mm	m	178	복층유리

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

■ HF2**** 실링/ 창호공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF21110	실리콘(삼각)	5mm × 5mm	m	964
HF21115	실리콘(삼각)	5mm × 5mm 내곰팡이성	m	961
HF21117	실리콘(삼각)	10mm × 10mm 내곰팡이성	m	1,631
HF21220	실리콘(사각)	10mm×10mm	m	2,175
HF21230	실리콘(사각)	15mm×15mm	m	4,049
HF24110	우레탄(삼각)	5mm × 5mm	m	795
HF24120	우레탄(삼각)	10mm×10mm	m	945
HF24210	우레탄(사각)	5mm × 5mm	m	854
HF24220	우레탄(사각)	10mm×10mm	m	1,144
HF24232	우레탄(사각)	15mm×10mm	m	1,343
HF24233	우레탄(사각)	15mm×15mm	m	1,675
HF24235	우레탄(사각)	15mm×25mm	m	2,144
HF24237	우레탄(사각)	20mm×20mm	m	2,263
HF24240	우레탄(사각)	25mm×25mm	m	2,780

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다.

■ HF***** 발포우레탄 재충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF40010	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성	m	1,050
HF40020	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m	380

【단가정의】

① 발포 우레탄 재충전에 소요되는 재료비 및 인건비와 기구손료를 포함한다.

■ HG***** 방수 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HG22010	방수 모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=12mm)	m2	7,614	시멘트,모래 제외
HG22020	방수 모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	8,781	시멘트,모래 제외
HG22030	방수 모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=21mm)	m2	9,996	시멘트,모래 제외
HG21020	방수모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	11,953	시멘트,모래 제외
HG22050	방수모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=27mm)	m2	12,322	시멘트,모래 제외
HG22060	방수모르타르 바름 (PIT층)	콘크리트면 (T=30mm)	m2	13,352	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 방수 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 방수액 재료비를 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

■ HG***** 방수모르타르위 내벽모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HG03010	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 6mm	m2	7,905	시멘트,모래 제외
HG03020	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 12mm	m2	11,562	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 벽체방수를 위하여 방수모르타르 6mm + 내벽모르타르를 두께별로 시공(비빔 및 바름)하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 방수모르타르는 배합비 1:2, 바름두께 6mm, 내벽모르타르는 배합비 1:3바름두께 6mm 또는 12mm에 준한다.

③ 방수액, 몰탈 혼화재의 구입 및 운반비를 포함하나, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HI***** 시멘트액체방수

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HI10010	시멘트액체방수	1종	m2	12,275	시멘트,모래포함
HI00050	시멘트액체방수	1종	m2	10,868	시멘트,모래제외
HI00060	시멘트액체방수	2종	m2	8,231	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음사항을 포함한다.

․설치도 작성

․견본 제출

․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호

․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함

② 다만, HI10010는 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, HI10050 / HI10060은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다.

【표준도】

■ HJ11** 보호 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HJ11010	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	9,371	시멘트,모래 제외
HJ11050	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=50mm)	m2	9,893	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 보호 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 줄눈시공 비용을 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HK***** 방습공사 / 방습필름 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HK11005	방습필름 설치	바닥, 0.01mm, 1겹	m2	353
HK11010	방습필름 설치	바닥, 0.03mm, 2겹	m2	601
HK11020	방습필름 설치	바닥, 0.04mm, 2겹	m2	660
HK12010	방습필름 설치	벽, 0.03mm, 2겹	m2	690
HK12020	방습필름 설치	벽, 0.04mm, 2겹	m2	758

【단가정의】

① 이 단가는 방습필름(폴리에칠렌필름) 설치에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

대분류 I	목 공 사

■ IB10*** 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
IB10130	목조반자(달대없음)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	10,252	일반층
IB10110	목조반자(달대없음)	섬유강화시멘트판 (T=3mm)	m2	13,356	일반층
IB10120	목조반자(달대없음)	섬유강화시멘트판 (T=4mm)	m2	14,279	일반층
IB10010	목조반자(평지붕)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	13,143	최상층
IB10020	목조반자(평지붕)	PVC판넬 (T=10T×300)	m2	18,904	최상층

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

【표준도】

■ IB4**** 먹매김

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
IB40010	먹매김	공동주택, 학교, 공장	m2	1,791
IB40020	먹매김	일반(사무소등)	m2	3,743

【단가정의】

① 이 단가는 먹매김에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 목조건물등에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

대분류 K	지붕 및 홈통공사

■ KA5**** 동판 후레싱 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KA51100	동판후레싱 설치	T=0.3mm	m2	19,775
KA51200	동판후레싱 설치	T=0.5mm	m2	28,440
KA51500	동판후레싱 설치	T=0.5mm (측벽접합부위)	m	9,453

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 싱글잇기에 의한 지붕마감시 동판 후레싱 설치에 소요되는 동판(400×1200), 코킹등 재료비와 설치비를 포함한다.

【표준도】- 적용부위별 예시

<옥탑경사지붕>	<측벽접합부위>

■ KA5*** 칼라아스팔트 싱글잇기

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KA53100	칼라아스팔트 싱글잇기	철골경사면	m2	23,900

【단가정의】

① 이 단가는 칼라아스팔트 싱글, 합판, 코팅합판등 칼라 아스팔트 싱글잇기에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ KB10** 홈통설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KB11010	칼라선홈통 설치	D-75	m	4,038
KB11020	칼라선홈통 설치	D-75 ,이중관	m	5,286
KB12010	강관선홈통 설치	D-100	m	28,717
KB13010	처마(동판)홈통 설치	D-75	m	18,568

【단가정의】

① 이 단가에는 홈통 및 부속재등 자재비와 설치비(드레인 설치포함)를 포함된다. 다만, 드레인 재료비는 제외한다.

② D-75 칼라선홈통 시공에 소요되는 재료는 공압출 염화비닐관(KSM 3413-FG2, 칼라), D-75 이중관 칼라선홈통 시공은 오.배수용저소음 PVC파이프(컬러)에 준한다.

■ KC***** 루프드레인(PVC배관용)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KC12010	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	33,822
KC12020	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	34,757

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(PVC배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(PVC 배관용)

규격	75A	100A
D1	176	176
D2	139	139
D3	75	99
D4	81	105
H1	82	82
H2	66	66

■ KC***** 루프드레인(강관배관용)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KC12100	루프드레인/주철제	D-50mm	nr(개소)	47,241
KC12200	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	57,183
KC12300	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	62,295

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(강관 배관용)

규격	50A	75A	100A
A	160	200	200
B	210	260	260
C	120	145	145
D	85	130	130

대분류 L	창호 및 유리공사

■ LF***** 부속자재/ 도어클로우저

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF16110	도어체크 / 방화용	FSD (Fire Steel Door)	nr(개소)	43,449
LF16210	도어체크 / 일반용	SD (Steel Door)	nr(개소)	28,088

【단가정의】

① 도어 클로우저의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 크기	문의 중량	비고
도어체크 / 방화용	950×2100mm	40-65kg	고급방화용(1밸브)
도어체크 / 일반용	950×2100mm	40-65kg	중급정지용(1밸브)

■ LF***** 부속자재/ 후로어힌지

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF21010	후로어힌지	강화유리문	nr(개소)	58,996

【단가정의】

① 후로어힌지의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 중량	비고
후로어힌지 / 강화유리문	105kg	고급강화유리문(1밸브), 정지용

■ LG***** 판유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LG11100	맑은유리 / 일반유리	3mm	m2	7,665
LG11300	맑은유리 / 일반유리	5mm	m2	9,815
LG11330	맑은유리 / 일반유리	5mm (강재)	m2	11,463
LG11430	맑은유리 / 일반유리	6mm (강재)	m2	21,365
LG21100	색유리 / 일반유리	3mm	m2	8,974
LG21300	색유리 / 일반유리	5mm	m2	10,472
LG41100	무늬유리 / 일반유리	3mm	m2	8,007
LG61100	에칭유리 / 일반유리	3mm	m2	14,002
LG61300	에칭유리 / 일반유리	5mm	m2	16,135
LG12300	강화유리	5mm	m2	14,509
LG12600	강화유리	8mm	m2	32,502

【단가정의】

① 유리 자재비 및 소운반, 설치 비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ LH11*** 복층유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LH11100	투명유리 / 일반유리	12mm	m2	18,807
LH11200	투명유리 / 일반유리	16mm	m2	23,358
LH11500	투명유리 / 일반유리	28mm	m2	37,037
LH21100	칼라유리 / 일반유리	12mm	m2	22,468
LH21200	칼라유리 / 일반유리	16mm	m2	24,870
LH61100	불투명에칭유리 / 일반유리	12mm	m2	22,571
LH61200	불투명에칭유리 / 일반유리	16mm	m2	25,864
LH00320	양면강화유리	16mm	m2	33,034

【단가정의】

① 복층유리 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

대분류 M	타일 및 돌공사

■ MA11*** 도기질 타일붙이기/ 내벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MA11200	도기질 타일붙이기 (유색, 200×200)	주방벽, 접착식	m2	17,878	시멘트,모래 제외
MA11210	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 접착식	m2	19,456	시멘트,모래 제외
MA11230	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 접착식	m2	21,082	시멘트,모래 제외
MA11250	도기질 타일붙이기 (유색, 600×300)	주방벽, 접착식	m2	23,087	시멘트,모래 제외
MA11120	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	29,295	시멘트,모래 제외
MA11130	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	29,955	시멘트,모래 제외
MA11140	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	31,320	시멘트,모래 제외
MA11150	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	31,836	시멘트,모래 제외
MA11160	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	33,415	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 이 단가는 유색 도기질 타일의 부착에 소요되는 비용을 포함하며, 바탕고르기에 소요되는 비용은 제외한다.

② 접착식 타일 붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 접착재등 자재비와 타일부착, 백색줄눈 시공, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ 타일 떠붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르 비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

④ 압착식 타일 붙이기에 소요되는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA13*** 자기질 타일붙이기 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MA31120	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕10+압착5	m2	18,677	시멘트,모래 제외
MA31220	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕25+압착5	m2	19,108	시멘트,모래 제외
MA31251	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕15+압착5	m2	20,503	시멘트,모래 제외
MA31253	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕20+압착5	m2	20,704	시멘트,모래 제외
MA31255	자기질 타일붙이기(바닥) / 300×300	발코니 바탕15+압착5	m2	22,120	시멘트,모래 제외
MA31261	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕65+압착5	m2	24,290	시멘트,모래 제외
MA31265	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕95+압착5	m2	28,879	시멘트,모래 제외
MA31266	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕65+압착5	m2	30,267	시멘트,모래 제외
MA31267	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕95+압착5	m2	31,577	시멘트,모래 제외
MA31275	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실 판넬히팅60+압착5	m2	22,367	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 이 단가는 자기질 타일의 바닥면 설치에 소요되는 바탕고르기 및 타일 부착 비용을 포함한다.

② MA31120/MA31220(욕실 및 샤워실), MA31251/ MA31253/MA31255(발코니), MA31261(현관), MA?????(현관), MA?????(현관)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ MA31275(욕실 및 샤워실, 판넬히팅60+압착5)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재, 섬유보강재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 섬유보강재설치, 온돌바닥모르타르 타설, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MB31*** 돌붙이기/ 바닥/ 습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MB31320	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	31,098	시멘트,모래포함
MB31325	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	31,187	시멘트,모래포함
MB31330	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	32,573	시멘트,모래포함
MB31350	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	25,859	시멘트,모래제외
MB31355	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	26,324	시멘트,모래제외
MB31360	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	26,412	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․붙임 모르타르, 모르타르 비빔 및 닦기

․필요시 줄눈 모르타르 및 바탕고르기 모르타르

․필요시 조절줄눈(Control joint)과 시공줄눈(Construction joint)

․필요시 줄눈용 모르타르 혼화제 및 코킹제   ․양생 및 보호

② 다만, MB31320/MB31325/MB31330은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, MB31350/MB31355/MB31360은 시멘트, 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

【표준도】

■ MB31*** 돌붙이기/바닥/습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MB31121	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 물갈기 25mm	m2	58,302	시멘트,모래제외
MB31123	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 물갈기 25mm	m2	58,874	시멘트,모래제외
MB31125	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 물갈기 25mm	m2	59,177	시멘트,모래제외
MB31131	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 버너구이 25mm	m2	57,191	시멘트,모래제외
MB31133	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 버너구이 25mm	m2	57,566	시멘트,모래제외
MB31135	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 버너구이 25mm	m2	57,590	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․화강석(포천석ㆍ황등석, 수마 T=25mm)의 구입 및 운반비

․화강석(포천석ㆍ황등석, 버너구이 T=25mm)의 구입 및 운반비

․양생 및 보호

② 시멘트, 모래의 재료비 및 용수비를 제외한 단가이다.

【표준도】

<물갈기>	<버너구이>

대분류 N	도 장 공 사

■ NA***** 녹막이(방청) 페인트

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NA01070	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	m2	2,388
NA01071	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 붓칠	m2	3,980
NA01072	녹막이 페인트칠	철재면, 3회, 붓칠	m2	5,213
NA01073	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 뿜칠	m2	2,318
NA01074	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 뿜칠	m2	3,579

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기 및 도장공법별 녹막이용 페인트(KSM 5311) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ NB1**** 에나멜 페인트 / 조합 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NB12070	조합페인트칠	목재면 2회, 로울러칠	m2	3,893
NB12073	조합페인트칠	목재면 천정 2회, 로울러칠	m2	4,797
NB11070	조합페인트칠	철재면 2회, 로울러칠	m2	4,051
NB11073	조합페인트칠	철재면 천정 2회, 로울러칠	m2	4,436
NB11075	조합페인트칠	철재면 2회, 뿜칠	m2	1,613
NB12080	조합페인트칠	목재면 3회, 로울러칠	m2	5,468
NB12083	조합페인트칠	목재면 천정 3회, 로울러칠	m2	6,512
NB11080	조합페인트칠	철재면 3회, 로울러칠	m2	5,192
NB11083	조합페인트칠	철재면 천정 3회, 로울러칠	m2	6,106

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 도장공법별로 조합페인트(KSM 5312) 칠에 에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC10*** 에멀죤계 페인트 / 수성 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC13201	수성페인트칠	내벽 2회, 로울러칠	m2	3,885
NC13301	수성페인트칠	내천장 2회, 로울러칠	m2	4,639
NC13205	수성페인트칠	외벽 2회, 로울러칠	m2	4,010
NC13305	수성페인트칠	외천정 2회, 로울러칠	m2	4,744
NC13203	수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m2	5,493
NC13303	수성페인트칠	내천장 3회, 로울러칠	m2	6,677
NC13207	수성페인트칠	외벽 3회, 로울러칠	m2	5,686
NC13208	수성페인트칠	외천장 3회, 로울러칠	m2	7,817

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 수성페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

② 수성페인트의 재료는 내벽은 KSM 5320, 외벽은 KSM 5310 에멀존 페인트에 준한다.

■ NC20*** 에멀죤계 페인트 / 낙서방지용 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC23070	낙서방지용 페인트칠	모르타르면 2회, 로울러칠	m2	4,397

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 낙서방지용 페인트(아크릴 수지)의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC20*** 에멀죤계 페인트 / 걸레받이용(세라민) 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC23075	걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m2	8,212

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 걸레받이용 페인트(아크릴 수지)의 붓칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NF***** 바니시칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NF00005	바니시칠	목재면 1회	m2	2,529
NF00007	바니시칠	목재면 2회	m2	4,685
NF00010	바니시칠	목재면 3회	m2	6,676

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 바니시(KSM 5601) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

대분류 O	수 장 공 사

■ OA2**** 계단 논슬립 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OA24030	황동	W=50mm	m	8,609
OA23030	스테인레스	W=50mm	m	12,147

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

■ OB1**** 도배공사/ 도배지바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OB11300	벽지(초배유)	실크	m2	3,714
OB11990	벽지(초배유)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	3,232
OB12300	벽지(초배무)	실크	m2	2,394
OB12990	벽지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,095
OB12800	벽지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	2,758
OB13214	천정지(초배유)	발포 (140g/m2 이상)	m2	3,960
OB13800	천정지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,895
OB14214	천정지(초배무)	발포 (140g/m2 이상)	m2	2,521
OB14800	천정지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,160

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 부자재를 포함한다.

③ 이음새 부위 초배지 바름 포함한다.

④ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ OD11*** 다공성단열재 설치/ 벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD11112	발포폴리스티렌	스티로폼 (20mm)	m2	5,166	KS4호 (밀도 0.015)
OD11114	발포폴리스티렌	스티로폼 (40mm)	m2	5,958	KS4호 (밀도 0.015)
OD11115	발포폴리스티렌	스티로폼 (50mm)	m2	6,161	KS4호 (밀도 0.015)
OD11117	발포폴리스티렌	스티로폼 (70mm)	m2	6,705	KS4호 (밀도 0.015)
OD11222	발포폴리스티렌	압출스티로폼 (35mm)	m2	9,696	KS특호
OD11224	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (45mm)	m2	11,137	KS특호
OD11226	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (65mm)	m2	13,969	KS특호
OD11227	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (80mm)	m2	16,407	KS특호

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OD12*** 다공성단열재 설치/ 천정

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD12140	발포폴리스티렌	스티로폼 (40mm)	m2	9,238	KS4호 (밀도 0.015)
OD12150	발포폴리스티렌	스티로폼 (50mm)	m2	9,513	KS4호 (밀도 0.015)
OD12160	발포폴리스티렌	스티로폼 (60mm)	m2	9,787	KS4호 (밀도 0.015)
OD12180	발포폴리스티렌	스티로폼 (80mm)	m2	10,305	KS4호 (밀도 0.015)

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

■ OD 11*** 다공성 단열재 설치 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD13110	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호 40mm	m2	2,445	KS2호 (밀도 0.025)
OD13115	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호 60mm	m2	3,228	KS2호 (밀도 0.025)
OD13117	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호 100mm	m2	5,051	KS2호 (밀도 0.025)
OD13115	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착2호, 80mm	m2	6,615	KS2호 (밀도 0.025)
OD13119	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 20mm	m2	3,374	KS4호 (밀도 0.015)
OD13120	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 50mm	m2	4,207	KS4호 (밀도 0.015)
OD13123	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 60mm	m2	4,338	KS4호 (밀도 0.015)
OD13124	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 70mm	m2	4,830	KS4호 (밀도 0.015)
OD13125	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 80mm	m2	5,059	KS4호 (밀도 0.015)
OD13151	스티로폼 깔기	2호, 50mm	m2	2,836	KS2호 (밀도 0.025)
OD13152	스티로폼 깔기	4호, 50mm	m2	1,917	KS4호 (밀도 0.015)
OD13171	압축스티로폼 깔기	3호, 10mm	m2	3,974	KS3호성능, KSM3808
OD13175	압축스티로폼 깔기	3호, 15mm	m2	4,475	KS3호성능, KSM3808

【단가정의】

① 이 단가는 바닥위에 단열재인 스티로폼을 설치하는데 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ OD 211** 유리면보온재 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD21110	유리보온재 설치	벽2호(40mm)	m2	4,115
OD21120	유리보온재 설치	벽2호(50mm)	m2	4,589
OD21140	유리보온재 설치	벽2호(70mm)	m2	6,401

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 보온판의 구입 및 설치비를 포함한다.

② 유리보온재 설치는 조적벽과 조적벽사이의 공간에 유리면 보온판을 기밀하게 설치하는 경우에 준한다.

■ OG400** 재료분리대설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OG40030	재료분리대(합성수지)	25×9 강화PVC수지	m	1,401
OG40035	재료분리대(합성수지)	20×17 강화PVC수지	m	1,455
OG40040	재료분리대(합성수지)	26×24 강화PVC수지	m	1,441

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리와 부자재를 포함한다.

② 재료분리대 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OG100** 재료분리대설치/ 스테인레스

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OG10010	재료분리대(스테인레스)	20×20×1.5	m	8,654
OG10020	재료분리대(스테인레스)	20×30×1.5	m	9,938
OG10050	재료분리대(스테인레스)	20×40×1.2	m	9,953

【단가정의】

① 다음을 포함한다.

ㆍ자재구입 및 운반비

ㆍ철물제작 및 설치비

■ OH500** 커텐박스 설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OH50001	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	4,196	Type A
OH50002	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	4,710	Type B
OH50005	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,386	Type A
OH50006	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,992	Type B
OH50011	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	4,979	Type A
OH50012	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	5,926	Type B
OH50021	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	5,229	Type A
OH50022	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	6,158	Type B

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

④ 커텐박스의 설치는 본드붙임 및 나사못고정에 준한다.

【표준도】

<Type A>

<Type B>

■ OI500** 몰딩 / 반자돌림설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OI50012	반자돌림설치	20×20, PVC	m	1,374
OI50013	반자돌림설치 (몰딩고정대포함)	20×20(10), PVC	m	1,686
OI50014	반자돌림설치	40×12, PVC	m	1,767
OI50016	반자돌림설치	60×15, PVC	m	2,021
OI50021	반자돌림설치	45×45,합성수지위 비닐시트	m	2,006
OI50023	반자돌림설치	52×65,합성수지위 비닐시트	m	2,955
OI50025	반자돌림설치	72×65,합성수지위 비닐시트	m	3,208
OI60050	반자돌림설치	45×45,MDF위 비닐시트	m	2,340
OI60070	반자돌림설치	90×90,MDF위 비닐시트	m	5,189

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】- 적용 부위별 예시

< 주방, 거실 >          < 침실 >           <공용부>

■ OI700** 몰딩 / 천정등 박스 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OI70110	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	48,482
OI70140	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	58,101
OI70150	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	60,746
OI70170	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	2000×2000, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	80,009
OI70210	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	40,626
OI70240	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	48,332
OI70250	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	53,676

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 없음>

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 있음>

■ OJ110** 복합판넬 설치/ 벽체보온틀 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OJ11010	벽체보온틀설치 (유리면)	외벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T70)	m2	11,554
OJ11020	벽체보온틀설치 (유리면)	측벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T95)	m2	12,490

【단가정의】

① 보온틀 재료 및 설치비, 단열재 및 설치, 방습층 재료 및 설치, 보온틀 설치에 필요한 부속 철물을 포함한다.

【표준도】

■ OK300** 마루굽틀설치/ 압출성형인조대리석

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OK30010	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=110	m	20,765
OK30020	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=140	m	20,619

【단가정의】

① 인조대리석 마루굽틀 설치에 필요한 작업을 포함한다.

② 자재(대리석등) 및 부자재를 포함한다.

■ OL**** 걸레받이 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OL10010	걸레받이 설치	90×80 (MDF위비닐시트)	m	1,886
OL10020	걸레받이 설치	90×80 (합성수지위비닐시트)	m	1,817

【단가정의】

① 걸레받이 설치에 소요되는 재질별 재료비(접착제 포함) 및 설치비를 포함한다.

② 소운반 비용을 포함하며, 뒷채움 모르타르 비용은 제외된다.

대분류 P	건축물 부대공사

■ PC223** 우편물 수취함 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
PC22310	폐건전지 수거함	-	nr(개소)	14,485
PC22320	우편함 설치	스테인레스	세대수	6,401

【단가정의】

① 우편함 설치비용에는 우편물 반송함도 포함한다.

【표준도】

< 우편함 >

기 계 설 비 부 문

B. 배관공사	01

D. 보온공사	04

F. 밸브설비	09

G. 측정기기	13

I. 공기조화설비	14

K. 소방공사	15

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용단가

<기계설비 - >

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BA25100	백강관 옥내일반배관	D40MM (탄소용강관)	m	14,827
BA26100	백강관 옥내일반배관	D50MM (탄소용강관)	m	18,541
BA27100	백강관 옥내일반배관	D65MM (탄소용강관)	m	24,331
BA28100	백강관 옥내일반배관	D80mm (탄소용강관)	m	28,569
BB21100	백강관 옥내일반배관	D100mm (탄소용강관)	m	38,378
BB23100	백강관 옥내일반배관	D150mm (탄소용강관)	m	64,082
BA21400	백강관 기계실배관	D15MM (탄소용강관)	m	8,758
BA22400	백강관 기계실배관	D20MM (탄소용강관)	m	9,952
BA23400	백강관 기계실배관	D25MM (탄소용강관)	m	13,238
BA25400	백강관 기계실배관	D40MM (탄소용강관)	m	18,726
BA26400	백강관 기계실배관	D50MM (탄소용강관)	m	26,307
BA28400	백강관 기계실배관	D80MM (탄소용강관)	m	34,253

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 백강관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BC*****, BD***** 동관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BC25100	동관 옥내일반배관	L_Type D40mm	m	11,907
BC26100	동관 옥내일반배관	L_Type D50mm	m	16,953
BC27100	동관 옥내일반배관	L_Type D65mm	m	22,970
BC28100	동관 옥내일반배관	L_Type D80mm	m	29,630
BD21100	동관 옥내일반배관	L_Type D100mm	m	46,461
BC21400	동관 기계실배관	L_Type D15mm	m	4,974
BC22400	동관 기계실배관	L_Type D20mm	m	6,521
BC23400	동관 기계실배관	L_Type D25mm	m	8,695
BC25400	동관 기계실배관	L_Type D40mm	m	13,296
BC26400	동관 기계실배관	L_Type D50mm	m	18,835
BD21400	동관 기계실배관	L_Type D100mm	m	49,013
BD22400	동관 기계실배관	L_Type D125mm	m	73,107
BD23400	동관 기계실배관	L_Type D150mm	m	95,506
BD24400	동관 기계실배관	L_Type D200mm	m	167,954
BD25400	동관 기계실배관	L_Type D250mm	m	257,641
BC31100	동관 옥내일반배관	M_Type D15mm	m	3,840
BC32100	동관 옥내일반배관	M_Type D20mm	m	4,871
BC33100	동관 옥내일반배관	M_Type D25mm	m	6,321
BC34100	동관 옥내일반배관	M_Type D32mm	m	8,558
BC35100	동관 옥내일반배관	M_Type D40mm	m	10,580
BC36100	동관 옥내일반배관	M_Type D50mm	m	14,897
BC37100	동관 옥내일반배관	M_Type D65mm	m	20,118
BC38100	동관 옥내일반배관	M_Type D80mm	m	25,305

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BC31500	동관 화장실배관	M_Type D15mm	m	4,130
BC32500	동관 화장실배관	M_Type D20mm	m	5,386
BC33500	동관 화장실배관	M_Type D25mm	m	6,996
BC34500	동관 화장실배관	M_Type D32mm	m	9,418
BC35500	동관 화장실배관	M_Type D40mm	m	11,468
BC36500	동관 화장실배관	M_Type D50mm	m	16,324

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 소운반, 통수 등 배관시험비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 접합에 필요한 비용은 별도 계상한다.

⑧ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

[급격한 동관가격 변동에 따른

2006년 하반기 실적공사비단가 적용특례]

이 단가는 2006년 3월 기준 동관가격이 반영된 것으로, 적용하는 시점에 2006년 3월 대비 동관가격의 변동폭이 크다고 판단되는 경우, 이를 고려하여 적용한다.

대분류 D	보 온 공 사

■ DA*****, DB***** 관보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA51106	관보온T=25mm	D15mm (유리솜매직)	m	3,621
DA52106	관보온T=25mm	D20mm (유리솜매직)	m	3,672
DA53106	관보온T=25mm	D25mm (유리솜매직)	m	4,331
DA54106	관보온T=25mm	D32mm (유리솜매직)	m	5,014
DA55106	관보온T=25mm	D40mm (유리솜매직)	m	5,633
DA56106	관보온T=25mm	D50mm (유리솜매직)	m	5,867
DA57106	관보온T=25mm	D65mm (유리솜매직)	m	7,081
DA58106	관보온T=25mm	D80mm (유리솜매직)	m	7,478
DB51106	관보온T=25mm	D100mm (유리솜매직)	m	9,742
DB52106	관보온T=25mm	D125mm (유리솜매직)	m	13,382
DA51701	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	3,807
DA52701	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	3,981
DA53701	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,681
DA54701	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,100
DA55701	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,800
DA56701	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	6,037
DA57701	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,326
DA58701	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,744
DB51701	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,103
DA51706	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌매직)	m	3,814
DA52706	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,136

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA53706	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,942
DA55706	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌매직)	m	5,815
DA56706	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,143
DA57706	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	7,410
DA58706	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	7,955
DB51706	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	10,155
DA71806	관보온T=50mm	D=15mm (유리솜매직)	m	6,429
DA72106	관보온T=50mm	D=20mm (유리솜매직)	m	6,435
DA73106	관보온T=50mm	D=25mm (유리솜매직)	m	7,647
DA74106	관보온T=50mm	D=32mm (유리솜매직)	m	8,819
DA75106	관보온T=50mm	D=40mm (유리솜매직)	m	9,288
DA76106	관보온T=50mm	D=50mm (유리솜매직)	m	9,565
DA78106	관보온T=50mm	D=80mm (유리솜매직)	m	12,033
DB71106	관보온T=50mm	D=100mm (유리솜매직)	m	14,321
DB72106	관보온T=50mm	D=125mm (유리솜매직)	m	19,657
DA71701	관보온T=50mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,421
DA72701	관보온T=50mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,941
DA73701	관보온T=50mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,546
DA74701	관보온T=50mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,300
DA75701	관보온T=50mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	11,001
DA76701	관보온T=50mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	12,046
DA77706	관보온T=50mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	12,902

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA78706	관보온T=50mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	13,956
DB71706	관보온T=50mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	16,619
DB72706	관보온T=50mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	23,135
DB73706	관보온T=50mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	28,011

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 배관보온에 적용되며, 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사도 이에 준한다.

② 이 단가는 옥내배관을 기준으로 적용되는 비용이다.

③ 이 단가는 보온재의 소운반 비용을 포함한다.

④ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

⑤ 배관보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

⑥ 알루미늄밴드 비용을 포함한다.

■ DC*****, DD*****, DG***** 밸브보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DC15101	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜포리마)	nr	12,716
DC16101	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜포리마)	nr	12,733
DC17101	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜포리마)	nr	13,880
DC18101	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜포리마)	nr	14,813
DD11101	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜포리마)	nr	18,297
DC15106	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜매직)	nr	14,321
DC16106	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜매직)	nr	14,598
DC17106	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜매직)	nr	15,591
DC18106	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜매직)	nr	16,726

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DD11106	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜매직)	nr	20,742
DC26106	밸브보온 일반마감 25t~50t이하	D=50mm (유리솜매직)	nr	15,637
DC27106	밸브보온 일반마감 25t~50t이하	D=65mm (유리솜매직)	nr	17,404
DC28106	밸브보온 일반마감 25t~50t이하	D=80mm (유리솜매직)	nr	19,218
DD21106	밸브보온 일반마감 25t~50t이하	D=100mm (유리솜매직)	nr	24,389
DC62003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=20mm	nr	55,494
DC63003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=25mm	nr	55,759
DC64003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=32mm	nr	55,906
DC65003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=40mm	nr	56,224
DC66003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=50mm	nr	56,546
DC68003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=80mm	nr	72,084
DD62003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=125mm	nr	93,214
DD63003	밸브보온 칼라함석마감 25t~50t이하	D=150mm	nr	103,535

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 밸브보온에 적용하며 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사에도 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

③ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

④ 밸브보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

■ DG***** 발열선(정온전선)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DG13100	발열선 (세대내)	1.5M(센서,접지)	nr	17,512
DG16100	발열선 (세대내)	3.0M(센서,접지)	nr	29,934
DG17100	발열선 (세대내)	3.5M(센서,접지)	nr	35,345
DG18100	발열선 (세대내)	4.0M(센서,접지)	nr	38,276
DG21100	발열선 (세대내)	4.5M(센서,접지)	nr	43,471
DG22100	발열선 (세대내)	5.0M(센서,접지)	nr	47,372
DG23100	발열선 (세대내)	5.5M(센서,접지)	nr	50,778
DG24100	발열선 (세대내)	6.0M(센서,접지)	nr	55,684
DG25100	발열선 (세대내)	6.5M(센서,접지)	nr	60,513
DG26100	발열선 (세대내)	7.0M(센서,접지)	nr	63,378
DG27100	발열선 (세대내)	7.5M(센서,접지)	nr	67,425
DG28100	발열선 (세대내)	8.0M(센서,접지)	nr	71,548
DG32100	발열선 (세대내)	9.0M(센서,접지)	nr	80,140
DG34100	발열선 (세대내)	10.0M(센서,접지)	nr	88,207

【단가정의】

① 이 단가는 발열선(정온전선)에 적용되는 비용이다.

② 세대내 급수, 급탕, 계량기 주위, 가스보일러하부배관 등의 설치기준이다.

③ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA*****, FB*****, FE*****, FH****, FI***** 밸브

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA12110	게이트밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr	6,039
FA13110	게이트밸브(청동)	D25mm 5kg/cm2	nr	7,858
FA11210	게이트밸브(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr	7,262
FA12210	게이트밸브(청동)	D20mm 10kg/cm2	nr	8,425
FA13210	게이트밸브(청동)	D25mm 10kg/cm2	nr	11,097
FA14210	게이트밸브(청동)	D32mm 10kg/cm2	nr	13,981
FA15210	게이트밸브(청동)	D40mm 10kg/cm2	nr	17,672
FA16210	게이트밸브(청동)	D50mm 10kg/cm2	nr	24,784
FA17230	게이트밸브(주철)	D65mm 10kg/cm2	nr	52,374
FA18230	게이트밸브(주철)	D80mm 10kg/cm2	nr	60,322
FB11230	게이트밸브(주철)	D100mm 10kg/cm2	nr	77,121
FB12230	게이트밸브(주철)	D125mm 10kg/cm2	nr	111,047
FA31220	볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr	5,021
FA32220	볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr	5,957
FA33220	볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr	6,931
FA34220	볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr	8,319
FA35220	볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr	9,765
FA36220	볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr	12,430
FA54231	체크밸브(충격완화용) (주철)	D32mm 10kg/cm2	nr	31,766
FA55231	체크밸브(충격완화용) (주철)	D40mm 10kg/cm2	nr	44,698

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA71220	목긴볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr	7,004
FA72220	목긴볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr	8,168
FA73220	목긴볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr	11,451
FA74220	목긴볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr	15,063
FA75220	목긴볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr	18,657
FA76220	목긴볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr	26,477
FA82210	스트레이나일체형밸브(청동제)	D20mm 10kg/cm2	nr	15,888
FA83210	스트레이나일체형밸브(청동제)	D25mm 10kg/cm2	nr	21,596
FA84210	스트레이나일체형밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr	26,968
FA85210	스트레이나일체형밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr	34,114
FA86210	스트레이나일체형밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr	47,082
FA86230	스트레이나일체형밸브(주철제)	D50mm 10kg/cm2	nr	66,892
FA87230	스트레이나일체형밸브(주철제)	D65mm 10kg/cm2	nr	89,651
FA88230	스트레이나일체형밸브(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr	103,209
FB81230	스트레이나일체형밸브(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr	136,040
FC32000	밸런싱밸브	D20mm	nr	34,322
FC33000	밸런싱밸브	D25mm	nr	42,648
FC34000	밸런싱밸브	D32mm	nr	63,513
FC35000	밸런싱밸브	D40mm	nr	120,173
FC36000	밸런싱밸브	D50mm	nr	145,380
FE21110	앵글밸브(청동)	D15mm 5kg/cm2	nr	6,800
FE22110	앵글밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr	8,619
FE31210	볼탭(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr	5,010

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FH26101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D50mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	84,109
FH25101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D40mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	73,419
FH27101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D65mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	97,525
FH28101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D80mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	123,149
FI21101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D100mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	181,545
FI22101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D125mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	243,391
FI23101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D150mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	324,845
FI24101	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D200mm 10kg/cm2 플렌지용	nr	463,246
FH32102	익스펜션조인트 (단식)	D20mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	52,123
FH33102	익스펜션조인트 (단식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	59,441
FH34102	엑스펜숀죠인트 (단식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	61,371
FH35102	익스펜션조인트 (단식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	71,238
FH43102	익스펜션조인트 (복식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	82,893
FH44102	엑스펜숀죠인트 (복식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	84,359
FH45102	엑스펜숀죠인트 (복식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	97,205
FH46102	엑스펜숀죠인트 (복식)	D50mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr	118,312

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 게이트밸브, 볼밸브, 체크밸브, 목긴볼밸브, 스트레이나일체형밸브, 밸런싱밸브, 앵글밸브, 볼탭, 플렉시블죠인트, 익스펜션조인트에 적용되는 비용이다.

② 잡자재(패킹, 너트, 볼트) 비용을 포함한다.

③ 지지철물 설치비용이 포함된다.

④ 지지철물 재료비는 제외되어있다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

[급격한 배관류(황동,청동)가격 변동에 따른

2006년 하반기 실적공사비단가 적용특례]

이 단가는 2006년 3월 기준 배관류(황동,청동)가격이 반영된 것으로, 적용하는 시점에 2006년 3월 대비 배관류(황동,청동)가격의 변동폭이 크다고 판단되는 경우, 이를 고려하여 적용한다.

대분류 G	측 정 기 기

■ GA***** 측정기기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
GA41101	수도미터기 (직독식)	D13MM(단갑건식)	nr		23,999
GA43101	수도미터기 (직독식)	D25MM(단갑건식)	nr		51,586
GA44101	수도미터기 (직독식)	D32MM(복갑습식)	nr		72,527
GA41201	온수미터기 (직독식)	D13MM(단갑건식)	nr		23,753
GA42201	온수미터기 (직독식)	D20MM(단갑건식)	nr		35,683

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 수도미터기, 온수미터기에 적용되는 비용이다.

② 연결대의 철거, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 소운반, 통수 등 배관시험비용을 포함한다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
II71200	온수분배기(청동)	2구수직 노출형	nr		43,602
II72200	온수분배기(청동)	3구수직 노출형	nr		54,383
II73200	온수분배기(청동)	4구수직 노출형	nr		66,006
II74200	온수분배기(청동)	5구수직 노출형	nr		76,895
II75200	온수분배기(청동)	6구수직 노출형	nr		88,952
II76200	온수분배기(청동)	7구수직 노출형	nr		100,208
II77200	온수분배기(청동)	8구수직 노출형	nr		113,974

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브, 공기빼기밸브 및 커넥터 설치를 포함한다.

④ 조립, 설치, 수압시험을 포함한다.

대분류 K	소 방 공 사

■ KC*****, KF*****, KI*****, KJ*****,, KO***** 소방밸브류, 송수구, 소화용 헤드, 소화기, 피난기구류

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
KC13000	소화앵글밸브	D40mm	nr		16,549
KC62000	오토드립	D20mm	nr		10,080
KF01000	연결송수구 (쌍구형)	D100X65X65 노출형	nr		103,518
KF02000	연결송수구 (단구형)	D80xD65 노출형	nr		77,118
KI11100	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃이하	nr		11,365
KI11200	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr		11,793
KI11300	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 121℃~162℃이하	nr		11,793
KI13100	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79℃이하	nr		13,423
KI13200	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79~121℃이하	개		13,745
KI17100	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃이하	nr		11,891
KI17200	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr		12,553
KJ40101	자동식소화기	LNG용 가스렌지기계식	nr		147,744
KJ40201	자동식소화기	LPG용 가스렌지기계식	nr		163,054
KO10001	완강기	3층용	nr		58,719
KO10002	완강기	4층용	nr		61,937
KO10003	완강기	5층용	nr		65,155
KO10004	완강기	6층용	nr		68,287
KO10005	완강기	7층용	nr		71,500

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
KO10006	완강기	8층용	nr		74,714
KO10007	완강기	9층용	nr		77,928
KO10008	완강기	10층용	nr		81,142

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 소화앵글밸브, 오토드립, 연결송수구, 스프링클러 헤드, 자동식소화기, 완강기에 적용되는 비용이다.

② 소운반비용을 포함한다.

③ 스프링클러 헤드는 헤드와샤를 포함한다.

④ 스프링클러 헤드는 헤드렌치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 자동식 소화기는 배관, 배선 및 연결 등 시공 및 설치비 일체를 포함한다.

⑥ 완강기는 피난용 기준이며, 지지대, 보호함, 안전표시 설치 비용을 포함한다.

참 고 자 료

1. 예정가격작성준칙(회계예규 2200-04-160-2, ‘06. 7.13)	1

2. 실적공사비및표준품셈관리규정(건교부 훈령 2003년 제446호)	37

예정가격 작성기준

<부록- >

(회계예규 2200.04-160-2, ‘06. 7. 13)

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 예규는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조의 규정에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항의 규정에 의한 실적공사비에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조의 규정에 의한 전문가격조사기관(이하 "조사기관"이라한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다.이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리 한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 의거, 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며 불가피하게 원가계산 등에 의하여 산정된 금액과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격 조서에 명시하여야 한다.

제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절  총  칙

제3조(원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절의 규정에 의한다.

제4조(원가계산의 비목) 원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분 작성한다.

제5조(비목별 가격결정의 원칙) ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 의함을 원칙으로 한다.

○ 재료비=재료량×단위당가격

○ 노무비=노무량×단위당가격

○ 경 비=소요(소비)량×단위당가격

②재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조의 규정에 의하여 계산한다.

③재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 한다.

④제3항의 각 세비목 및 그 물량산출에 있어서는 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법이어야 한다.

제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) 계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성함에 있어서는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

제2절 제조원가계산

제7조(제조원가) 제조원가라 함은 제조과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제8조(작성방법) 제조원가계산을 하고자 할 때에는 별표1의 제조원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표1의 제조원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제9조(재료비) 재료비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비, 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

계약목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

계약목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품·수입부품·외장재료 및 제11조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재등 소모성 물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 포장재료비

제품포장에 소요되는 재료의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만, 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 제조중에 발생되는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제10조(노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다.

①직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각호의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기본급의 년 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 ｢근로기준법｣상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없다.

1. 기본급( ｢통계법｣ 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 단위당가격 또는 재정경제부장관이 결정·고시하는 단위당가격으로서 동단가에는 기본급의 성격을 갖는 정근수당·가족수당·위험수당 등이 포함된다)

2. 제수당(기본급의 성격을 가지지 않는 시간외 수당·야간수당·휴일수당등 작업상 통상적으로 지급되는 금액을 말한다)

3. 상여금

4. 퇴직급여충당금

②간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 제1항 각호 및 단서의 규정은 이를 준용한다.

③제1항의 직접노무비는 제조공정별로 작업인원, 작업시간, 제조수량을 기준으로 계약목적물의 제조에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 계산한다.

④제2항의 간접노무비는 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.

⑤제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

제11조(경비) ①경비는 제품의 제조를 위하여 소비된 제조원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 제조기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여 예정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 제조하는데 직접 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않는 운반비로서 원재료 또는 완제품의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 감가상각비는 제품생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용년수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 당해 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용년수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.

4. 수리수선비는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되고 있는 건물, 기계장치, 구축물, 선박차량등 운반구, 내구성공구, 기구제품의 수리수선비로서 당해 목적물 제조과정에서 그 원인이 발생될 것으로 예견되는 것에 한한다. 다만, 자본적 지출에 해당하는 대수리 수선비는 제외한다.

5. 특허권사용료는 계약목적물이 특허품이거나 또는 그 제조과정의 일부가 특허의 대상이 되는 때로서 특허권 사용계약에 의하여 제조하고 있는 경우의 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

6. 기술료는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업년도로부터 이연상각하되 그 적용비례를 기준하여 배분 계산한다.

7. 연구개발비는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 생산수량에 비례하여 배분 계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속생산으로의 연결이 불확실하여 미래수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

8. 시험검사비는 당해 계약의 이행을 위한 직접적인 시험검사비로서 외부에 이를 의뢰하는 경우의 비용을 말한다. 다만, 자체시험검사비는 법령이나 계약조건에 의하여 내부검사가 요구되는 경우에 계상할 수 있다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기술, 기구등의 사용료로서 당해 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

11. 복리후생비는 계약목적물의 제조작업에 종사하고 있는 노무자, 종업원등의 의료 위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비(“중식 및 간식제공을 위한 비용을 말한다”이하 같다)등 작업조건유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 제조에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고 사용료로서 외부에 지급되는 경우의 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 부분품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대등 소모품을 말하며 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 작업현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과 공과는 공장이 당해 제조와 직접관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 제조와 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 제조를 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다)등을 말한다.

20. 지급수수료는 법률로서 규정되어 있거나 의무지워진 수수료에 한하며, 다른 비목에 계상되지 않는 수수료를 말한다.

21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.

제12조(일반관리비의 내용) 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용중 판매비등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 수도광열비, 세금과공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료등을 말하며 기업손익계산서를 기준하여 산정한다.

제13조(일반관리비의 계상방법) 제12조의 규정에 의한 일반관리비는 제조원가에 별표3에서 정한 일반관리비율(일반관리비가 매출원가에서 차지하는 비율)을 초과하여 계상할 수 없다.

제14조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 제조원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤을 25%를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 비영리법인과 계약을 체결하는 경우에는 이윤을 계상하여서는 아니 된다.

제3절 공사원가계산

제15조(공사원가) 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제16조(작성방법) 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비 및 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

공사목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 제19조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일·접착제·용접가스·장갑등 소모성물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가  ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 가설재료비

비계, 거푸집, 동바리등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제18조(노무비) 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조와 제10조의 규정을 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1을 참고하여 계산한다.

제19조(경비) ①경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 시공하는데 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 기계경비는 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈상의 건설기계의 경비산정기준에 의한 비용을 말한다.

4. 특허권사용료는 타인 소유의 특허권을 사용한 경우에 지급되는 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

5. 기술료는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업초년도부터 이연상각하되 그 사용비례를 기준으로 배분계산한다.

6. 연구개발비는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 사용비례를 기준하여 배분계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속시공으로서의 연결이 불확실하여 미래 수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

7. 품질관리비는 당해 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상(시험관리인)되는 것을 제외한다.

8. 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙사, 화장실등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계기구(건설기계를 제외한다)의 사용료를 말한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건 에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며,재료비에 계상되는 보험료는 제외한다. 다만 공사손해보험료는 제22조에서 정한 바에 따라 별도로 계상된다.

11. 복리후생비는 계약목적물을 시공하는데 종사하는 노무자·종업원·현장사무소직원 등의 의료위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비등 작업조건 유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 시공에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고사용료로서 외부에 지급되는 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대등 소모용품을 말하며, 보조재료로서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과공과는 시공현장에서 당해공사와 직접관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 시공과 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 시공을 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다) 및 공사시공기록책자 제작비등을 말한다.

20. 지급수수료는 시행령 제52조제1항 단서의 규정에 의한 공사이행보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제30조 및 「하도급 거래공정화에 관한 법률」 제13조의2의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말한다. 이경우 보증서 발급수수료는 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 계상한다.

21. 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말한다.

22. 보상비는 당해 공사로 인해 공사현장에 인접한 도로 하천·기타 재산에 훼손을 가하거나 지장물을 철거하게 됨에 따라 발생하는 보상·보수비를 말한다. 다만, 당해공사를 위한 용지보상비는 제외한다.

23. 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.

24. 건설근로자퇴직공제부금비는 관계법령에 의하여 건설근로 자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말한다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제18조의 규정에 의하여 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다.

25. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무 지워진 경비를 말한다.

제20조(일반관리비) 일반관리비의 내용은 제12조와 같고 별표3에서 정한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없으며, 아래와 같이 공사규모별로 체감적용한다.

일 반 건 설 공 사		전문, 전기, 정보통신, 소방공사 및 기타공사
공사원가	일반관리비율 (%)	공사원가	일반관리비율 (%)
5억원미만 5억원~30억원미만 30억원이상	6.0 5.5 5.0	5천만원미만 5천만원~3억원미만 3억원이상	6.0 5.5 5.0

제21조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤율 15%를 초과하여 계상할 수 없다.

제22조(공사손해보험료)①공사손해보험료는 회계예규 ｢공사계약일반조건｣ 제10조의 규정에 의하여 공사손해보험에 가입할 때 지급하는 보험료를 말하며, 보험가입대상 공사부분의 총공사원가(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤의 합계액을 말한다. 이하 같다)에 공사손해 보험료율을 곱하여 계상한다.

②발주기관이 지급하는 관급자재가 있을 경우에는 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가와 관급자재를 합한 금액에 공사손해보험료율을 곱하여 계상한다.

③제1항의 규정에 의한 공사손해보험료를 계상하기 위한 공사손해보험료율은 계약담당공무원이 보험개발원, 손해보험회사등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다.

제4절 학술연구용역 원가계산

제23조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “학술연구용역”이라 함은 “학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역”을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.

가. 위탁형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식

나. 공동연구형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

다. 자문형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

2. “책임연구원”이라 함은 당해 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 당해 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. “연구원”이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.

4. “연구보조원”이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 당해 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.

5. “보조원”이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다.

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하“인건비”라 한다), 경비, 일반관리비등으로 구분 작성한다. 다만, 제23조제2호 및 제3호에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다.

제25조(작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다.

제26조(인건비) ①인건비는 당해 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 이 예규 시행일이 속하는 년도에는 별표5에서 정한 기준단가에 의하되, ｢근로기준법｣에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음년도부터는 매년 전년도 소비자물가상승율만큼 인상한 단가를 기준단가로 한다.

제27조(경비) 경비는 계약목적을 달성하기 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제2호 등급, 연구원은 동표 제3호등급, 연구보조원은 동표 제4호등급을 기준으로 한다.

2. 유인물비는 계약목적을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대포함)를 말한다.

3. 전산처리비는 당해 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.

4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 당해 비용을 말한다.

5. 회의비는 당해 연구내용과 관련하여 자문회, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 당해연도 예산편성 기준상 2급 공무원이상 수준의 위원회위원수당을 기준으로 한다.

6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.

7. 교통통신비는 당해 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

8. 감가상각비는 당해 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제12조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제28조(일반관리비등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율 5%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이윤은 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 대하여 시행규칙 제8조에 규정된 이윤을 10%를 초과하여 계상할 수 없다.

제29조(회계직공무원의 주의의무) ①학술연구용역의뢰시에는 당해 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적을 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

②각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 당해 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다계상되지 않도록 주의하여야 하며, 제28조제2항의 이윤은 계약상대자가 영리법인인 경우에 한하여 인정할 수 있다.

제5절 기타용역의 원가계산

제30조(기타용역의 원가계산) ①엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 당해 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

②원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 청소용역 등 단순용역에 대한 인건비의 기준단가는  ｢통계법｣ 제8조의 규정에 따라 중소기업협동조합중앙회가 발표하는 제조부문 직종별 평균 조사노임중 보통인부 노임에 의하되, ｢근로기준법｣에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

제6절  원가계산용역기관

제31조(원가계산용역기관의 요건) 시행규칙 제9조제2항의 규정에 의한 원가계산용역기관(이하 “용역기관”이라 한다)이 될 수 있는 기관은 제1호에 해당되는 기관으로서 제2호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 용역대상기관

가. 정부 및 정부투자기관이 기본재산의 100분의 50이상을 출자 또는 출연한 연구기관

나. ｢고등교육법｣ 제2조 각호의 규정에 의한 학교의 연구소.

다. ｢민법｣ 기타 다른 법령의 규정에 의하여 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인.

라. ｢공인회계사법｣ 제23조의 규정에 의하여 설립된 회계법인

2. 용역기관의 요건

가. 정관(학칙)목적상 원가계산업무가 등재되어 있을 것.

나. 원가계산업무에 종사(연구기간 포함)한 경력이 3년 이상인 자 4인, 이공계대학 학위소지자 또는 「국가기술자격법」에 의한 기술․기능분야의 기사 이상인 자 2인, 상경대학 학위소지자 2인을 포함하여 8인이상을 상시 고용하고 있을 것. 다만, 제1호 나목의 경우 상시고용인원은 대학(교) 직원 또는 대학(교) 부설연구소 직원이어야 하며, 각 분야별 상시고용인원 중 교수(부교수, 조교수, 전임강사 포함)는 1인이하 이어야 한다.

다. 기본재산(자본금 또는 기금)이 2억원(제1호 “나”목에 해당되는 기관에 있어서는 1억원)이상일 것.

제32조(원가계산용역의뢰시 주의사항) ①계약담당공무원은 제31조에 정한 요건을 갖춘 기관에 한하여 원가계산내용에 따른 전문성이 있는 기관에 용역의뢰를 하여야 한다. 다만, 제31조의 요건을 갖춘 원가계산용역기관들의 단체로서 ｢민법｣ 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인이 동 요건 충족여부를 확인한 경우에는 별도의 요건심사를 면제할 수 있다.

②계약담당공무원은 제1항의 경우 당해 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 시행령 제49조의 규정에 의한 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서등을 징구하여야 한다.

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항

2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항

3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항

4. 기타 발주관서의 장이 필요하다고 인정되는 사항

③계약담당공무원은 최종원가계산서에 당해 용역기관의 장[대학(교) 연구소의 경우에는 연구소장] 및 책임연구원이 직접 확인·서명하였음을 확인하여야 한다.

④계약담당공무원은 용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 국가를당사자로하는계약에관한법령, 이 예규 및 계약서등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 당해 원가계산의 적정을 기하여야 한다.

제7절 보 칙

제33조(특례설정등) ①각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 이 장에 의하기 곤란하다고 인정될 때에는 특례를 설정할 수 있다.

②각 중앙관서의 장은 반복적 또는 계속적으로 발주되는 공사에 있어서는 최근의 발주된 동종의 공사에 대한 원가계산서에 의거 예정가격을 작성할 수 있다.

제34조(원가계산자료의 비치 및 활용) ①계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약대상업체에 대하여는 당해업체의 최근년도 원가계산자료), 동업체의 제조(공정)확인 결과를 활용하여 제9조, 제15조의 비목별 가격결정 및 제12조, 제20조의 일반관리비 계상을 위한 기초자료로 하여야 한다.

②계약담당공무원은 공사원가계산을 위하여 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 “표준품셈”에 따라 제15조의 비목별 가격결정의 기초자료로 하며, 동 품셈적용대상공사가 아닌 경우와 동 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 제1항을 준용한다.

제35조(외국통화로 표시된 재료비의 환율적용) 예정가격을 산출함에 있어서 외국통화로 표시된 재료비는 원가계산시 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적용하여 환산한다.

제36조(세부시행기준) 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항에 관하여는 재정경제부장관이 그 기준을 정할 수 있다.

제3장 실적공사비에 의한 예정가격작성

제37조(실적공사비에 의한 예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제38조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(회계예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전점검비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외 할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 건설근로자퇴직공제부금비

5. 안전관리비

6. 환경보전비

7. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

8. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제40조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

일반건설공사		전문, 전기, 정보통신, 소방공사 및 기타공사
(직접공사비 +간접공사비)	일반 관리 비율 (%)	(직접공사비 +간접공사비)	일반 관리 비율 (%)
5억원미만	6.0	5천만원미만	6.0
5억원~30억원미만	5.5	5천만원~3억원미만	5.5
30억원이상	5.0	3억원이상	5.0

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제42조(공사손해보험료) 회계예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제11장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제4장 전문가격조사기관의 등록 및 조사업무

제45조(전문가격조사기관 등록) 이 장은 전문가격조사기관의 등록에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 공신력 있는 조사기관에 의한 조사가격의 객관성과 신뢰성을 확보하여 예정가격의 합리적결정과 이에 따른 예산의 효율적 집행을 도모함을 목적으로 한다.

제46조(등록자격요건) 조사기관으로 등록하고자하는 자는 다음 각호의 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 정관상 사업목적에 가격조사업무가 포함되어있는 비영리법인

2. 별첨 "표준가격조사요령"에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 월1회이상 발행한 실적이 있는 자

제47조(등록신청) 제46조의 자격요건을 갖춘 자가 조사기관으로 등록하고자할 경우에는 별표 7의 등록 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 제정경제부장관에게 제출하여야한다.

1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부

2. 제46조 제2호에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부

3. 조사요원 재직증명서 1부

4. 「국가기술자격법 시행규칙」제4조 관련 별표5(기술․기능분야)에 의한 기계, 전기, 통신, 토목, 건축 직무분야 중 3개이상 직무분야의 산업기사 이상인 자의 재직증명서 1부

제48조(등록증의 교부) 재정경제부장관은 제47조에 의한 조사기관등록신청자가 제46조의 자격요건을 갖춘 경우에는 조사기관등록대장에 등재하고, 그 신청인에게 별표 8의 조사기관등록증을 교부한다.

제49조(가격정보에 관한 간행물) ①조사기관으로 등록한 기관은 매월1회이상 별첨 표준가격조사요령에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 발행하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 가격의 정보에 관한 정기간행물에는 조사기관의 등록번호와 등록 년월일을 기재하여야 한다.

제50조(등록사항의 변경신청) ①조사기관으로 등록한 자가 제46조의 등록요건과 법인명, 대표자, 주소 등이 변경된 때에는 별표 9의 등록사항변경신고서를 작성하여 재정경제부장관에게 60일이내에 신고하여야 한다.

②재정경제부장관은 제1항의 등록사항 변경신고서의 내용에 따라 조사기관등록증을 재발급한다. 단, 등록번호 및 등록년월일은 변경하지 아니한다.

제51조(등록의 취소) 재정경제부 장관은 다음 각호의 1에 해당될 경우에는 조사기관의 등록을 취소할 수 있다.

1. 제46조의 규정에 의한 자격요건에 미달될 때

2. 정당한 조사방법에 의하지 아니하고 담합등 허위로 가격을 게재하는 경우

3. 자료제출의 요구를 받고도 정당한 사유 없이 이를 제출하지 아니하는 경우

4. 3회이상 시정조치를 받고도 이에 응하지 않은 경우

5. 타조사원이 윤리강령 등에 위배되는 행동으로 인하여 사회적 물의를 야기한 경우

제52조(등록기관의 지도감독) ①재정경제부장관은 제45조에 규정한 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 조사기관에 대하여 가격조사에 관한 필요한 지시 및 시정조치를 명할 수 있다.

②재정경제부장관은 년 1회이상 조사기관에 대하여 감사를 할 수 있다.

[별첨] 표준가격조사요령(제4장 관련)

제1조(조사대상가격) 조사기관이 조사할 가격은 정부가 기업 등의 대량수요자가 생산자 또는 도매상으로부터 구입하는 가격(이하 "대량수요자 도매가격"이라 한다)을 원칙으로 하되 필요에 따라 그 외의 가격으로 할 수 있다.

제2조(가격의 구분) ①가격은 그 형성되는 유형에 따라 시장거래가격, 생산자공표가격, 행정지도가격으로 구분한다.

1. "시장거래가격"이라함은 수요와 공급의 원리에 의한 시장의 가격조절기능을 통하여 형성되는 가격을 말한다.

2. "생산자공표가격"이라 함은 상품의 성능․ 시방 등이 표준화되어있지 않거나 독과점으로 인하여 시장거래가격의 조사가 곤란한 경우에 생산자가 대외적으로 공표한 판매희망가격을 말한다.

3. "행정지도가격"이라 함은 국민경제의 안정을 위하여 필요하다고 인정되는 상품에 대하여 정부가 그 거래가격의 상한선을 지정․고시하는 가격을 말한다.

②가격은 그 유통단계에 따라 생산자가격, 도매가격, 대리점가격 또는 소매가격으로 구분한다.

1. "생산자가격"이라함은 생산자로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

2. "대리점가격"이라함은 대리점으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

3. "소매가격"이라함은 소매상으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

③가격에는 판매방법, 거래량, 결제조건, 기타 부가가치세 등 국세의 포함 여부 등 거래조건에 의한 구분이 명백하게 표시되어져야한다.

1. "판매방법"이라함은 생산자등이 상품을 수요자에게 인도하는 장소 또는 방법을 말한다.

2. "거래량"이라함은 통상적인 거래기준량 즉 거래수량하한선을 말한다.

3. "결제조건"은 현금에 의한 결제를 원칙으로 한다.

4. 기타부가가치세, 특별소비세, 교육세, 관세 등의 포함여부를 구분한다.

제3조(조사대상상품) ①조사기관이 조사대상상품을 선정할 경우 당해상품의 유통성․장래성 및 다른 상품에의 영향 등을 고려하여 단위 품조별로 1,000개 이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사대상상품이 동일한 경우라 하더라도 생산자에 따라 그 상품의 성능․시방 등에 차이가 있을 경우에는 생산자를 구분한다.( 이하 "생산자 구분품목"이라한다.)

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 조사대상상품에 대하여는 별표 10에 의한 조사표를 작성․비치하여야한다.

제4조(조사처) ①조사처는 제5조의 규정에 의한 조사대상도시에 있어 당해상품의 취급량이 많고 신뢰도가 높은 생산자를 대상으로 하여 3개업체 이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사처에 대하여는 별표 11 및 별표 12에 의한 조사대장 및 품목별 조사처 대장을 작성․비치하여야한다.

제5조(조사대상도시) 조사대상도시는조사대상도시는 인구․산업․교육문화․행정․도로교통사정․자연지리조건 등을 고려하여 서울지역, 경기지역, 강원지역, 충청지역, 전라지역, 경상지역 및 제주지역으로 한다.

제6조(조사방법) ①가격조사는 제4조의 규정에 의한 조사처를 대상으로 매월 일정한 기간내에 동일한 기준과 조건으로 면접에 의한 직접조사를 원칙으로 하되, 증빙서류 등에 의한 간접조사를 병행할 수 있으며, 자재의 품귀, 2중가격 형성 등으로 조사처에 대한 조사만으로 적정한 가격을 파악하기 곤란한 경우에는 수요자를 대상으로 하는 보충조사에 의할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 조사를 하고자 할 때에는 조사처(면접자포함), 대상 품종, 조사자, 조사일시, 조사지역, 조사가격 및 거래조건 등이 기재된 조사 조서를 작성․비치하여야 한다.

③제3조 및 제4조의 규정에 의한 조사대상 상품, 조사처 등은 정당한 사유 없이 이를 변경할 수 없다.

제7조(공표가격의 결정) 조사기관이 조사하여 공표할 가격은 최빈치가격으로 한다. 다만 이것이 없을 경우에는 조사처의 거래비중을 고려한 가중평균가격으로 할 수 있다.

제8조(수시조사) 제1조 내지 제7조의 규정은 계약담당공무원이 가격조사를 의뢰하는 수시조사의 경우에 이를 준용한다.

제9조(조사요원 등) ①조사기관의 가격조사에 종사하는 조사요원(이하 "조사요원"이라한다.)은 전임제로 한다.

②조사요원은 30인이상으로 한다. 이 경우 제5조의 규정에 의한 조사지역별 각 1인 이상을 포함한다.

③조사기관은 조사요원에 대한 자격요건 및 윤리강령을 제정․운용하여야하고 기타 적정한 조사가 이루어 질수 있도록 그 자질을 유지할 수 있는 교육 등 필요한 조치를 하여야한다.｣

④조사요원은 소정의 조사증표를 휴대하여야하고, 면접자가 이의 제시를 요구할 경우에는 그에 응해야 한다.

⑤제2항의 규정에 의한 조사요원 외에 제47조제4호에 의한 자가 그 직무분야별로 1인 이상이어야 한다.

제10조(보고) 조사기관은 제3조 ,제4조 및 제9조의 규정에 의한 조사상품 기본조사표, 조사처 대장, 조사요원의 자격, 윤리강령, 조사증표 등을 재정경제부장관에게 보고하여야한다.

제11조(보존기한) 조사기간은 제3조위 규정에 의한 조사상품기본조사표는 5년, 제4조 및 제6조의 규정에 의한 조사처 대장 및 조사조서 등은 3년이상 보관한다.

부    칙

①이 예규는 2005년 12월 30일부터 시행한다. 다만, 제31조제2호의 개정규정은 이 예규 시행 후 3월이 경과한 날부터 시행한다. 또한 별첨 표준가격조사요령(제4장 관련) 제9조제1항의 개정규정은 이 예규 시행 후 6월이 경과한 날부터 시행하며 기존의 등록기관은 동 기간 내에 개정된 요건을 충족하여 제47조의 규정에 의하여 등록신청을 하여야 한다.

②이 예규 시행과 동시에 회계예규  2200.04-105-9 원가계산에 의한 예정가격작성준칙, 2200.04-157 실적공사비에 의한 예정가격작성준칙 및 2200.04- 146-1 전문가격조사기관 등록에 관한 준칙은 폐지한다.

부    칙

이 예규는 2006년 5월 25일부터 시행한다.

부    칙

이 예규는 2006년 7월 13일부터 시행한다.

(별표1)                   제조원가계산서

품명:        생산량:

규격:        단위:         제조기간:

구분 비목			금액	구성비	비고
제조원가	재료비	직접재료비 간접재료비 작업설․부산물 등(△)
		소계
	노무비	직접노무비 간접노무비
		소계
	경비	전력비 수도광열비 운반비 감가상각비 수리수선비 특허권사용료 기술료 연구개발비 시험검사비 지급임차료 보험료 복리후생비 보관비 외주가공비 산업안전보건관리비 소모품비 여비․교통비․통신비 세금과공과 폐기물처리비 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
		소 계
일반관리비( )%
이윤( )%
총원가

(별표2)                     공사원가계산서

공사명:             공사기간:

구분 비목			금액	구성비	비고
순공사 원가	재료비	직접재료비 간접재료비 작업설․부산물 등(△)
		소계
	노무비	직접노무비 간접노무비
		소 계
	경비	전력비 수도광열비 운반비 기계경비 특허권사용료 기술료 연구개발비 품질관리비 가설비 지급임차료 보험료 복리후생비 보관비 외주가공비 산업안전보건관리비 소모품비 여비․교통비․통신비 세금과공과 폐기물처리비 도서인쇄비 지급수수료 환경보전비 보상비 안전관리비 건설근로자퇴직공제부금비 기타법정경비
		소 계
일반관리비[(재료비+노무비+경비)×( )%]
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×( )%]
총원가
공사손해보험료[보험가입대상공사부분의총원가×()%]

[별표2-1] 공사원가계산시 간접노무비 계산방법

1. 직접계상방법

가. 계상기준

발주목적물의 노무량을 예정하고 노무비단가를 적용하여 계산함.

	< 공 식 >
간접노무비 = 노무량 × 노무비단가

나. 계상방법

(가) 노무비단가는「통계법」제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 기준으로 하며 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은「근로기준법」에 의거 일정기간이상 근로하는 상시근로자에 대하여 계상한다.

(나) 노무량은 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무량을 계상한다.

(다) 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.

(라) 노무량은 공사의 규모·내용·공종·기간 등을 고려하여 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서 등) 상의 특성에 따라 적정인원을 설계반영 처리한다.

2. 비율분석방법

가. 계상기준

발주목적물에 대한 직접노무비를 표준품셈에 따라 계상함.

	< 공 식 >
간접노무비 = 직접노무비 × 간접노무비율

나. 계상방법

(가) 발주목적물의 특성 등(규모·내용·공종·기간 등)을 고려하여 이와 유사한 실적이 있는 업체의 원가계산자료, 즉 개별(현장별) 공사원가명세서, 노무비명세서(임금대장) 또는 직·간접노무비 명세서를 확보한다.

(나) 노무비 명세서(임금대장)를 이용하는 방법

① 개별(현장별) 공사원가명세서에 대한 임금대장을 확보한다.

② 확보된 임금대장상의 직·간접노무비를 구분하되, 구분할 자료가 많은 경우에는 간접노무비율을 객관성있게 산정할 수 있는 기간에 해당하는 자료를 분석한다.

③ 동 임금대장에서 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무비(간접노무비)를 계상한다.

④ 계상된 간접노무비를 직접노무비로 나누어서 간접노무비율을 계산한다.

(다) 업체로부터 직·간접노무비가 구분된 「직·간접노무비 명세서」를 확보한 경우에는 위 임금대장을 이용하는 방법에 의하여 자료 및 내용을 검토하여 간접노무비율을 계산한다.

3. 기타 보완적 계상방법

직접계산방법 또는 비율분석방법에 의하여 간접노무비를 계산하는 것을 원칙으로 하되, 계약목적물의 내용·특성 등으로 인하여 원가계산자료를 확보하기가 곤란하거나, 확보된 자료가 신빙성이 없어 원가계산자료로서 활용하기 곤란한 경우에는 아래의 원가계산자료(공사종류 등에 따른 간접노무비율)를 참고로 동비율을 당해 계약목적물의 규모·내용·공종·기간등의 특성에 따라 활용하여 간접노무비(품셈에 의한 직접노무비×간접노무비율)를 계상할 수 있다.

구 분	공사종류별	간접노무비율
공사 종류별	건 축 공 사 토 목 공 사 특수공사(포장, 준설 등) 기타(전문, 전기, 통신 등)	14.5 15 15.5 15
공사 규모별	5억원 미만 5~30억원 미만 30억원 이상	14 15 16
공사 기간별	6개월 미만 6~12개월 미만 12개월 이상	13 15 17

* 공사규모가 10억원이고 공사기간이 15개월인 건축공사의 경우 예시

- 간접노무비율 = (15%+17%+14.5%)/3 = 15.5%

(별표3) 일반관리비율

업 종	일반관리비율(%)
◦제조업 음․식료품의 제조․구매 섬유․의복․가죽제품의 제조․구매 나무․나무제품의 제조․구매 종이․종이제품․인쇄출판물의 제조․구매 화학․석유․석타․고무․플라스틱제품의 제조․구매 비금속광물제품의 제조․구매 제1차 금속제품의 제조․구매 조립금속제품․기계․장비의 제조․구매 기타물품의 제조․구매 ◦시설공사업	14 8 9 14 8 12 6 7 11 6

주1) 업종분류 : 한국표준산업분류에 의함.

(별표4) 학술연구용역원가계산서

구분 비목	금액	구성비	비고
인건비 책임연구원 연구원 연구보조원 보조원
경비 여비 유인물비 전산처리비 시약및연구용역재료비 회의비 임차료 교통통신비 감가상각비 일반관리비( )% 이윤( )% 총원가

(별표5)학술연구용역인건비기준단가 (‘06)

등 급	월 임 금
책임연구원	월 2,416,620원
연구원	월 1,853,030원
연구보조원	월 1,238,690원
보조원	월 929,050원

주1) 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이며, 용역 참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있다.

(별표 6)                    총 괄 집 계 표

공사명：                    공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

(별표 7) 전문가격조사기관 등록신청서

전문가격조사기관 등록신청서
①법인명
②대표자성명
③주 소
④법인설립허가관청
예정가격 작성기준 제47조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) (전화 : ) 재정경제부 장관 귀하
구비서류 1.비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부. 2.예정가격 작성기준 제46조제2항에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부. 3.조사요원재직증명서 1부. 4.품셈분야별 기술자재직증명서 1부.

22451-01511일                                                       201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                              인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 8)  전문가격조사기관 등록증

전문가격조사기관등록증

등록번호  제   호 (     년     월     일)

1. 법  인  명 :

2. 대표자성명 :

3. 주      소 :

예정가격 작성기준 제48조의 규정에 의하여 위와 같이 등록하였음을 증명함.

년       월       일

재 정 경 제 부 장 관

22451-01611일                                                    201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                            인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표9)전문가격조사기관 등록사항 변경신고서

전문가격조사기관 등록사항 변경신고서
① 등록번호	제 호 ( 년 월 일)
② 법인명
③ 대표자성명
④ 주소
변경내용	변경전의 사항	변경후의 사항
예정가격 작성기준 제50조의 규정에 의하여 위와 같이 등록사항중 변경내용을 신고합니다. 년 월 일 신청인 (인) 재정경제부 장관 귀하

22451-01611일                                                    201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                           인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 10) 조사상품기본조사표의 기재요령

(1)상품학상의 상품명으로서 공인된 정식명칭

(2)공식명칭이외에 시중거래에서 일반적으로 통용되는 상품명칭

(3)코오드번호 부여 후에 기입

(4)수록단위품종 편성 후에 기입

(5)용도를 기입하되, 용도가 다양할 시에는 용도비중 60%내의 그용도

(6)성분35%이상시는 ①, 성분 35%미만시는 60%내중 다성분②

(7)상품의 외관상의 형태, 형상

(8)공진청에서 공인된 KS규격 또는 국제규격의 종류

(9)형식승인된 공인된 시험성능

(10)규격품과 비규격품의 유통비중

(11)단위품목을 구분하는 기준의 종류

(12)규격상에 있는 총 품목수와 시중에서 유통되는 품목수

(13)단위품목중 시중거래비중이 가장 높은 품목과 그거래비중

(14)품질, 규격, 형식, 성능 등에서 생산자간의 차이로 구분취급의 필요성 유무

(15)총생산자수

(16)총생산자중 그 생산량이 상위 60%이내에 드는 생산자수

(17)상품의 수량을 계산하는 기초단위

(18)상품의 포장단위와 포장단위의 수량

(19)시중에 유통되는 거래단위

(20)가격이 형성되는 유형에 따라 시장거래, 생산자공표, 행정지도로 구분

(21)조사대상도시수에 따라 서울(전국), 2대도시, 5대도시, 9대도시등

(22)유통단계 중 조사대상 단계를 표시하되, 필요시에는 2개단계도 표시

(23)동일조사단계에서도 단위거래량의 과다에 따라 가격의 차이에 따른 구분여부 표시

(24)국산과 수입을 합한 연간공급능력을 합산표시

(25) ~ (26) 생략

(27)내수와 수출을 합한 연간수요능력을 합산표시

(28) ~ (29) 생략

(30)상품수급에 있어서 계절적인변화시기를 성수기와 비수기간을 표시

(31)기업회계상 각상품의 생산비에서 재료비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(32)기업회계상 각 상품의 생산비에서 노무비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(33)기업회계상 각 상품의 생산비에서 경비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(34)기업회계상 각상품의 생산비이외에 판매비, 일반관리비 및 이윤이 차지하는 비율

(35)조사상품에 관계가 있는 단체등에서 자문을 구할 기관

(36)조사상품에 관해 업계, 학계의 전문자중 자문을 구할 수 있는 자

(별표 11)     조사처 대장

1. 업체개요

상 호	대 표 자	형 태
소 재 지	창 립 년 월 일	취 급 종 목
소 속 업 종 별 단 체	경 쟁 업 체 수

2. 면접담당자

위 촉 년 월 일	성 명	부서, 직위	전 화

22451-01911일                                                      201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                             인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 12)   품목별조사처대장

조사 품목		조사처			면접담당자			등록
코오드 번호	품종별	업체별	업태	소재지	성명	부서․ 직위	직통 전화	접수	말소

22451-02011일                                                    201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                            인쇄용지(특급) 70g/㎡

실적공사비 및 표준품셈 관리규정

(건설교통부 훈령 제446호)

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제9조제1항제2호 및 제3호에 의하여 예정가격의 결정에 기초자료가 되는 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계‧설비공사부문의 실적공사비와 표준품셈을 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 제정되는 실적공사비와 표준품셈은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①한국건설기술연구원을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리기관(이하 “공사비산정기준 관리기관”이라 한다)으로 지정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비와 표준품셈의 제정․개정, 연구․조사, 해석 및 보급 등 실적공사비와  표준품셈에 관한 전반적인 업무를 관장하여 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

③건설교통부장관은 공사비산정기준 관리기관이 관련업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 공사비산정기준 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(관리자료 수집기관 지정) 다음 각호의 기관을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리자료 수집기관으로 지정한다.

1. 국가, 지방자치단체, 대한주택공사사장, 한국수자원공사사장, 한국도로 공사사장, 한국토지공사사장, 부산교통공단이사장, 한국고속철도 공단이사장 및 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의1 이상을 출자한  단체의 장(이하 “관련기관의 장”이라 한다)

2. 대한건설협회장, 대한전문건설협회장, 대한건축사협회장, 대한설비공사협회장, 대한건설기계협회장 또는 대한측량협회장(이하 “관련협회의 장”이라 한다)

3. 국토지리정보원장, 지방국토관리청장, 지방항공청장 (이하 “산하기관의 장”이라 한다)

제5조(출연금의 지원 등) ①실적공사비 및 표준품셈 관리업무에 필요한   경비는 정부 또는 정부외의 자의 출연금 등으로 충당한다.

②건설교통부장관은 정부의 출연금을 실적공사비 및 표준품셈 관리업무의 내용, 착수시기 및 월별 소요액 등을 고려하여 일시급 또는 분할급으로 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하며 정부외의 자의 출연금은 각 기관․단체의 장으로 하여금 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하도록 한다.

제6조(출연금 등의 관리 및 사용) ①제5조제1항의 규정에 의한 출연금은    실적공사비 및 표준품셈 관리업무, 기타 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설 교통부장관과 협의된 사업에 한하여 사용한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제5조제2항의 규정에 의하여 출연금을 지급 받은 경우에는 출연금 집행에 대한 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

제 2 장  실적공사비의 관리

제7조(실적공사비 관리 등에 관한 추진계획 수립) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 실적공사비 관리 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 실적공사비 적용 후보공종 및 적용범위

2. 실적공사비 자료 조사 및 분석방법

3. 실적공사비 단가집 및 건설공사비 지수 등의 발간에 관한 사항

4. 기타 실적공사비 제도 운영 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

제8조(실적공사비 자료의 제출) ①산하기관의 장은 실적공사비 후보공종에   대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

②관련기관의 장 및 관련협회의 장은 실적공사비 적용이 필요한 공종에  대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출할 수 있다.

③산하기관의 장 및 관련기관의 장은 실적공사비 자료의 축적을 위하여   실시설계용역의 성과품 중 설계예산서, 단가산출서 또는 일위대가표, 수량 산출서 등이 건설교통부 제정 “수량산출기준”에 의하여 작성될 수 있도록 하여야 하며 공사비산정기준 관리기관의 장이 요구할 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

제9조(실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 확정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 실적공사비 적용대상 공종 및 단가(이하□실적공사비 단가□라한다)에 대한 심의안을 마련하고, 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 실적공사비 단가를 확정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제1항의 규정에 따라 실적공사비 단가 심의안을 마련하고자 할 때에는  건설교통부장관과 사전협의를 거쳐야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비 단가가 확정되면 15일 이내에 건설교통부장관에게 제출하여야 하며 건설교통부장관은 이를 공고한다.

제10조(건설공사비 지수의 관리 등)

①공사비산정기준 관리기관의 장은 건설공사비 지수와 관련하여 통계법 제4조의 규정에 의하여 통계 지정기관으로 지정을 받아야 하며 통계법 제8조의 규정에 의하여 통계작성 승인을 받아야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비에 활용할 수 있는 건설공사 종류별 건설공사비 지수를 산출하여 매월 발표하여야한다.

제 3 장  표준품셈의 관리

제11조(품셈관리자료의 수집 등) ①관련기관의 장 및 관련협회의 장은 제14조  제1항제2호 및 제3호에 해당하는 사항의 심의에 필요한 근거자료를 첨부하여 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 품셈의 제정․개정 및 관리(이하  “품셈의 제정 등□이라 한다)에 관한 심의를 요청할 수 있다.

②산하기관의 장은 품셈의 제정 등에 대한 연구와 자체자료 수집을 하여야 하며 제14조제1항제2호 및 제3호에 해당되는 사항, 신자재 사용, 공법개발 등에 따른 품셈자료를 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 필요한 경우 산하기관의 장에게 특정항목에 대한 품셈의 제정 또는 개정안 제출을 요구하거나 산하기관의 장과 합동으로 제12조제1항제2호의 규정에 의한 실사결과의 적정성 여부를 검토하거나 제14조제1항제2호 및 제3호의 사항을 합동으로 연구․조사할 수 있다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 안건의 제출은 물론 필요한 경우 제14조제1항 제2호 및 제3호에 대하여 전문단체에 용역을 의뢰할 수 있다.

⑤산하기관의 장 또는 제1항의 규정에 의거 품셈의 제정 등에 관하여  필요한 사항의 심의를 요청한 자는 품셈관리자료 수집 및 현장실사시  조사․연구를 위한 제반 편의제공에 협조하여야 한다.

제12조(품셈의 제정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 품셈의 제정 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 품셈의 제정 등에 필요한 항목 및 내용

2. 품셈관련자료의 확인을 위한 실사계획 및 실사기관

3. 품셈의 제정 등을 위한 추진일정

4. 기타 품셈의 제정 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

제13조(품셈의 확정) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제12조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 다음 연도에 적용할 표준품셈을 매년 11월말까지 확정하여야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 표준품셈이 확정된 후 15일 이내에 건설교통부장관에게 최종성과품을 제출하여야 한다.

제 4 장  공사비산정기준심의위원회 운영

제14조(공사비산정기준심의위원회) ①공사비산정기준 관리기관 내에 공사비산정기준심의위원회(이하 “공사비산정위원회”라 한다)를 두며 공사비산정위원회에 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의분과위원회(이하“분과위원회”라 한다)를 둔다.

1. 실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 적정성 등에 관한 사항

2. 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사의  표준품셈에 관한 사항

3. 그 밖에 실적공사비관리 및 표준품셈 업무에 관한 사항

②공사비산정위원회 및 분과위원회의 구성과 운영에 관한 사항은 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설교통부 장관과 협의하여 정한다.

③공사비산정위원회 및 분과위원회 위원은 건설공사비 산정관련 업무에 전문적인 지식이 있는 자로 구성하되 건설교통부에서 토목․건축․기계․측량부문의 품셈 및 실적공사비 관련 업무를 담당하는 4급 공무원을 당연직 위원으로 포함하여야 한다.

제15조(공사비산정기준 관리기관의 세부지침) 공사비산정기준 관리기관의 장은 이 규정에 의한 실적공사비 관리 및 표준품셈 업무 등의 원활한 수행을 위하여 필요한 세부지침을 정하여 건설교통부장관의 승인을 받아 운영하여야한다.

부      칙

①(시행일) 이 규정은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

②(다른 훈령의 개정) 건설기술개발및관리등에관한운영규정(건설교통부훈령 제389호)중 제54조 내지 제59조는 삭제한다.

(별지 1) 실적공사비 축적서식

1) 총괄집계표

공사명：                         공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광열비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

2) 공종별 실적공사비 자료

공종코드	공종명칭	단 위	수 량	단 가		비 고
				예정단가	계약단가

* 실적공사비 자료 조사 대상공종은 적산기준관리기관의 장이 정한다.