[종합심의]

2010년 상반기 항만공사

실적공사비 적용 공종

및 단가

2010. 02.

국 토 해 양 부

한국항만협회

제5장 항만공사 실적공사비 적용단가

O. 항만공사	1

※  참 고 사 항

1. 본문 내용 중 단가의 색이 빨간색의 단가는 “신규로 발굴된 공종”의 단가입니다.

2. 본문 내용 중 단가의 색이 파란색의 단가는 “2009년 하반기, 기 공고된 단가에 건설공사비 지수(항만지수)를 반영한 단가”와 “2010년 상반기(2009.6-2009.12월 조사)에 조사된 단가에 항만지수를 반영한 단가”를 평균한 단가입니다.

3. 본문 내용 중 단가의 색이 검은색의 단가는 2010년 상반기에 조사되지 않은 단가로 “2009년 하반기, 기 공고된 단가에 항만지수를 반영한 단가”입니다.

4. 본문 내용 중 단가의 색이 회색의 단가는 2009년 하반기에 기 공고된 단가입니다.

종합심의	항만공사

【공통 적용사항】

① 이 단가는 항만공사에 적용한다.

② 규격에 수록된 장비는 본 단가를 구성하고 있는 장비이며, 현장여건 및 장비의 작업능력, 작업반경 등에 따라 적절한 장비를 선택하여 적용한다.

③ 순수 준설공사는 본 실적공사비를 적용하지 아니한다.

■ OA02* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA020.41000	배사관부설및철거 (해상관)	D760㎜×6m (양묘선 120HP)	본	103,268 105,046	89%
OA020.61000	배사관부설및철거 (육상관)	D760㎜×6m	본	85,645 87,119	100%

【단가정의】

① 이 단가는 육상관 및 해상관의 부설 및 철거에 소요되는 비용이다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비이며, 해상관은 부설 및 철거에 필요한 장비(양묘선 120HP) 및 인력의 비용이다.

③ 해상관에서 대선적재 및 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB0**사석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB002.11000	사석덤프적재	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,825 1,856	28%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 덤프트럭에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB0** 사석 투하

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB010.11000	사석육상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,767 1,797	35%
OB020.10000	사석육상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	5,228 5,318	65%
OB020.11000	사석육상수중망태투하	각종 (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	8,366 8,510	68%
OB030.11000	사석해상수상투하	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,942 1,873	33%
OB040.11000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	4,140 4,020	64%
OB040.21000	사석해상수중투하	각종 (유압식백호 2.0㎥, 잠수조)	㎥	5,906 6,008	60%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 해상투하에서 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

④ 사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB00* 사석투하정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB001.11000	사석투하정리	각종 (불도저 19톤)	㎥	397 405	32%
OB001.21000	사석투하정리	각종 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	887 902	27%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 덤프트럭으로 투하된 사석을 정리하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

■ OB30* 피복석 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB301.22000	피복석대선적재	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,791 3,550	77%
OB301.31000	피복석대선적재	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,085 4,242	75%
OB301.41000	피복석대선적재	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,551 4,678	75%

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB32* 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB320.02000	피복석육상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤)	㎥	5,460 5,554	65%
OB320.12000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	5,695 5,793	80%
OB320.11000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	7,897 8,033	72%
OB320.21000	피복석육상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	7,078 7,200	79%
OB320.31000	피복석육상수중투하	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	8,162 8,302	68%

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수상 또는 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB3** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB330.11000	피복석해상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	9,624 8,541	85%
OB340.11000	피복석해상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	11,148 10,000	83%
OB340.21000	피복석해상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	11,465 11,662	83%
OB340.31000	피복석해상수중투하	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	12,328 12,053	82%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상 또는 수중 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB32* 피복석 제거(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
신 규	피복석육상수상제거	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	5,128	75%

【단가정의】

① 이 단가는 수상에 투하된 피복석을 육상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB410.11000	필터사석육상수상투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	846 861	38%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 필터사석을 수상 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB430.11000	필터사석해상수상투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥)	㎥	1,057 1,023	36%
OB440.11000	필터사석해상수중투하	D=100㎜ 이하 (유압식백호 1.0㎥, 잠수조)	㎥	3,775 3,692	68%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OC1** 사석기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC110.11000	기초고르기	수상	㎡	12,000 11,962	100%
OC120.11000	기초고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	51,007 55,480	86%

■ OC*** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC210.11000	사석속고르기	수상	㎡	9,831 9,984	100%
OC520.11000	사석속고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	22,991 22,990	85%

■ OC3** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC310.01000	피복석고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	20,766 20,953	79%
신 규	피복석고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하, (크레인 10톤)	㎡	24,918	77%
OC310.11000	피복석고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	47,070 48,640	73%
OC310.12000	피복석고르기(육상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	62,082 63,151	64%
OC330.01000	피복석고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡	31,258 31,796	96%
OC330.02000	피복석고르기(해상수상)	0.3~0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡	31,552 32,095	95%
OC340.11000	피복석고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	43,054 45,955	87%
OC340.12000	피복석고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	62,045 63,113	87%
OC340.13000	피복석고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	84,352 85,804	79%

【단가정의】

① 해상의 피복석고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC4** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC410.11000	피복석속고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	22,974 23,369	78%
OC410.12000	피복석속고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	26,236 26,688	79%
OC420.12000	피복석속고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	51,634 50,293	75%
OC420.11000	피복석속고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	39,112 41,295	87%
OC420.21000	피복석속고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	49,992 50,209	86%
신 규	피복석속고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	60,874	75%

【단가정의】

① 해상의 피복석속고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC7** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC710.11000	필터사석고르기	수상	㎡	914 938	100%
OC720.11000	필터사석고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	11,483 12,330	86%

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.11000	유로폼	벽체, 0~7m 미만	㎡	16,693 16,597	88%

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.21000	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	11,385 11,496	65%
OD000.31000	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	13,276 13,316	65%
OD000.71000	콘크리트타설	소형구조물	㎥	36,788 38,098	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 비용이다.

② 단, 레미콘 재료비와 양생비용은 별도 계상한다.

③ 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥ 내외, 기계비빔 10㎥ 내외)이 산재되어 있는 경우를 말한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.41000	철근가공 및 조립	간단	ton	381,311 371,826	99%
OD000.51000	철근가공 및 조립	보통	ton	383,617 390,501	99%
OD000.81000	철근가공 및 조립	복잡	ton	571,189 533,525	99%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근 재료비와 현장까지의 운반비는 별도 계상한다.

③ 이 단가는 철근의 사용고재가 감액되어 있다.

④ 수직고 7m 이상에서 크레인 등 장비사용 시 기계경비는 별도 계상한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ OD00* 비닐 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.61000	비닐깔기	P.E 필름 (T=0.1㎜)	㎡	219 217	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록, 케이슨 등의 제작을 위한 비닐깔기에 소요되는 비용이다.

② 비닐 재료비는 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD404.51000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	25~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	74,269 75,547	47%
OD404.61000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	95,136 96,774	43%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD403.11000	블록대선적재	5~10톤 미만 (크레인 20톤)	개	16,366 16,648	66%
OD403.31000	블록대선적재	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	20,342 20,581	60%
신 규	블록대선적재	20~25톤 미만 (크레인 30톤)	개	22,489	55%
OD403.51000	블록대선적재	25~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	31,773 32,774	46%
신 규	블록대선적재	65~80톤 미만 (크레인 150톤)	개	113,585	27%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD400.51000	이적및대선적재	25~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	76,550 77,868	44%
OD400.61000	이적및대선적재	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	95,805 97,454	46%
OD400.71000	이적및대선적재	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	99,713 101,429	46%
OD400.81000	이적및대선적재	55~65톤 미만 (크레인 80톤)	개	134,550 136,866	37%
OD400.91000	이적및대선적재	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	141,665 144,103	36%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 또는 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD401.21000	블록전치(1회)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	10,090 10,264	78%
OD401.31000	블록전치(1회)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	15,224 15,486	70%
OD401.51000	블록전치(1회)	15~20톤 미만 (크레인 35톤)	개	22,210 22,592	53%
OD401.61000	블록전치(1회)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	27,346 27,817	52%
OD401.71000	블록전치(1회)	25~40톤 미만 (크레인 70톤)	개	38,393 39,054	44%
OD402.01000	블록전치(1회)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	60,856 61,904	35%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 또는 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD01* 콘크리트 블록 거치(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD013.01000	블록거치(육상수상)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	65,403 66,529	83%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD0** 콘크리트 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD033.31000	블록거치(해상수상)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤)	개	217,458 221,201	70%
OD033.51000	블록거치(해상수상)	25~40톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	429,913 437,313	68%
OD043.01000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	115,807 117,800	82%
OD043.11000	블록거치(해상수중)	5~10톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	134,500 136,815	79%
OD043.21000	블록거치(해상수중)	10~15톤 미만 (조합기중기선 25톤, 잠수조)	개	194,370 192,758	74%
OD043.31000	블록거치(해상수중)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤, 잠수조)	개	324,020 320,745	71%
OD043.41000	블록거치(해상수중)	20~25톤 미만 (조합기중기선 50톤, 잠수조)	개	484,024 481,723	70%
OD043.51000	블록거치(해상수중)	25~40톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	487,113 495,498	70%
OD043.61000	블록거치(해상수중)	40~45톤 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	575,201 506,074	64%
OD043.71000	블록거치(해상수중)	45~55톤 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	599,129 587,324	60%
OD043.81000	블록거치(해상수중)	55~65톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	671,251 685,329	55%
OD043.91000	블록거치(해상수중)	65~80톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	677,341 689,000	54%
OD043.92000	블록거치(해상수중)	80톤 이상 (조합기중기선 200톤, 잠수조)	개	685,359 697,156	50%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 또는 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD303.01000	이형블록대선적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	10,218 10,394	77%
OD303.21000	이형블록대선적재	10~15톤급 미만 (크레인 25톤)	개	20,411 20,762	63%

【단가정의】

① 이 단가는 이형 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.31000	이형블록이적및덤프적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	21,702 22,076	78%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 이형 블록의 이적 또는 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.32000	이형블록전치(1회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	10,437 10,617	78%
OD301.61000	이형블록전치(1회)	10~15톤급 미만 (크레인 15톤)	개	18,336 18,652	71%
OD301.81000	이형블록전치(1회)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	29,794 30,307	51%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록을 이적 또는 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 이형 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD34* 이형 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD343.11000	이형블록거치(해상수중)	5톤급 미만 (조합기중기선 10톤, 잠수조)	개	65,583 66,712	81%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 이형 블록을 수중 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 이형 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OI10* 오탁방지막 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI100.11000	오탁방지막대선적재	h=3~5m, 1경간=20m (크레인 10톤)	경간	28,730 29,225	67%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 앵카블럭 제작 및 운반 비용은 별도 계상한다.

■ OI11* 오탁방지막 조립 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI110.11000	오탁방지막조립및설치	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	114,598 116,571	80%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 조립 및 설치에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함되며 주자재의 재료비는 별도 계상한다.

② 단, 앵커블록 제작 및 설치비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI12* 오탁방지막 해체 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI120.11000	오탁방지막해체및철거	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	122,771 124,884	82%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 해체 및 철거에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함된다.

② 단, 앵커블록의 해체 및 철거비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI31* 앵커블록 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI310.01000	앵커블록(돌망태) 조립및설치	조력인부	개	4,291 4,365	100%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)의 조립 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OI32* 앵커블록 석재담기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI320.01000	앵커블록(돌망태) 석재담기	굴삭기(무한궤도)1.0㎥	개	12,497 12,712	95%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)을 망태담기 하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI33* 앵커블록 대선적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI330.01000	앵커블록 대선적재	크레인 10톤	개	9,636 9,802	64%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI34* 앵커블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI340.01000	앵커블록거치	수중 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	101,494 103,241	73%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 오탁방지막 설치용 앵커블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OG20** 고무 방충재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG200.11000	고무방충재설치	각종 (크레인 10톤)	개	148,694 151,253	69%

【단가정의】

① 이 단가는 고무방충재를 설치하는 경우에 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 고무방충재 재료비(고무방충재, 앵커볼트 등), 작업대 설치비와 앵커구멍 천공비 및 방충재의 소운반비는 별도 계상한다.

■ OR12* 계선곡주 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR120.11000	계선곡주설치	각종 (크레인 10톤)	기	90,193 92,517	74%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 계선곡주 설치 시 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 계선곡주 재료비(곡주, 앵커볼트 등) 및 부속공사비(도장, 계선곡주  콘크리트 채움 등)는 별도 계상한다.

■ OR30* 모서리보호공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR300.01000	모서리 보호	STS강판(9t*100w)	m	150,356 139,227	24%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장의 상치콘크리트 모서리 보호를 위한 스테인리스 강판, 도장, 잡철물 제작설치 등 모서리 보호 설치에 소요되는 비용이다.

■ OX00* 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX002.31000	필터매트 부설	수상	㎡	666 647	100%
OX002.41000	필터매트 부설	수중 (잠수조)	㎡	1,100 1,075	92%

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 매트 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 상치지보공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
신 규	상치지보공조립및해체	L형강-65×65×6, 800×800×1,100	m	25,400	52%

【단가정의】

① 이 단가는 상치지보공 조립 및 해체에 필요한 재료비와 인력의 비용이다.

■ OX00* 신축이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX004.01000	신축이음설치	합판(T=12㎜)	㎡	13,338 13,270	100%

【단가정의】

① 이 단가는 신축이음재 설치에 소요되는 비용이다.

② 합판과 충진재의 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 잡철물 제작 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX006.01000	잡철물 제작	간단	ton	2,882,631 2,760,365	94%
신 규	잡철물 제작	보통	ton	3,163,012	95%
OX006.02000	잡철물 설치	간단	ton	648,251 650,373	94%

【단가정의】

① 이 단가는 잡철물 제작 및 설치에 필요한 용접봉, 산소, 아세틸렌, 용접기 등이 포함된 비용이다.

■ OX00* 토사 및 기초잡석 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX007.01000	다짐	래머(80kg)	㎥	3,086 3,318	89%

【단가정의】

① 이 단가는 토사, 기초잡석 등을 다짐하는데 소요되는 비용이다.