2009년 적용

건설공사 표준품셈 개정결과

- 정오표-

2009. 1

국토해양부
한국건설기술연구원

▣ 2-3-3 세로 규준틀[토목] (p.17)

▶ 당초

항목

구분

현       행

개       정

비고

2-3 규준틀

편제

수정

2-3-3 세로 규준틀

(개소당)

구분 종별	목재(㎥)	못(kg)	건축목공(인)	보통인부(인)
귀규준틀(1층) 평규준틀(1층)	0.056 0.062	0.032 0.050	0.18 0.18	0.2 0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준한 것으로, 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

② 목재 손율은 30%로 한다.

2-4-3 세로 규준틀

<현행과 동일>

▶ 수정

항목

구분

현       행

개       정

비고

2-3 규준틀

편제

수정

2-3-3 세로 규준틀

(개소당)

구분 종별	목재(㎥)	못(kg)	건축목공(인)	보통인부(인)
귀규준틀(1층) 평규준틀(1층)	0.056 0.062	0.032 0.050	0.18 0.18	0.2 0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준한 것으로, 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

② 목재 손율은 30%로 한다.

2-4-3 세로 규준틀

(개소당)

구분 종별	목재(㎥)	건축목공(인)	보통인부(인)
귀규준틀(1층) 평규준틀(1층)	0.056 0.062	0.18 0.18	0.2 0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준한 것으로, 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

② 목재 손율은 30%로 한다.

▣ 2-4-1 토공의 비탈 규준틀[건축] (p.60)

2-4-1 토공의 비탈 규준틀[기계설비] (p.104)

▶ 당초

항	목

구분

현	행

개	정

비고

2-4 규 준 틀

보완

2-4-1 토공의 비탈 규준틀

(개소당)

판 재	말 뚝	못(㎏)	건축목공(인)	보통인부(인)
두께 1.2㎝ 폭 12㎝ 길이 4m	말구 6㎝ 길이 1.8m 2 본	0.03	0.2	0.2

[주] ① 본 품은 제작, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.

2-4-1 토공의 비탈 규준틀(‘09년 보완)

(개소당)

종 류	단 위	수 량
형틀목공	인	0.16
보통인부	인	0.14

[주] ① 본 품은 높이 0.5m, 표지판 2개를 설치한 비탈규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.

③ 재료량은 설계수량에 따른다.

※ 토목, 건축, 기계설비 공통

- 품 개정

- 주기

① 수정

③ 추가

▶ 수정

항	목

구분

현	행

개	정

비고

2-4 규 준 틀

보완

2-4-1 토공의 비탈 규준틀

(개소당)

판 재	말 뚝	못(㎏)	건축목공(인)	보통인부(인)
두께 1.2㎝ 폭 12㎝ 길이 4m	말구 6㎝ 길이 1.8m 2 본	0.03	0.2	0.2

[주] ① 본 품은 제작, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.

2-4-1 토공의 비탈 규준틀(‘09년 보완)

(개소당)

종 류	단 위	수 량
건축목공	인	0.16
보통인부	인	0.14

[주] ① 본 품은 높이 0.5m, 표지판 2개를 설치한 비탈규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.

③ 재료량은 설계수량에 따른다.

※ 토목, 건축, 기계설비 공통

- 품 개정

- 주기

① 수정

③ 추가

▣ 2-4-3 세로 규준틀[건축] (p.61)

2-4-3 세로 규준틀[기계설비] (p.105)

▶ 당초

항	목

구분

현	행

개	정

비고

2-4 규 준 틀

보완

2-4-3 세로 규준틀

(개소당)

구분 종별	목재(㎥)	못(kg)	건축목공(인)	인부(인)
귀규준틀(1층) 평규준틀(1층)	0.056 0.062	0.032 0.050	0.18 0.18	0.2 0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준으로 한 것이다.

② 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

③ 목재 손율은 30%로 한다.

2-4-3 세로 규준틀('09년 보완)

(개소당)

구 분 종 별	목재(㎥)		건축목공(인)	보통인부(인)
귀 규 준 틀 (1층) 평 규 준 틀 (1층)	0.056 0.062		0.18 0.18	0.2 0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준으로 한 것으로, 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

② 목재 손율은 30%로 한다.

- 주기

①, ② 수정

▶ 수정

항	목

구분

현	행

개	정

비고

2-4 규 준 틀

보완

2-4-3 세로 규준틀

(개소당)

구분 종별	목재(㎥)	못(kg)	건축목공(인)	인부(인)
귀규준틀(1층) 평규준틀(1층)	0.056 0.062	0.032 0.050	0.18 0.18	0.2 0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준으로 한 것이다.

② 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

③ 목재 손율은 30%로 한다.

2-4-3 세로 규준틀('09년 보완)

(개소당)

구 분 종 별	목재(㎥)	건축목공(인)	보통인부(인)
귀 규 준 틀 (1층) 평 규 준 틀 (1층)	0.056 0.062	0.18 0.18	0.2 0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준으로 한 것으로, 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

② 목재 손율은 30%로 한다.

- 주기

①, ② 수정

▣ 5-9-1 강관말뚝 두부정리[토목,건축] (p.145)

▶ 당초

항목

구분

현       행

개       정

비고

토,건5-9

토,건5-9-1

보완

5-9 말뚝두부정리

5-9-1 강관말뚝 두부정리

(1본당)

구 분	단위	㎜ f400	㎜ f500	㎜ f600	㎜ f700	㎜ f800	㎜ f900	㎜ f1,000	비고
용 접 공 보 통 인 부 산 소 아 세 틸 렌 기 구 손 료	인 〃 ℓ kg 식	0.29 0.17 493 0.22 1	0.36 0.21 621 0.28 1	0.86 0.56 744 0.33 1	1.01 0.65 873 0.39 1	1.16 0.75 1,001 0.45 1	1.30 0.84 1,124 0.50 1	1.45 0.94 1,252 0.56 1

[주] ① 본 품은 강관말뚝 항타 완료후 설계 높이에 맞게 자르는 품이며 말뚝두부보강에 필요한 품은 별도 계상한다.

② 공구손료는 재료비의 5%로 계상한다.

③ “신설”

5-9 말뚝두부정리

5-9-1 강관말뚝 두부정리

(1본당)

구 분	단위	㎜ f400	㎜ f500	㎜ f600	㎜ f700	㎜ f800	㎜ f900	㎜ f1,000	비고
용 접 공 보 통 인 부 산 소 L P G 기 구 손 료	인 〃 ℓ kg 식	0.29 0.17 95 0.1 1	0.36 0.21 113 0.13 1	0.44 0.25 138 0.15 1	0.51 0.29 185 0.18 1	0.59 0.34 220 0.21 1	0.6 0.38 287 0.23 1	0.73 0.42 317 0.26 1

[주] ①, ② "현행과 동일"

③ 용접시 아세틸렌을 사용할 경우에는 다음과 같다.

구 분	단위	㎜ f400	㎜ f500	㎜ f600	㎜ f700	㎜ f800	㎜ f900	㎜ f1,000	비고
아세틸렌	ℓ	0.22	0.28	0.33	0.39	0.45	0.50	0.56

▶ 수정

항목

구분

현       행

개       정

비고

토,건5-9

토,건5-9-1

보완

5-9 말뚝두부정리

5-9-1 강관말뚝 두부정리

(1본당)

구 분	단위	㎜ f400	㎜ f500	㎜ f600	㎜ f700	㎜ f800	㎜ f900	㎜ f1,000	비고
용 접 공 보 통 인 부 산 소 아 세 틸 렌 기 구 손 료	인 〃 ℓ kg 식	0.29 0.17 493 0.22 1	0.36 0.21 621 0.28 1	0.44 0.25 744 0.33 1	0.51 0.29 873 0.39 1	0.59 0.34 1,001 0.45 1	0.66 0.38 1,124 0.50 1	0.73 0.42 1,252 0.56 1

[주] ① 본 품은 강관말뚝 항타 완료후 설계 높이에 맞게 자르는 품이며 말뚝두부보강에 필요한 품은 별도 계상한다.

② 공구손료는 재료비의 5%로 계상한다.

③ “신설”

5-9 말뚝두부정리

5-9-1 강관말뚝 두부정리

(1본당)

구 분	단위	㎜ f400	㎜ f500	㎜ f600	㎜ f700	㎜ f800	㎜ f900	㎜ f1,000	비고
용 접 공 보 통 인 부 산 소 L P G 기 구 손 료	인 〃 ℓ kg 식	0.29 0.17 95 0.1 1	0.36 0.21 113 0.13 1	0.44 0.25 138 0.15 1	0.51 0.29 185 0.18 1	0.59 0.34 220 0.21 1	0.66 0.38 287 0.23 1	0.73 0.42 317 0.26 1

[주] ①, ② "현행과 동일"

③ 용접시 아세틸렌을 사용할 경우에는 다음과 같다.

구 분	단위	㎜ f400	㎜ f500	㎜ f600	㎜ f700	㎜ f800	㎜ f900	㎜ f1,000	비고
아세틸렌	ℓ	0.22	0.28	0.33	0.39	0.45	0.50	0.56