[덧붙임 1]

신시ㆍ가력배수갑문 수중부 조사 및 선상점검 과업지시서

2018. 10.

	새만금사업단 시설운영부

1. 과업개요

가. 과업명 : 신시ㆍ가력배수갑문 수중부 조사 및 선상점검

나. 과업기간 : 계약일로부터 45일

다. 과업범위 :

○ 가력배수갑문 및 부대시설 수중부위

○ 신시배수갑문 및 부대시설 수중부위

○ 해상수위탑 수중부위

2. 계약기관

가. “발주자” : 한국농어촌공사 새만금사업단

나. “계약상대자” : ○○○○○○○○○○○

3. 과업일반

가. 본 과업지시서는 새만금 신시ㆍ가력배수갑문 수중부 조사점검 및 선상점검 용역에 적용한다.

나. 작업수행을 위한 잠수인원은 2명 이상으로 구성하며, 잠수경력을 제출하여야 한다.

다. 수면위와 아래의 물속 흐름이 다를 수 있으므로 반드시 잠수할 지역의 지형, 지물 수심 및 조류를 확인하여 안전한 작업이 되도록 하여야 한다

라. 작업수행 전 각 포인트 촬영위치 및 방법에 대하여 감독관의 지시를 받아야 하며, 촬영 후 영상내용을 확인을 받아야 한다.

마. 수중 촬영부위에 대한 선명도나 식별이 곤란할 경우 또는 과업 내용과 상이한 부위를 촬영한 경우에는 재 촬영을 실시한다.

바. 수중 촬영에 대하여 감독관 지시사항을 불이행시 “발주자”은 잠수부 교체를 “계약상대자”에게 요구할 수 있다.

사. 배수갑문 운영일정에 의거 작업수행일정을 계획하여야 하며, 추진 일정이 중복될 경우 배수갑문 운영계획을 우선으로 한다.

4. 과업세부내용

항 목	세 부 내 용	비 고
배수갑문	수중 Side Frame 상태
	수중바닥 Bottom Sill 상태
	수중바닥 Seat Bearing 상태
통선문	문비 부식상태
	문비 WOOD 부착상태
	문비 바닥지수고무 상태
	Pivot 및 주변 시설물 상태
	수중 뻘배관 고정상태
	수중갑실내 이물질 퇴적상태
	해,담수측 통선 진입로 이물질 퇴적상태
통선문 수위조절수문	문비 상태
	지수고무 상태
	웨지 상태
	수중 Guide Frame 상태
	스크린 상태
저층 배수용수문	문비 상태
	지수고무 상태
	웨지 상태
	수중 Guide Frame 상태
	Flap Gate상태
해상 수위탑	수위탑 기초 상태
	수위탑 빔 상태
수중 펌프류	구조물내 이물질 퇴적상태
	펌프 고정상태

5. 수행방법

가. 수중 입수 전 촬영위치 및 방법에 대하여 공사감독의 지시를 받아야 하며, 촬영부위에 대한 지명(명판)을 선 촬영하고, 수중촬영을 실시한다.

나. 잠수장비 준비 및 안전을 확인 후 잠수사 2명이 잠수하여 촬영 부위를  탐색 한다

다. 탐색 후 촬영 부위를 청소하여 식별이 가능하게 한다

라. 청소 후 촬영 잠수사 1명과 보조 잠수사 1명이 잠수하여 촬영 부위를 촬영하며, 선상 또는 수상에서 촬영부위를 모니터링 할 수 있어야 하며, 잠수부와 통신할 수 있어야 한다

6. 촬영방법

가. 주수문, 통선문, 수위조절수문 및 저층배수용수문 등 모든 수문은 닫혀있는 상태에서 촬영을 시작하고, 필요시 수문을 조작한 후 재 촬영을 실시한다.

나. 잠수사는 잠수장비 및 연결 통신 등 안전사항을 점검한다.

다. 밀물과 썰물을 확인하여 담수측과 해수측의 작업지역 및 지형을 확인한다.

라. 잠수 전 촬영부위에 대한 지명(명판)을 선 촬영하고, 촬영부위는 과업세부내용에 의거 촬영한다.

마. 잠수 중 지상의 통신사 및 감독과 안전, 작업사항을 수시로 연락한다

바. 촬영 부위를 확인 후 주변의 위험 요인 제거 및 촬영부위를 청소한다

사. 촬영부위를 청소한 후 촬영 잠수사를 투입하여 촬영한다

아. 촬영중 수중의 지형, 지물, 조류의 흐름의 변화를 통신사 및 감독관에게 수시로 연락한다

자. 촬영을 마친 후 총 잠수 시간과 장비 상태 이상 유무를 확인 후     상승속도에 맞춰 상승한다

차. 본 점검 완료 후 계약기간내 촬영한 영상물 및 기타 서류를 과업세부 내용의 항목별로 분류하고 신시・가력배수갑문으로 구분하여 아래와 같이 제출하여 감독관의 확인을 받아야 한다.

- 촬영 원본(메모리 1부)

- 편집 메모리 2부(항목별 편집 화일)

- 주요부분 사진첩(보고서) 5부

(공사감독이 요구하는 장면, 최소 항목별 각 1장 이상)

- 신시․가력 통선문 퇴적물량 산출 보고서 1부

- 준공관련 서류 2부

7. 안전관리

가. 측량선의 탑승인원은 전원 안전장비를 착용하여야 하며 선박에는 구명활동에 필요한 물품을 구비하여야 한다.(구명환, 소화기 등)

나. 측량선은 해당기관에 신고된 선박이어야 하며(등록번호 부착) 필요시 과업 내용 및 소속을 깃대로 제작하여 선박에 부착하여 수역내 어업권이 있는 주민들의 민원이 없도록 해야 한다.

다. 본 과업 수행중 수급인의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해 발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 수급인은 일체 책임을 지고 손실 보상하여야 한다.

[덧붙임 2]

[가력배수갑문 수중촬영작업 내역]

항 목	세 부 내 용	물량 (개소)	비 고
배수갑문 (해수 : 30m×15m) (담수 : 30m×12.5m)	수중 Side Frame 상태	16
	수중바닥 Bottom Sill 상태
	수중바닥 Seat Bearing 상태
통선문	문비 부식상태	4
	문비 WOOD 부착상태
	문비 바닥지수고무 상태
	Pivot 및 주변 시설물 상태
	수중 뻘배관 고정상태
	수중갑실내 이물질 퇴적상태
	해,담수측 통선 진입로 이물질 퇴적상태
통선문 수위조절수문	문비 상태	2
	지수고무 상태
	웨지 상태
	수중 Guide Frame 상태
	스크린 상태
저층 배수용수문	문비 상태	2
	지수고무 상태
	웨지 상태
	수중 Guide Frame 상태
	Flap Gate상태
해상 수위탑	수위탑 기초 상태	1
	수위탑 빔 상태
수중 펌프류	구조물내 이물질 퇴적상태	1
	펌프 고정상태
계		26

[신시배수갑문 수중촬영작업 내역]

항 목	세 부 내 용	물량 (개소)	비 고
배수갑문 (해수 : 30m×15m) (담수 : 30m×12.5m)	수중 Side Frame 상태	20
	수중바닥 Bottom Sill 상태
	수중바닥 Seat Bearing 상태
통선문	문비 부식상태	8
	문비 WOOD 부착상태
	문비 바닥지수고무 상태
	Pivot 및 주변 시설물 상태
	수중 뻘배관 고정상태
	수중갑실내 이물질 퇴적상태
	해,담수측 통선 진입로 이물질 퇴적상태
통선문 수위조절수문	문비 상태	4
	지수고무 상태
	웨지 상태
	수중 Guide Frame 상태
	스크린 상태
저층 배수용수문	문비 상태	1
	지수고무 상태
	웨지 상태
	수중 Guide Frame 상태
	Flap Gate상태
해상 수위탑	수위탑 기초 상태	1
	수위탑 빔 상태
수중 펌프류	구조물내 이물질 퇴적상태	1
	펌프 고정상태
계		35