1. 일  반  시  방  서

1. 본 공사는 토목공사 표준시방서, 콘크리트 표준시방서, 항만 및 어항공사 전문시방서 및 본 공사 특별시방서에 의거 시행한다.

2. 다음 각 항에 해당하는 사항은 감독관의 사전 승인을 득하여야 한다.

1) 공사 시행순서 및 공법

2) 공사표지판 설치 및 가설물의 위치선정

3) 출입금지 구역의 설정

4) 사유재산 및 공익상 영향을 미치는 사항

3. 시방서나 설계도서에 명시되지 않은 사항은 감독관의 지시에 따라 시행하고 표준시방서상의 해석상 차이가 있을 때는 시행청의 해석에 따라야 한다.

4. 도급자는 착공과 동시 감독관 입회하에 시공측량을 실시하여 현장을 재확인하여야 하며 본 설계도서와 차이가 있을 때는 지체없이 보고하여야 하며 특히 필요하다고 인정되는 부분은 사진촬영하여 제출하여야 한다.

1) 공사시행에 필요한 육․해상의 제반측량은 도급자의 부담으로 시행하며, 측량기록은 감독관에게 제출하여 검사, 검측을 받아야 한다.

2) 본 공사에 기준되는 각종 측량에 종사하는 자는 측지기사 자격증 소지자이어야 한다.

3) 측심, 측위를 포함하는 제반 육․해상 측량용 기기는 성능이 우수한 기기만 사용해야 한다.

5. 본 설계도서에 표시된 치수는 완성된 치수를 말한다.

6. 공사 착수전에 작업계획 및 예정공정표를 작성 감독관에게 제출 승인을 득한 후 시행한다.

7. 다음 사항에 소요되는 비용은 도급자 부담으로 한다.

1) 본 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시공상 필요하다고 인정하는 사항

2) 공사 시공중 지장을 초래하는 장애물 철거 및 발생품의 운반정리

3) 공사 시공상 필요한 각종 표지판 제작 설치

4) 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 사항

8. 공사가 예정공정에 미달되었을 때는 감독관의 지시에 따라 노력동원, 중기 자재등을 증가하여 공사 촉진상의 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

9. 반입 자재중 불합격품은 현장에서 반출하고 즉시 대품을 반입하여 재검사를 받은 후 사용하여야 한다.

10. 현장대리인은 현장에 상주하여 공사 시행상의 제반문제를 감독관과 협의하여야 한다.

11. 화학류 및 기타 위험물 취급은 당해 취급 규칙에 따라 보관설비를 완비하고 교통 및 기타에 지장이 없도록 관계법규에 따라야 한다.

12. 도급자가 시행청장에게 제출코져하는 모든 서류는 필히 감독관을 경유하여야 한다.

13. 공사가 준공되었을 때 도급자는 현장 정리 후 준공검사에 대비하여야 한다.

14. 도급자는 착수전 전경, 시공현황 광경 및 준공사진(3 x 4)을 명료하게 파악할 수 있는 위치에서 촬영하여 원판 동봉한 사진첩 1부를 준공과 동시에 제출하여야 한다.

15. 안전관리

1) 도급자가 시행하는 발파작업 및 중장비 사용 등으로 인한 인명재산의 피해는 도급자 부담으로 하여야 한다.

2) 작업중의 해상장비의 안전관리를 위하여 기상예보에 항상 유의하여야 한다.

3) 공사현장과 석산에 종사하는 인원은 안전모를 착용하도록 하여야 한다.

4) 깬돌의 운반자동차는 적개함의 덮개를 사용하며 낙반사고가 없도록 하여야 한다.

2. 특  별  시  방  서

2-1. 총 칙

2.1.1 본 시방서는 일반시방서에 명기되어 있지 않은 사항으로서 본 공사에 해당되는 특수한 사항들에 대하여 규정하고, 일반시방서와 상충되는 내용은 본 시방서에 규정된 것이 우선한다.

2.1.2 본 공사에 관련된 발주자의 제 규정 및 기준은 본 시방서의 일부로서 간주한다.

2.1.3 수급인은 모든 공정에 대하여 공사 진행방법, 작업순서, 재료품질, 장비투입 및 일정계획 등 상세한 공사계획서를 작성하여 감독자에게 제출하고 협의된 내용에 따라 공사를 수행하여야 한다.

2.1.4 수급인은 착수하기 전에 공사의 범위를 결정하기 위하여 면밀하게 기존시설을 점검하고 도면과 시방서를 검토하여야 한다.

2.1.5 수급인은 그 위치에 그대로 존치되어야 할 기존 시설물의 파손이 없도록 하기 위하여 모든 필요한 예비책을 강구하여야 하며 파손시 이에 대한 복구는 수급인이 부담한다.

2.1.6 도면에 표시되지 않은 공공시설물이 관련되었을 경우 감독자의 지시에 따라 처리해야 한다.

2.1.7 잔재는 관계법규에 따라 지정된 장소로 운반하여야 하며, 공사구역 주변에 부스러기나 쓰레기가 남아 있어서는 안된다.

2.1.8 수급인은 공사 해당구역을 통행하는 차량의 운행에 지장을 주거나 일시적으로라도 통행을 금지시키게 되는 경우에는 이해 당사자 및 관계기관에 그 기간, 안전한 통행방법 및 경로 등을 공지하여야 한다.

2.1.9 수급인은 본 설계에 반영된 설계 물량과 실제 사용된 물량의 차이가 있을 때에는 실적치 물량으로 정산한 검토서를 공사감독자에게 제출하여 발주자의 승인하에 실적치에 따라 정산한다.

2.1.10 본 공사 수행에 필요한 각종 승인 및 검사 요청서, 작업계획서(제작도 포함), 현장 실정보고, 설계변경 요구시 등 각종 문서는 검토와 승인에 필요한 기간 등을 감안하여 제출하여야 하며, 이의 지연으로 인한 모든 불이익은 수급인이 감수해야 한다.

2-2. 배관용 강관 구입

2.2.1. 배관용 강관 구입

2.1 일반사항

2.1.1 이 시방서는 해수인입관 시설사업에 사용되는 일반구조용 탄소강관을 구입하는데 그 목적이 있다.

2.1.2 이 시방서는 해수인입관에 사용되는 탄소강관의 규격, 품질, 시험검사, 운반 및 납품에 대하여 적용한다.

2.2 적용규격

관의 제조 및 검사시 별도의 언급이 없는 사항은 아래의 표준규격을 적용한다.

2.2.1 일반배관용 탄소강관 : KS D 3507

2.3 규격 및 수량

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
배관용 탄소 강관(백관)	∮300mm×7.0t	m	950

2.4 제작

2.4.1 관 제작에 사용하는 원자재는 KS규격 이어야 한다.

2.4.2 강관에 대한 제작은 자동서브머지드 아크 용접법에 다른 스파이럴심용접 또는 스트레이트심용접에 의하여 제조하며 KS D 3566에 준한다.

2.4.3 강관은 동심원이어야 하고 이용상 해로운 결함이 없어야 한다.

2.5 시험 및 검사

2.5.1 원관 재질에 대한 분석시험은 검사자의 별도 지시가 없으면 강재 제작사의 공장시험 성적서(Mill Sheet)로 대체할 수 있다.

2.6 표시

검사에 합격한 관에는 매 관마다 제조공장에서 검사자의 지시를 받아 강관의 외부 또는 내부 적정위치에 페인트를 사용하여 다음과 같은 내용을 표기하여야 한다.

◦제작자 상호명

◦제작년월일

◦관 호칭 및 규격

◦KS 마크

2.7 운반

2.7.1 제작공장에서 각종 시험에 합격된 관은 감독자가 지정하는 장소에 운반 적치 하차 한다.

2.7.2 운반방법에 대하여는 관에 손상이 없는 방법을 택하여야 한다.

2.7.3 운반된 관은 외관에 손상 및 변형이 있어서는 안되며, 운반도중 일어나는 제반사고에 대하여는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

2.8 검수

2.8.1 강관이 현장내에 반입된 후 미관, 수량, 치수 및 각종 제출서류가 발주규격과 일치할 경우 감독자의 확인을 득한 후 검수가 완료된 것으로 본다.(감독자는 필요하다면 공장검사를 병행한다)

2.8.2 자재검수시 계약상대자는 품질보증을 위한 모든 시험 및 검사의 결과에 따른 모든 시험성적서를 감독자에게 제출하여야 한다.

2.9 납품

납품은 현장의 작업진도와 맞추어 감독자의 요구가 있을 때에는 지체없이 공정에 차질이 없도록 납품하여야 한다.

2.10 기타

2.10.1 본 시방서에 명기되어 있지 않은 사항이라도 관제작, 규격, 시험, 운반시 당연히 고려하여야 할 사항은 감독자의 지시가 없더라도 계약상대자의 책임하에 KS 제품으로서 손색이 없도록 해야한다.

2.10.2 본 시방서 내용의 해석상 발주자와 계약상대자간 이론이 있을시는 협의하되 관련 규격을 우선 적용한다.

2.11 수량산출 및 대가의 지급

2.11.1 해수인입관에 사용되는 탄소강관의 수량산출은 도면에 표시된 수량 및 해당 공종에 포함된 수량을 산출하여 본으로 구입하여야 한다.

2.11.2 해수인입관에 사용되는 탄소강관의 구입단가에는 탄소강관의 구입, 운반에 대한 모든 비용이 포함된다.