과업지시서

과업명	제100회 전국체육대회 조정 경기운영시설 (레인, 스타트시설) 설치공사

2019.

⟐개요

1. 과업명 : 제100회 전국체육대회 조정 경기운영시설

(레인, 스타트시설)설치공사

2. 과업목적

제100회 전국체육대회 조정 경기운영시설 설치 공사설명서 및 원활한 대회진행을 목적으로 한다.

3. 적용범위

가. 본 과업지시서는 제100회 전국체육대회 조정 경기운영시설 설치 공사설명서의 “조정 경기”에 필요한 모든 상황(경기장설치, 알바노시스템 및 스타트브릿지, 입출입바지, 포토피니시 등)에 적용한다.

1) 장    소 : 충주시 가금면 탄금호 일원 (충주 탄금호 국제조정경기장)

2) 설치규모 : 대한조정협회 경기시설‧용품 공인 규정에 의한 정식경기장 규모

3) 대회일정 : 2019. 10. 5(토) ~ 7.(월)

4. 계약기간 : 계약일 부터 2019.10.31까지

*기타사항 입찰공고서 공사개요(공사기간) 참조

⟐일반사항

1. 기본사항

가. 경기용기구(이하 물품)의 효율적인 공급을 위하여 발주처가 지정한 장소에 하역한 후 경기운영을 지원하여야 하며, 대회기간 중 물품의 유지보수 및 관리를 위하여 경기시간 중에는 조정 경기장내에 2인 이상의 상주인원을 배치하여 관리토록 하여야 한다.

나. 임차 품목, 기간 등 원활한 경기운영을 위하여 변경사항이 있을 경우 상호 협의하여 변경 할 수 있다.

다. 본 과업 수행상 기술적인 자문과 전문지식을 최대한 활용하고 발주처와 상호 협의하여 최적의 조정 경기가 진행되도록 하여야 한다.

라. 수급인은 수행과정에 있어서 조정 경기규정에 의거 발주처와 충분한 협의를 하여 설치에 반영한다.

마. 본 과업지시서의 과업범위 및 지침 등에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법규, 시방기준, 관계기관의 요구사항 등 본 과업에 필요한 사항에 대해서는 당연  히 이행하여야 한다.

바. 과업수행중 정책변경 등 불가피한 경우 발주처에서는 본 공사의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있고, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항 및 추가사항이라도 발주처가 필요하다고 인정하는 사항은 협의하되 협의  가 되지 않을 경우 발주처의 결정에 따른다.

사. 수급인은 본 설치 과업을 수행함에 있어 현장을 필히 답사하여 지장물,  수목, 구거, 진입로 등 주변 여건을 충분히 숙지하여 하여야 한다

아. 설치 공사비는 과업 면적이 증가하여도 추가 지급하지 아니한다.

자. 수급인은 각종 심의 및 승인 등에 필요할 시 분야별 기술자를 대동하고 기술적 사항에 대하여 발주처를 대신하여 질의에 답변하여야 한다.

차. 본 과업수행을 위하여 수급인은 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1) 설치 시 발생하는 폐기물은 수급인이 처리한다.

2) 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

2. 규격 및 품질보증

가. 모든 물품의 규격은 품목별 물품 사양에 명기된 규격 또는 대한조정협회에서 제시한 규격 이상의 물품이어야 한다. 다만, 부득이한 경우 상호 협의하여 가장 유사한 규격․품질 등의 제품으로 선정할 수 있다.

나. 모든 물품의 품질은 조정대회 조정 종목의 경기운영을 할 수 있는 적정품질의 수준이어야 한다.

다. 내역서상 상세규격이 명시되어 있지 아니할 경우에는 견고하면서 임대차 목적 등에 부합되는 물품이어야 한다.

라. 경기장 설치 기준은 대한체육회 및 대한조정협회 경기시설 ‧ 용품 공인 규정 및 특별 과업 내용에 따른다.

3. 설치 중 각종 대책

가. 용기구 설치 시 환경에 미치는 악영향에 대한 방지방안을 제시하여야 한다.

나. 용기구 설치 및 대회 진행에 따른 안전관리계획을 수립, 제시하여야 한다.

4. 설치 및 검사, 철수

가. 과업지시서의 내용 및 조정경기 규정 자료를 토대로 하여 발주처와 협의 검토․승인 후 설치계획서를 작성하여야 한다.

나. 설치 시 각종 법규에 위반되지 않아야 하고, 인근 시설물에 피해를 주어서는 안 되며, 인근 시설물에 피해가 있을 시 즉시 원상복구 하여야 한다.

다. 수급인은 설치장소 주변과 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 사전 조치하고, 만약 사고가 발생할 경우에는 수급인 부담으로 원상 복구 한다.

라. 수급인은 설치완료 후 정상적인 대회가 가능하게 뒷정리를 하여야 하여, 설치완료 및 대회 종료 후 폐기물은 수급인의 부담으로 대회종료시 즉시 처분하여야 한다.

마. 납품 및 설치 현장에 하적 후 감독관과 수급인의 입회하에 대조하여 이상 유무를 확인하여야 한다. 임차물품에 대한 결함사항이 있을 때에는 언제라도 즉시 이를 보완 또는 개선하여야 한다.

바. 물품의 사용적격 여부의 검사범위는 각 설치장소에 품목별 납품, 설치 장비의 정상가동 여부에 대한 확인과정을 포함하며, 발주처의 검사방법에 의한다.

사. 시설물은 대한조정협회의 검증, 공인을 대회개최 3일전까지 득한 후 공인서를 제출하여야 하며, 검수담당자의 사용적격 여부 검사에 합격하여야 한다.

아. 물품의 설치 및 철수는 수급인의 부담으로 하며 물품운반에 따른 충분한 인력, 차량, 기자재를 지원하여야 한다.

자. 발주처의 필요에 따라 배치일자 변경, 물품 이동 및 재설치를 요할  시는 이에 응해야 한다.

차. 물품의 철수는 2019년 10월 8일(화) ~ 10.(목)까지 신속하게 완료 하여야 하며, 설치 및 철수 과정에 발생되는 안전사고 등 각종 사고에 대하여는 임대업체에서 책임을 진다.

5. 설치완료 후 사후관리

가. 수급인은 경기운영에 차질이 없도록 책임지고 유지 관리하여야 하고, 손․망실시 즉시 보수 또는 교체하고 물품 분실시 동등이상의 물품으로 대체하여야 한다.

나. 수급인은 시설설치 종료 후 라도 경기 기간 동안 현장에 상주하여 경기 진행 중 하자 및 이상들이 발생할 시 이에 신속히 대처, 즉시 보완 조치하도록 하여 경기 진행에 차질이 발생치 않게 하여야 한다.

다. 계약기간 중 시설물 관리에 소요되는 비용은 수급인이 부담토록 한다.

6. 책임사항

가. 물품의 관리책임은 전적으로 수급인에게 있으며 담당직원으로 하여금 경기장 개․폐장 전후 물품의 수량 및 상태를 점검하여 분실 및 파손예방 등 관리에 철저를 기하도록 하여야 한다.

나. 업무수행 중 발생한 물품의 훼손, 고장, 분실 등 일체의 책임은 수급인이 진다.

다. 납품 및 설치, 철수 중 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 감독관에게 즉시 보고 하여야 한다

라. 납품 및 설치, 철수 과정에서 또는 물품의 하자에 의하여 발생되는 일체의 사고 및 피해 등에 대해서는 수급인이 민·형사상의 모든 책임을 진다.

마. 대회종료 후에는 신속하게 철거하여 분실 및 파손을 예방하여야 하며, 즉시 철수하지 않아 발생하는 물품에 대한 분실 및 파손 등 모든 책임은 수급인이 진다.

바. 수급인의 책임으로 설치 기한을 넘겨 대회 개최 및 운영에 차질이 생겼을 경우 발주처는 지연배상금과 이에 따른 손해배상금을 청구할 수 있다.

사. 발주처는 본 과업지시서와 수급인이 제시한 경기용기구 설치계획서 내용이 수행되었을 경우 검사․검수 후 대가를 지급하며, 동 사항 중 이행되지 않은 사항이 있을 경우 수급인은 약정 지체상금과 손해배상금 부과함에 이의를 제기하지 않는다.

아. 설치한 기간중 재해로 인한 피해는 발주처에서 책임이 없으며, 수급인이 모든 책임을 진다.

7. 계약의 해지

가. 물품의 품질 및 서비스 수준이 미흡하여 행사에 손실을 초래할 경우

나. 정당한 사유 없이 물품사용에 대한 제반 업무지시를 이행하지 않거나 위반하였을 때 계약을 해지할 수 있다.

8. 사정변경에 의한 해제․해지

가. 천재지변 등 불가피한 사정이 발생하였을 경우 시행일 이전에 해제․해지할 수 있으며, 이 경우 계약을 위해 투입된 일체의 비용은 상대방에게 지급하지 아니한다.

9. 제출서류

수급인은 아래 단계별 제출서류를 문서화하여 제출하여야 하며 사업 수행 중 발주처가 필요하다고 판단되는 문서는 수급인에게 추가로 제출을 요청할 수 있다.

가. 착수시 (계약 후 5일 이내)

1) 착수계

2) 경기장 설치 계획서

나. 물품 설치 완료시 (대회 개최전)

1) 경기용기구(배치사진 포함) 설치 완료보고서

2) 대한조정협회의 “공인서”

다. 준공시

1) 준공계

2) 공사 완료보고서(설치~철수까지의 과정별 진행사항 및 사진포함)

10. 기타사항

가. 업무수행을 통하여 얻은 모든 정보 또는 기밀사항에 대하여는 보안을 준수하도록 하여야 하며 타 용도에 이용하거나 외부에 누설할 수 없다.

나. 본 계약에 약정되지 아니한 사항이나 또는 계약 각 조항의 해석에 이의가 있을 때에는 상호합의에 의하며 만약 합의가 되지 않을 경우 서울특별시체육회의 결정에 따른다.

다. 본 계약사항에 대하여 법적 분쟁이 발생되었을 경우 서울특별시체육회가 소재한 지역의 관할 법원에서 처리한다.

⟐특별시방

1. 시설물 고정

가. 각종 선착장, 결승심판바지 및 출발심판바지, 계측바지, 기준점바지, 스타트 보드, 코스부위 등 수상에 설치되는 모든 시설물은 강관, 파이프, 철선, 와이어 등을 이용하여 유속 등에 의해 이동이 없게 고정하여야 한다.

나. 모든 부위는 가로, 세로로 일정하게 정열 되게 설치하여야 하며 수위에 따라 넘어지거나 물속에 묻히는 경우가 없도록 설치해야 한다.

다. 정고, 본부석등 가설 구조물은 지역의 특성을 고려하여 자연적 환경(바람 등)에도 견딜 수 있도록 견고하게 설치해야 한다.

2. 측량

가. 사전측량과 광파측량

1) 시설물을 설치하기 전에 현지측량을 거쳐 각종 대지정지범위 및 시설물 설치위치를 설정, 발주처의 사전 검증 후 설치해야 한다.

2) 수상시설물은 반드시 광파 측정을 시행한 후 설치해야 한다. 광파측정은 시설물 설치시 1회, 조정협회 공인을 위한 검증시 각 1회, 사업 집행기관 감독관의 요구시 실시한다.

3. 조정경기장 설치 상세규격 (대한조정협회 규정 및 FISA 시설규정)

가. 경기장 길이: 최소 2,172m(22m + 2000m + 150m)를 기본으로 한다.

나. 스타트 타워 높이 : 3～6m, 스타트 타워는 스타트선상에서 40m～50m 후방에

설치, 컨트롤박스(자동시스템) 및 엠프 2set 설치

다. 스타트 존 : 알바노시스템 100m 설치, 스타트 100m지점 양쪽에 흰색기 설치

라. 레인간격 : 레인의 폭은 13.5m, 레인은 알바노 시스템으로 8개 레인이 원칙이나  최소 6개 레인은 설치(스타트에서 피니쉬를 향해서 볼 때 왼쪽에서 오른쪽으로 1레인)

마. 경기장 폭 : 국제기본은 13.5m +(8*13.5m)+13.5m = 135m이상

바. 경기장 깊이 : 3m(신설 코스는 3.5m의 최소 수심 권고)

사. 부이간격 : 12.5m 넘으면 안됨(10m가 이상적임), 스타트에서 100m지점과 매 250m마다 색깔틀린 부이 표시

아. 부표 색 : 일반적으로 흰색 또는 밝은 노랑색, 적색

- 레인sk25 : 201EA × 8레인 = 1,608EA, 충동방지레인 : 30ea, 600∅ : 6EA

- 적색 부표는 중간지점(250m,500m,750m,1000m,1250m,1500m,1750m)

자. 거리 표시대 : 7최소2 × 1m, 매 500m마다 표시

차. 풍속계 : 물쪽에 가깝게 고정하여 출발 구역의 양측면 바람 속도 측정

카. 피니쉬 라인 : 피니쉬라인 양쪽에 흰색볼을 부착한 빨간기 표시 코스에서 5m 떨어진 지점이나 제방에 설치

파. 입출입 바지선 : 최소 4m×18m이면, 6m×25m 정도가 적당하며, 수면에서 10Cm 이상이어야 함. 각 폰툰 사이는 16m이상이 적당하다

타. 훈련시, 경기시 안전을 위하여 트래픽룰을 입출입 폰툰에 게시하여야 한다.

장소는 붕어섬 입구 폰툰 앞과, 피니시타워 아래 입출입 폰툰 앞에 설치.

하. 포토피니시 운영을 위한 장비(카메라, 모니터, 컴퓨터, 칼라프린터 등)와 운영요원을 배치하여 경기에 지장이 없어야 한다.

- 카메라는 1초당 100개의 사진을 찍을 수 있는 것이어야 함.

거. 경기장 설치를 위한 CABLE은 스틸 와이어를 사용한다.

너. 슬라이딩 폰툰 총 길이 90m × 2m, 슬라이딩 12m × 1.5m(6ea), 스타트 번호판 6ea, 신호등 7ea

더. 심판석(5m×5m) : 4ea(스타트, 500, 1,000, 1,500), 천막4ea

러. 경기자의 충돌 방지를 위하여 300m 레인 설치

머. 평화배 조정대회 후 소년체전 경기를 위하여 대한조정협회가 요구하는 대로 스타트 바지를 조정하여야 한다.

4. 자재

가. 스텐와이어로프(코팅)

1) 일반사항 : 스텐와이어로프(코팅)는 내식성, 내열성, 비자성이 뛰어난 로프로서

부식이 심한 곳, 고온인 곳, 비자성을 요구하는 곳에 사용한다.

가) 규격

(1) STS304, 7x19 (6mm) - 오차범위 아내

⑵ STS304, 7x19 (8mm) - 오차범위 이내

나) 화학성분 구성표 (표준) - 구성 비율운 일부 변경될 수 있다.

규격	기호	화 학 성 분 (%)
		C	Si	Mn	P	Ni	Cr	Mo	기타
KSI	304	0.08	1.00	2.00	0.04	8.0 / 10.50	18.00 / 20.00	2.075

다) 장점

⑴ 공기 중은 물론 통상의 온도에는 광택이 날 수도 있다.

⑵ 각종 공업약품과 고온에도 내식성이 우수하다.

(해수 중에서 사용하는 경우 스텐와이어로프는 아연도금 로프에 비해 약   10배정도

내식성이 우수, 황산과 같은 영향이 많은 장소에 특히 효과적)

⑶ 강도가 크고 우수한 기계적 성질을 가지고 있다.

⑷ 연질 스테인리스의 경우 유연성이 좋다.

⑸ 다양한 구조와 강종으로 이루어져 있다.

⑹ 스테인리스는 약자성을 나타낸다

⑺ 코팅처리한 와이어로프는 외부노출에 따른 내식성을 높인다.

⑻ 부드러운 표면으로 취급상 용의 한점과 색생 및 발광채를 사용, 표식성을

높힐 수 있다.

라) 생산길이

⑴ STS304, 7x19 (6mm) 코팅스텐와이어로프 최소 1,000M - 2,650M

⑵ STS304, 7x19 (8mm) 코팅와이어로프 1,000M - 2,250M

⑶ 주문 생산으로 최대 2,000m 이상도 가능하나, 하자율이 발생하므로 발주시

협의를 하여 제작하여야 한다.

마) 기타사항

코팅 STS 304 (6.0mm, 8.0mm)를 자재 발주 후 생산하는데 약 25일이 소요되므로 공사 수주업체는 낙찰 후 5일 이내에 발주한 문서와 계약서 등 일체의 서류를 제출하여야 한다.

바) 용도

운수, 교통, 레져스포츠, 화확장치, 공해기기, 전력 및 원자력 관련설비, 수중펌프용 등

2) KS 기준

가) KS 시험벙법

일반적인 스테인리스 소재의 화학성분과 특성을 KS D3698, KS D3705 규격을 참고

한다. 스테인리스 소재 화학성분을 구분하는 표준화된 시험방법은, 개별 원소 하나

하나의 분석방법은 다음과 같다.

- KS D1802 (철 및 강중의 인분석방법)

- KS D1803 (철 및 강중의 황분석방법)

- KS D1804 (철 및 강중의 탄소분석방법)

- KS D1805 (철 및 강중의 규소분석방법)

- KS D1806 (철 및 강중의 망간분석방법)

- KS D1807 (철 및 강중의 크롬분석방법)

- KS D1808 (철 및 강중의 니켈분석방법)

- KS D1809 (철 및 강중의 몰리브덴 분석방법)

- KS D1810 (철 및 강중의 구리분석방법)

- KS D1811 (철 및 강중의 질소분석방법)

- KS D1812 (철 및 강중의 알루미늄 분석방법)

- KS D1813 (철 및 강중의 니오브 분석방법)

- KS D1814 (철 및 강중의 지르코늄 분석방법) 등

나) 의뢰기관

시험분석은 한국화학시험연구원에 의뢰한 시험성적서를 기준으로 한다.

다) 표준기관

국가기술표준원 (KATS) 시험기준을 바탕으로 하며, 필요시 국가기술표준원에서

제시하는 분석방법을 참고하여 의뢰한다. 분석은 한국화학시험연구원에 의뢰한

시험성적서를 기준으로 한다.

3) 로프의 교체시기 판정 및 교환

(가) 교체시기의 판정

로프의 수명판정은 소선의 마모, 단선, 부식상태, 형태파괴, 편심 등으로 판단한다.

(나) 수명판정기준

⑴ 직경감소 10%, 단면감소 15%를 초과할 때

⑵ 한 핏치 내의 단선수가 입항권상기용은 5%, 사항용은 10%를 초과할 때

⑶ 주삭도는 2미터내에 소선 단선이 외측소선수의 1/3을 초과할 때

⑷ 외측 소선의 마모가 소선경의 1/3을 초과할 때는 교환해야 한다.

(단, 상기내용은 와이어 로프 수명 판정의 일반적인 기준이며 사용 용도 및

조건에 따라 수명이 상이할 수 있음)

(다) 대표적 와이어로프 손상 사례

⑴ 설치전의 부주의한 취급에 대한 손상

① 차량구에서 로프를 직접 떨어트리는 행위

② 장애물 위로 로프를 굴리는 행위

③ 릴(REEL)의 측면을 이용하여 고정시키지 않고 로프면이 정면으로 직접 지렛대를

이용하여 고정시키는 행위

⑵ 뒤틀림과 국부적 마모

설치나 사용중에 비탈이나 요철부분 위로 로프를 끌고 다니는 경우

⑶ 비틀림, 굽힘, 스트랜드의 이탈

로프의 설치나 사용중에 지나치게 느슨한 상태로 작업하여 로프가 구겨지거나

뒤틀리는 경우

⑷ 부적당한 소켓팅(SOCKETING) 작업으로 인한 손상

소켓팅 작업을 한 부분에 있어 로프의 일부분에 과대응력이 작용하거나 부하가

일정하게 걸리지 않는 경우

⑸ 로프 마모가 가속화 되는 경우

시이브나 스풀링 장치가 부적당한 경우에 대체로 이같은 유형의 로프 손상이

많이 발생하는데 주로 접촉 부분의 시이브가 무르거나 손상이 있는 경우 혹은

와이어의 수가 너무 적은 경우 해당됨.

⑹ 부분적인 과대 마모

부분적 과대 마모는 사용중 혹은 설치중의 부주의한 취급으로 인한 로프의

굽힘이나 비틀림의 경우임.

⑺ 드럼(DRUM) 권취시의 부적절한 취급으로 인한 손상

로프 설치시의 부주의한 예리한 앵글(Angle)의 모서리 부분에 권취할 경우

⑻ 과대 압착 혹은 찌그러짐

이 같은 유형의 로프 손상은 과대한 부하가 작용하거나 불규칙한 권취가 계속

되어질 때 발생함.

⑼ 과도한 로프 신장

과도한 로프의 신장은 주로 과부하나 랑그연 꼬임 로프의 풀림에 의해 발생.

⑽ 로프 한쪽면의 과대 마모 또는 와이어의 단선

부적절한 설비 즉 손상된 드럼(DRUM)이나 시이브(SHEAVE)를 사용할 경우

⑾ 와이어 단선이 전체적으로 발생하는 경우

순간적인 당김이나 고속의 회전으로 인한 과도한 진동, 과부하 혹은 너무 적은

시이브(SHEAVE)를 사용할 경우에 발생함.

⑿ 스트랜드의 이탈, 파손

로프 운전중의 사고나 과부하 혹은 불규칙한 하중이 작용할 경우에 주로 발생하며

스트랜드 각각의 꼬임 상태가 느슨할 경우에도 발생함.

⒀ 로프의 부분적 파손

갑작스런 과부하, 킹크(KINK) 혹은 스트랜드의 부분적 마모에 의해서 발생함.

⒁ 로프의 연결 고리 부분

완전히 연속하여 이어진 로프에 비해 연결 고리를 가지는 로프는 고리 부분이나

인접 부분이 마모되기 쉽다.

⒂ 로프의 부식

로프에 도유상태가 부족하거나 부식하기 쉬운 조건에서의 노출, 사용하지 않는

기간 동안의 보관상 부주의 등으로 발생하기 쉬움.

4) 안전한 와이어로프 사용을 위한 안전규칙

(가) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 166조 (와이어로프의 사용금지기준)

⑴ 이음매가 있는 것

⑵ 와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10퍼센트 이상인 것

⑶ 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것

⑷ 꼬인 것

⑸ 심하게 변형되거나 부식된 것

⑹ 열과 전기충격에 의해 손상된 것

(가) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 167조 (늘어난 체인 등의 사용금지)

⑴ 달기체인의 길이가 달기체인이 제조된 때의 길이의 5%를 초과한 것

⑵ 링의 단면지름이 달기체인이 제조된 때의 해당 림의 지름의 10%를 초과해

감소한 것

⑶ 균열이 있거나 심하게 변형된 것

(가) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 165조 (와이어로프의 절단 등)

⑴ 와이어로프를 절단하여 제작하는 경우 반드시 기계적인 방법으로 절단해야

하며 가스용단 등 열에 의한 방법으로 절단해서는 안된다.

⑵ 아크, 화염, 고온부 접촉 등으로 인해 열영향을 받은 와이어로프를 사용해서는

안된다.

5) 고정방법

(가) 와이어로프클립, 소켓

구분	와이어로프클립
제품	스테인리스, 주물
용도	- 와이어로프 조인팅
종류	스테인리스, 주물
특징	- 와이어로프의 끝부분을 휘어 고리를 만들고 휘어진 와이어 로프를 고정하는 부품 - 일시적인 와이어로프 조인트가 필요할 때 사용 - 클립의 수가 많을수록 조임력 증가
무게	규격에 따라 다양
그림

6) 시공 및 기타

(가) 제품 반입기준

⑴ 적용사항

① 코팅스텐와이어로프 납품 및 주문 시 승인조건

(생산확인원, 공장등록증, 납품확인서 등)

- 국내 공장생산 등록자, 국산제품의 코팅스텐와이어로프 STS304 7x19로

두께는 6mm와 8mm를 사용한다.

- 납품 시 공장에서 크레인 계량 검측표와 자체 검수표를 1차 제출하고,

현장에서 2차 검측을 실시한 후 하차한다.

- 단위 중량이 자재사양서의 제품과 오차범위내(중량 미달시 포함)가 발생할

경우 코팅스텐와이어로프 전량 반품 처리한다.

- 감독과 협의 및 검수 등 모든 사항은 서면을 원칙으로 한다. (단, 감독관의

별도 지시가 있을 경우에는 제외할 수 있다)

(나) 시공시 검토사항

⑴ 시공

① 작업보트

시공 시 사용하는 작업보트(임대)의 경우 그 크기는 자재 및 운용인원을 충분히

실을 수 있는 크기이어야 한다.

① 코팅스테인리스로프

- 감독관과 시공사간 의견이 상이할 경우 감독관이 제시한 방법으로 설치

해야 한다.

① 도르래

- 도르래의 위치는 현장여건 및 설치하는 코팅스텐와이어로프의 위치에

따라 도면을 참고하되 감독관과 상의 후 설치가 되어야한다.

- 도르래 설치 전 기존 수중에 설치할 도르래 고정장치의 위치 및 라인의

정확한 위치를 파악한 후 서리하여야 한다.

- 도르래의 재질은 상시 물에 잠겨 있는 특성을 고려하여 스테인리스 제품을

사용하여야 하고 최종 선정 전 감독과 협의해야한다.

⑵ 제품

① 클립볼트

- 와이어로프용 클립은 흠이나 깨진 곳, 크랙이 있으면 않된다.

- 와이어로프의 규격 및 설치 상황에 맞는 클립을 사용하여야 한다.

- 와이어로프클립을 용접, 열을 가하여 구부려서 수리를 하거나 변형하면

않된다.

- 와이어로프 6mm의 경우 클립은 개당 2개씩 설치해야 하며 8mm의 경우

3개를 설치해야 한다 (현장여건 및 결속방법에 따라 그 수량을 달리 할

수 있다. 하지만 도면에 명기 된 수량을 따르는 것이 좋다.)

- 세 번째 클립의 경우 클립너비의 최소 1.5배에서 최대 3배의 간격을 두고

첫 번째와 두 번째 클립 사이에 위치해야 한다.

- 와이어로프의 감는 길이는 최소 95mm 이상이어야 한다. (현장여건 및

감독관의 요청에 따라 여유분을 길게 둘 수 있으며, 도면을 기준으로 설치한다)

⑶ 공사중

① 공정별(코팅스텐와이어로프, 윈치, 고정장치 등) 작업완료시 보고 및 검측을

받아야 한다.

② 수중작업시 2인 1조로 운영하고, 커뮤니케이션이 가능한 수신기나 수신호를

활용하면서 작업한다.

③ 각 시설 (브라켓, 클립볼트 등) 설치 시 도면의 NOTE와 시방서를 필히 숙지

하고 작업을 진행하여야 한다. (미 숙지 및 과실로 인한 추가공사 발생시

시공사가 책임지고 안전하고 튼튼하게 마무리하되, 이 또한 감독과 협의

하여야 한다)

④ 코팅스텐 와이어로프 당김줄 및 횡줄 설치시 현장 실측 후 설치하여야 한다.

⑤ 코팅스텐와이어로프 및 부이용 브라켓, 통과용 브라켓 등 설치 후 상하좌우

일직선에 위치하여야 한다. 대한조정협회 기준에 미달될 경우, 전면 재시공

하여야 한다.

⑥ 도르래의 위치는 감독관과 상의후 도면 및 현장을 기준으로 설치하여야 한다.

⑦ 도르래 설치장소가 수중에도 설치되므로 재질(스테인리스 제품 - 정밀함을

요하는 가공방법으로 만들어진 제품)을 고려하여 감독관의 승인을 득한 후

반입하여야 한다.

⑷ 준공

① 감독관 입회하에 2회 정도 코팅스텐와이어로프 및 고정장치 등은 대한조정

협회 기준에 맞는지 확인 작업을 실시한다.

② 검측 작업시 미비한 사항이 발생할 경우, 재 설치 후 대한조정협회 기준에

맞는지 확인 작업을 감독관 입회하에 1회 실시한다.

③ 감독관과 관리팀 입회하에 실시하지 않을 경우와 재 검측시 불합격을 받은

경우에는 감독관의 지시에 따라 코팅스텐와이어로프 및 고정 장치 등을

재시공하여야 한다.

④ 검측 및 청소 등 전 공정이 마감된 경우, 준공 관련서류 (시험성적서, 사진

대지, 준공도면, 시방서, 생산지 확인서류 등) 일체를 시방서에 명시되어

있는 기준에 맞게 제출한다.

5. 공인

가. 자문 및 공인

1) 경기장내의 모든 시설물, 안전수역, 코스, 거리표시 등을 선수들에게 경기 시 불편

함이 없도록 설치되어야 하며 심판의 경기진행에 용이하도록 설치되어야 하며, 이를

위하여 대한조정협회의 자문을 사전에 받도록 한다.

2) 모든 시설은 대한체육회 종목 및 대한조정협회 경기장 규정(미표시 사항은 국제경기

규정에 따름)에 의하여 설치되어야 한다.

3) 수급인은 시설 후 대한조정협회의 검증, 공인을 득한 후 공인서를 제출하여야 한다.

4) 레인시설 업체는 총 공사비의 5%(부가세 제외)를 본 대한조정협회에 납부 하여야

한다.

6. 기타

가. 경기관련 스타트는 알바노 시스템을 원칙으로 한다.

나. 조정 경기관련 모든 시설물의 시공은 대한조정협회의 자문을 받아 시공토록 하여

조정경기대회 진행 및 협회의 공인에 하자가 발생하지 않게 한다.

다. 수상 시설물 설치 시 안전에 유의하도록 하여야 한다.