「장항파출소 연안구조정」

계류시설(도교ㆍ인양기 제작 및 푼툰)설치 공사 시방서

1. 사업명

장항파출소 연안구조정 계류시설(도교․인양기 제작 및 푼툰) 설치공사

2. 사업위치

충청남도 서천군 장항읍 장암리 435-3 장항신물양장 內 파출소 부지 앞

3. 목적(일반사항)

가. 본 연안구조정 계류시설의 도교 및 앵커닻 제작‧설치 사업은 항포구에서 연안구조정이 안전하게 접안․계류를 할 수 있는 시설을 제작‧설치하는 사업으로 안전성 및 효율성이 우수한 시설을 설계․건조하여야 하며, 해상부유구조물(폰툰)과 연안구조정과의 기본성능 상 제약 등 문제가 없어야 한다.

나. 본 사양서에 기술되지 않았으나 본 계류시설(도교, 앵커)을 건조하는데 있어서 법규나 규정에서 요구하는 사항은 본 사양서에 포함된 것으로 간주하여 설계 및 시공한다.

4. 사업개요

가. 계류시설(폰툰): PE재질의 전장 20m * 폭 6m * 높이 1.2m

나. 도교(STS계열) : 길이 18m * 넓이 1.2m * 높이 1m

* 기타시설 : 앵커, 앵커체인, PP로프, 연심로프, 샤클, 앵커체인클램프, 계선주, 연결재(브라켓), 도교인양대, 인양대 사다리, 출입제한 펜스, 출입문으로 구성

다. 인양기 : 2.7(폭) × 4.0(전고)

5. 사업기간

본 사업은 착공일로부터 28일 이내로 한다.

6. 설계변경 조건

본 사양서의 내용을 변경하고자 할 때에는 변경내용, 이유, 변경이 본 공사에 미치는 영향, 공사비 변동 및 그 내역 기타 기술적인 자료 등을 명기한 서류를 발주자측에 제출하고 검토 승인을 득한 후 시공하여야 한다. 또한, 발주자측이 본 사업의 사양서에 대하여 사양, 설계, 각 구조 및 공작 등에 대한 변경을 할 때에는 계약자에게 그 내용을 문서로서 통지하며, 계약자는 특별한 사유가 없는 한 발주자측의 요구사항을 반영하여 수정 보완해야 한다.

7. 착공시 서류 제출사항

도급자는 물품 제작시, 다음 서류가 포함된 착공신고서를 감독관에게 제출하여야한다.

1) 현장대리인계

2) 예정공정표

3) 착공전 현장 사진

4) 기타 발주처가 지정한 사항

8. 적용법규

본 계류시설은 항포구에 설치되는 시설로서 검사기관 관련기준 등 관계법령에 맞도록 설계․제조 되어야 한다.

9. 주요제원

가. 계류시설제원 : ‘격벽소켓엘보형’

	< 해상부유구조물(폰툰) 제원 >
	■ 전장, 폭, 높이 : 20m * 6m * 1.2m ■ 재질 : PE(폴리에틸렌) ■ 물품가 : 99,365,000원(조달청 3자 단가계약가) ■ 제작사 : 블루오션테크 ■ 기타 : 조달우수제품(기술인증제품) / 식별번호 23060083

나. 연결도교

	<연결 도교 제원 >
	■ 도교 - 전장 18m * 폭 1.2m * 높이 1m - 재질: 스테인레스

다. 앵커닻 외

	<앵커자재 제원 >
	■ 앵커닻 - 중량 200kg ■ 앵커체인 - D22

	<앵커자재 제원 >
	■ 연심로프 - D36 ■ PP로프 - D36

라. 부 자

10. 계류시설 주요구성 및 설치

가. 주요 구성품

폰툰(물품 구매), 도교+앵커(닻), 안전시설 설치 필요품(상기 명시) 일체

나. 도교시설

1) 도교시설의 전장 18m, 폭 1.2m, 높이 1m 이상으로 설치한다.

2) 도교의 재질은 스테인리스를(STS304)사용하고 계류시설 측 파손 방지를 위한 도교 보강판(아연도금강판 3m * 2m * 6mm)을 설치한다.

3) 푼툰 도교보강판(아연도금강판 3m * 2m * 6mm)설치 위치 하부 부력관 사이에 부자(200ℓ 4개)를 설치하여 부력을 보강한다.

4) 푼툰과 도교의 시설의 접척부의에 마찰에 따른 파손이 되지 않도록 도교하부에 마찰방지용 롤러를 부착한다.

5) 향후 다른 곳으로 이동설치를 위해, 도교의 육상연결부를 분리가능토록 제작 설치하여야 한다.

6) 도교는 스테인리스 재질로 제작‧설치하되 이용 시, 미끄럼방지 및 배수가 용이토록 발판을 익스펜디드망(6T),ㄱ형강(25**3T)을 사용제작한다. 또한 익스펜디망 위에는 30cm간격으로 STS 계열 미끄럼 방지 앵글을 부착하여야 한다.

다. 앵커, 앵커체인의 설치

1) 앵커 및 앵커체인의 종류 및 크기, 수량은 공사감독 및 검사자의 안전성 검토 후 설치한다.

* 앵커 200kg 급, 앵커체인 및 샤클 D22 급, 연심로프 및 PP로프 D36 급

2) 앵커는 정박을 위해 다양한 크기의 말뚝, 파일, 케이블, 체인을 하부 앵커에 부착하거나, 사이드 고정 장치를 부착할 수 있도록 설계하여야 한다.

3) 앵커와 앵커체인은 연안구조정 계류시설 설치지점의 해상여건을 충분히 고려하여 설치하여야 한다.

라. 안전시설의 설치(계선주, 도교인양대, 체인블록, 출입제한 펜스)

1) 악천후 시 도교 및 부잔교의 보호를 위하여 안전하게 도교를 인양하기 위하여 도교의 무게를 충분히 버틸 수 있는 인양대를 설치한다. 인양대의 재질은 일반 H형강(SS400=SS275)으로 용융도금하여 설계도면 치수대로 제작 및 설치한다.

2) 도교/인양대 고정방식은 앙카방식(케미컬앵커 주입)으로 Base Plate를 20T 이상 사용한다.

3) 도교의 인양을 위해 인양대에는 인양용 체인블록(10T급 2EA)을 설치한다.

4) 계선주는 푼툰 상부에 설치하되 가급적 브라켓의 설치위치를 확인하여 고정하도록 한다.

5) 보강형 계선주는 알루미늄 브라켓 상부에 설치하도록 한다.

6) 장항파출소 연안구조정 전용 계류시설의 관계자외 이용을 제한하기 위하여 도교인양대 안쪽에 출입제한 펜스(H2.0m)를 연락도교 입구를 중심으로 둘러서 설치한다.

7) 출입제한 펜스의 중앙부에는 관계자의 출입을 위한 출입문(H2.0m)을 제작 설치한다.

8) 보강이 필요한 부분에 Plate를 12T이상 사용한다.

9) 인양대 좌우측 H형 빔 바깥방향으로 성인이 밟고 상부에 체인불럭 리프팅 고리까지 안전하게 올라갈 수 있도록 계단형 사다리를(계단크기 : 약 30cm 간격, 폭 15cm, 16개) 설치한다.

10) 사다리는 녹방지용 페인트 1회 칠한 후 회색으로 1회 더 칠한다.

마. 계류시설 이동 및 설치

1) 본 계류시설은 조립 후 제반검사 완료 후 최종 설치되는 발주자측 지정장소에 이동설치 해야 하며 이동 및 설치비용 등 최종 준공, 인수시까지 소요비용 일체는 계약자 부담으로 한다.

2) 또한 본 계류시설 설치장소에 대하여 현지사전 답사를 하고 충분한 기술 검토를 거쳐 안전하게 설치하여야 한다.

3) 현장작업시 주변 정리정돈 및 청소를 하여 항상 청결한 상태를 유지하여야 한다.

바. 계류시설 설치 후 기능유지 및 하자

1) 본 시방서에 기재되어 있지 않은 내용은 설계도면 및 내역서를 참조하여 설치한다.

2) 시공사는 본 시방서에 의하여 계류시설(푼툰+인양기+도교)을 시공하여야 하며, 계류시설(푼툰 등)설치 후 조석간만의 차에 관계없이, 그 기능이 발휘되고(인양대 기준 푼툰→도교 일자 형태로 반듯하게 유지 해야함), 원만히 운영되도록 설치하며, 계류시설(도교, 푼툰, 인양기)이 안정을 유지한 상태에서 그 기능이 발휘가 안될 시에는(인양기가 도교를 인양시 도교가 틀어지는 경우, 용접부위가 떨어지는 경우, 푼툰이 조석에 따라 일자형 형태가 유지되지 않는 경우 등)계약자(시공사)의 책임으로 본다.