특  별  시  방  서

1. 총칙

1-1. 적용범위

가. 본 시방서와 일반시방서가 상충되는 내용은 본 시방서에 규정된 것을 우선한다.

나. 본 사업에 관련된 발주자의 제 규정 및 기준은 본 시방서의 일부로서 간주한다.

다. 계약상대자는 전면해역을 항행하는 선박의 통항에 지장을 주거나 일시적으로 통항을 금지시키게 되는 경우에는 이해 당사자 및 관계기관에 사전에 공지하여 안전사고를 방지하여야 하며, 이를 해태하여 발생하는 피해는 계약상대자의 책임으로 한다.

2. 재료 및 시설

2-1. 일반사항

가. 적용범위

1) 해조류 부착기질 확대 및 포자착생유도를 위한 할망바당 조성용 자연석 시설사업

나. 참조규격

1) 한국산업규격(KS)

2) KS F 2517 : 암석의 인성 시험방법

3) KS F 2518 : 석재의 흡수율 및 비중시험방법

4) KS F 2519 : 석재의 압축강도 시험방법

5) KS F 2530 : 석재

2-2. 재료

가. 일반사항

1) 자연석은 균일한 재질의 물량확보와 자연환경 훼손방지를 위하여 관할 지자체(제주특별자치도)의 토석채취 허가품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

2) 자연석은 형상이 편평세장(扁平細長)하여서는 안 되며, 재질은 견고 치밀하고 풍화나 동괴(凍塊)의 염려가 없는 것이어야 한다. 편평(扁平)한 것이란 폭이 두께의 2배 이상인 것을 말하고 세장(細長)한 것이란 길이가 폭의 3배 이상인 것을 말한다.

3) 자연석의 종류, 규격 등은 본 시방서의 규정에 따른다.

나. 자연석

1) 계약상대자는 자연석의 운반 및 선적 전에 자연석에 대한 재료공급원 승인 요청서를 감독자에게 제출하여야 하며, 감독자의 현장 점검을 통한 승인을 받아야 한다. 이때 재료공급원 승인 요청서에는 산지를 명시한 서류(채석장의 토석채취허가증, 사업자등록증 등), 시험성적서(비중, 흡수율, 압축강도 ※제출일 기준 6개월 이내)를 제출하여야 한다.

2) 자연석은 크기(0.5~1.0㎥) 및 아래 표의 기준을 만족하여야 한다.

구 분	비 중	흡수율(%)	압축강도(N/㎟)
암석	2.3 이상	5% 미만	50 이상

3) 현장 여건상 승인된 장소 이외에서 자연석을 반입하고자 할 경우 계약상대자는 재료의 표본을 채취하여 시험한 후, 표본 및 품질시험 성과와 사용물량, 허가사항 등을 발주자에게 제출하여 승인을 얻은 후 사용하여야 한다. 단, 강도가 불량한 풍화암이나 오석(흑요암), 청석(녹니편암), 벼루석 등은 절대 반입이 불가하다.

2-3. 시설

가. 시설계획

1) 계약상대자는 재료공급원 승인 후 시설계획서(운반방법, 운반경로, 운반량, 사용장비 등 포함)를 작성하여 사용 예정인 예선 및 대선 선박증서와 함께 감독자에게 제출하여야 한다. 시설 계획 수립 시 감독자와 협의하여 시설계획, 방법 등을 결정하고, 시설 예정일 3일 전에 확정하여 관련 지자체 및 어업인에게 통보하여 시설 시 입회할 수 있도록 하여야 한다.

2) 자연석 시설 전 시설예정지에 대하여 잠수부에 의해 수중촬영(동영상, 사진)을 실시하여 시설예정지 내 구조물 여부 및 지반상태를 확인하여야 한다.

3) 자연석 시설 시 일일 투입물량을 감독자에게 사전 보고하여야 한다.

나. 운반 및 적재

1) 계약상대자는 현장조건을 충분히 검토하여 자연석의 적재방법, 운반수단, 적재 및 운반 장비의 선정 등을 결정하여야 한다.

2) 다량의 자연석 운반으로 인해 기존의 교통에 영향을 줄 우려가 있을 때에는 계약상대자는 설정한 운반경로에 관하여 관계기관과 협의하여 시설사업 전에 필요한 허가를 받아야 한다.

3) 계약상대자는 육상운반 과정에서 자연석을 떨어트리거나 분진을 발생시키는 등 교통이나 환경에 악영향을 주는 일이 없도록 충분한 대책을 세워야 한다.

4) 자연석은 크기를 선별하여 대선에 선적하고, 표면에 오염물이 침적되지 않아야 한다. 감독자는 적재된 자연석이 시방서에 정해진 범위의 것으로 편평 세장한 것이 아니고, 풍화 및 동상에 의한 파괴의 염려가 없는 것임을 확인하여야 한다. 계약상대자는 감독자의 확인 결과 본 시설사업에 적절하지 못한 것으로 판정되면 불합격된 자연석은 즉시 현장 밖으로 반출시키고 석재에 대한 공급원 승인 요청을 다시 하여 승인을 받을 때까지 자연석을 사업 현장으로 반입할 수 없다.

5) 대선에 자연석 선적 시 공인된 회사에 검량을 의뢰하여 적재물량을 검측하여야 한다. 이 때 제출되는 검측보고서에는 검량결과를 확인할 수 있도록 적재물량에 대한 수치가 표시되어야 한다.

다. 사업지점 경계표지

1) 사업 수행 시 공사구역 내 선박 또는 차량 등 출입에 따른 위험을 막기 위해 경계표시 및 경계표지물을 설치하여야 한다.

2) 경계표시 및 경계 표지물은 시설지역에 접근하는 사람들이 쉽게 알아볼 수 있고, 강한 풍파나 해수에 파손 또는 유실되지 않도록 설치한다.

3) 자연석 시설 전 시설 구역에 표지시설(부이 등)을 하고 감독자와 입회자의 시설위치 확인을 받은 후 자연석을 시설하여야 한다.

4) 경계 표지물 설치와 관련하여 추가로 필요한 사항은 계약상대자와 감독자가 상호 협의하여 설치한다.

라. 자연석 시설

1) 자연석은 해상에서 운반선(대선) 및 굴삭기 등에 의해 자연석을 수중 투하하는 방법으로 시설하며, 시설구역 내 2단으로 시설한다. 시설예정지는 제주특별자치도 고산3, 고산4, 신산 연안해역으로 시설예정지(수심 5m권 내외) 내 평면분산으로 시설하는 것을 기본으로 하며, 세부 위치는 감독자 및 입회자와 협의하여 결정한다.

2) 해상시설 시 운반선이 투하위치(경위도 표시지점)에 도착하면 운반선 전후에 앵커를 투묘하여 바람이나 파도, 조류 등에 의하여 운반선의 위치가 이동되지 않도록 고정시킨 후 시설하여야 한다.

3) 계약상대자는 안전에 최대한의 주의를 기울여야 하며, 공사 도중 발생한 장비 및 인력에 대한 모든 안전사고의 책임을 진다.

4) 공사기간 동안 토사확산 등 오염물이 발생하여 주변 생태계에 영향을 주는 일이 발생하지 않아야 하며, 노출된 암반 등에 의한 해난사고에 주의하여야 한다.

5) 자연석 시설 후 잠수부에 의해 수중촬영을 실시하여 시설상태를 확인하여야 하며, 시설상태 불량 또는 과도하게 산적된 곳, 당초 계획과 상이할 경우에는 고르기 작업을 하여야 한다.

마. 시설 후 보고

1) 계약상대자는 자연석 시설이 완료되면 WGS-84좌표계를 이용하여 수중에 시설된 자연석 위치를 재확인한다.

2) 시설 좌표는 WGS-84좌표로 감독자에게 보고해야 하며 음향측심기 영상을 프린터하거나 사진으로 촬영하여 제출한다.

3) 시설이 완료된 후 자연석 시설상태(특히 바닥면 설치 상태, 자연석 배열 상태 등)를 수중촬영(동영상, 사진)하여 감독자에게 제출한다.

4) 준공 검사 결과 불합격으로 판정될 경우 계약상대자의 부담으로 재시공 또는 보완 후에 재검사를 요청하여 승인을 받아야 한다.