시    방    서

1.  본 시방서는 뚝도아리수정수센터 『자양취수장 오일휀스 및 조류차단막 철거, 설치 공사』에

적용한다.

2. 수급자는 지정일 까지 발주자가 정한 양식에 의거 서류를 제출하여야 한다.

3. 수급자는 공사의 전부 또는 일부를 제삼자에게 하도급을 주어서는 안 된다.

4. 수급자는 시공 중 건설관계법규, 노동법규, 기타 관련된 모든 법규를 준수하여야 하며 불분명한 사항은 발주자의 해석에 따른다.

5. 발주자는 다음과 같은 경우 시공의 전부 또는 일부를 일시 중지케 할 수 있다.

- 작업 내용의 변경, 관련 공사와의 조정, 천재 기타 이유 등 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 수급자가 정당한 사유 없이 감독관의 지시에 응하지 않을 때

- 수급자의 불합리한 행위가 있을 때

- 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

6. 발주자는 물량변동 시 설계변경을 시행할 수 있다.

7. 본 공사 시행 시 각종 안전사고에 특히 유의 하여야 하며, 수급자는 현장 대리인을 상주시켜

현장에서의 안전교육 및 작업도중 발생되는 민, 형사상의 모든 책임은 수급자가 진다.

8. 수급자는 산업안전보건법에 따른 안전 사항을 준수하여 현장을 관리하고 재해를 예방하는데

노력하여야 한다.

9. 공사 시공 중 사고가 발생하였을 때에는 필요한 조치를 취하고 사고 발생의 원인 및 경과

사고에 의한 피해 내용 등을 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.

10. 본 작업은 수중에서 하는 작업이므로 사전에 충분한 안전교육을 실시하여야 하고 수중 안전사고를 방지하기 위해 튜브, 보트 등을 대기하여 만약의 사고에 대비하여야 한다.

11. 본 공사 시행 중 타 시설에 손해를 입혔을 경우 수급자 부담으로 원상 복구 해야 한다.

12. 수급자는 작업을 실시할 경우 감독자에게 사전에 보고한 후 작업을 실시하여야 한다.

13. 조류차단막 및 오일펜스 철거는 장마 전에 실시한다.

14. 모든 작업은 감독의 지시가 있은 후 10일 이내에 작업을 완료하여야 한다.

- 만약, 10일 이내에 철거를 못하여 조류차단막이 유실되거나 파손될 경우 전수급자가

부담하여야 한다.

15. 조류차단막은 자체에 연결된 로프를 해체하는 방법으로, 오일펜스는 양 끝에 연결된

로프를 해체하는 방법으로 하고, 철거 후 남겨진 로프에 부표를 설치하여야 한다.

16. 본 공사의 계약자는 작업 전, 중, 후 사진 2부를 작업이 완료되면 제출하여야 한다.

17. 폐오일휀스 처리시 준수 사항

가. 처리자는 폐기물 수집․운반 전용차량으로 폐기물외의 물건을 수집․운반하여서는 안 된다.

나. 처리자는 위탁받은 폐기물을 수집․운반․보관․처리하는 경우 환경오염이 발생되지 않도록 하여야 한다.

다. 처리자는 폐기물관리법 제25조 제4항 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의하여 폐기물을 배출․운반 또는 처리할 때마다 폐기물의 인계․인수에 관한 폐기물 처리계획 및 올바로 시스템에 등록하여 적법하게 운반, 처리한다.

라. 처리자는 폐기물의 수집․운반 및 중간처리를 위탁받은 폐기물을 재 위탁하여서는 안 된다.

마. 폐기물은 당해 폐기물을 적정하게 처리 또는 보관할 수 있는 장소외의 장소로 운반하

여서는 안 된다.

바. 처리자는 기타 폐기물관리법 제26조 제8항 및 동법시행규칙 제19조의 3에서 정하는

폐기물처리업자의 준수사항에 위배되는 행위를 하여서는 안 된다.

18. 대가의 지급

가. 폐기물처리정산은 허가된 계근기로 계측하여야 하며, 계량증명서에 의거 수량을 확인하여

정산 처리한다.

나. 수집․운반 및 중간처리 완료 후 계량증명서에 의한 물량 정산 시행.

※ 올바로 시스템의 반출, 반입사항을 대조 및 계량증명서에 의해 정산수량을 확인

19. 처리결과 보고

가. 처리자는 당해 폐기물에 대한 올바로 시스템의 운반자 및 처리자용 인계내역 계량

증명서(사진포함)를 발주처에게 제출하여야 한다.

20. 기 타

가. 수집․운반자는 상, 하차를 포함한다.

나. 본 지침서상에 명시되지 않은 사항 중 발주처와 처리자 상호간에 이견이 있을 때에는

상호간에 협의하여 처리한다.

다. 운반비는 운반거리가 증가하여도 계약단가를 변경할 수 없다.