새만금방조제
신시 ·가력 통선문 바닥 퇴적물 제거 과업지시서

2020. 7.

	한국농어촌공사 새 만 금 사 업 단

1. 과업개요

가. 과 업 명 : 새만금 신시·가력 통선문 바닥 퇴적물 제거 작업

나. 과업기간 : 계약일로부터 3개월

다. 과업범위

○ 새만금 신시·가력 통선문(내․외측, 갑실) 바닥 퇴적물 제거

2. 계약기관

가. “발주자” : 한국농어촌공사 새만금사업단

나. “계약상대자” : ○○○○○○○○○○○

3. 과업일반

가. 본 과업지시서는 신시·가력 배수갑문 통선문 바닥 퇴적물 제거작업에 적용한다.

나. 작업수행을 위한 잠수인원은 잠수경력을 제출하여야 하며 각각의 역할 분담하여 작업을 하여야 한다.

다. 작업 중 잠수부의 업무를 보조 하며 상시 감시 할 수 있는 인원을 선상에 둔다.

라. 수면 위와 아래의 물속 흐름이 다를 수 있으므로 반드시 잠수할 지역의 지형, 지물 수심 및 조류를 확인하여 안전한 작업이 되도록 하여야 한다.

마. 작업수행 전 각 포인트를 ‘19년 수중촬영 근거에 의해 작업을 진행하고 작업방법에 대하여 감독관과 상의를 하여야 하며 상시 안전을 최우선으로 하여야 한다.

바. 수중 작업에 대하여 감독관 지시사항을 불이행시 “발주자”는 잠수부 교체를 “계약상대자”에게 요구할 수 있다.

4. 과업세부내용

시설물명 구분	신시 통선문 구간	가력 통선문 구간	비고
시설규모	16m × 120m(폭×길이)	4m × 120m(폭×길이)	내.외측
퇴 적 량	126.4㎥	20.1㎥	내.외측

5. 수행방법

가. 수중 입수 전 작업위치 및 방법에 대하여 공사감독의 지시를 받아야 하며, 작업 전 위치를 탐색한다.

나. 본 작업에 소요될 장비는 공정에 지장이 없도록 사전에 감독관의 지시에 따라 반입 사용하여야 한다

다. 배수갑문 통선문 구조물에 부착된 패류 제거 및 토사 제거장비의 원활한 작업을 위해 전문 수중작업자를 투입 한다

라. 본 작업 투입(제거)장비로 통선문 바닥의 토사(패류)를 제거하여 유속에 의해 다시 원위치에 적체되지 않을 위치로 옮겨 투기 한다

마. 수거한 쓰레기 중 해양오염 및 환경유해물질은 별도 분리수거하여 처리한다

바. 통선문 바닥에 쌓인 토사 및 패류 등의 퇴적물은 준설장비 또는 고압 펌프 등을 활용하여 최대한 제거 한다

사. 수중 작업후 사진을 감독관의 요구에 따라 촬영 후 제출 하여야 한다.

아. 사진촬영 위치 등은 감독관이 지정하는 곳을 촬영하여야 하며 제거작업 후 시야확보 및 바닥상태를 확인하기 위하여 일정기간(2일 이상) 경과후 촬영하여 그 결과를 제출해야 한다

자. 수중 작업에 대하여 미비사항이 발생 시 감독관 지시에 따라 재시행하여야 하며 시행결과를 보고 하여야 한다.

6. 안전관리

가. 장비(선)의 작업자는 전원 안전장비를 착용하여야 하며 선박에는 구명활동에 필요한 물품(구명환, 소화기 등)을 구비하여야 한다.

나. 장비(선)은 해당기관에 신고 된 선박이어야 하며(등록번호 부착) 필요시 과업 내용 및 소속을 깃대로 제작하여 선박에 부착하여 수역 내 어업권이 있는 주민들의 민원이 없도록 해야 한다.

다. 본 과업 수행중 수급인의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해 발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 수급인은 일체 책임을 지고 손실 보상하여야 한다.