2021년도

여수 도성마을 환경개선사업

설     계     서

	여수지방해양수산청

2021년 2월 설계

설

계 자

심사자

계장

과장

청장

2021년도

여수 도성마을 환경개선사업

설     계     서

여수지방해양수산청

- 목       차 -

1.		공 사 설 명 서
2.		일 반 시 방 서
3.		특 별 시 방 서
4.		예 정 공 정 표
5.		설 계 예 산 내 역 서
6.		공 사 원 가 계 산 서
7.		일 위 대 가 표
8.		단가산출서
9.		수 량 산 출 서
10.		설 계 도 면

1. 공 사 설 명 서

1. 공사설명서

1.1 공 사 명 : 여수 도성마을 환경개선사업

1.2 공사위치 : 전라남도 여수시 율촌면 도성마을 전면해상

1.3 공사목적 : 본 과업은 여수지방해양수산청(이하 “발주청”이라 한다.)에서 도성마을 전면 배수로 공사(수문 전면 퇴적토 제거)를 통해 주민 생활환경을 개선(침수방지)하는데 그 목적이 있다.

1.4 공사개요

- 배수로 정비 1식

1.5 공사기간 : 착수일로부터 2개월

1.6 공사 시행방법 : 본 설계도서에 의거 도급공사로 시행함.

1.7 설계 변경조건

가) 천재지변 등 불가항력적인 상황이 발생하였을 때.

나) 현장의 제반조건이 설계도서와 현저하게 상이할 때.

다) 관련 법규가 개정되어 설계변경이 필요할 때.

라) 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때.

2. 일 반 시 방 서

2.1. 일반사항

2.1.1 시방사항

(1) 본 사업은 해양수산부의 각종규정 및 정부제정시방서의 해당사항에 의거 시행되어야 한다.

(2) 이 기준에 명시되지 않은 사항에 대하여는 KCS 10 10 00 총칙을 따른다.

(3) 이 기준과 상호 모순이 있는 사항에 대해서는 관련 분야별 표준시방서 또는 전문시방서 및 관계규정에 따른다.

2.1.2 시공계획서 및 예정공정표

(1) 본 사업 시행에 있어서 다음의 시공계획서를 착수 전에 감독자에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

◦ 착공계

◦ 착공전 시설물 전경사진

◦ 현장 대리인계

◦ 안전관리 책임자

◦ 관리시험 계획서

◦ 안전관리계획

(2) 기타 발주청의 요청에 따라 요구하는 제반서류

(3) 시공계획서에 중요한 변경이 있을 경우에는 수급자는 감독자에게 그 변경 계획서를 제출하고 승인을 받아야 하며, 사업진도가 예정공정보다 지연될 경우 수급자는 감독자의 지시에 따라 작업시간의 연장 및 장비 등의 추가투입 등 공정만회에 필요한 조치를 취하여야 한다.

2.1.3 사진촬영

수급자는 사업 착수전 전경 및 부분별 시공 현황을 천연색 사진으로 작성하여 공사완료시 사진첩(파일CD 포함) 1부를 제출하여야 한다.

감독자의 별도 지시가 없는 한 사진첩은 다음과 같이 작성한다.

(1) 공사 완료 후 검사가 어렵거나 불가능한 부분 촬영

(2) 감독자의 지시에 따라 공사 진행 순서대로 제목, 일시, 장소 기타 특기사항을 기재한다.

(3) 수급자는 항시 감독자가 검사 할 수 있도록 사진첩을 현장사무실에 보관하여야 한다.

2.1.4 안전관리

(1) 본 사업을 시행함에 있어서 수급자의 현장 안전관리에 만전을 기하여야 하며 공사중 발생하는 제반 사고에 대하여는 수급자가 책임을 져야 하며 수급자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

(2) 동 사업 안전관리책임자는 현장 작업인원들에 대한 안전교육을 주기적으로 교육을 시행하여야 하며, 안전사고 예방에 철저를 기하여야 한다.

(3) 수급자는 작업장 부근에 안전사고를 예방하기 위하여 공사구역을 표시하여야 한다.

(4) 수급자는 사업 시행중 사고가 일어났을 경우에는 즉시 안전조치를 취하여야 하며, 감독자에게 보고하여야 한다.

(5) 수급자는 공용 도로를 사용할 경우에는 적재물의 낙하 등으로 제3자에게 손해가 가지 않도록 주의하여야 한다.

(6) 수급자는 사업현장 작업인원 등에 대하여 안전교육을 작업전 실시하여야 하며 안전화, 안전모를 착용한 후 작업에 임하여야 한다.

2.1.5 기상 대책

(1) 수급자는 사업기간에 날씨를 미리 파악하여 기상으로 인한 인명피해를 예방하여야 한다.

(2) 수급자는 동 사업기간의 천후표를 작성 가설사무실에 비치 보관하여야 한다.

2.1.6 환경보호

(1) 수급자는 공사시행에 있어 환경 보존에 대하여 주의함과 동시에 환경을 몹시 훼손할 염려가 있을 경우에는 사전에 대책을 세워 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 수급자는 작업으로 인하여 파손되었거나 피해를 입은 기존 시설물의 일부에 인접 또는 연결하여 시공할 경우 접속부는 견고한 실질적인 시공 기술을 적용하고 공사후 처리를 하여야 한다.

(3) 수급자는 부당한 방법으로 해상 또는 육상에 폐기물이나 쓰레기를 처분할 수 없으며 항상 해당 법령과 지방  조례에 따라야 한다.

2.1.7 위험물의 취급

화약류, 휘발성 물질, 전기 고압가스 등의 위험물을 사용하는데 있어서는 이의 보관 및 취급에 대하여 관계법규에서 정해진 규정에 따라야 한다.

2.1.8 기타

(1) 수급자가 불안전한 시공을 하거나 사업기간이 지연될 경우 현장대리인은 감독자에게 보고한 후 대책을 세워야 한다.

(2) 본 공사로 인하여 인근 지상구조물, 지하매설물 등에 피해가 없도록 주의하여야 하며, 수급자 과실로 인한 피해 발생시 수급자 책임하에 원상회복 하여야 한다.

3. 특 별 시 방 서

I. 준설공

1. 일반사항

1.1 적용 범위

본 절은 여수 도성마을 환경개선사업에 대한 일반적인 조건을 제시한다.

1.2 참조규정

가. 산업안전보건법

나. 개항질서법

다. 항로표지법

라. 해양환경관리법

마. 해사안전법

1.3 제출물

1.3.1   수급인은 당해 공사 착수전까지 시공계획서를 작성 공사감독관에게 제출하여야 한다.

1.3.2  공사 착수 전 제출할 시공계획서에는 아래 내용이 포함되어야 한다.

(1)  현장조사계획 : 본 절에 제시된 자연조건, 토질, 저질, 위험물, 장애물 등 여건

(2)  준설선 선정 : 공사량, 기상, 해상, 토질, 선박 교통상황, 준설선 투입조건, 공기 등의 공사여건을 감안하여 적합한 준설선을 선정

(3)  선단구성 : 선정된 준설선에 따라 끌배, 토운선, 양묘선, 연락선 등을 포함한 가장 능률적인 작업을 할 수 있는 선단구성, 현장 투입 및 회항 계획

(4)  준설토 처리계획 : 준설토의 처리계획

(5)  환경관리계획 : 준설 시 환경관리 계획과 예상민원 대처방안

(6)  안전관리계획 : 준설선의 이동, 대피, 회항시의 안전관리 계획

(7)  재해예방대책 : 악천후 시 준설선단의 대피 등 재해예방 계획

(8)  위치 및 심도확인 : 준설 작업 중 준설선의 위치와 준설심도를 정확하게 확인 할 수 있는 방법, 준설구역의 표시방법

1.3.2    공사 완료 후에는 본 시방서 항목이 포함된 검측계획서 및 검측결과 보고서를 제출하여야 한다.

1.3.3  준설공사 착수전 선박통항안전에 대한 회의를 통하여 운영 선박 및 장비에 대한 운영 안정성 확보계획을 수립하고 관계기관과 협의하여 승인을 득 한 후 준설공사를 시행하여야 한다.

2. 재  료

해당 없음.

3. 시  공

3.1 공통사항

3.1.1  사전조사

(1) 기상조사

①  바람은 파랑을 발생시키고 준설공사의 진행이나 안전성에 직접 영향을 주므로 해당지역의 풍향이나 풍속을 파악하여야 한다.

(2) 해상조사

①  준설공사 시 파랑의 특성은 공사기간에 큰 영향을 미치므로 통계적 성질(파고, 파향, 주기)을 파악할 필요가 있으며 파랑예보를 청취하여 작업계획과 선단대피 등 안전관리에도 유의하여야 한다.

②  조석에 의한 간만 차는 바다의 기본적 현상으로서 특히 준설공사와 관계가 깊으므로 현장에서 직접 관측하거나 인근 검조소의 기록을 분석하여 그 특성을 파악하여야 하며 공사용 기준면과의 상호관계도 확인하여야 한다.

③  태풍시의 기압강하나 강풍이 지속적으로 불 경우 수심이 얕은 내만에 이상 수위가 발생하여 만조 시와 겹칠 경우 큰 피해가 날수 있으므로 기상 이변 발생에 대비 사전 안전조치를 철저히 하여야 한다.

④  준설 시 오탁수가 조류에 의해 확산될 가능성이 많은 경우나 협수로에서의 준설공사 시에는 사전에 준설구역 부근해역의 조류조사를 시행할 필요가 있다. 조사의 규모나 내용, 지역 등은 공사의 규모나 내용, 인근지역현황(어장의 유무, 규모 등)에 따라 적절히 조정한다.

⑤  표사에 의한 매몰이 심한 해역에서는 표사 이동방향 등을 조사한다.

⑥  준설 중 해수 오탁이 우려될 경우에는 사전에 해수수질을 조사하고 시공 중이나 시공 후 분석결과와 비교하여 기준치를 초과할 경우 공사 중단이나 준설강도의 조절 등, 조치를 취하여야 한다.

(3) 측량 및 탐사

① 준설공사 시에는 다음과 같이 공사단계별로 수심측량을 시행한다.

가. 시공 중의 관리측량

나. 준공확인 측량

②  공사시행 중 사전측량 시에는 선단투입 가능수심, 간조와 만조시 준설 가능 수심 등을 검토한다.

③  측심기의 선정이나 측량방법, 해상위치 결정 등은 시방서 항목에 제시된 기준에 따른다.

3.1.2  작업선의 선정

(1)  작업선의 선정은 해저 토질, 토량, 수심, 투기조건, 기상, 해상, 공기 등 시공여건을 고려하여 해당현장에 가장 적절한 선종을 선택한다.

(2)  준설선의 종류 및 규격은 해당 준설물량을 정해진 공기 내에 완료할 수 있도록 선정 하여야 한다.

3.1.3  준설공사의 작업한계

(1)  바람은 풍속이 15m/sec 이상이면 작업이 어렵고 일 강우량 10㎜ 이상이면 야외작업이 곤란하다.

3.1.4  예항 및 회항

(1)  작업선의 예항 및 회항 거리가 멀 경우에는 도중에 파랑에 의한 손상이나 침수피해 등이 발생할 수 있으므로 예인 선박의 조합, 예항속도, 기상, 해상, 항로상 타선박의 종류나 규격 등을 종합적으로 고려하여 안정성이 가장 높은 방법은 채택하여야 한다.

(2)  필요할 경우에는 보험에 가입하고 출발지에서 도착지까지의 일정 및 코스를 해당 지방해양수산청에 통보하여야 한다.

3.1.5  소요수심 및 소요 폭

(1)  준설장비로 준설을 하게 되면 일정깊이로 수평이나 일직선이 되지 않기 때문에 더 파고 덜 파는 요철(凹凸) 현상이 생기며 계획수심은 상단의 노출부분의 깊이를 말하므로 실제 준설에서는 더 판 물량이 발생하게 되고 이를 여굴(余堀)이라 하며 준설토량에 가산한다.

(2)  여굴 두께는 준설심도나 토질, 준설선의 형식과 능력, 토층의 두께, 해상조건 등에 따라 달라지나 다음 표에 제시된 값을 표준으로 한다.

토 질	선 종	시공수심별 여굴 두께
		5.5m	5.5~9.0m 미만	9.0 이상
보통토사	펌 프 준설선	0.6m	0.7m	1.0m
	그래브 준설선	0.5m		0.6m
암 반	그래브 준설선	0.5m

주 : 시공수심은 평균해면(M.S.L)을 기준으로 한 준설저면(여굴 포함) 수심임.

3.1.6  시공관리

(1) 준설장비 및 공사용 선박은 개항질서법의 관련규정에 의거 해양수산부장관에게 출입신고를 하여야 하며 항계 내에서의 정박 및 통행시에도 개항질서법의 관련규정을 준수하여야 한다.

(2) 작업구역은 항로표지법의 관련규정에 따라 해양수산부장관의 허가를 받아 항로표지(부표, 등부표 등)를 설치하여야 한다.

(3) GPS 측량에 의한 성과에 따라 굴착구역을 선정하고 작업 중 수시로 확인하여 준설구역의 위치를 명확히 하여야 한다.

(4) 준설선의 작업위치를 확인하기 위한 기준점은 관측이 용이한 곳에 설치하여야 한다.

(5) 준설작업 중 항시 준설선의 위치나 준설 깊이를 정확하게 확인하여 과대한 준설이나 불필요한 준설이 발생하지 않도록 하여야 한다. 이 경우 공사감독관은 과대한 준설 등이 인접구조물의 안전상 문제가 있다고 판단될 경우 수급인에게 원상복구를 요구할 수 있으며 수급인은 그 요구에 즉시 응해야 한다.

(6) 준설깊이는 항상 조위를 환산하여 확인하여야 한다.

(7) 준설깊이의 확인은 음향측심기와 DGPS로 하되 간격은 공사감독관과 협의하여 결정하여야 한다.

(8) 준설작업은 환경기준을 지켜야 한다. 필요한 경우 준설구역 주변에 감시점을 설치하여 상시 수질감시를 실시하고 오탁방지막, 오일휀스 등 오탁방지 대책을 강구하여야 한다.

(9) 준설공사 시 안전을 확보하기 위하여 작업 전에 안전관리 체계수립 및 중점관리항목 선정, 종사자 교육 등을 실시하고 사고 발생 시에는 공사감독관과 상의하여 긴급조치를 취한 후 관할 관청에 보고하여야 한다.

(10) 주변에 통행 선박이 빈번할 경우에는 통행선박의 주 운행방향, 일정 등을 사전에 분석하여 가장 효율적이고 안전한 작업이 될 수 있도록 세부준설계획도를 작성하여야 한다.

4. 예 정 공 정 표

예정공정표

구분	수량	공사기간(2개월)						비고
		10일	20일	30일	40일	50일	60일
환경개선사업	1식

5. 설 계 예 산 내 역 서

2021년 2월 설계

설

계 자

심사자

계장

과장

청장

2021년도

여수 도성마을 환경개선사업

설계예산서

■ 공 사 개 요 : 환경개선 1식

총공사비 : 일금 53,000,000원정               도 급 액   : 53,000,000원정

(부가가치세 : 4,818,181원정 포함)

6. 공 사 원 가 계 산 서

7. 일 위 대 가 표

8. 단 가 산 출 서

9. 수 량 산 출 서

10. 설 계 도 면