일 반 시 방 서

일 반 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 적용

본 시방서는 팔당수력발전소 취수구 스크린 주변 누적 퇴적물 수거용역의 공통적인 사항을 기술한 것으로 본 일반 시방서 및 분야별 특기시방서를 우선 적용하며 한국수력원자력 (주) 공사관리규정 및 계약일반조건을 준용한다.

2．공사 현장관리 및 공정관리

가. 본 공사 시공 중 타 발전설비의 운전․조작에 지장을 주지 않도록 각별히 주의하여        야 하며 작업구역에 대한 표시를 감독자의 지시에 따라 시행하고 일일작업종료 후          작업현장이나 설비 주위에 대한 정리정돈 및 청소를 철저히 시행하여야 한다.

나. 계약상대자는 현장대리인을 선임하여 발주자의 승인을 받아 공사기간 중 현장에 상주       시키고 감독원의 지시에 따라 공사현장의 지휘, 감독과 공사에 관한 제반 업무를 수행       하여야 한다．

다. 발주자는 계약상대자의 현장대리인이 본 공사 수행에 부적당하다고 인정될 경우 교체       를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야한다.

라. 계약상대자는 시공과정에 있어서 기술, 노무 및 시설보안의 책임을 지며 설비운영 상       의 차질을 초래하지 않도록 공사기간 준수에 만전을 기하여야 한다．

마. 공사 목적물의 인도 전에 공사 목적물 및 대여물품 등에 대하여 발생한 손해는 계약       에 별도로 규정된 경우를 제외하고는 계약상대자의 부담으로 하며 제３자에게 손해를       발생시켰을 경우 또한 같다．

바. 공사 목적물의 인도 후에 천재지변 등 불가항력적인 사유 또는 기타 계약상대자의         책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 발생한 손해에 관하여는 책임을 지지 아니한        다.

사. 천재지변 등 불가항력적인 사유에 의하여 규정에 의한 검사를 필한 기성부품 또는 사       급자재 및 대여품에 대하여 손해가 발생하였을 때 계약상대자는 그 사실을 지체 없이       발주자에게 통지하여야 한다.

아. 계약상대자는 건설산업기본법 제42조, 시행규칙 제32조에 의거 공사명, 발주자, 시공        자, 공사기간 등을 기재한 공사현황판을 사람들이 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.

3. 공사용 자재 및 장비

가. 발주자로부터 지급받은 자재, 대여장비 및 공구류에 대한 관리책임은 계약상대자가 지       며 분실, 파손 및 도난을 당했을 때는 즉시 계약상대자 부담으로 변상 조치토록 한다.       또한 인양과 관련한 장비 및 공구류는 필히 안전도검사를 시행 후 사용한다.

나. 각종 측정용 공구․계측기 및 시험기기는 국가공인기관의 검․교정을 필한 유효기간       내의 것을 사용하여야 한다

다. 공사용 지입자재는 신품으로 품질, 규격 등은 반드시 명세서와 일치되어야 하며 공사       진행에 지장이 없도록 공사현장에 도착시켜 공사감독자의 검수를 필한 후 적기에 사용       될 수 있도록 보관관리에 소홀함이 없어야 한다.

검수 확인결과 불합격 자재는 즉시 대품으로 대체하여 재검사를 받아야 한다.

라. 계약상대자는 공사용 자재 지입시 원칙적으로 친환경상품을 구매․사용하여야 하며,        친환경상품 구매(공급)목록을 제출하여야 한다.

⑴ 친환경상품의 정의

○ 같은 용도의 다른 제품 또는 서비스에 비하여 자원의 절약에 기여하고, 환경오염          을 줄일 수 있는 상품으로서

- “환경기술 개발 및 자원에 관한 법률” 제20조 제1항의 규정에 의한 환경마크 인            증상품 및 동 인증기준에 적합한 상품

- “자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률” 제33조 및 “산업발전법” 제26조의 규            정에 의하여 산업자원부장관이 정하여 고시하는 우수재활용(GR) 인증상품 및 동            인증기준에 적합한 상품

4 . 공사용 전력설비 및 전력공급

가. 공사용 전력은 발주자가 무상으로 공급하나 지정된 배전반 또는 분전반으로부터        시설하는 임시배전선 및 필요한 설비는 계약상대자의 부담으로 시설하여야 한다.

나. 계약상대자가 시설하는 모든 공사용 전력설비는 공사감독자의 확인을 필한 후 사용해       야 한다．

5 . 공사 변경 및 중지

가. 발주자는 필요시 혹은 여건 변동 등으로 공사 일부 또는 전부에 대하여 변경, 추가,        삭제 그리고 중지를 지시할 권한을 가지며, 계약상대자가 이와 같은 내용을 요청하였       을 경우 발주자가 인정하는 사항에 대하여 발주자가 공사통보서를 발행할 수 있다.

나. 공사 시공 전 또는 시공 중 본 설계서의 오류 및 수정사항이 발견될 시 지체없이 그       사항을 공사감독자에게 서면으로 제출하여 원활한 공사 진행이 이루어지도록 한다.

다. 공사시공 중 설계변경, 시공변경 또는 이와 유사한 사항이 발생할 경우 계약상대자는       감독자의 확인을 받아 사유 및 범위를 서면 제출 후 발주자의 주관부서 승인을 받아야       하며 발주자의 사정과 시공의 변경취소를 요하는 사항이 발생하여 설계변경 조치시 계       약상대자는 특별한 이유가 없는 한 이에 따라야 한다.

라. 계약상대자는 발주자가 승인한 사항에 대하여 발주자의 승인없이 다시 변경할 수 없다.

마. 상기 내용은 발주자와 계약상대자가 사전 협의 조정함을 원칙으로 한다.

6 . 품 질 보 증

가. 계약상대자는 붙임 분야별 품질적용기준 "S" 등급에 대한 품질확보를 위하여 체계          적인 품질보증 활동을 수행하여야 한다.

나. 기타 품질관련사항은 첨부 "품질보증 특기시방서"를 참고하여 시행을 철저히 한다.

7 . 환경오염방지

가. 교  육

계약상대자는 공사 현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실       시 해야 한다.

나. 책  임

⑴ 계약상대자는 공사 현장의 환경오염방지에 관한 관계 법령을 준수해야 한다.

⑵ 계약상대자의 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우,  계약상대자는 이에 대한 모든         책임을 져야 한다.

다. 수질오염

계약상대자는 공사중 수질오염에 관한 제반법규를 준수해야 하며, 이를 위한 적절한        오염방지 시설과 조치절차를 수립, 시행해야 한다.

라. 소음 및 진동

계약상대자는 공사중 소음 및 진동에 관한 제반법규를 준수해야 하며, 주변지역에 공       사로 인한 민원이 발생되지 않도록 적절한 조치 절차를 수립 시행해야 한다.

마. 폐기물 처리

⑴ 계약상대자는 공사 현장을 청결히 유지하고, 매일 작업 종료 전 청소를 철저히 한다

⑵ 공사시행 중 발생한 사업장폐기물(생활 및 사업장 폐기물)은 발생 즉시 관련 법규에         따라 분리수거하고 공사감독이 지정한 위치에 운반하여 보관한다.

8 . 하자보증

가. 계약상대자의 모든 역무가 완료되어 공사준공검사 완료일로부터 1년간 다음 사항에        대한 하자보증을 하여야 하며 하자발생시 발주자가 지정하는 기일 내에 계약상대자의       비용 부담으로 교정 조치하여야 한다.

⑴ 제작, 설치, 시공불량으로 인한 결함 사실이 발생되었을 때

⑵ 계약상대자의 외주가공 및 지입된 자재의 불량으로 인한 결함

⑶ 기타 계약상대자의 귀책으로 인한 결함이 발생되었을 경우

나. 계약상대자의 귀책으로 하자사항이 발견되었을 경우 공사발주자는 즉시 동 사실을 계       약상대자에게 통보하여야 하며 계약상대자는 통보를 받은 날로부터 이에 대한 필요한       조치를 취하여야　한다.

다. 계약상대자는 발주자가 하자보증과 관련된 손해배상을 요구할 수 있도록 하자보증을       하여야 하며 아래사항으로 인한 손해를 입히지 않도록 한다.

⑴ 불량 정비보수의 미교정 및 수정

⑵ 보증조건의 미달

⑶ 계약사항의 불이행 또는 변상금의 미불입 등

9. 설비 안전관리

가. 안전작업 수칙

계약상대자(작업자)는 우리 회사의 안전작업수칙(발전 및 건설분야)교육을 공사 전 실       시해야 하며, 우리 회사의 안전작업수칙 및 도급공사자 안전수칙에 의한 작업을 수행하       여야 한다.

나. 안전표시 용구

작업장내에 설비 또는 작업으로 인한 위험을 경고하고 그 상태를 표시하여 주의를 환       기시키고, 안전을 확보하기 위한 표시용구를 설치하여야 한다.

다. 안전장구

작업자는 작업상황에 맞는 안전장구를 착용하고 작업해야 한다.

라. 재해책임

계약상대자는 공사를 착공하여 준공할 때까지 현장에서 발생되는 제반사고에 대한 민.   형사상의 책임은 물론 우리 회사의 명예나 재산상의 손해를 끼쳤을 경우에도 책임을   진다. 또한, 공사 감독부서의 안전회의 참석, 안전점검에 대한 수검 및 교육지시 이행   에 철저를 기 하여야 한다.

마. 안전관리자의 선정

계약상대자는 안전관리자와 재해방지책임자 등을 선정하고 착공 후 10일내에 안전관리   계획서를 우리 회사에 제출하여야 하며, 재해방지책임자 또는 담당자를 감독원이 부적   당 하다고 인정하는 경우에는 이를 즉각 교체해야 한다.

바. 재해방지 책임자

⑴ 계약상대자는 공사 착공계와 같이 재해방지 책임자를 선임하고, 재해방지에 필요한 재해방지 세부 시행계획(현장조직표, 안전장구 사용 및 비치계획 포함)을 수립하여 우리 회사에 제출하고 승인을 받아야 한다.

⑵ 재해방지 책임자 선임계에는 재해방지 책임자의 성명, 학력, 경력 등이 포함된 이력 서와 기술자격증 사본을 첨부하여야 한다.

⑶ 재해방지 책임자는 우리 회사 소정의 안전작업수칙을 준수하고 계약자 소속의 현장 근로자에 대하여 재해방지에 필요한 교육, 안전회의, 안전점검 등을 주기적으로 실시하고 그 기록을 공사기간 중 유지관리 하여야 하며, 산업안전보건법 제14조 2항 및 동법 시행령 제11조에 의한 안전담당자를 지정하여 운영하여야 한다.

사. 안전관리계획서

⑴ 안전관리비가 계상된 공사는 착공 후 안전관리계획서를 3부 작성하여 승인 후 현장       에 비치하고 계획에 의거 작업해야 한다.

⑵ 안전관리 계획서에 포함될 내용은 따로 정한다.

아. 설비안전관리

⑴ 계약상대자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 인명 및 설비안전을 위한 교육         을 실시하여야 한다.

⑵ 계약상대자는 공사현장의 안전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며 계약상대자의 귀책사유로 인명 및 설비 안전사고가 발생되는 경우, 계약상대자는 안전사고로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

⑶ 계약상대자는 공사에 수반되는 모든 사항에 안전관련 제반법규를 준수하여야 하며          이를 위한 적절한 조치 절차를 수립, 시행하여야 한다.

⑷ 계약상대자는 공사 중 공사와 관련된 설비 및 부대설비의 안전 위해요소(가스 누설, 붕괴, 유해 화학물질 누설, 연료 누출, 시설물의 전도, 폭발, 침하 등)를 발견하면 발주자에게 구두, 전화 또는 문서(FAX등)의 형태로 가장 신속하게 신고할 의무가 있다.

⑸ 발주자는 계약상대자에게 공사와 관련한 설비의 안전성 확인을 위하여 제원, 중량,          강도, 재질 등에 관한 자료 요구 시 특별한 이유가 없는 한 제공하여야 한다.

⑹ 계약상대자는 특히 협소하거나 위험한 장소, 화재 및 폭발우려 등 위해요인이 내포

된 시공부분의 작업은 당사의 안전관리 규정, 안전작업 수칙, 도급공사자의 안전작업

수칙에  의하여 충분한 사전검토를 취하여야 하며, 작업 전 위험표지 및 위험구역

설정표시 등을 설치하여 안전사고 예방에 최선을 다하여야 한다.

⑺ 계약상대자 측 안전관리자는 작업 착수 전 TOOL BOX MEETING을 철저히 시행하여

안전사고를 사전에 예방하여야 한다.

⑻ 기타 기술적인 사항은 특기시방서에 기술하며, 계약상대자는 특기시방서를 준수하여         안전사고 및 재해발생이 없도록 하여야 한다.

자. 위에 명기되지 않은 사항은 산업안전보건법 시행령, 시행규칙 등 관련법규에 따라야        한다.

10. 기타사항

가. 작업장 투입되는 작업원은 항상 단정한 작업복을 착용하고 작업장 주위를 청결히 하       여 안전사고 예방을 철저히 한다.

나. 공사 기록사진철 작성시의 요령

⑴ 다음사항은 세밀히 촬영한다.

- 불량설비품 및 임의 제작품 취부작업, 가공부분에 대한 작업사항

- 공사 전․후를 대비 할 수 있는 작업사항 및 설비

(공사 완료 후에는 확인이 불가능한 부분 포함)

- 공사통보서에 의한 작업사항과 중요하다고 판단되는 내용

⑵ 기록사진은 3×5 또는 4×6 칼라사진으로 촬영, 내용을 기록하여, A4종 면장철에 정          리하여 제출한다. (칼라 프린트 대체 가능)

11. 제 출 서 류

계약상대자는 다음의 해당되는 서류를 공사감독자의 확인을 받은 후 제출한다.

제 출 서 류		제출부수	제출시기
공사착공 관련	◦ 착 공 계	3부	공사 착공시
	◦ 도급공사 내역서
	◦ 현장대리인계
	◦ 책임기술자 선임계
	◦ 재해방지책임자 선임계(각서)
	◦ 안전작업관리 계획서
	◦ 안전관리책임자 선임계
품질관련 서류	◦ 세부 공정표	3부	공사 착공시
	◦ 작업절차서/품질보증계획서	3부	계약 후 7일 이내
	◦ 검사 및 시험계획서
	◦ 하자검사 Check Sheet
	◦ 계측기 검․교정 성적서
공사준공 관련	◦ 공사준공계	3부	공사 준공시
	◦ 공사준공검사원(정산변경원)		준공검사시
	◦ 각종 시험검사 보고서	3부	발생시
	◦ 기록사진철	3부	공사준공검사시
	◦ 표준안전관리비 사용내역서	3부	〃
기 타	◦ 예방정비종합표

붙 임 : 1. 특기시방서 1부.

2. 품질보증 특기시방서 1부.

3. 환경 특기시방서 1부.

4. 안전 특기시방서 1부.

5. 잠수작업 안전수칙 1부.

특 기 시 방 서

특 기 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

본 특기시방서는 팔당수력발전소 취수구 스크린 주변 누적 퇴적물 수거용역에 적용하고자 한다.

1. 주요 작업내용

가. 스크린 상류 측 누적 퇴적쓰레기 수거(중기작업)

- 수거 추정치 : 176.7㎡

나. 스크린 상류 측(스크린으로부터 1m내외) 퇴적쓰레기 수거(잠수부 수거)

- 수거 추정치 : 28.5㎡

다. 스크린 하류 측 퇴적쓰레기 수거(잠수부 수거)

- 수거 추정치 : 28.5㎡

라. 스크린 하류 측 Stop Log Slot 내 부유 쓰레기 수거

마. 중기를 이용한 수거 퇴적 쓰레기의 성상별 분리 및 처리

바. 잠수부 수거 퇴적 쓰레기의 성상별 분리 및 처리

사. 수중 촬영을 통한 처리 실적 보고(사진철 제출)

아. 공사 뒷정리 정돈

2. 공사대금 지급 방법(실적정산)

가. 공사대금 지급은 실적 정산을 원칙으로 한다.

나. 공사실적은 1차로 중기 인양분에 대하여 쓰레기 처리(처리장 계근 확인서 제출) 후

2차로 잠수부 인양분에 대하여 쓰레기를 처리(처리장 계근 확인서 제출)한다.

다. 계약상대자는 사업장폐기물배출자 신고서 접수, 폐기물 처리후 “계량증명서” “폐기물

인계서” 등과 관련하여 환경 특기시방서에 내용을 준용하여 서류를 제출하여야

한다.

라. 폐기물은 성상별로 분리하여 처리함을 원칙으로 하고, 처리단가는 물가자료 부록의

“방치폐기물 처리이행 보증금 산출을 위한 폐기물의 종류별 처리단가”를 적용한다.

마. 폐목은 재활용을 원칙으로 한다.

3. 기타 사항

가. 본 공사는 발전설비 운전중 잠수작업 등으로 작업자 안전에 주의가 요구되는 공사로

안전관리에 만전을 기하고 기타 문제점은 공사감독과 협의 조치한다.

나. 계약상대자는 붙임의 안전관리 유의사항 및 잠수작업 안전수칙을 준수하여 안전사고

및 재해발생이 없도록 하여야 한다.

품질 특기시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 일반사항

1. 본 시방서는 한강수력본부(이하“발주자”라 한다.) 발전설비 신뢰성 품목(R등급) 및 일        반산업품목(S등급)의 용역 및 공사도급분야(또는 제작, 구매분야)에 적용하며, 계약상대      자가 이행하여야 할 품질보증 계약특수요건, 품질보증계획요건, 검사요건, 중대결함의       통지, 서류제출요건 등에 대한 세부요건을 규정한다

2. 용어의 정의

가. 발주자 : 한국수력원자력(주) 사장 또는 그 위임을 받은자를 말한다.

나. 계약상대자 : 한국수력원자력(주) 사장 또는 그 위임을 받은 자와 용역계약을 체결한                     개인 또는 법인을 말한다.

다. 품질보증시방서 : 공사시 계약상대자가 수행하여야 할 품질보증활동을 기술한 시방서

라. 품질보증계획서 : 품질에 관련된 제반업무가 정해진 기준에 따라 조직적이고 체계                      적으로 수행될 수 있도록 품질요건에 대한 품질보증계획을 기술한 서류

마. 신뢰성 품목 : 고장 또는 결함 발생시 발주자 설비의 운영에 영향을 주거나 대규모                      의 복구작업이 필요한 품목

바. 필수확인점(H) : 공정 중 검사자에 의한 검사 또는 입회를 필요로 하는 중요단계로서                       검사에 합격하지 아니하고는 다음 공정으로 진행하지 못하도록 결정한                      점을 말한다.

사. 입회점(W) : 공정 중 검사자의 입회검사를 받도록 결정한 점을 말하며 입회점에서는                      검사자가 입회하지 아니한 경우에도 다음 공정으로 진행할 수 있다.

아. 검토(R) : 어떤 요구조건에 기술된 내용이 적절한지 확인하기 위하여 내용, 서명 및                  날짜 등을 상세하게 조사, 비교하여 그 내용을 점검하는 행위

Ⅱ. 계약특수조건

1. 일반사항

가. 계약상대자는 본 시방서 요건에 따라 품질보증 활동을 수행할 책임이 있으며, 외국의        기준과 국내 기준이 상이할 경우에는 국내기준을 우선하여 적용한다.

나. 계약상대자는  공사 및 용역의 일부를 타 업체에 하도급 할 경우 이 시방서의 품            질보증요건을 하도급자에게도 적용하여 조치토록 하여야 한다. 이 경우 계약상대자는        하도급자의 품질보증계획서를 검토하고 이행상태를 확인하며 계약상대자와 동등 이상        의 품질보증활동을 수행토록 해야 하며 이 모든 사항의 최종 책임은 주계약자에게 있다.

다. 발주자는 계약상대자의 계약업무 이행 중 중대한 품질 문제점이 발생시 공사중지를        요청할 권리를 가지며, 계약상대자는 공사중지 요청서 접수 후 공사를 중지하고 필요       한 조치를 취한 후 결과를 발주자에게 보고하여야 한다. 이러한 공사중지에 따른 제반       책임은 계약상대자가 진다.

라. 부득이한 사유로 계약상대자가 발주자의 공사시방서 내용을 변경할 필요가 있을 때에       는 발주자의 사전검토를 받아야 한다.

2. 품질보증감사, 품질감독 및 검사요건

가. 발주자는 계약상대자 또는 그 하도급자의 품질 보증계획서 이행상태를 확인하기 위하       여 정기 또는 수시로 품질보증감사, 품질감독 및 품질검사 등을 시행할 권한을 가진다.

나. 계약상대자는 발주자가 별도 비용 없이 상기 업무수행을 위하여 계약자 및  하도급자의 업       무장소, 현장 및 공장이나 설비, 서류 등을 자유롭게 출입, 검토, 열람, 확인할 수 있도       록 협조하여야 하며 필요설비(사무실, 통신시설 등)를 제공하여야 한다.

다. 계약상대자는 발주자의 품질보증감사, 품질감독 등의 지적사항에 대하여 지정한 기한       내에 시정조치를 완료하여야 하며, 발주자는 필요시 이를 확인할 수 있다.

라. 발주자 또는 그의 대리인에 의한 감사, 감독 및 검사가 품질보증계획 이행에 대한 계약       상대자의 책임을 면제하는 것은 아니다.

마. 계약상대자는 그 자체의 설비로 수행하지 못하는 시험이 있을 경우 공인기관 또는 발       주자가 인정하는 전문기관에서 시험을 실시한다.

바. 계약상대자는 검사결과 불합격 또는 보완이 필요한 경우 자신의 비용으로 시정 및 보완        후 재검사를 받아야 하며 재검사로 인하여 발생되는 모든 경비는 계약상대자가 부담하       여야 한다.

Ⅲ. 품질보증계획요건

1. 계약상대자는 계약에 따른 역무 및 공급 기자재에 대한 품질확보를 위하여 체계적인 품     질보증활동을 수행하여야 한다.

2. 계약상대자의 품질보증계획서는 품질등급 R등급 품목에 대해 ISO 9001;2000 요건을 적     용하여 작성함을 원칙으로 하며 계약서에 명시된 품목의 특성상 적용이 불가능한 항목은     미적용으로 할 수 있다.

3. 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 발주자의 품질보증요건을 만족하는 품질보증계획서 2     부를 작성하여 발주자에게 제출하여 품질담당부서의 검토, 승인을 받아야 하며, 검토의견     이 있을 경우에는 이를 반영하여야 한다. 다만, 한국수력원자력(주) 본사, 원자력발전본부

및 한강수력본부로부터 품질보증계획서를 기 승인 받은 업체는 관련 증빙서류 제출로       품질보증계획서의 제출을 대체할 수 있으며 승인된 품질보증계획서에 변경사항이 있을      경우에는 개정된 품질보증계획서를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

4. 상기 요건에 대해 계약상대자는 해당역무의 특성, 역무 수행범위 등에 따라 발주자가 요     구하는 품질보증계획서에 대한 요건 중의 일부를 적용하지 않거나 완화(변경)하여 적용     할 수 있으며 이 경우에는 그 사유를 서류로 제출하여 품질관리부서의 타당성 검토와 승     인을 받아야 한다.

5. 계약상대자는 품질보증 계획서에 따라 필요한 절차서를 작성, 운영하여야 하며 발주자가     요구하는 경우 이를 제출하여 검토를 받아야 한다.

Ⅳ. 품질검사요건

1. 계약상대자는 품질보증계획서에 따라 품질에 영향을 미치는 제반 검사업무를 관리할 수     있도록 지시서, 절차서, 도면 등을 작성하여 이행하여야 한다.

2. 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 “시험 및 검사 계획서와 절차서” 3부를 작성하여 발     주자 품질보증부서에 제출하여 검토, 승인을 받아야하며, 제출기한 연장이 필요한 경우      발주부서와 협의 후 제출기한을 정할 수 있으며, 그 내용을 발주자 주관부서와 품질보증     부서에 문서로 통보하여야 한다.

3. 시험 및 검사계획서는 검사대상 품목, 공정별 검사항목, 항목별 적용규격, 검사구분의 계     약상대자․제작자 해당란에 검토점(R), 입회점(W), 필수확인점(H)을 선정하고, 항목별 검     사장소, 항목별 검사예정일 등을 명시하고 표 하단에 계약일자, 준공일, 계약번호, 준공조     건 순서로 횡(또는 종)으로 작성하여야 한다.

4. 발주자는 계약상대자가 제출한 시험 및 검사계획서의 검토(Review), 입회점(Witness         Point), 필수 확인점(Hold Point) 등을 검토한 후 그 결과를 통보하여야 하며, 계약상대자      는 입회점(W), 필수확인점(H)으로 지정받은 검사점에 대해서는 실제 시험 및 검사 5일      전에 서면으로 입회요청 하여야 한다.

5. 시험 및 검사절차서는 발주자에게 제출하여 검토 및 승인을 받아야 하며, 시험 및 검사     절차서에는 시험 및 검사계획서의 검사항목에 따라 시험 및 검사절차, 적용기준, 판정기     준 등을 명시하여야 하며, 시험․검사에 사용하는 공기구 및 계측기는 국가공인 인증기     관의 검․교정을 필한 것으로 유효기간 이내의 것이어야 한다.

6. 시험 및 검사계획서 및 절차서가 불만족일 경우 수정 보완 후 재승인 요청하여야 하며,     이로 인한 역무의 지연은 공기연장 사유가 될 수 없다.

7. 검토결과 조건부 만족일 경우는 재승인 요청을 하지 않아도 되며 관련 사항을 자체수정     보완 후 반영하여 운영하고 이를 최초검사 또는 해당 검사시 검사자가 확인할 수 있도록     하여야 하며, 확인시 수정보완이 되지 않았을 경우 해당검사에 대하여 불량 또는 불합격     처리할 수 있다.

8. 발주자가 검사결과를 승인하였다고 하더라도 추후 결함 및 성능불량에 대한 계약상대자     의 책임이 면제되지 않는다.

9. 계약상대자는 최종검사에 합격한 기자재에 한하여 납품할 수 있으며 계약서에 요구한      기한 내에 관련서류를 제출하여야 하고 발주자는 이를 검토하여 미비한 사항이 발견되면     기자재 인수를 거부할 수 있다.

10. 계약상대자는 기자재 공급자가 제출한 현장설치 및 시험절차서 또는 지침서 등을 면밀      히 검토 후 시공업무를 수행할 책임이 있다.

11. 최종 인수 전에 기 완성된 일부분을 제거하여 행하는 검사가 필요한 경우 계약상대자      는 발주자로부터 그러한 통보를 받는 즉시 검사에 필요한 시설, 장비, 노동력 및 기자재      등을 공급하여야 한다.

12. 시험 및 검사방법은 적용 기준 또는 발주자 규격에 따라 시행하되 기준이나 규격의 내      용이 서로 상이한 경우는 보다 엄격한 것을 적용한다.

13. 발주자는 시험 및 검사계획서에 입회하기로 명시한 사항 이외에도 필요시 추가 입회할      수 있으며 발주자가 입회하기로 결정한 시험 및 검사에 대하여는 서면으로 입회를 면제      하지 않는 한 발주자의 입회하에 시행한다.

14. 계약상대자는 정비공사 및 용역 수행 과정에서 부적합사항이 발견되면 즉시 해당작업      을 중지하고 품질보증계획서 및 절차서에 따라 부적합사항에 대한 조치를 하여야 한다.

15. 계약상대자는 부적합품목을 현 상태 사용(Use-As-Is) 또는 수리(Repair)할 경우  발주자      의 승인을 받아야 하고, 부적합품목에 대해 발주자가 승인한 방법에 따라 필요한 조치

를 완료 후 발주자로부터 종결확인 서명을 받아야 하며 종결된 부적합사항보고서(NCR)     는 품질증빙서류에 포함시켜 제출하여야 한다.

Ⅴ. 중대결함의 통지

1. 계약상대자는 계약업무 수행 중 발견되는 다음과 같은 결함 사항을 인지하는 즉시 발주     자(발주부서)에 구두로 보고하고 5일 이내에 결함 내용, 기술적 검토결과 및 조치계획 등     을 문서로 작성하여 발주자(발주부서)의 최종처리 방안 확정을 위한 검토 및 승인을 요     청하여야 한다.

가. 역무수행 중 품질확보에 지장을 초래하거나 지장이 예상되는 중대한 결함 사항 발견       시(단, 통상적인 부적합사항은 제외)

나. 역무를 위해 승인된 설계상의 주요결함으로써 개선이나 변경이 요구되는 사항 발견시

다. 구조물, 계통, 기자재 등의 제작 및 정비상의 주요 손상으로 광범위한 기술적 평가, 재       설계, 재 제작 또는 수리 등이 요구되는 사항

2. 상기 중대 결함 사항을 인지하고도 통지에 대한 의무를 소홀히 하거나 구매자의 검토      및 승인을 득하지 않고 계약상대자 임의의 판단과 조치 등으로 인하여 초래하는 제반문     제에 대한 책임은 계약상대자에게 있다.

3. 계약역무 이행 중 발생한 품질결함의 3년간 누계 건수별 자격제한은 다음과 같으며, 품     질결함 발생시 발주자의 요청에 의해 업체실사를 실시할 수 있다.

품질결함내용		정비적격 업체		비 고
		출입제한6개월	자격취소
중대결함사항 발생	고장정지 (하자보증기간내)	1회	2회이상	Ⅴ. 1. 참조
	출력감발 (하자보증기간내)	2회	3회이상	〃
부적합사항 시정불응		3회	4회이상	-
납기 및 준공 지연		2회	3회이상	지체상금
중대한 안전사고 발생		1회	2회이상	중상이상
안전지적서 발행		4회	5회이상	-

Ⅵ. 품질관련서류 제출요건

1. 계약상대자가 발주자에게 제출하는 모든 서류 및 도면은 계약서 및 계약서에서 요구하     는 기술기준과 품질보증계획서에 따라 작성, 검토, 승인 조치 후 발주자에게 제출하여야     하며 계약상대자가 자체 승인하지 아니한 서류가 발주자에게 제출 되어서는 아니된다.

2. 계약상대자가 제출하는 서류 및 도면은 계약요건에 따라 업무에 적용하기 전에 발주자     의 검토, 승인을 받아야 한다.

3. 계약상대자가 제출하는 서류에는 서류명칭, 서류번호, 개정번호, 작성일자 등이 명확하게     기재되어야 하며 서류의 각 면마다 서류번호, 개정번호, 페이지가 표시되어야 한다.

4. 계약상대자가 제출하는 모든 서류에는 작성, 검토, 승인권자의 소속, 직책, 성명, 서명,      일자 등이 포함되어야 한다.

5. 계약상대자는 공사 및 용역 (또는 제작, 구매분야)완료시 품질증빙서류를 수집, 분           류, 색인, 편철하여 발주자에게 제출하여야 한다. 일반적인 품질증빙서류에는 다음의 서      류가 포함 된다

가. 품질보증계획서

나. 시험 및 검사계획서(Quality Plan 또는 Inspection and Test Plan)

다. 시험 및 검사 절차서, 작업절차서, 관련 도면

라. 시험 및 검사기록표(Check Sheet)

- 용접 및 열처리 기록, 비파괴시험 기록(RT 필름 포함)

- 도장검사 기록, 기기성능시험기록, 압력시험 기록 등

마. 계측기 검교정 성적서

바. 재질증명서

사. 부적합사항보고서(NCR)

아. 기타 품질검사계획에 의거 요구되는 서류

자. 상기 항의 모든 품질증빙서류를 FILE화 하여 제작한 CD

6.  계약상대자가 발주자에게 제출한 서류 및 도면은 발주자의 소유이며, 계약상대자는 제출     한 서류의 반환을 요구할 수 없다.

Ⅶ. 품질실명제 시행

1. 계약상대자는 착공 전 분야별 책임자 및 작업자 명단을 서면으로 제출 하여야 한다.

2. 특수작업(용접, 비파괴 검사, 열처리, 도장, 고압케이블 단말처리 등)에 해당하는 작업의     경우 작업이 인증된 작업자에 의해 작업이 이루어져야 하며, 작업자의 이력관리대장 및     증빙서류 사본을 작업 착수 전 발주자 품질관리 부서에 제출하여야 한다.

3. 특수작업은 해당 특수작업절차서를 작성 제출하여 발주자의 승인을 얻은 절차서에 의해     작업하여야 한다.

가. 용접 작업사항

1) 용접작업은 필히 자격이 인증된 자에 의하여 수행한다.

2) 작업전 용접장비 점검, 안전위해개소 제거 및 소화장비 현장배치 등을 확인 후 작업       을 수행한다.

3) 용접작업 시 불꽃 비산방지용 석면포를 사용한다.

나. 케이블 단말처리 작업사항

1) 단말처리 작업시에는 각 케이블 규격에 적합한 공기구를 사용하여야 한다.

2) 계약상대자는 각 패널별로 결선작업을 완료 후 케이블 결선 도면상에 케이블 단말처       리 작업을 직접 담당한 작업자와 시공업체의 감독 성명을 기록 후 발주자에게 제출하       여야 한다.

3) 계약상대자는 각 패널에도 케이블 단말처리 이상유무를 확인할 수 있는 케이블 단말       처리 점검표를 부착하여야 한다.

부록 1. 공장(현장)시험 및 검사계획서

2. 공장(현장)시험 및 검사절차서

3. 공장(현장)시험 및 검사기록표(Check Sheet)

4. 현장배치확인표

【부록 1 공장(현장) 시험 및 검사계획서】
계 약 자 :
발 주 자 :
계 약 번 호 :
품 질 검 사 계 획 (Quality Plan) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 품 명 :
1	’11. . .			○○○	○○○	○○○	○○○
0	’11. . .			○○○	○○○	○○○	○○○
개정번호	일 자		개정사유	작성자 (계약자)	검토자 (계약자)	승인자 (계약자)	승인자 (발주자)

【부록 1. 1 시험 및 검사계획서】

시험 및 검사계획서							ITP No.
							Rev.			Page
사업명
계약상대자								작성자
번호	대상품목	검사항목	적용규격	검사구분				시공자	검 사
				제작	계약	한수원			장소		예정일
Note : 계약일 : 납기일 : 계약번호 : 준공조건 : □성능시험, □설치, □입고 참고 : 성능시험 - 현장설치 후 성능시험 설치 - 현장설치 완료 입고 - 현장하차도

서식번호 : 한수발(품)-1-008-2  개정 : 01

【부록 2 시험 및 검사절차서】

시험 및 검사절차서		시공자
		작성자
사업명

【부록 3 시험 및 검사 기록표】

시험 및 검사 기록표(Check Sheet)
1. 작 업 명 : 2. 수 량 : 3. 관련도면 :
							측정일시	2011. . .
							검 수 자
							검 사 자
							입 회 자
							종합판정
4. 측정용 계측기명 : 5. 측정부위 및 결과
	No	측정부위		판정	No	측정부위				판정
		기준치	측정치			기준치			측정치

【부록 4 현장배치확인표(예시)】

현 장 배 치 확 인 표
성 명	업 체 명	발 주 자	공 사 명	배치기간	확인연월일	확 인

환경 특기시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 일반사항

가. 계약상대자는 환경오염방지 교육을 시행한다.

나. 계약상대자는 공사 시 발생하는 폐기물로 인하여 주변 환경이 오염되지 않도록 적법처       리 하여야 하며, 공사완료 후 현장에 보관하여서는 안된다.

다. 작업장 뒷정리정돈을 철저히 한다.

라. 환경오염 요인에 대한 작업사항에 대하여 사진(사본 가능)을 첨부한다.

2. 재활용

가. 공사 중 발생하는 토사 및 폐콘크리트 등은 되메우기 등 공사에 재활용을 우선으로 한다.

나. 고철, 고동 발생시 자재창고 및 야적장에 여입하고 환입보관의뢰서 사본을 제출 한다.

3. 사업장폐기물 처리

가. 공사시 폐기물(지정폐기물 제외)이 발생할 경우 폐기물관리법 시행규칙 [사업장폐기물배출

자의 신고] 제18조 2항 2호에 따라

○ 5톤 이하 발생 : 처리확인서만 제출 (사업장 폐기물 배출자 신고 불필요)

○ 5톤 이상 발생 : 특별자치도지사 또는 관할시(군)에 폐기물배출예정일(공사시행일) 전                        일까지 사업장폐기물배출자 신고를 하고, 신고증명서 및 처리확인서 사                         본 제출

나. 공사 중 발생되는 사업장폐기물 중 생활폐기물과 성상이 같은 폐기물은 성상별로 분리      수거 후 적법 처리한다.(종량제 쓰레기봉투 이용 등)

4. 유류오염방지 및 지정폐기물 처리

가. 공사 중 연료 및 윤활유 등의 유출이 예상되는 경우 사전에 방지할 수 있도록 방지턱       등 대책을 세운다.

나. 오일 여과 및 교체 시에는 외부로 유출되지 않도록 하며, 발생되는 폐유는 이물질이 혼      입되지 않도록 하여 재활용과 위탁처리가 가능하도록 분리하여 지정장소에 운반하고        발생량을 통보한다.(인수인계서 또는 사업장폐기물 관리대장 사본 등)

다. 기름걸레 발생시 마대 등에 담아 지정폐기물 보관장소에 운반하고 발생량을 통보한다.

(인수인계서 또는 사업장폐기물 관리대장 사본 등)

라. 도장공사 후 남은 페인트는 계약상대자가 전량 수거하며, 빈 페인트통은 계약상대자가       전량 수거함을 원칙으로 하고 계약상대자 수거 곤란시에는 용제로 세척하여 고철로         여입하고, 세척액은 드럼용기에 수거 후 폐유와 별도로 분리하여 보관한다.

마. 기타 지정폐기물 발생시 전문처리업체에 적법처리하고 폐기물인계서를 작성하며, 감독       자는 환경영향검토 이행결과서 제출시 지정폐기물처리계획서, 폐기물 수탁확인서, 폐기       물 처리업 허가증, 폐기물인계서(3번 처리자의 배출자 회신용)사본을 제출한다.

안전 특기시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 안전 관리

1.1. 안전작업 수칙

계약상대자(작업자)는 우리 회사의 안전작업수칙(발전 및 건설분야) 교육을 공사 전 실     시해야 하며, 우리 회사의 안전작업수칙 및 도급공사자 안전수칙에 의한 작업을 수행      하여야 한다.

1.2 안전표시 용구

작업장내에 설비 또는 작업으로 인한 위험을 경고하고 그 상태를 표시하여 주의를        환기시키고, 안전을 확보하기 위한 표시용구를 설치하여야 한다.

1.3 안전장구

작업자는 작업상황에 맞는 안전장구를 착용하고 작업해야 한다.

1.4 재해책임

계약상대자는 공사를 착공하여 준공할 때까지 현장에서 발생되는 제반사고에 대한        민사상의 책임은 물론 우리 회사의 명예나 재산상의 손해를 끼쳤을 경우에도 책임을      진다. 또한, 공사감독부서의 안전회의 참석, 안전점검에 대한 수검 및 교육지시 이행     에 철저를 기하여야 한다.

1.5 안전관리자의 선정

계약상대자는 안전관리자와 재해방지책임자 등을 선정하고 공사착공시에 안전관리계획     서를 우리 회사에 제출하여야 하며, 재해방지책임자 또는 담당자를 감독원이 부적당하     다고 인정하는 경우에는 이를 즉각 교체해야 한다.

1.6 재해방지 책임자

가. 계약상대자는 공사 착공계와 같이 재해방지 책임자를 선임하고, 재해방지에 필요한        재해방지 세부 시행계획(현장조직표, 안전장구사용 및 비치계획 포함)을 수립하여 우       리 회사에 제출하고 승인을 받아야 한다.

나. 재해방지책임자 선임계에는 재해방지책임자의 성명, 학력, 경력 등이 포함된 이력서       와 기술자격증 사본을 첨부하여야 한다.

다. 재해방지 책임자는 우리 회사 소정의 안전작업수칙을 준수하고 계약상대자 소속의       현장 근로자에 대하여 재해방지에 필요한 교육, 안전회의, 안전점검 등을 주기적으로       실시하고 그 기록을 공사기간 중 유지관리 하여야 하며, 산업안전보건법 및 동법 시       행령에 의한 안전담당자를 지정하여 운영하여야 한다.

1.7 안전관리계획서

가. 안전관리비가 계상된 공사는 착공 후 안전관리계획서를 3부 작성하여 승인 후 현         장에 비치하고 계획에 의거 작업해야 한다.

나. 안전관리 계획서에 포함될 내용은 따로 정한다.

1.8 설비안전관리

가. 계약상대자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 인명 및 설비안전을 위한 교        육을 실시하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사현장의 안전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며 계약상대자의         귀책사유로 인명 및 설비 안전사고가 발생되는 경우, 계약상대자는 안전사고로	발        생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

다. 계약상대자는 공사에 수반되는 모든 사항에 안전관련 제반법규를 준수하여야 하며        이를 위한 적절한 조치 절차를 수립, 시행하여야 한다.

라. 계약상대자는 공사 중 공사와 관련된 설비 및 부대설비의 안전 위해요소(가스누         설, 붕괴, 유해 화학물질 누설, 연료 누출, 시설물의 전도, 폭발, 침하 등)를 발견하        면 발주자에게 구두, 전화 또는 문서(FAX등)의 형태로 가장 신속하게 신고할 의무        가 있다.

마. 발주자는 계약상대자에게 공사와 관련한 설비의 안전성 확인을 위하여 제원, 중량,        강도, 재질 등에 관한 자료 요구시 특별한 이유가 없는 한 제공하여야 한다.

바. 계약상대자는 특히 협소하거나 위험한 장소, 화재 및 폭발우려 등 위해요인이 내포        된 시공부분의 작업은 당사의 안전관리 규정, 안전작업 수칙, 도급공사자의 안전작        업수칙에 의하여 충분한 사전검토를 취하여야 하며, 작업전 위험표지 및 위험구역        설정표시 등을 설치하여 안전사고 예방에 최선을 다하여야 한다.

사. 계약상대자 측 안전관리자는 작업착수 전 Tool Box Meeting을 철저히 시행하여 안

전사고를 사전에 예방하여야 한다.

아. 계약상대자는 특기시방서를 준수하여 안전사고 및 재해발생이 없도록 하여야 한다.

1.9 위에 명기되지 않은 사항은 산업안전보건법 시행령, 시행규칙 등 관련법규에 따라          야 한다.

안전관리 유의사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	내 용
작업 전 유의사항	1. 당일 작업전 다음 사항에 대한 안전회의 및 교육을 실시한다. ○ 작업내용 (작업순서, 방법 등) 및 안전수칙 ○ 작업원의 임의 또는 독단작업 및 불필요한 행위 금지 2. 사용공기구는 작업 전 이상유무를 점검한다. 3. 숙달된 자라도 일시적 부적격자는 작업을 금지한다. (신체적 허약자, 정신적 불안정자, 숙취상태인자 등) 4. 작업전 안전장구 착용여부를 점검한다.
작업 중 유의사항	1. 작업원은 항상 주의를 하여 자기 자신은 물론 동료 작업원의 안전을 확보할 수 있도록 세심한 행동을 한다. 2. 작업 중에는 제반 안전 수칙을 준수하고 표준 작업 방법이나 절차를 생략하지 않는다. 3. 현장대리인은 수시로 안전점검을 실시하여 안전관리 활동에 만전을 기한다.
작업 후 유의사항	1. 당일 작업완료후 자재 및 공기구는 정리정돈을 한다. 2. 당일 작업시 발생된 안전지적사항은 모든 작업원에게 교육을 실시한다.
고소, 위험장소작업 및 중량물 운반작업	1. 고소작업, 중량물 인양 및 운반 전에는 작업원에게 특별 안전 교육을 실시한다. 2. 중량물 운반시 신호자를 지정하여 크레인 운전원과의 신호를 정확히 전달되도록 한다. 3. 비계 및 사다리를 이용하는 작업은 미끄럼방지 조치를 취한 후 작업에 임한다.
기타 유의사항	1. 본 공사시 안전작업 방법은 작업지시서 및 특기시방서에 따 른다. 2. 작업장에 안전표지판 및 작업구획 로프를 설치한다.

잠수(潛水)작업 안전수칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 목   적

수력발전소 Dam 및 취수구, 방수구설비 등에 대한 수밀작업 및 점검정비 등 안전사고를    미연에 방지하고, 정확하고 신속한 작업으로 발전설비의 운용에 만전을 기하고자 함.

2. 작업인원

수문주변, 취수구 및 방수로 등의 수중에서 작업을 할 필요가 있을 때는 간단한 작업이라    도 2명 이상의 잠수부가 작업에 종사하여야 함은 물론 그의 보조자들의 능력이 상호 신뢰    할 수 있는 기능 소유자만을 작업에 종사시켜야 한다.

3. 산소통을 사용한 잠수부

감독자는 잠수작업자에게 산소통을 휴대시킨 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

가. 잠수작업자에게 당해 산소통의 급기능력과 상태를 잠수전에 알릴 것

나. 잠수작업자의 이상유무를 감시하는 자를 배치할 것

4. 감시인

감독자는 공기압축기 또는 수동펌프에 의하여 송기하는 잠수작업이나 산소통에서 급기하    는 잠수작업을 할 때에는 잠수작업자와의 연락을 담당하는 자(이하 “감시인”이라 함)를     잠수작업자 2인당 1명 이상씩 배치하고 감시인으로 하여금 다음 각 호의 사항을 준수하도    록 하여야 한다.

가. 잠수작업자와 연락하여 잠수 및 부상(浮上)을 적정하도록 할 것

나. 잠수작업자에 대한 송기(送氣)조절을 위한 밸브 또는 코크를 조작하는 업무에 종사하는      자와 연락하여 잠수작업자에게 필요한 양의 공기를 송기하도록 할 것

다. 송기설비의 고장, 기타의 사고로 인하여 잠수작업자에게 위험 또는 건강장해가 발생할      우려가 있는 때에는 신속히 잠수작업자에게 연락할 것

라. 헬멧식 잠수기를 사용하여 행하는 잠수작업에 있어서는 잠수직전에 당해 잠수작업자의      헬멧이 본체에 결합된 것을 확인할 것

5. 잠수작업자의 휴대물 등

가. 감독자는 공기압축기 및 수동펌프에 의하여 송기하는 잠수작업이나 산소통에 의하여       송기하는 잠수작업에 근로자를 종사하도록 하는 때는 잠수작업자에게 신호밧줄, 수중       시계, 수중압력계 및 예리한 칼등을 휴대하도록 하여야 한다. 다만, 잠수작업자와 감시

인과의 사이에 통화장치에 의하여 통화할 수 있는 설비를 갖춘 때에는 신호밧줄, 수중      시계 및 수중압력계를 휴대하지 아니할 수 있다.

나. 감독자는 잠수작업자에게 산소통을 휴대하여 잠수작업을 행하도록 하는 때는 잠수작       업자에게 수중시계, 수중압력계 및 예리한 칼등을 휴대시키는 외에 구명조끼를 착용시      켜야 한다.

6. 잠수전의 준비사항

가. 잠수작업자는 잠수에 적합한 건강상태를 유지하여야 한다.

나. 조원과 함께 잠수할 지점의 자연환경을 고려하고,  일기, 구조물의 형태, 조류의 방향등      을 파악한다.

다. 조원과 함께 무엇을 할 것인지, 누가 리더를 할 것인지, 들어갈 장소와 나올 장소, 잠수      깊이, 잠수시간 등을 미리 정한다. 절대로 무리한 계획을 세우지 말고 두 사람 중 약한      사람의 안전한 능력한계 내에서 잠수를 하도록 계획한다.

7. 잠수시 주의사항

가. 잠수하기 전 장비를 점검한다. 공기통의 공기압력, 밸브가 충분히 열렸나, 웨이트 벨트      의 위치, 물안경 속으로 머리카락이나 모자가 들어가 있지 않은가 등을 확인한다.

나. 잠수목적 지점에서 제일 가깝고, 안전하고, 편한 곳으로 들어간다.

다. 잠수해 내려가기 전 물 표면에 떠서 다시 한 번 모든 것이 정상적인가 확인한다.

라. 조원과 함께 미리 계획한 대로 잠수하여 작업한다.

마. 수시로 남아 있는 공기량을 서로 확인한다.

바. 재 잠수하기 전 충분한 휴식시간을 가지도록 하고 잠수표를 사용, 감압병을 예방 한다.

8. 관련규정 및 참고자료

가. 산업보건기준에 관한 규칙 (제2절 잠수작업의 설비기준)

나. 안전관리수칙 (제2절 수력발전소 해당부분)

다. 잠수계획과 안전규칙 (대한 수중협회 “스쿠버 다이빙안전수칙”)