2007년 하반기

항만 및 어항공사

실적공사비

적용 공종 및 단가(안)

2007. 07

해  양  수  산  부

한 국 항 만 협 회

	항 만 공 사

【공통 적용사항】

① 이 단가는 항만 및 어항공사에 적용한다.

② 이 단가는 도서지구일 경우 적용하지 아니한다.

■ OA02* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OA020.41000	해상관 부설 및 철거	D760mm×6m	본	107,606	크레인10톤, 양묘선120HP, 대선300톤
OA020.61000	육상관 부설 및 철거	D760mm×6m	본	73,101

【단가정의】

① 이 단가는 육상관 및 해상관의 부설 및 철거에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비가 포함되며, 해상관은 설치에서 철거 및 운반에 이르는 제반 작업에 필요한 장비 및 인력의 모든 비용이 포함된다.

■ OB0***사석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
신규	사석덤프적재	각종	m3	1,664	백호우(1.0㎥)

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 덤프트럭에 적재하는데 소요되는 장비 등의 비용을 포함한다.

■ OB0** 사석투하

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB010.11000	사석육상수상투하	각종	m3	1,743	백호우(1.0㎥)
OB020.11000	사석육상수중투하 (망태)	각종	m3	8,365	크레인 (무한궤도 25톤), 잠수조
OB030.11000	사석해상수상투하	각종	m3	1,828	백호우(1.0㎥)
OB040.11000	사석해상수중투하	각종	m3	4,376	백호우(1.0㎥), 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 각종규격은 규격석, 준규격석 및 비규격석을 의미한다. 단, 피복석은 제외된다.

③ 해상투하의 경우, 백호우 피예인노력비도 포함한다.

■ OB00* 사석투하정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB001.11000	사석투하정리	각종	m3	397	불도우져 (무한궤도19톤)

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 덤프트럭으로 투하된 사석을 정리 하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 각종규격은 규격석, 준규격석 및 비규격석을 의미한다. 단, 피복석은 제외된다.

■ OB30* 피복석 대선 장비 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB301.21000	피복석대선적재비용	0.1 ~ 0.4㎥	m3	2,633	크레인10톤
OB301.22000	피복석대선적재비용	0.1 ~ 0.4㎥	m3	3,977	크레인10톤, 조력인부

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 대선에 적재하는데 소요되는 장비 등의 비용을 포함한다.

■ OB32* 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB320.11000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	8,589	크레인25톤, 잠수조
OB320.12000	피복석육상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	6,268	크레인10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력에 소요되는 비용을 포함한다.

■ OB3** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB330.11000	피복석해상수상투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	10,265	조합기중기선 10톤
OB340.11000	피복석해상수중투하	0.1 ~ 0.4㎥	m3	11,483	조합기중기선 10톤, 잠수조
OB340.21000	피복석해상수중투하	0.5 ~ 0.7㎥	m3	12,701	조합기중기선 10톤, 잠수조
OB340.31000	피복석해상수중투하	0.8 ~ 1.0㎥	m3	13,787	조합기중기선 10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상, 수중 투하에 필요한 투하장비, 예선, 투하선피예인노력비, 조력인부 등에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OB4** 필터사석투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB410.11000	필터사석육상수상투하	D=100㎜이하	m3	881	백호우

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 필터사석을 수상 투하 하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OB4*** 필터사석투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB440.11000	필터사석해상수중투하	D=100㎜이하	m3	3,817	백호우, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수중 투하 하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 이 단가에는 백호우 피예인 노력비도 포함한다.

■ OC1** 기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC110.11000	기초고르기	수상	m2	11,455
OC120.11000	기초고르기	수중 0 ~ 15m	m2	50,847	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 기초고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC*** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC210.11000	사석속고르기	수상	m2	9,734
OC520.11000	사석속고르기	수중 0 ~ 15m	m2	23,690	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 사석속고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC3** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC310.01000	피복석고르기 (육상수상)	0.5㎥이하	m2	21,992	크레인10톤
OC310.11000	피복석고르기 (육상수중, 0~15m )	0.5㎥이하	m2	50,745	크레인10톤, 잠수조
OC310.12000	피복석고르기 (육상수중, 0~15m )	0.6-1㎥이하	m2	57,922	크레인25톤, 잠수조
OC330.01000	피복석고르기 (해상수상, 0~15m )	0.2㎥이하	m2	32,753	이우선1톤
OC330.02000	피복석고르기 (해상수상, 0~15m )	0.3-0.5㎥	m2	33,069	이우선3톤
OC340.11000	피복석고르기 (해상수중, 0~15m)	0.2㎥이하	m2	52,573	이우선1톤, 잠수조
OC340.12000	피복석고르기 (해상수중, 0~15m )	0.3-0.5㎥	m2	62,256	이우선3톤, 잠수조
OC340.13000	피복석고르기 (해상수중, 0~15m)	0.6-1㎥이하	m2	83,388	조합기중기선 10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 피복석 고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC4** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC410.11000	피복석속고르기 (육상수상)	0.5㎥이하	m2	21,611	크레인10톤
OC410.12000	피복석속고르기 (육상수상)	0.6~1.0㎥	㎡	22,393	크레인10톤
OC420.11000	피복석속고르기 (해상수중 0 ~ 15m)	0.2㎥이하	m2	47,509	이우선1톤, 잠수조
OC420.12000	피복석속고르기 (육상수중)	0.5㎥이하	㎡	47,634	크레인10톤, 잠수조
신규	피복석속고르기 (해상수중)	0.3-0.5㎥	㎡	50,767	이우선3톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 피복석속고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OC7** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OC710.11000	필터사석고르기	수상	m2	915
OC720.11000	필터사석고르기	수중 0 ~ 15m	m2	11,185	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 필터사석고르기에 필요한 모든 비용을 포함한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD000.11000	유로폼	벽체 0 ~ 7m	m2	17,353

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD000.21000	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	m3	11,772
OD000.31000	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	m3	14,101

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 모든 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비와 양생비용은 제외한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD000.41000	철근가공 및 조립	간단	ton	389,929
OD000.51000	철근가공 및 조립	보통	ton	413,270

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근을 구매하여 현장까지 운반, 재료비는 제외한다.

■ OD00* 비닐 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD000.61000	비닐깔기	P.E 필림 (T=0.1mm)	m	547

【단가정의】

① 이 단가는 블록, 케이슨 등의 제작을 위한 바닥에 까는 비닐의 재료비 및 품 등 모든 비용이 포함된다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD401.21000	이적 및 적재	5톤 미만	ea	19,835	크레인10톤
OD401.31000	이적 및 적재	5~10톤 미만	ea	27,512	크레인10톤
OD401.41000	이적 및 적재	10~15톤 미만	ea	34,315	크레인20톤
신규	이적 및 적재	26~40톤 미만	ea	77,688	크레인50톤
신규	이적 및 적재	41~45톤 미만	ea	82,683	크레인70톤
신규	이적 및 적재	46~55톤 미만	ea	86,058	크레인70톤
신규	이적 및 적재	56~65톤 미만	ea	114,768	크레인80톤
신규	이적 및 적재	66~80톤	ea	134,940	크레인100톤
OD401.51000	전치(1회)	15~20톤 미만	ea	20,180	크레인35톤
OD401.61000	전치(1회)	20~25톤 미만	ea	23,341	크레인35톤
OD401.71000	전치(1회)	25~40톤 미만	ea	32,769	크레인70톤
OD402.01000	전치(1회)	56~65톤 미만	ea	51,943	크레인100톤
신규	전치(1회)	5톤 이하	ea	9,154	크레인10톤

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록의 이적 및 적재에 소요되는 장비비등 모든 소요비용이 포함된다.

② 블록제작비용은 제외한다.

■ OD04* 콘크리트 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD043.11000	블록 거치	5~10톤 미만 (수중)	ea	128,698	조합기중기선 15톤, 잠수조
OD043.51000	블록 거치	25~40톤 미만 (수중)	ea	482,562	조합기중기선 70톤, 잠수조
신규	블록 거치	11~15톤 (수중)	ea	193,037	조합기중기선 25톤, 잠수조
신규	블록 거치	16~20톤 (수중)	ea	312,175	조합기중기선 40톤, 잠수조
신규	블록 거치	21~25톤 (수중)	ea	457,758	조합기중기선 50톤, 잠수조
신규	블록 거치	41~45톤 (수중)	ea	562,486	조합기중기선 80톤, 잠수조
신규	블록 거치	46~55톤 (수중)	ea	580,681	조합기중기선 100톤, 잠수조
신규	블록 거치	56~65톤 (수중)	ea	637,408	조합기중기선 150톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 또는 수중 거치하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OD30** 이형 블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD301.31000	이적 및 적재	5톤 미만	ea	18,523	크레인10톤
OD301.32000	전치(1회)	5톤 미만	ea	9,232	크레인10톤
OD301.61000	전치(1회)	10~15톤	ea	16,615	크레인15톤
OD301.81000	전치(1회)	20~25톤 미만	ea	25,430	크레인35톤

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 이형 블록의 이적 및 적재에 소요되는 모든 소요비용이 포함된다.

② 이형블록제작비용은 제외한다.

■ OD34* 이형 블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OD343.11000	이형블록 거치	5톤 이하 (수중)	ea	68,131	조합기중기선 10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 이형 블록을 수중 거치하는데 소요되는 모든 비용을 포함한다.

■ OL11** 오탁방지막 조립 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
신규	오탁방지막설치	각종	set	158,186	조합기중기선 10톤, 잠수조,

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 설치에 필요한 해상장비비 및 모든 소요비용이 포함되며 주자재의 재료비는 제외한다.

■ OL12** 오탁방지막 해체 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
신규	오탁방지막철거	각종	set	124,977	조합기중기선 10톤, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 철거에 필요한 해상장비비 및 모든 소요비용이 포함된다.

■ OL14** 오탁방지막 유지관리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
신규	오탁방지막유지관리	각종	일	780,399	예선 40hp, 잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 유지관리(점검, 위치교정, 소규모파손부정비 등)에 필요한 해상장비비 및 모든 소요비용이 포함된다.

② 유지관리 점검은 월 1회, 회당 1일을 기준으로 한다.

■ OR30* 모서리보호공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OR300.01000	모서리 보호	STS강판(9t*100w)	m	144,690

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장의 상치콘크리트 모서리 보호를 위한 스테인리스 강판, 도장, 잡철물제작설치 등 모서리 보호 설치에 필요한 모든 소요비용이 포함된다.

■ OR12* 계선곡주 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OR120.11000	계선곡주설치	각 종	기	92,311

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 계선곡주 설치시 크레인10톤을 사용하는경우에 소요되는 장비비 및 노력비를 말한다.

② 단, 계선곡주 재료비(곡주, 앙카볼트 등) 및 부속공사비(도장, 계선곡주  콘크리트 채움 등)은 제외한다.

■ OX00* 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OX002.31000	필터매트 부설	수상	m2	730
OX002.41000	필터매트 부설	수중	m2	1,274	잠수조

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 모든 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 단, 매트의 재료비는 제외한다

■ OX00* 신축이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OX004.01000	신축이음설치	합판(T=12mm)	m	15,818

【단가정의】

① 이 단가는 신축이음재 설치에 필요한 재료비 및 품 등 모든 비용이 포함된다.

② 단, 충진재는 제외한다.