2007년 하반기

건설공사 실적공사비

적용 공종 및 단가

2007. 07.

건  설  교  통  부

한국건설기술연구원

□  목	차  □

제1장 총칙

제2장 토목공사 실적공사비 적용 단가

제3장 건축공사 실적공사비 적용 단가

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용 단가

제5장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수

※ 참고자료

1. 예정가격 작성기준(회계예규 2200.04-160-3, 2006.12.29개정)

2. 실적공사비 및 표준품셈 관리규정(건설교통부 훈령 제643호, 2006.12.15개정)

3. 실적공사비 적용코드 개정표

제1장 총칙

<총칙 - >

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「예정가격 작성기준(회계예규 2200.04-160-3)」제38조제4항, 「실적공사비및표준품셈관리규정(건설교통부 훈령 제643호)」제9조제3항에 의하여 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는  기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 실적공사비는 본 자료집을 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 정부투자기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 실적공사비 단가가 제시되지 않은 공종이나   실적공사비 단가가 제시된 공종이라 하더라도 단가정의나 적용조건이  일치하지 않는 경우에는 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3) 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우, 유해위험작업인 경우 등 표준품셈에서 노임의 할증이나, 품의 할증이 필요하다고 규정하는 경우에는 본 단가를 적용하지 않는다.

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 실적공사비 단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 등이 포함된 것을 원칙으로 한다.

제2장 토목공사 실적공사비 적용단가

<토목 - >

A. 공통공사	1

C. 지반개량공사	4

D. 토공사	5

E. 현장타설 콘크리트공사	27

G. 관공사	37

H. 배수공사	44

I.  강구조공사	53

K. 교량공사	55

L. 도로 및 포장공사	59

O. 하천 및 항만공사	102

Q. 기타공사(1)	104

R. 기타공사(2)	105

대분류 A	공 통 공 사

■ AA21*(AA28**) P.P마대 쌓기 및 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA210.90000	p,p마대 쌓기 및 헐기	45×70cm	m2	31,735

【단가정의】

① 이 단가는 흙을 기준으로 한 것이며, P.P(Poly Propylene)마대의 제작 및 쌓기, 헐기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 조수 및 유수의 영향이 있는 곳에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

■ AA22*(AA22**) 물푸기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA220.50000	물푸기	-	hr	4,041

【단가정의】

① 이 단가는 양수기(펌프의 토출 및 흡입구경 ∅150mm)의 손료, 운반 및 설치(목도운반)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AD24*(AA28**) 토공규준틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AD240.31000	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)	26,376	-
AD240.32000	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)	27,581	-

【단가정의】

① 이 단가는 토공규준틀 설치에 필요한 재료비 및 제작, 가설, 철거(해체)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA31*(AA31**) 강관비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA310.10000	강관비계	3개월이하	m2	9,501	-
AA310.20000	강관비계	3개월초과 ～ 6개월이하	m2	9,948	-
AA310.01100	강관비계다리	3개월이하	m	26,159	-

【단가정의】

① 이 단가에는 강관비계 설치에 소요되는 재료비, 조립비 및 철거비 등이 포함된다.

② 강관비계의 직경은 48.6mm, 설치높이는 30m이내를 기준한 것이다.

■ AA32*(AA32**) 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AA320.22000	목재동바리	4회	공m3	23,996	-
AA320.11100	강관동바리	암거용(3개월)	공m3	8,107	-
AA320.11200	강관동바리	암거용(6개월)	공m3	8,311
AA320.21100	강관동바리	교량용(3개월)	공m3	20,589
AA320.21200	강관동바리	교량용(6개월)	공m3	20,037	-
AA320.51000	강관동바리	수평연결재 (3개월)	m2	3,340
AA320.52000	강관동바리	수평연결재 (6개월)	m2	3,748

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.

③ 강관동바리 수평연결재는 1단설치에 준한다.

■ AD42*(AD24**) 시공측량말뚝

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
AD424.10000	시공측량말뚝	5cm×5cm×30cm	nr(개소)	583	-

【단가정의】

① 이 단가에는 시공측량말뚝의 자재비 및 설치비가 포함된다.

대분류 C	지반개량 공사

■ CG11*(CG12**) 보강토블록 쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
CG110.20000	보강토블록 쌓기	최상단블록(캡형)	m2	157,604	-
CG110.10000	보강토블록 쌓기	일반블록(표준형)	m2	119,505	-

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 블록쌓기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 블록의 구입 및 운반비, 블록쌓기에 소요되는 설치비 및 잡재료비등이 포함된다.

■ CG11* 보강토 옹벽 / 그리드

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
CG110.30500	그리드	4T	m2	8,524	-
CG110.31000	그리드	6T	m2	10,054	-
CG110.32000	그리드	8T	m2	12,217	-
CG110.33000	그리드	10T	m2	14,127	-

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토옹벽의 시공시 그리드의 구입, 운반, 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 그리드의 규격은 아래에 준한다.

규격	특성	인장강도
4T	강성그리드	40kn/m
6T	강성그리드	60kn/m
8T	강성그리드	80kn/m
10T	강성그리드	100kn/m

③ 터파기, 기초콘크리트 타설, 속채움, 뒷채움, 다짐, 마감면 정리에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 D	토 공 사

■ DA10*(DA10**) 벌개제근공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DA100.00000	벌개제근공	-	m2	203	-

【단가정의】

① 이 단가는 깍기부 및 쌓기부의 수목뿌리를 뽑는 비용(벌목제외)으로, 입목본수도는 50～60%, 수경 10～20㎝의 침엽, 잡목, 활엽 등을 기준으로 한다.

② 다만, 소각비용 등이 요구되는 경우는 별도로 계상하여야 하며, 가로수 제거에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DB***(DB10**) 표토제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DB100.00000	표토제거/답구간	T=20cm	m2	240	-
DB200.00000	표토제거/답외구간	T=20cm	m2	138	-

【단가정의】

① 이 단가는 토피 20cm까지의 표토를 장비로 제거하는 비용이다.

② 제거된 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재 및 운반비용은 흙운반에서 계상된다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC110.12000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	124,359	인력20%
DC110.22000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	128,922	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC110.11000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	75,492	인력10%
DC110.21000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	88,462	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC11*(DC11**) 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC110.10000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	28,387	-
DC110.20000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	36,110	-

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 철근 콘크리트를 철거하는 비용으로 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 20%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC120.12000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	56,570	인력20%
DC120.22000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	55,632	인력20%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 80%, 인력깨기 20%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC120.11000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	37,728	인력10%
DC120.21000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	45,960	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 무근 콘크리트의 철거에 대한 비용으로 기계 깨기 90%, 인력깨기 10%로 구성되며 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC12*(DC12**) 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC120.10000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	15,936	-
DC120.20000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	19,558	-

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 무근 콘크리트를 철거하는 비용으로  소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2**(DC2***) 기존구조물 철거/ 기존포장 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC210.10000	콘크리트포장 깨기	T=30cm미만	m3	22,346	-
DC220.10000	아스팔트포장 깨기	T=30cm미만	m3	26,094	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로의 포장을 철거하기 위한 기계깨기 비용으로 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 적재비 및 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2**(DC2***) 기존구조물 철거/ 포장 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC220.20000	포장절단/아스팔트	-	m	1,486	-
DC210.20000	포장절단/콘크리트	-	m	1,658	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 포장깨기를 위해 절단하는 비용이며, 기계사용료 및 물운반비용을 포함한다.

② 이 단가의 절단깊이는 1차절단(50-75mm)을 기준한 것이다.

■ DC23*(DC23**) 기존구조물 철거/ 보도블록

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC230.00000	보도블록	-	m2	1,784	인력

【단가정의】

① 이 단가는 기존보도블럭 포장의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC31*(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC310.90000	석축헐기	찰쌓기	m2	29,542	인력

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기와 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 브레이커등 기계장비의 사용시는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DC31*(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC310.50000	석축헐기	찰쌓기	m2	21,934	인력50%

【단가정의】

① 이 단가는 찰쌓기 석축의 철거 비용으로 인력깨기 50%, 기계깨기 50%로 구성되며, 기계사용료 및 소운반등 제비용을 포함한다.

■ DC3**(DC31**) 기존구조물 철거/ 석축헐기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC310.00000	석축헐기	찰쌓기	m2	8,553	기계
DC320.00000	석축헐기	메쌓기	m2	5,838	기계

【단가정의】

① 이 단가는 기존 석축(찰쌓기, 메쌓기)의 철거 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용이 포함된다.

■ DC4**(DC4***) 기존구조물 철거/ 파이프 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC420.00000	파이프 깨기	D=300~500mm	m	711	-
DC430.00000	파이프 깨기	D=500mm초과	m	1,996	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 파이프의 철거에 소요되는 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용등이 포함되며 철거한 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재, 운반 및 적하 비용은 제외한다.

■ DC72*(DC72**) 기존구조물 철거/ 가드레일

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC720.10000	가드레일 철거	-	m	5,293	인력

【단가정의】

① 이 단가는 기존 가드레일의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC80*(DC79**) 건설폐기물 파쇄

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC800.00000	건설폐기물 파쇄	100mm	m3	4,745

【단가정의】

① 이 단가는 재활용이 가능한 건설폐기물(콘크리트, 아스콘등)의 파쇄 비용으로 파쇄에 필요한 크라샤 투입 및 크라싱 비용이 포함된다.

② 기존 구조물의 철거비용과 건설폐기물의 크랴샤 설치장까지 운반비용은 제외한다.

■ DC90*(OH70**) 호안블록 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC900.10000	호안블록헐기	-	m2	913	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 호안블록 헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DC90*(OH70**) 돌망태 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DC900.20000	돌망태헐기	-	m2	1,346	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 돌망태헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DD***(DD****) 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DD100.10000	흙깎기공/토사	소규모	m3	827	-
DD100.20000	흙깎기공/토사	대규모	m3	643	-
DD200.00000	흙깎기공/리핑암	-	m3	1,231	-

【단가정의】

① 이 단가에는 도쟈, 리퍼 등 장비에 의한 깍기비용, 작업중의 배수관리 및 도쟈 운반거리 20m 이하에 대한 집토, 운반 등의 비용이 포함된다.

■ DD30*(DD****) 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DD300.10000	흙깍기공/발파암 /미진동 암파쇄굴착	-	m3	31,891	-
DD300.20000	흙깍기공/발파암 /정밀진동제어발파	-	m3	21,692	-
DD300.30000	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만	m3	13,751	-
DD300.40000	흙깍기공/발파암 /진동제어발파	발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만	m3	9,029	-
DD300.50000	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만	m3	7,745	-
DD300.60000	흙깍기공/발파암 /일반발파	발파규모 20m3/공이상	m3	6,462	-
DD300.70000	흙깍기공/발파암 /확장발파	-	m3	15,270	-

【단가정의】

① DD300.10000는 특수화공품인 미진동 파쇄기에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

② DD300.20000는 정밀진동제어에 의한 암파쇄 비용으로 암파쇄에 필요한 자재비 및 장비사용료, 2차 파쇄에 필요한 장비사용료, 발파보호를 위한 보호매트 설치 및 자재비용과, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다. (※이 단가는 이격거리 50~70m, 예상진동속도 0.1 cm/sec이하에 준하여 조사되었음.)

③ DD300.30000는 진동제어발파(발파규모 2m3/공이상 ~5m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

④ DD300.40000는 진동제어발파(발파규모 5m3/공이상 ~10m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑤ DD300.50000는 일반발파(발파규모 10m3/공이상 ~20m3/공미만)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑥ DD300.60000는 일반발파(발파규모 20m3/공이상)에 의한 발파암 깍기비용으로 발파에 필요한 자재비 및 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑦ DD300.70000는 진동제어발파 10%, 기계 90%에 의한 연암+보통암+경암의 평균 깍기비용으로 기계사용료, 집토 및 운반비용(운반거리 30m이하)이 포함된다.

⑧ 정밀진동제어발파(DD300.20000), 진동제어발파(DD300.30000, DD300.40 000), 일반발파(DD300.50000/DD300.60000)는 일반국도의 신설 및 확장공사, 고속국도의 신설 및 확장공사와 이에 준하는 시설물에 적용한다.

■ DE***(DE****) 터파기/ 인력 30%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE100.31110	터파기/육상토사	0-1m	m3	3,592	인력30%
DE100.31210	터파기/육상토사	0-2m	m3	4,399	인력30%
DE100.31310	터파기/육상토사	0-4m	m3	5,351	인력30%
DE100.33110	터파기/수중토사	0-1m	m3	5,795	인력30%
DE100.33210	터파기/수중토사	0-2m	m3	7,555	인력30%
DE100.33310	터파기/수중토사	0-4m	m3	11,306	인력30%
DE200.31310	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	90,945	인력30%
DE200.33310	터파기/수중리핑암	0-4m	m3	138,508	인력30%
DE300.33310	터파기/수중발파암	0-4m	m3	349,740	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 30%, 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DE***(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE100.11110	터파기/육상토사	0-1m	m3	1,720	인력10%
DE100.11120	터파기/육상토사	1-2m	m3	2,352	인력10%
DE100.11130	터파기/육상토사	2-3m	m3	2,791	인력10%
DE100.11140	터파기/육상토사	3-4m	m3	3,207	인력10%
DE100.11150	터파기/육상토사	4-5m	m3	3,597	인력10%
DE100.12110	터파기/용수토사	0-1m	m3	2,910	인력10%
DE100.12120	터파기/용수토사	1-2m	m3	3,498	인력10%
DE100.12130	터파기/용수토사	2-3m	m3	3,866	인력10%
DE100.12140	터파기/용수토사	3-4m	m3	4,594	인력10%
DE100.12150	터파기/용수토사	4-5m	m3	5,172	인력10%
DE100.13110	터파기/수중토사	0-1m	m3	3,128	인력10%
DE200.11110	터파기/육상리핑암	0-1m	m3	34,279	인력10%
DE200.11120	터파기/육상리핑암	1-2m	m3	37,215	인력10%
DE200.11130	터파기/육상리핑암	2-3m	m3	39,455	인력10%
DE200.11140	터파기/육상리핑암	3-4m	m3	41,695	인력10%
DE200.11150	터파기/육상리핑암	4-5m	m3	43,935	인력10%
DE200.12110	터파기/용수리핑암	0-1m	m3	44,491	인력10%
DE200.12120	터파기/용수리핑암	1-2m	m3	47,851	인력10%
DE200.12130	터파기/용수리핑암	2-3m	m3	51,211	인력10%
DE200.12140	터파기/용수리핑암	3-4m	m3	54,570	인력10%
DE200.12150	터파기/용수리핑암	4-5m	m3	57,930	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE10*(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE100.11210	터파기/육상토사	0-2m	m3	1,965	인력10%
DE100.11220	터파기/육상토사	2-4m	m3	2,891	인력10%
DE100.11230	터파기/육상토사	4-6m	m3	3,753	인력10%
DE100.11240	터파기/육상토사	6-8m	m3	4,612	인력10%
DE100.11250	터파기/육상토사	8-10m	m3	5,477	인력10%
DE100.13210	터파기/수중토사	0-2m	m3	3,381	인력10%
DE100.13220	터파기/수중토사	2-4m	m3	5,456	인력10%
DE100.13230	터파기/수중토사	4-6m	m3	7,030	인력10%
DE100.13240	터파기/수중토사	6-8m	m3	8,723	인력10%
DE100.13250	터파기/수중토사	8-10m	m3	10,297	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 하천 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE10*(DE****) 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE100.11310	터파기/육상토사	0-4m	m3	2,445	인력10%
DE100.11320	터파기/육상토사	4m이상	m3	4,123	인력10%
DE100.13310	터파기/수중토사	0-4m	m3	3,998	인력10%
DE100.13320	터파기/수중토사	4m이상	m3	6,182	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽, 교량등 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DE***(DE****) 터파기/기계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DE110.10000	터파기/육상토사	0-2m	m3	853	-
DE120.10000	터파기/육상토사	0-4m	m3	910	-
DE130.10000	터파기/육상토사	0-6m	m3	980	-
DE110.20000	터파기/용수토사	0-2m	m3	1,443	-
DE120.20000	터파기/용수토사	0-4m	m3	1,469	-
DE130.20000	터파기/용수토사	0-6m	m3	1,495	-
DE210.10000	터파기/육상리핑암	0-2m	m3	20,125	-
DE220.10000	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	20,125	-
DE230.10000	터파기/육상리핑암	0-6m	m3	19,127	-
DE310.10000	터파기/육상발파암	0-2m	m3	22,600
DE320.10000	터파기/육상발파암	0-4m	m3	22,966
DE330.10000	터파기/육상발파암	0-6m	m3	23,406

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 기계시공에 준한다.

② 발파암 터파기는 착암기에 의한 암석절취비용(발파비, 기계사용료) 및 집토비용을 포함한다.

■ DF1**(DF10**) 비탈면 고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF110.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	토사	m2	2,000	-
DF120.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	리핑암	m2	3,210	-
DF130.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	발파암	m2	7,512	-

【단가정의】

① 이 단가에는 공기압축기, 브레이커, 에어호스 등 절토사면의 면고르기에 필요한 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DF2**(DF2***) 노상준비공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF210.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	깍기부	m2	373	-
DF220.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	기존도로부	m2	163	-

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로지역 및 토사, 리핑암 절토지역에 적용되며, 노상 형성, 끝마무리 및 보호에 소요되는 도쟈 및 리퍼 등에 의한 긁어 일으키기 비용, 모터그레이더 등에 의한 정리비용, 다짐용 로울러 사용비용 등을 포함한다.

■ DF3**(DF3***) 잔토처리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DF310.00000	잔토처리	토사	m3	421	-
DF320.00000	잔토처리	리핑암	m3	554	-
DF330.20000	잔토처리	발파암(연암)	m3	1,001	-
DF330.10000	잔토처리	발파암(보통암)	m3	1,059	-

【단가정의】

① 이 단가는 관 부설시 터파기와 되메우기후 잔여 토사를 운반거리 20m이내의 지정장소에 버리는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 다짐도 90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG100.10000	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	m3	1,011	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 90%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 다짐도 95%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG100.20000	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	m3	1,335	-

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 95%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10*(DG****) 흙쌓기공/ 비다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG100.30000	흙쌓기/토사	비다짐	m3	476	-

【단가정의】

① 이 단가는 도쟈 등 장비에 의한 정지비용으로 운반은 흙운반에서 계상된다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력 30%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH110.30000	되메우기/토사	-	m3	5,176	인력30%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 30% 기계 70%를 기준으로 한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH110.10000	되메우기/토사	-	m3	3,798	력10%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 및 기계 되메우기 비용과 기계다짐비용 등을 포함하며, 인력 10% 기계 90%를 기준으로 한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH110.00000	되메우기/토사	-	m3	2,089	기계

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 기계 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DH11*(DH11**) 되메우기 및 다짐공(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DH110.90000	되메우기/토사	-	m3	9,698	인력

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 인력 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

■ DI11*(DF13**) 성토면 고르기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI110.00000	성토면 고르기	-	m2	1,024	인력

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 비탈면의 인력 고르기 비용이 포함된다.

■ DI14*(DI60**) 교대앞 성토

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DG140.00000	교대앞 성토	-	m3	3,765	-

【단가정의】

① 이 단가는 교량부 교대앞 성토시 소요되는 성토재의 기계포설, 살수 및 다짐비가 포함된다. 성토재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI52*(DI52**) 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI520.35000	필터매트부설/ 하천호안용	350g/m2	m2	1,460	-
DI520.50000	필터매트부설/ 하천호안용	500g/m2	m2	1,979	-

【단가정의】

① 이 단가는 하천호안용 필터매트 부설에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② 필터매트의 성능은 다음에 준한다.

용도	DI520.35000	DI520.50000
형상	부직포	부직포
중량	350g/m2	500g/m2
강도	3.5ton/m	5ton/m

■ DI61*(DI60**) 뒷채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI610.00000	뒷채움/부설및다짐	-	m3	5,130	-

【단가정의】

① 이 단가는 뒷채움재의 기계부설 및 다짐비용으로, 뒷채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI90*(DI72**) 층따기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI900.10000	층따기	-	m3	747	-

【단가정의】

① 이 단가는 층따기에 필요한 도우져 등 장비의 비용이다.

■ DI90*(DI11**) 쌓기 비탈면 다짐공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DI900.20000	쌓기비탈면다짐	-	m2	629	-

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 법면 다짐에 필요한 유압식 진동 콤펙트, 백호우 등의 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DJ11*(DJ01**) 비탈면보호공/ 줄떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ110.00000	비탈면보호공	줄떼	m2	4,331	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 줄떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ12*(DJ02**) 비탈면보호공/ 평떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ120.00000	비탈면보호공	평떼	m2	8,878	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 평떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ21*(DJ30**) 비탈면보호공/ 씨앗뿜어붙이기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ210.00000	씨앗뿜어붙이기 (Seed spray)	성토면	m2	2,274	-

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 녹화를 위해 씨앗뿜어붙이기(Seed Spray)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 씨앗붙어붙이기에 소요되는 재료(종자, 비료, 피복재, 침식방지안정제, 색소등)의 구입 및 운반비와 시공전의 비탈면 정리 및 청소, 소운반, 종자살포에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

③ 다만, 거적덮기, 펌프 및 탑제용 트럭의 기계경비, 살수양생, 객토량등에 소요되는 비용은 제외한다.

■ DJ44* 비탈면 보호공 / 암절개면 보호식재공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
DJ441.00070	암절개면보호식재공	발파암(T=7cm)	m2	35,700	-

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 고정핀, 착지핀, 부착망( PVC), 철선(PVC코팅), 녹화기반제(유기자연토양), 양생제(섬유소), 안정제(침식방지제), 단립제(구조성형), 종자(6종혼합) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료를 포함하며, 면고르기 비용은 제외한다.

③ 비탈면 구배가 1:1내외의 지역으로 수직고 20m이하에 준한다.

④ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

대분류 E	현장타설 콘크리트 공사

■ EC***(EC****) 콘크리트타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC110.11002	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	m3	21,228	-
EC120.11001	무근콘크리트타설	-	m3	22,030	-
EC220.11001	철근콘크리트타설	-	m3	24,396	-
EC150.11001	무근콘크리트타설	소형구조물	m3	33,903	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 타설하는데 소요되는 인건비를 포함하며, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 인력비빔타설, 기계비빔타설등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

③ EC110.11002 무근콘크리트 타설(빈배합)은 무근 콘크리트 타설(VIB제외), 바닥콘크리트 타설등에 적용한다.

■ EC***(EC****) 콘크리트타설/ 펌프카

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EC120.12311	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	12,524	-
EC120.12211	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	13,412	-
EC120.12111	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	15,896	-
EC120.12321	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	10,248	-
EC120.12221	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	12,732	-
EC120.12121	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	14,954	-
EC220.12311	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	11,500	-
EC220.12211	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	15,541	-
EC220.12111	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	18,909	-
EC220.12321	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	10,952	-
EC220.12221	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	14,878	-
EC220.12121	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	15,262	-

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ ED***(ED****) 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED300.01000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	20,941	-
ED300.02000	거푸집/매끈한마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	22,702	-
ED300.03000	거푸집/매끈한마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	24,750	-
ED300.04000	거푸집/매끈한마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	25,703	-
ED340.01000	거푸집/매끈한마감/곡면	0 ～ 7m	m2	43,048	-
ED340.02000	거푸집/매끈한마감/곡면	7m초과 ～ 10m이하	m2	50,961	-
ED340.03000	거푸집/매끈한마감/곡면	10m초과 ～ 13m이하	m2	55,714	-
ED340.04000	거푸집/매끈한마감/곡면	13m초과 ～ 16m이하	m2	59,467	-
ED200.01000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	18,370	-
ED200.02000	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	20,627	-
ED200.03000	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	22,078	-
ED200.04000	거푸집/보통마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	23,530	-
ED100.01000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,941	-
ED100.02000	거푸집/거친마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	16,806	-
ED100.03000	거푸집/거친마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	17,983	-
ED100.04000	거푸집/거친마감	13m초과 ～ 16m이하	m2	19,160	-

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED420.01000	거푸집/무늬거푸집	0 ～ 7m	m2	23,929	-
ED420.02000	거푸집/무늬거푸집	7m초과 ～ 10m이하	m2	27,181	-
ED420.03000	거푸집/무늬거푸집	10m초과 ～ 13m이하	m2	29,105	-
ED420.04000	거푸집/무늬거푸집	13m초과 ～ 16m이하	m2	31,715	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 매끈한 마감, 보통마감, 거친마감의 적용기준은 다음과 같다.

실적공사비	전용회수	적용기준
매끈한마감	2～3회	T형보, 난간, 교각, 교대, 수문관의 본체, 슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡하거나 복잡한 구조 (견고하고 미려한 시공이 요구되는 경우)
보통마감	4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조(안전하고 견고한 기능제공이 요구되는 경우)
거친마감	6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조(외관과 전혀 관계없는 경우)

■ ED41*(ED44**) 강재 거푸집(H=3m)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED410.01000	강재거푸집(h=3m)	0 ～ 7m	m2	26,744
ED410.02000	강재거푸집(h=3m)	7m초과 ～ 10m이하	m2	28,912
ED410.03000	강재거푸집(h=3m)	10m초과 ～ 13m이하	m2	31,081
ED410.04000	강재거푸집(h=3m)	13m초과 ～ 16m이하	m2	33,248

【단가정의】

① 이 단가는 강재 거푸집의 제작, 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 강재, U클립, 핀, 볼트 및 너트등으로 조립되는 거푸집을 기준으로 하며, 강재는 두께(T) = 3.2mm에 준한다.

■ ED43*(ED****) 유로폼 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ED430.01000	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	16,450
ED430.02000	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	16,916
ED430.03000	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	18,276
ED430.04000	거푸집/유로폼	13m초과 ～ 16m이하	m2	19,636

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

■ EE00*(EE0***) 철근가공 및 조립

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE000.10000	철근가공 및 조립	간단	ton	334,885	-
EE000.20000	철근가공 및 조립	보통	ton	379,560	-
EE000.30000	철근가공 및 조립	복잡	ton	428,757	-
EE000.40000	철근가공 및 조립	매우복잡	ton	451,196	-

【단가정의】

① 이 단가에는 철근의 절단, 가공 및 조립에 필요한 비용이 포함되며, 철근의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ EE71*(EE7***) 특수한 이음 / 나사식 이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE710.03000	나사식 이음	직경 16~25mm	nr(개소)	4,610	-
EE710.04000	나사식 이음	직경 29~35mm	nr(개소)	4,870	-

【단가정의】

① 이 단가에는 나사식 철근이음의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EE73*(EE73**) 철근인상

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE730.01000	철근인상	H=30m미만	ton	20,159	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교각철근 인상작업에 따른 기계경비가 포함된다.

② 이 단가는 교각평균높이 30m이상인 경우에는 적용하지 아니한다.

■ EE80*(LD20**) 와이어메쉬 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EE800.00000	와이어메쉬	#8-150×150	m2	1,641	-

【단가정의】

① 이 단가에는 와이어매쉬(#8-150×150)의 자재비, 현장내 소운반비 및 설치비가 포함된다.

② EE800.00000 와이어메쉬 설치비가 콘크리트포장의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ EF42*(EF43**) 지수판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF420.00000	지수판	200×5	m	21,034	-

【단가정의】

① 이 단가에는 P.V.C. 지수판(200×5) 및 신축이음(1000×1000×20mm) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF61*(EF6***) 조인트 / 스티로폼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF610.01000	조인트 / 스티로폼	T=10mm	m2	1,454	-
EF610.02000	조인트 / 스티로폼	T=20mm	m2	1,937	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량 슬래브 및 교대의 신․구 콘크리트 접합부에 설치되는 스티로폼, 접착제의 재료비 및 설치비등이 포함된다.

■ EF80* 조인트 / 다웰바

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EF800.17010	다웰바	신축이음부 (D25×L1000)	ea(개)	8,949	-
EF800.26050	다웰바	접속슬라브 (D25×L600)	ea(개)	19,598	-

【단가정의】

① 이 단가는 조인트 시공시에 소요되는 다웰바 설치비용을 포함한다.

② 신축이음부의 다웰바 설치비는 다웰바 및 다웰캡의 설치, 철근가공조립, PVC파이프 설치비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(1000mm)

- 다웰캡(Dowelcap)

- 브라운 아스팔트

- PVC파이프

③ 접속슬라브의 다웰바 설치비는 다웰바 설치, 철근가공조립 비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(600mm)

- 타르페이퍼

- 브라운 아스팔트

- Steel파이프

- 방진고무판

■ ER13*(KG11**) 슬라브양생/ 피막양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER130.10000	교량표면처리 /슬라브양생	피막양생	m2	375	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량슬라브의 표면양생을 위한 양생재의 재료비 및 설치인건비가 포함된다.

② 단 동절기의 경우, 보온덮개 설치에 따른 추가비용은 별도계상한다.

■ ER13*(KG12**) 슬라브면고르기/ 데크피니셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER130.30000	교량표면처리 /슬라브면고르기	데크피니셔	m2	418	-

【단가정의】

① 이 단가에는 슬래브면 고르기에 필요한 제비용이 포함된다.

② 슬라브 두께는 T=25cm에 준한다.

■ ER22*(EC00**) 스페이셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER220.12000	스페이셔	벽체용	m2	257	-
ER220.11000	스페이셔	슬라브 및 기초	m2	91	-

【단가정의】

① 이 단가에는 스페이셔(콘크리트)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 벽체용은 두께(T) = 150mm, 슬라브 및 기초는 두께(T) = 120mm에 준함.

■ ER40*(ER4***) 신구-콘크리트 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER400.00000	신구-콘크리트접합	-	m2	44,918	인력

【단가정의】

① 이 단가는 신구-콘크리트 접합에 소요되는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 접착비용을 포함한다.

② Epoxy 접착제, 신너등 신구 콘크리트 접합재료의 구입 및 운반비와 치핑 및 접합에 소요되는 인건비 및 기구손료를 포함한다.

■ ER40*(ER40**) 시공이음면 정리(콘크리트 치핑)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER400.50000	시공이음면정리 (콘크리트치핑)	-	m2	24,030	인력

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 기구손료를 포함한다.

■ ER50*(ER6***) 무수축 모르타르 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
ER500.00000	무수축 모르타르 타설	-	m3	154,000

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 모르타르의 타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입 /운반비는 제외된다.

대분류 G	관 공 사

■ GA***(GA****) 흄관 접합 및 기계부설(P.E 수밀밸트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GA210.02500	흄관 기계부설 및 접합	ø250mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	19,589	단지조성용
GA210.03000	흄관 기계부설 및 접합	ø300mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	24,343	단지조성용
GA210.03500	흄관 기계부설 및 접합	ø350mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	26,474	단지조성용
GA210.04000	흄관 기계부설 및 접합	ø400mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	29,175	단지조성용
GA310.04500	흄관 기계부설 및 접합	ø450mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	33,039	단지조성용
GA310.05000	흄관 기계부설 및 접합	ø500mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	40,383	단지조성용
GA310.06000	흄관 기계부설 및 접합	ø600mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	50,622	단지조성용
GA410.07000	흄관 기계부설 및 접합	ø700mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	64,596	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 원심력 철근콘크리트관의 P.E 수밀밸트 접합 및 기계부설에 소요되는 비용으로서, 원심력 철근콘크리트관(직관A형), 접합부속물(P.E수밀밸트, 볼트)의 구입 및 운반비, 흄관 절단, 관 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기, 잔토처리등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 수압을 받지 않는 하수도 공사를 기준으로 하며 관 길이는 2.5m에 준한다.

④ 이 단가는 작업방해가 없는 대단위의 단지조성공사에 적용한다.

■ GB***(GB****) 주철관(시멘트라이닝 닥터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GB200.00800	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	21,361	단지조성용
GB200.01000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	22,984	단지조성용
GB200.01500	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	38,264	단지조성용
GB200.02000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	44,596	단지조성용
GB300.03000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	66,424	단지조성용
GB300.04000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	101,496	단지조성용
GB400.05000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø500mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	130,186	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트라이닝 닥타일 주철관의 KP메카니칼 접합 및 부설에 소요되는 비용으로서 닥타일 주철관 자재비(2종)/운반비, K.P접합부속물, 수압시험 및 상수관 경고용 테이프를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

■ GB***(GB****) 주철관 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GB200.00801	주철관 절단	ø80mm	nr(개소)	18,120	-
GB200.01001	주철관 절단	ø100mm	nr(개소)	19,780	-
GB200.01501	주철관 절단	ø150mm	nr(개소)	22,887	-
GB200.02001	주철관 절단	ø200mm	nr(개소)	25,081	-
GB300.03001	주철관 절단	ø300mm	nr(개소)	34,922	-
GB300.04001	주철관 절단	ø400mm	nr(개소)	41,456	-
GB400.05001	주철관 절단	ø500mm	nr(개소)	53,453	-

【단가정의】

① 이 단가는 주철관 절단기를 사용하여 주철관을 절단하는 데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ GD00*(GD60**) 배수파이프

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GD000.05000	배수파이프	P.V.C. ∅50mm	m	1,474	-
GD000.10000	배수파이프	P.V.C. ∅100mm	m	4,770	-
GD000.15000	배수파이프	P.V.C. ∅150mm	m	10,285	-

【단가정의】

① 이 단가에는 옹벽 배수시설에 필요한 P.V.C.관의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ GG10*(GG****) 스테인레스관 / 나사접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GG100.02500	나사접합	D=25mm	nr(개소)	7,511	-
GG100.03000	나사접합	D=30mm	nr(개소)	8,662	-
GG100.04000	나사접합	D=40mm	nr(개소)	9,813	-
GG100.05000	나사접합	D=50mm	nr(개소)	10,932	-

【단가정의】

① 이 단가는 나사접합관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재비(불건성패킹제) 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI***(GI****) 주철관 이음쇠 / 플랜지 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GI110.00750	플랜지 접합	D=75mm	nr(개소)	10,076	-
GI210.01000	플랜지 접합	D=100mm	nr(개소)	18,520	-
GI210.01500	플랜지 접합	D=150mm	nr(개소)	22,802	-
GI210.02000	플랜지 접합	D=200mm	nr(개소)	24,278	-
GI310.03000	플랜지 접합	D=300mm	nr(개소)	31,545	-
GI310.04000	플랜지 접합	D=400mm	nr(개소)	46,458	-

【단가정의】

① 이 단가는 플랜지 조인트관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재(고무패킹, 볼트, 너트, 조합페인트) 구입비 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GP01*(GP****) 주철제 게이트 제수변 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GP010.00801	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=75mm	nr(개소)	90,770	-
GP010.01001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=100mm	nr(개소)	111,583	-
GP010.01501	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=150mm	nr(개소)	136,834	-
GP010.02001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=200mm	nr(개소)	153,567	-
GP010.03001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=300mm	nr(개소)	197,699	-
GP010.03501	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=350mm	nr(개소)	246,107	-
GP010.04001	주철제 게이트 제수변 접합 및 부설	D=400mm	nr(개소)	321,017	-

【단가정의】

① 이 단가는 주철제 게이트 제수변의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다. 접합 및 부설은 플랜지접합 및 기계부설에 준한다.

② 주철제 게이트 제수변의 구입 및 운반비는 제외하나, 접합자재비(고무패킹, 볼트및너트)는 포함한다.

③ 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기 비용은 제외한다.

■ GS02*(GS****) 부단수 천공기 정자관 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GS020.00800	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=75mm	nr(개소)	147,285	-
GS020.01000	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=100mm	nr(개소)	164,573	-
GS020.01500	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=150mm	nr(개소)	193,743	-
GS020.02000	부단수천공기정자관 접합 및 부설	D=200mm	nr(개소)	201,722	-

【단가정의】

① 이 단가는 부단수 천공기 정자관 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 본관 및 분기관 구경은 다음에 준한다.

	D=75mm	D=100mm	D=150mm	D=200mm
본관	75mm	100mm	150mm	200mm
분기관	50mm	75mm	100mm	150mm

③ 정자관, 접합부재(고무패킹, 볼트너트등)의 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 천공기, 기계경비, 기계운반비, 제수변실, 토공, 토류공, 안전보호책등에 소요되는 비용은 포함되지 않는다.

■ GS03*(GS****) 내충격 수도관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
GS030.00250	내충격 수도관	D=25mm, 기초무	m	3,353	-
GS030.00400	내충격 수도관	D=40mm, 기초무	m	6,594	-
GS030.00500	내충격 수도관	D=50mm, 기초무	m	9,180	-
GS030.00750	내충격 수도관	D=75mm, 기초무	m	11,218	-
GS032.01000	내충격 수도관	D=100mm, 모래기초	m	17,883	-
GS032.01500	내충격 수도관	D=150mm, 모래기초	m	29,641	-
GS032.02000	내충격 수도관	D=200mm, 모래기초	m	38,641	-

【단가정의】

① 이 단가는 수압을 받는 내충격수도관을 인력에 의해 접합, 부설, 절단하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 모래기초는 모래의 구입, 운반, 부설비용과 수압시험비를 포함한다.

③ 내충격 수도관의 구입 및 운반비용을 포함한다.

④ 이탈방지장치(편수이탈방지압륜)의 설치 및 사용에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 H	배 수 공 사

■ HB2** 변실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HB231.10000	제수변실	1.8×1.2	nr(개소)	1,738,122	-
HB231.20000	제수변실	2.5×2.0	nr(개소)	2,392,859	-
HB231.30000	공기변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,165,420	-
HB213.10000	이토변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,149,590	-

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), M.S맨홀조정세트, PVC파이프의 구입 및 설치, 쇄석골재, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<제수변실(1.8m×1.2m)>

<제수변실(2.5m×2.0m)>

<공기변실(1.2m×1.2m)>

<이토변실(1.2m×1.2m)>

■ HB24* 유량계실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HB245.00000	유량계실	3.0×1.8	nr(개소)	2,702,437	-

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), PVC파이프의 구입 및 설치, 자갈, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<유량계실(3.0m×1.8m)>

■ HD12*(HD12**) 맹암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HD120.01000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	9,184	유공관있음
HD120.02000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(암구간)	m	7,176	유공관있음
HD120.03000	맹암거	Type-3(절ㆍ성경계부 토사구간)	m	6,017	유공관없음

【단가정의】

① 이 단가에는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene), 부직포의 재료비 및 설치비, 채움재의 부설비 및 소운반비가 포함되며, 터파기 및 되메우기와 채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

【표준도】

<맹암거 형식-1>           <맹암거 형식-2>       <맹암거 형식-3>

■ HD22*(HD12**) 맹암거(고속도로)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HD120.10000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	9,517	유공관있음
HD120.20000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(리핑암구간)	m	16,484	유공관있음
HD120.30000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-3(발파암구간)	m	19,855	유공관있음
HD220.11000	맹암거	Type-4(절성경계부 토사구간)	m	6,714	유공관없음

【단가정의】

① 이 단가는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene)의 구입/운반/접합/부설과 부직포 및 채움재의 구입 /운반/설치 및 기초터파기, 소운반에 소요되는 비용을 포함한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
리핑암구간	있음	없음
발파암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

■ HG1***(HG****) 경계표식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HG110.01000	분기표식 ELP관	Φ=80m/m, H=1.5m	nr(개소)	1,522	-
HG110.02000	분기표식	상,오수관용	nr(개소)	8,916	-
HG120.01000	상수도관로 (경고)테이프 설치	흑갈색,폭 10cm	m	198

【단가정의】

① 이 단가는 상, 오수관 분기표식에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② HG110.01000은 분기표식 ELP관(Φ=80mm, H=1.5m), HG110.02000은 상, 오수관용 관로표시 못(황동재, ∅45×90±5mm)에 준한다.

③ HG120.01000 상수도관로(경고)테이프 설치비가 주철관 부설 및 접합의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ HH01*(HH****) 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HH010.01100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×25mm	nr(개소)	38,591	-
HH010.02100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×25mm	nr(개소)	39,024	-
HH010.03100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×25mm	nr(개소)	41,805	-
HH010.04100	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×25mm	nr(개소)	47,551	-
HH010.01200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=75×40mm	nr(개소)	63,789	-
HH010.02200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×40mm	nr(개소)	66,393	-
HH010.03200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=150×40mm	nr(개소)	71,088	-
HH010.04200	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×40mm	nr(개소)	74,919	-
HH010.02300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=100×50mm	nr(개소)	78,824	-
HH010.04300	새들설치 (단수천공분기점 분기)	D=200×50mm	nr(개소)	86,181	-

【단가정의】

① 주철관용 새들(단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 자재비(섀들분수전) 및 기계경비(수동식 상수도관 천공기), 인건비를 포함한다.

② 이 단가는 물이 흐르지 않는 상수도관을 분기하는 경우 적용하며, 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

■ HH2**(HH2***) 파이프 작업부대공 / 새들설치(주철관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HH210.01200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=75×13~20mm	nr(개소)	40,896	-
HH220.02200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×13~20mm	nr(개소)	42,305	-
HH220.02300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×25~30mm	nr(개소)	44,264	-
HH220.02500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=100×40~50mm	nr(개소)	51,373	-
HH220.03200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×13~20mm	nr(개소)	42,815	-
HH220.03300	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×25~30mm	nr(개소)	45,673	-
HH220.03500	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=150×40~50mm	nr(개소)	53,291	-
HH220.04200	새들설치 (부단수천공분기점 분기)	D=200×13~20mm	nr(개소)	44,223	-

【단가정의】

① 주철관용 새들(부단수 천공 분기점 분기)설치에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

② 새들 및 볼트의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리 및 물푸기에 소요되는 비용은 제외한다.

■ HM11* 표면배수시설 / 우수받이

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HM111.11100	우수받이	0.3m×0.4m	nr(개소)	148,592	-
HM111.21200	우수받이	0.3m×0.8m	nr(개소)	193,362	-

【단가정의】

① 이 단가는 우수받이 설치를 위한 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 설치 및 해체, 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 이 단가에는 우수받이 뚜껑 및 받침틀의 자재비는 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<우수받이(0.3m×0.4m)>

<우수받이(0.3m×0.8m)>

대분류 I	강 구 조 공 사

■ IA***(IA****) 강교제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
IA100.00000	강교제작	연속합성형□	ton	1,477,097	-

【단가정의】

① 이 단가는 상자형 구조의 연속합성형 강교제작을 위한 부재제작 및 조립, 용접, 가조립, 공장제작에 따른 제경비, 시공상세도 작성에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 강재 구입 및 운반비, 고장력볼트의 조임비는 제외되며, 기타 부자재(앵카바, 용접봉, 산소, LPG가스, 잡품ㆍ기타등)비용은 포함된다.

③ 강교제작 단가의 적용기준은 다음과 같다.

항목	적용사항
강교형식	연속합성형□
강판재질	SM400 ~ SM490, SS400
교량 연수	2~6련(상하행선이 분리되지 않은 경우)
교량 총 중량	500ton이상
사각	85°이상
곡률	500≤R

■ IG21*(IG21**) 강교도장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
IG210.10000	강교내부도장/공장	에폭시마감	m2	10,912	-
IG210.40000	강교외부도장/공장	내후성중방식	m2	9,675	-
IH210.10000	강교외부도장/현장	내후성중방식	m2	2,815	-
IG210.30000	강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	에폭시마감	m2	6,738	-
IH210.30000	강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	내후성중방식	m2	11,714	-

【단가정의】

① 이 단가는 강재를 도장하는 비용으로, 표면 처리비, 전처리 프리이머, 도장비로 구성되며, 재료비(잡재료비포함)를 포함한다.

② 도장의 세부사양은 아래표와 같으며, 이는 “강도로교 용접 및 도장요령(건설교통부 제정)”을 기준으로 한 것이다.

도장계열	도장사양
	계열	표면처리	제1층	제2층	제3층	제4층	제5층
강교내부도장/공장	SIE	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료
강교외부도장/공장	SED	SSPC SPC10	무기질아연말도료	미스트 코트	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료
강교외부도장/현장	SED	SSPC SPC10					폴리우레탄도료
강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	SIH	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료
강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	SEF	SSPC SPC3	에폭시계도료	후막형에폭시계도료	폴리우레탄도료	폴리우레탄도료

대분류 K	교 량 공 사

■ KD***(KD****) 교량 배수시설공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KD110.00000	교량배수시설공 /배수구(하천용)	스텐레스	nr(개소)	43,242	-
KD120.00000	교량배수시설공 /배수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	243,609	-
KD220.00000	교량배수시설공 /직관(육교용)	스텐레스	m	36,168	-
KD320.00000	교량배수시설공 /곡관(육교용)	스텐레스	nr(개소)	34,494	-
KD520.00000	교량배수시설공 /집수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	89,561	-

【단가정의】

① 이 단가는 배수시설별(스텐레스) 재료의 제작/공급 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

*L=700mm

<하천용 배수구(∅165.2×3×1000)>

<육교용 집수구(250×250) 및 배수구(∅165.2×3×4,320)>

<직관(∅ 165.2×3×1000)>                     <곡관(∅ 165.2×3×200)>

■ KD60*(KG****) 교면 물빼기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KD600.00000	교면 물빼기공	유공관 (D=10mm)	m	11,573	-

【단가정의】

① 이 단가는 교면 물빼기에 소요되는 재료비(유공관, 테이프) 및 설치비, 구멍뚫기(20m당 2개소) 및 잡재료비용이 포함된다.

■ KE15*(KE15**) 교량유지관리용 표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE150.20000	교량유지관리용 표지판	교각용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	73,462	-
KE150.10000	교량유지관리용 표지판	박스거더 내부용 (930×350×0.5)	nr(개소)	24,528	-
KE150.30000	교량유지관리용 표지판	방호벽용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	19,434	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교량유지관리용 표지판 설치를 위한 알루미늄 재료비, 설치비, 도색비등이 포함된다.

② 교각용표지판 설치에는 고소작업에 따른 50%할증비용이 포함되며, 재료비는 고휘도반사지(바탕면적의 50%) 또는 접착제 비용이, 도색비에는 바탕처리(아연도금면 적용) 및 바탕도색(조합페인트 2회)에 소요되는 제비용이 포함된다.

■ KE3**(KE3***) 교명판 및 설명판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE310.10000	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)	41,590	-
KE310.20000	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)	56,379	-
KE320.10000	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)	29,516	-
KE320.20000	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)	57,470	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교명판, 설명판의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ KE52*(KE52**) 교대보호블록 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE520.11000	교대보호블록 설치	육교용 (400×250×120)	m2	18,156	-
KE520.21000	교대보호블록 설치	하천용 (400×400×100)	m2	17,978	-

【단가정의】

① 이 단가에는 교대 보호블록 설치에 소요되는 제비용이 포함된다.

② 육교용은 호안블록 자재비, 설치비, 뒷채움 콘크리트 비용이 포함되며, 하천용에는 호안블록, PVC 파이프(D=50mm)의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ KE60*(KE60**) 측량기준점 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KE600.00000	측량기준점 설치	황동주물	nr(개소)	25,761	-

【단가정의】

① 이 단가에는 황동주물로 제작한 측량기준점(5kg)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

대분류 L	도로 및 포장 공사

■ LA10*(LX00**) 동상방지층/ 보조기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LA100.15000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	15cm/30cm	m3	3,035	-
LA100.20000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	20cm/40cm	m3	2,645	-

【단가정의】

① 이 단가에는 동상방지층의 포설, 살수 및 다짐 등 제비용이 포함된다.

② 다만, 포장용 골재비용은 제외한다.

③ 보조기층에도 이 단가를 적용한다.

■ LB10*(OH80**) 막자갈부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LB100.20000	막자갈부설	T=20cm	m3	2,391	-

【단가정의】

① 이 단가는 하천의 제방축조시 성토다짐 후 막자갈 부설, 정지 및 다짐에 소요되는 제비용을 포함한다. 막자갈 부설 및 다짐은 기계시공, 정지작업은 인력 10%, 기계 90%에 준한다. 다만, 막자갈의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ LC11*(LC10**) 프라임코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC110.20000	아스콘포장 /프라임코팅	MC-1	m2	448	-
LC110.10000	아스콘포장 /프라임코팅	RSC-3	m2	293	-

【단가정의】

① LC110.20000 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(MC-1) 75ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

② LC110.10000 아스콘포장(프라임코팅)은 아스팔트 살포량(RSC-3) 80ℓ/a를 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소비등 제비용이 포함된다.

■ LC21*(LC21**) 택코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC210.00000	아스콘포장/택코팅	-	m2	198	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트 살포량(RSC-4) 30ℓ/a을 기준으로 한 재료비, 아스팔트 살포비(기계), 청소등 제비용이 포함된다.

■ LC30*(LC3***) 아스콘포장/ 기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC300.10000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=10cm	m2	585	-
LC300.15000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=14-15cm	m2	1,205	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC40*(LC4***) 아스콘포장/ 표층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC400.05000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=5.0cm	m2	539	-
LC400.08000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=8-10cm	m2	1,334	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC50*(LC52**) 아스콘포장/ 중간층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LC500.06000	아스콘포장/중간층 /포설및다짐	T=6cm	m2	501	-

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LD14*(LD10**) 콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD140.20000	콘크리트포장 / 포설	T=20cm	m2	6,965	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 포장 포설비용으로 비닐깔기, 와이워메쉬(#8-150×150) 구입 및 설치, 무근콘크리트 포설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 구입 및 운반, 거푸집 설치해체 및 양생, 줄눈작업에 소요되는 비용은 제외한다.

■ LD40*(LD4***) 분리막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LD400.00000	분리막 설치	-	m2	287	-

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 포장과 중앙분리대 기초포설시 설치하는 비닐(0.1m/m)의 자재비 및 설치비등이 포함된다.

■ LE40*(LE****) 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LE400.10000	스티로폼 줄눈	T=10mm	m	253	-
LE400.20000	스티로폼 줄눈	T=20mm	m	763	-

【단가정의】

① 이 단가에는 스티로폼 줄눈 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ LE60*(LE****) 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LE600.00000	부체도로용 줄눈	판재(200×15)	m	9,481	-

【단가정의】

① 이 단가는 부체도로용 줄눈(판재 200×15) 판재의 재료비 및 설치비용을 포함한다.

■ LF10*(LF11**) 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF100.31212	대지경계블록 (콘크리트)	120×120×1000	m	12,954	단지조성용
LF100.31512	도로경계블록 (콘크리트)	150×120×1000	m	14,341	단지조성용
LF100.31515	도로경계블록 (콘크리트)	150×150×1000	m	16,651	단지조성용

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입, 운반 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입, 운반 및 타설, 거푸집의 설치 및 해체에 소요되는 제비용을 포함한다. 또한 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<경계블록>

■ LF1**(LF****) 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF100.31517	보차도 경계블록 (콘크리트)	150×170×200×1000	m	22,936	-

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계블록받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

<보차도 경계블록(콘크리트)>

■ LF30*(LF****) 경계석(화강석)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF300.31825	보차도경계석 (화강석)	180×250×1000	m	22,925	경계석구입/ 운반비 제외

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

② 다만, 경계석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<보차도 경계석(화강석)>

■ LF30*(LF****) 경계석(화강석)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LF300.31820	보차도경계석 (화강석)	180×200×1000	m	20,455	경계석구입/ 운반비 제외
LF300.32025	보차도경계석 (화강석)	200×250×1000	m	22,109	경계석구입/ 운반비 제외
LF300.32030	보차도경계석 (화강석)	200×300×1000	m	26,500	경계석구입/ 운반비 제외

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재, 경계석받침(bearing plate)의 설치 및 재료비를 포함한다.

【표준도】

- 보차도경계석(화강석) : 180(A)×200(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×250(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×300(B)×1000

<보차도 경계석(화강석)>

■ LG7**(LG7***) 경하중포장/ 투수콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG730.30700	투수콘크리트포장	T=7cm	m2	18,027	-

【단가정의】

① 이 단가는 투수콘크리트, 모래, 쇄석등 재료구입 및 운반비를 포함한다.

② 투수콘크리트 포설 및 다짐(기계/인력조합), 모래부설, 쇄석부설 및 다짐, 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LG73* 경하중포장/ 세립도 투수콘크리트 박층포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG731.20000	세립도 투수콘크리트 박층포장	T=7cm	m2	22,012	-

【단가정의】

① 이단가에는 세립토투수콘크리트(표층+기층 합성단가), 쇄석골재 및 모래의 구입 및 운반비를 포함한다.

② 모래의 부설, 쇄석의 부설, 살수 및 다짐, 기층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(5cm), 표층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(2cm), 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

<세립도 투수콘크리트 박층포장>

■ LG82*(LG82**) 경하중포장/ 보도블록포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG820.30800	소형고압블록	T=6~8cm	m2	9,171	-

【단가정의】

① 이 단가는 소형고압블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 포설, 다짐비용과 블록포장에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 블록의 구입과 운반비용은 제외한다.

【표준도】

<소형고압블록>

■ LC82* 아스콘포장/ 특수포장 / 미끄럼방지포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG820.01000	미끄럼방지포장		m2	37,135	-

【단가정의】

① 이 단가에는 미끄럼방지 포장용 제강슬래그, 도료 및 충진재의 구입 및 운반비와 포장설치에 소요되는 비용이 포함된다.

■ LG83*(LG83**) 경하중 포장/ 맹인용 점자블록 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LG830.33030	맹인용 점자블록	300×300×60 (유색)	m2	34,145

【단가정의】

① 이 단가는 맹인용 점자블록(점형 또는 유도블록) 포장에 필요한 블록, 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 쇄석부설 및 다짐(살수포함), 모래포설 및 블록포장, 표면다짐등에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

■ LH31*(LH31**) 방호책

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH310.11000	방호책 가드레일 1단	가드레일포스트	nr(개소)	4,595	고속도로
LH310.14000	방호책 가드레일 1단	표준레일	nr(개소)	7,845	고속도로
LH310.15000	방호책 가드레일 1단	단부레일	nr(개소)	1,624	고속도로
LH310.21000	방호책 가드레일 2단	가드레일포스트	nr(개소)	4,711	고속도로
LH310.22000	방호책 가드레일 2단	표준레일	nr(개소)	12,932	고속도로
LH310.23000	방호책 가드레일 2단	단부레일	nr(개소)	2,892	고속도로

【단가정의】

① 1단 가드레일

- LH310.11000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.14000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.15000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.11000 가드레일 포스트, LH310.14000 표준레일, LH310.15000 단부레일은 고속도로공사에 적용한다.

② 2단가드레일

- LH310.21000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.22000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.23000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.21000 가드레일 포스트, LH310.22000 표준레일, LH310.23000 단부레일은 고속도로공사에 적용한다.

【표준도】

<1단 가드레일>

<2단 가드레일>

■ LH11*(LH10**) 교통안전표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH110.10120	교통안전표지판 /삼각표지판	120cm	ea(개)	186,519	-
LH110.10220	교통안전표지판 /원형표지판	90cm	ea(개)	181,506	-
LH110.10820	교통안전표지판 /부착식/원형	90cm	ea(개)	143,212	-

【단가정의】

① 이 단가에는 터파기(인력), 되메우기 및 다짐(인력), 잔토처리(인력), 거푸집, 콘크리트타설, 각 규격별 재료비 및 설치비등 제비용이 포함되며, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 단, 부착식의 경우에는 표지판 자재비 및 설치비만 포함한다.

【표준도】

<삼각표지판>                   <원형표지판>

■ LH21*(LH21**) 차선도색

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH210.12120	가열(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,779	-
LH210.12220	가열(페인트)형기계식 /파선,백색	-	m2	2,003	-
LH210.11120	가열(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,883	-
LH210.32120	상온(페인트)형기계식 /실선,백색	-	m2	1,312	-
LH210.31120	상온(페인트)형기계식 /실선,황색1종	-	m2	1,389	-
LH210.22110	융착성도료형수동식 /실선,백색	-	m2	6,246	-
LH210.22210	융착성도료형수동식 /파선,백색	-	m2	6,024	-
LH210.21110	융착성도료형수동식 /실선,황색	-	m2	7,572	-
LH210.22310	융착성도료형수동식 /횡단보도,주차장/백색	-	m2	8,446	-
LH210.22410	융착성도료형수동식 /문자,기호,백색	-	m2	11,059	-

【단가정의】

① 이 단가는 차색도색등 노면표시에 필요한 재료비, 인건비 및 장비사용료를 포함한다.

■ LH22* 교통안전시설공/ 표식/ 도로표지병

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH220.10000	도로표지병	단면	nr(개소)	11,961	-
LH220.20000	도로표지병	양면	nr(개소)	13,101	-

【단가정의】

① 이 단가는 도로표지병 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 도로표지병 설치비에는 도로표지병(사각형, 반사형) 및 접착제의 구입 및 운반비와 설치비가 포함된다.

■ LH23*(LH23**) 데리네이타

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH230.11000	데리네이타	토공용	nr(개소)	19,535	-
LH230.31000	데리네이타	가드레일용	nr(개소)	12,150	-

【단가정의】

① LH230.11000 토공용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 지주(ø48mm, pe pipe)설치, 터파기, 되메우기 및 다짐 비용을 포함한다.

② LH230.31000 가드레일용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 취부 부속자재의 설치비를 포함한다.

■ LH34*(LH34**) 가드휀스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LH340.01000	가드휀스	형식-1(토공용)	m	15,400	-
LH340.02000	가드휀스	형식-2(육교용)	m	4,484	-

【단가정의】

① LH340.01000(토공용)는 토공부에 설치하는 가드휀스의 설치비용으로 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비와 휀스 설치비등이 포함되며 휀스 자재비는 제외한다

② LH340.02000(교량용)는 교량부에서 설치하는 가드휀스의 설치비를 포함한다. 다만, 휀스 자재비는 제외한다.

【표준도】

<가드휀스-토공용>

<가드휀스-육교용>

■ LJ1**(DE50**) 측구터파기/ 인력10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ110.00000	측구터파기	토사	m3	1,890	-
LJ120.00000	측구터파기	리핑암	m3	33,787	-

【단가정의】

① 이 단가는 배수공에 관계되는 측구터파기의 토질별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ LJ20*(LJ21**) V형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ200.10000	V형측구	TYPE-1	m	52,360	-
LJ200.20000	V형측구	TYPE-2	m	64,575	-
LJ200.30000	V형측구	TYPE-3	m	76,786	-

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3>

■ LJ20*(LJ21**) V형측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ210.10000	V형측구/토사구간	TYPE-1	m	74,406	고속도로
LJ210.20000	V형측구/토사구간	TYPE-2	m	93,887	고속도로
LJ210.32000	V형측구/토사구간	TYPE-3	m	136,626	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 V형측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 되메우기, 터파기등에 소요되는 제비용이 포함된다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3-고속도로>

■ LJ30*(LJ31**) 산마루측구 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ300.10000	산마루측구/토사구간	TYPE-1	m	78,526	고속도로
LJ300.20000	산마루측구/토사구간	TYPE-2	m	88,518	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 산마루측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기 비용이 포함되며, 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료 , 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

<산마루측구 형식 1,2>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구 TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ400.10000	L형측구	TYPE-1	m	28,919	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형측구(TYPE-1)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설, 양생 및 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 1>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-2

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ400.20000	L형측구	TYPE-2	m	68,882	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-2)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기, 부직포, P.V.C.관, 뒷채움재 부설 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 2>

■ LJ40*(LJ****) L형측구/ TYPE-4

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ400.40000	L형측구	TYPE-4	m	16,860	-

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-4)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 4>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-1 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ400.01000	L형측구/토사구간	TYPE-1	m	16,730	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-1)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비(믹서트럭), 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 1-고속도로>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-2 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ400.02000	L형측구/토사구간	TYPE-2	m	46,064	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-2)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 포설 및 양생, P.V.C 파이프, 부직포, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈설치, 뒷채움재의 채집 및 운반, 부설, 면고르기와 철근가공, 자재비, 운반비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 2-고속도로>

■ LJ40*(LJ41**) L형측구/ TYPE-4(부채도로용) [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ400.04000	L형측구/토사구간	TYPE-4	m	11,769	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 L형측구(TYPE-4)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 4-고속도로>

■ LJ60*(LJ61**) U형측구/ TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ600.10000	U형측구	TYPE-1	m	59,763	-

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 스틸그레이팅(차도용, 995X430) 구입 및 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>

■ LJ80*(LJ81**) 콘크리트다이크 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ800.01000	콘크리트다이크	TYPE 1-1	m	8,597	고속도로
LJ800.02000	콘크리트다이크	TYPE 1-2	m	8,281	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 1-1 : 일반부

- 콘크리트 다이크 Type 1-2 : 오목구간 : 덧씌우기 포장 보수구간

<콘크리트 다이크 Type 1-1>      <콘크리트 다이크 Type 1-2>

■ LJ80*(LJ81**) 콘크리트다이크 [고속도로]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ800.03000	콘크리트다이크	TYPE 2-1	m	9,266	고속도로
LJ800.05000	콘크리트다이크	TYPE 2-2	m	9,927	고속도로
LJ800.07000	콘크리트다이크	TYPE 3-1	m	9,133	고속도로

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 2-1 : 콘크리트 포장 연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 2-2 : 아스콘 포장연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 3-1 : 방음벽 구간

<콘크리트 다이크 Type 2-1, 2-3>      <콘크리트 다이크 Type 3>

■ LJ9**(DI71**) 측구 뚝쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LJ900.00000	측구뚝쌓기	-	m3	4,941

【단가정의】

① 이 단가는 측구 뚝쌓기를 위한 인건비등을 포함한다.

■ LK20*(LK2***) VR관 기계부설 - VR관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK200.31060	배수관(VR관) 기계부설	∅600mm	m	64,589	-
LK200.31080	배수관(VR관) 기계부설	∅800mm	m	91,799	-
LK200.31100	배수관(VR관) 기계부설	∅1000mm	m	117,980	-
LK200.31120	배수관(VR관) 기계부설	∅1200mm	m	180,999	-

【단가정의】

① 이 단가에는 진동전압 콘크리트관(VR)관의 하차, 설치, 관부설, 기초콘크리트 타설, 거푸집등의 비용이 포함되며, VR관 재료비와 콘크리트 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 보강 VR관 부설에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK20*(LK4***) 흄관 기계부설 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK200.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	21,339	-
LK200.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	28,492	-
LK200.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	47,734	-
LK200.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	68,786	-
LK200.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	111,943	-
LK200.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	139,947	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(소켓식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비와 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK40*(LK4***) 흄관기계부설 - 흄관재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK400.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	81,316	-
LK400.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	127,687	-
LK400.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	180,672	-
LK400.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	292,132	-

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)에 따른 하차비와 부설비 및 접합모르타르 비용이 포함된다. 흄관 재료비는 포함하고, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK40* 파형강관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LK400.40600	파형강관 부설	D=600mm	m	41,696	-
LK400.40800	파형강관 부설	D=800mm	m	74,860	-
LK400.41000	파형강관 부설	D=1000mm	m	95,498	-

【단가정의】

① 이 단가는 나선형 파형강관의 접합 및 부설 비용을 포함한다.

② 파형강관의 구입 및 운반비와 커플링밴드에 의한 관의 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

③ 관과 커플링 밴드의 규격 및 품질은 KSD 3590 규격에 준한다.

④ 터파기, 되메우기, 잔토처리비용은 제외한다.

⑤ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LL10* 배수구조물 / 집수정

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LL110.40600	집수정/흙쌓기부	D=600mm	nr(개소)	481,971	-
LL110.50800	집수정/흙쌓기부	D=800mm	nr(개소)	740,773	-
LL110.61000	집수정/흙쌓기부	D=1000mm	nr(개소)	720,076	-

【단가정의】

① 이 단가는 집수정 설치에 소요되는 토공비용과 구조물 설치비용을 포함한다.

② 토공비용에는 터파기 및 되메우기 비용이 포함된다.

③ 구조물 설치비용에는 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근구입 및 운반, 철근가공조립, 스틸그레이팅 설치, 계단철근도장비용이 포함되며,  콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재구입, 조골재생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용이 포함된다. 다만 스틸그레이팅 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 이 단가는 고속도로 공사에 적용한다.

【표준도】

■ LL20*(LL****) 다이크 집수거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LL201.00000	다이크 집수거	L형	ea(개)	99,800	-
LL202.00000	다이크 집수거	T형	ea(개)	183,264	-

【단가정의】

① 이 단가는 다이크 집수거 설치에 소요되는 콘크리트타설, 거푸집 재료비 및 조립, 해체 비용을 포함한다. 다만, 콘크리트 구입 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<다이크 집수거 L형>

<다이크 집수거 T형>

■ LL63* 배수구조물 / 배수관면벽

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LL630.00600	배수관 면벽	D=600mm	nr(개소)	106,069	-
LL630.00800	배수관 면벽	D=800mm	nr(개소)	166,523	-
LL630.01000	배수관 면벽	D=1,000mm	nr(개소)	230,885	-
LL630.01200	배수관 면벽	D=1,200mm	nr(개소)	360,515	-

【단가정의】

① 이 단가는 배수관의 면벽설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 터파기, 되메우기, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비로 구성되며, 콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재 투입비용 등이 포함된다.

③ 이 단가는 고속도로 공사에 적용한다.

【표준도】

<배수관>

<면벽>

■ LR2** 낙석방지울타리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR212.10000	낙석방지울타리	형식2 /일반부	m	39,718	-
LR212.20000	낙석방지울타리	형식2 /단부	nr(개소)	291,564	-
LR212.30000	낙석방지울타리	형식2 /출입문	nr(개소)	15,707	-
LR221.10000	낙석방지울타리	형식3 /일반부	m	74,302	-
LR221.20000	낙석방지울타리	형식3 /단부	nr(개소)	561,673	-
LR221.30000	낙석방지울타리	형식3 /출입문	nr(개소)	15,943	-

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽용 낙석방지울타리의 설치비용을 포함한다.

	적용부위	높이	경간
형식-2	옹벽용	2m	3m
형식-3	옹벽용	2.5m	3m

② 토공비용(터파기, 되메우기, 잔토처리), 구조물 시공비용(합판거푸집 설치, 콘크리트 생산 및 운반 타설비용과 철근 구입, 운반 및 가공조립), 낙석방지울타리의 설치비가 포함된다.

③ 다만 낙석방지울타리의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

낙석방지울타리 (TYPE-2)

낙석방지울타리 (TYPE-3)

■ LR41*(LR4***) 경계표주

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR410.00000	경계표주	접도구역 경계표주	nr(개소)	16,902	-
LR420.00000	경계표주	용지 경계표주	nr(개소)	9,020	-

【단가정의】

① 이 단가에는 경계표주 자재비와 운반비, 설치비, 되메우기 및 다짐, 잔토처리 비용등이 포함된다.

【표준도】

<용지 경계표주>               <접도구역 경계표주>

■ LR50*(LR****) 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR500.31295	가로수분(받침틀)	말굽형 (1200×950m/m)	nr(개소)	27,885	-

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ LR50* 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
LR501.31295	가로수분(받침틀)	화강석 (1,370×1,370mm)	nr(개소)	97,107	-

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

② 다만, 보호덮개의 구입 및 설치비는 제외한다.

【표준도】

<가로수분(받침틀)>

대분류 O	하천 및 항만공사

■ OB10*(OB****) 사석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OB100.90000	사석부설	30kg이상	m3	19,188	인력
OB100.10000	사석부설	30kg이상	m3	3,304	인력10%

【단가정의】

① 이 단가는 인력 또는 인력10%, 기계90%에 의해 깬잡석을 부설하는데 소요되는 제비용을 포함하며, 다만, 사석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

■ OH1**(OH1***) 돌망태설치/ 타원형,이불형

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH130.04500	돌망태설치/타원형	높이 45cm	m2	10,903	-
OH170.04400	돌망태설치/이불형	높이 40cm	m2	8,129	-

【단가정의】

① 이 단가는 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 돌망태/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1**(OH1***) 게비온 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH150.00000	게비온 옹벽	높이 5m 이하	m3	54,012	-
OH180.03000	게비온 매트리스	높이 30cm	m2	5,748	-

【단가정의】

① 이 단가는 게비온(GABION) 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 게비온/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH4**(OH40**) 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH410.00000	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	21,492	-
OH420.11000	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	26,111	-

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함한다.

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2인 것을 기준으로 한 것이다.

■ OH90*(OR0***) 돌망태 부대공/ 천단잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
OH900.10000	천단잡석부설	∅100~200mm	m3	18,248	-

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 게비온 매트리스의 천단부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 잡석 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 Q	기타공사(1)-목공,조적,미장,도장,방수

■ QQ13*(QQ10**) 아스팔트 방수 / 아스팔트 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
QQ130.00000	아스팔트코팅	2회	m2	6,111	-

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트의 코팅(2회)에 소요되는 재료비(브라운 아스팔트) 및 인건비가 포함된다.

■ QQ***(QQ****) 교면방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
QQ410.00000	교면방수/침투식	-	m2	3,842	-
QQ310.00000	교면방수/도막방수	-	m2	18,597	-

【단가정의】

① 이 단가는 교량 슬라브면의 방수처리를 위한 방수재의 재료비 및 설치인건비(표면처리 포함)를 포함한다.

② QQ410.00000 침투식방수의 재료는 무기질(규산질계) 단체형 침투성 방수제에 기준한 것이며, QQ310.00000 도막식방수는 클로로프렌 고무계 또는 고무 아스팔트계 방수제에 기준한 것이다.

대분류 R	기타공사(2)-울타리,석공,창호,수장,설비,전기통신

■ RB50*(OH70**) 돌붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
RB500.03500	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	52,466	인력50%

【단가정의】

① 이 단가는 기계50%, 인력50%에 의한 돌붙임, 줄눈메꿈 모르타르채움, 콘크리트타설, PVC파이프(D=50mm) 설치, 소운반에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 돌붙임 틈메움돌, 채움 콘크리트의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ RC30*(OH70**) 잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
RC300.00000	잡석부설	150mm이하	m3	3,320	-

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 기초부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용으로 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다. 다만, 잡석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

제3장 건축공사 실적공사비 적용단가

<건축 - >

A. 공통공사	1

D. 철근 콘크리트공사	8

E. 철골 공사	14

F. 조적공사	17

G. 미장공사	22

H. 방수공사	26

I.  목공사	32

K. 지붕 및 홈통공사	34

L. 창호 및 유리공사	39

M. 타일 및 돌공사	42

N. 도장공사	47

O. 수장공사	52

P. 건축물 부대공사	66

대분류 A	공 통 공 사

■ AA16*(AA16***) 가설울타리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA161.30000	가설울타리	칼라철판,12개월	m	31,326
AA162.30000	가설울타리	EGI휀스,12개월	m	26,564

【단가정의】

① 조립식 가설울타리(기초 콘크리트 포함) 설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재와 손료등 제비용을 포함한다.

② AA161.30000은 설치높이 2m, 칼라철판 800×2,000×0.45mm에 준한다. AA162.30000은 설치높이 2.4m, EGI철판 550×2400mm에 준한다.

③ 출입구 문을 설치하거나, 철재면에 문양이나 도색등이 필요한 경우에  소요되는 비용은 제외한다.

■ AA28*(AA28***) 보호막설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA280.61000	보호막설치	PVC코팅막	m2	3,609

【단가정의】

① 이 단가는 건물주위에 시공안전 및 미관등을 목적으로 기존비계를 이용하여 보호막을 설치하고 해체하는데 소요되는 노무비, 재료비를 포함한다.

■ AA31*(AA310**) 비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA310.21000	외부쌍줄비계	강관, 3개월 이하	m2	9,299
AA310.22000	외부쌍줄비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	9,376
AA310.23000	외부쌍줄비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	10,893
AA310.31000	비계다리	강관, 3개월 이하	m2	27,354
AA310.32000	비계다리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	28,057
AA310.33000	비계다리	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	35,332
AA310.41100	수평내부비계	강관, 3개월 이하	m2	5,808
AA310.41200	수평내부비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	6,132
AA310.41300	수평내부비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	7,106
AA310.51000	틀비계	강관, 3개월 이하	m2	2,286
AA310.52000	틀비계	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	2,551
AA310.53000	틀비계	강관, 6개월 초과 ～ 12개월 이하	m2	3,135

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(이음철물, 크램프 등)와 손료 등을 포함한다.

② 설치높이가 30m이내인 건축물에 적용한다.

■ AA31*(AA310**) 조립 말비계

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA310.44100	조립말비계	강관, 3개월 이하 1단, 2m	대	58,479	-
AA310.44200	조립말비계	강관, 3개월 이하 2단, 4m	대	66,784	-
AA310.45100	조립말비계	강관, 6개월 이하 1단, 2m	대	74,082	-
AA310.45200	조립말비계	강관, 6개월 이하 2단, 4m	대	80,427	-

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(가새, 수평띠장손잡이기둥, 손잡이, 바퀴, 자키등)와 손료 등을 포함한다.

② 비계기본틀(기둥)은 H1700×w1219, 1대당 설치높이 2m이하에 준한다.

■ AA32*(AA320**) 동바리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA322.11000	동바리	강관, 3개월 이하	m2	4,621
AA322.21000	동바리	강관, 3개월 초과 ～ 6개월 이하	m2	5,531

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

③ 이 단가는 일반적인 라멘구조 건축물에 적용한다.

■ AA32* 동바리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AA322.11100	동바리	강관, 벽식구조 1개월	m2	3,425
AA322.12100	동바리	강관, 라멘구조 1개월	m2	4,081

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

■ AB21*(AB210**) 도급자용 사무실

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB210.30000	도급자용 사무실	조립식 12개월미만	m2	62,368
AB210.40000	도급자용 사무실	조립식 12-24개월	m2	70,187

【단가정의】

① 이 단가는 조립식(PRE-FAB)가설물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AB22*(AB220**) 가설창고

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AB220.30000	가설창고	조립식 12개월미만	m2	39,542
AB220.40000	가설창고	조립식 12-24개월	m2	43,234

【단가정의】

① 조립식 가설창고(PRE-FAB)의 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사를 제외한 바닥공사를 포함한다.

■ AC11*(AC110**) 장비운반/ 수송비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC110.10000	타워크레인	8 ton	대	2,039,832
AC110.20000	타워크레인	10 ton	대	2,656,533
AC110.30000	타워크레인	12 ton	대	3,188,891

【단가정의】

① 타워크레인을 현장까지 수송하는데 필요한 경비를 말하며, 직접공사비에 계상된 비용은 제외한다.

■ AC21*(AC210**) 인양장비/ 임대료

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AC210.10000	타워크레인 임대료	T형, 8 ton	월	7,959,617
AC210.20000	타워크레인 임대료	T형, 10 ton	월	8,131,371
AC210.30000	타워크레인 임대료	T형, 12 ton	월	8,642,640

【단가정의】

① 타워크레인 운전사의 노임, 손료 등을 포함하며, 운반비, 설치 및 해체비용과 수량산출기준 대분류 B～R 공종별 단가에 포함된 비용은 제외한다.

② 타워크레인 임대료를 적용함에 있어 단위는 각 공사의 특성 및 발주기관의 내부자료를 토대로 환산 적용할 수 있다.

■ AD16*(AD160**) 현장정리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD160.40000	현장정리	RC조	m2	7,467
AD160.20000	현장정리	철골조	m2	3,329

【단가정의】

① 이 단가는 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 청소용 소모품에 소요되는 비용은 제외한다.

■ AD24*(AD240**) 현장관리비/ 품질관리비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD240.41000	측량 및 검측비	귀규준틀	nr(개소)	44,887
AD240.42000	측량 및 검측비	평규준틀	nr(개소)	25,937
AD240.43000	측량 및 검측비	수평규준틀 (벽식구조)	m	2,760

【단가정의】

① 규준틀 제작 및 설치, 철거비용을 포함한다.

② AD240.43000 수평규준틀(벽식구조)의 단가는 공동주택에 적용한다.

■ AD42*(AD420**) 준공도서비

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
AD420.11000	준공도서(문서) 제작	16MM ROLL 및 SCANNING	매	186
AD420.12000	준공도서(문서) 제작	16MM (출력자료,이미지파일 제공시)	매	102
AD420.13000	준공도서(도면) 제작	35MM ROLL 및 SCANNING	매	1,786
AD420.21000	준공도서M/F복제	16MM(2500면당)	roll	15,008
AD420.22000	준공도서M/F복제	35MM(550면당)	roll	18,647
AD420.31000	준공도서CD-ROM복제	문서35000, 도면3000면당	장	7,545

【단가정의】

① 시설물의 안전관리에 관한 특별법에서 규정하고 있는 준공도서 비용을 포함한다.

대분류 D	철근 콘크리트공사

■ DA***(DA*****) 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA301.21000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	25,648
DA201.31000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	19,634
DA202.32000	거푸집/보통마감	7m초과 ～ 10m이하	m2	23,661
DA203.33000	거푸집/보통마감	10m초과 ～ 13m이하	m2	25,419
DA101.61000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,489

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

④ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
매끈한마감	2회	노출콘크리트마감 또는 콘크리트면위 페인트마감등 비교적 미려하고 견고한 시공이 요구되는 구조
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물
거친마감	6회	옹벽기초, L형측구기초, 석축기초, 흄관기초등으로 땅속에 묻히는 시설이며 기능상 외관과는 관련이 없는 구조물

■ DA21*(DA210**) 거푸집/ 동바리포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA210.10000	거푸집/보통마감	수평면/4.2m이하	m2	21,925	동바리포함
DA210.20000	거푸집/보통마감	수평면/4.2m초과	m2	25,027	동바리포함

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용을 포함한다.

③ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물

■ DA30*(DA400**) 제치장 거푸집

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA300.60000	제치장 거푸집	6회	m2	15,086
DA300.80000	제치장 거푸집	10회	m2	11,240

【단가정의】

① 이 단가에는 제치장 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 동바리의 소요비용과, 곡면 및 특수형상부분(와플슬라브, 난간등)에 대한 비용은 제외한다.

■ DA40*(DA*****) 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA401.81000	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	12,692
DA402.82000	거푸집/유로폼	7m초과 ～ 10m이하	m2	16,106
DA403.83000	거푸집/유로폼	10m초과 ～ 13m이하	m2	17,418

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DB00*(DB000**) 철근가공 및 조립

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DB000.20000	철근가공조립	보통	ton	347,723	일반건축
DB000.21000	철근가공조립	보통	ton	231,563	공동주택
DB000.31000	철근가공조립	복잡	ton	256,906	공동주택

【단가정의】

① 철근자재비용은 제외한다.

② 현장내 운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함하며, 현장도착도 운반비는 제외한다.

③ 버팀재(Bar chair, Bar support), 간격재(Bar spacer), 결속선(tying wire)등 부속자재의 조달 및 설치 비용을 포함한다.

④ DB000.21000/DB000.31000은 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. DB000.20000은 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

■ DB*** 철근가공 및 조립 / 공장가공

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DB000.22000	철근가공조립 (공장가공)	보통	ton	248,226	공동주택
DB000.32000	철근가공조립 (공장가공)	복잡	ton	252,000	공동주택

【단가정의】

① 이 단가는 철근가공조립(공장가공)에 소요되는 비용을 포함한다.

② 철근구입 및 운반비(공장→현장)와 시공상세도(shop drawing)비용은 제외한다.

③ 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ DF***(DF*****) 콘크리트 타설

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF102.50000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	10,144	높이 15m이하
DF102.30000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	13,450	높이 15m이하
DF102.10000	무근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	15,941	높이 15m이하
DF102.60000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	9,286	높이 15m이하
DF102.40000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	12,324	높이 15m이하
DF102.20000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	15,099	높이 15m이하
DF202.50000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (100m3이상)	m3	10,881	높이 15m이하
DF202.30000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50~100m3미만)	m3	15,743	높이 15m이하
DF202.10000	철근콘크리트 타설	슬럼프 8-12 (50m3미만)	m3	19,155	높이 15m이하
DF202.60000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상)	m3	9,171	높이 15m이하
DF202.40000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50~100m3미만)	m3	14,934	높이 15m이하
DF202.20000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (50m3미만)	m3	17,966	높이 15m이하

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DF***(DF000**) 콘크리트 양생

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DF000.10000	콘크리트 양생	-	m2	189

【단가정의】

① 이 단가는 살수양생에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR12*(DR120**) 콘크리트 표면마무리/ 쇠흙손 마감

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DR120.10000	쇠흙손 마감	콘크리트면	m2	3,681

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 바닥면(별도마감이 필요없는 경우)을 쇠흙손으로 마감하는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR13*(DF130**) 콘크리트 면처리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DR130.10000	콘크리트면처리 /벽	T=10cm	m	1,500
DR130.40000	콘크리트면처리 /천장	T=10cm	m	1,799

【단가정의】

① 이 단가는 내ㆍ외부 콘크리트면에 10cm 폭으로 적용부위별 면 처리(연마석 및 면처리 포함)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 E	철 골 공 사

■ EB*** 앵커볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EB001.00600	앵커볼트 설치	D=16mm (L=600)	nr(개소)	10,061	-
EB002.00500	앵커볼트 설치	D=19mm (L=500)	nr(개소)	15,628	-
EB003.01000	앵커볼트 설치	D=24mm (L=1,000)	nr(개소)	17,596	-

【단가정의】

① 이 단가는 일반 철골공사시 앵커볼트(Anchor Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

② 설치비용에는 인력설치에 의한 먹매김, 가조임 및 틀의 제작/설치 비용이 포함된다.

■ EB*** 스터드볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
EB011.00120	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=120)	nr(개소)	494	-
EB012.00200	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=200)	nr(개소)	839	-

【단가정의】

① 이 단가는 철골공사시 자동용접에 의한 스터드볼트(Stud Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

■ EC12*(ED10***) 철골가공조립(공장생산)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
EC120.11100	철골가공조립	ROLL, 30ton미만	ton	621,705
EC120.11200	철골가공조립	ROLL, 30~60ton미만	ton	628,221
EC120.21100	철골가공조립	Built-up, 30ton미만	ton	929,368
EC120.21200	철골가공조립	Built-up, 30~60ton미만	ton	896,124

【단가정의】

① 이 단가는 표준 라멘구조에 대한 철골제작 시 철골가공 및 조립에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 산소, 아세틸렌, 서비스 볼트, 보조강재등 철골가공 및 조립과정에서 소요되는 부자재 비용을 포함한다.

③ 다만, 철골의 구입/운반비, 용접, 현장철골세우기에 소요되는 비용은 제외한다.

④ Built-up방식은 전용접 부재, Roll은 H형강 부재에 준하며, 작업난이도는 사무청사등 표준라멘구조를 기준으로 한다.

■ EE12*(EE10***) 철골세우기(현장설치)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
EE121.34000	철골세우기	저층	ton	43,864
EE122.32000	철골세우기	중층	ton	56,387

【단가정의】

① 이 단가는 철골의 가조임, 변형잡기, 현장세우기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 기계경비 및 철골의 가설, 이동, 해체에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 철골세우기의 적용기준은 다음과 같다.

- 일반적인 철골세우기(현장설치)로서 저층(단층), 중층(6층)

- 철골세우기 1일 작업량은 15ton

- 1m2당 강재사용량은 90kg이상~110k미만

- 강재 총사용량은 250ton이상~500ton미만

대분류 F	조 적 공 사

■ FA11*(FA11***) 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA111.11000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	18,686	벽돌/시멘트/모래포함
FA111.12000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	19,645	벽돌/시멘트/모래포함
FA111.13000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	16,692	벽돌/시멘트/모래포함
FA113.13000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	33,008	벽돌/시멘트/모래포함

【단가정의】

① 이 단가는 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입, 운반, 쌓기비용을 포함한다.

② 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

③ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

④ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

⑥ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA11*(FA11***) 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA111.21000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	11,219	벽돌/시멘트/모래제외
FA111.22000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	11,269	벽돌/시멘트/모래제외
FA111.23000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	10,528	벽돌/시멘트/모래제외
FA113.21000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	1층 소운반	m2	21,278	벽돌/시멘트/모래제외
FA113.22000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	2층 소운반	m2	21,594	벽돌/시멘트/모래제외
FA113.23000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	20,377	벽돌/시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 쌓기비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

④ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

⑤ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑥ 소운반 비용을 포함한다.

⑦ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FA12*(FA12***) 벽돌공사/ 치장벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA121.11000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	33,298	벽돌/시멘트/모래제외
FA121.12000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	31,946	벽돌/시멘트/모래제외
FA121.13000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	31,910	벽돌/시멘트/모래제외
FA123.11000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000매 미만	m2	58,132	벽돌/시멘트/모래제외
FA123.12000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 5000~10,000매 미만	m2	50,927	벽돌/시멘트/모래제외
FA123.13000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	46,637	벽돌/시멘트/모래제외
FA121.21000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	38,874	벽돌/시멘트/모래제외
FA121.22000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	37,286	벽돌/시멘트/모래제외
FA121.23000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	34,108	벽돌/시멘트/모래제외
FA123.21000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000매 미만	m2	58,618	벽돌/시멘트/모래제외
FA123.22000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 5000~10,000매 미만	m2	56,237	벽돌/시멘트/모래제외
FA123.23000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	51,477	벽돌/시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 치장벽돌 쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비와 벽돌의 소운반 비용은 제외한다.

③ 층고는 3.6m미만인 경우에 적용한다.

■ FB11*(FB1****) 블록공사/ 시멘트블록 치장쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FB111.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	22,817	시멘트/모래제외
FB112.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (150*190*390)	m2	22,862	시멘트/모래제외
FB113.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (190*190*390)	m2	30,914	시멘트/모래제외
FB111.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	25,358	시멘트/모래제외
FB112.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (150*190*390)	m2	28,809	시멘트/모래제외
FB113.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (190*190*390)	m2	33,455	시멘트/모래제외

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록의 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 속빈 시멘트 블록의 구입 및 운반비(블록할증 포함)를 포함한다.

③ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비와 와이어 메쉬의 설치비용은 제외한다.

■ FB12* 블록공사/ 시멘트블록 보강쌓기/ 블록자재비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
FB122.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (150×190×390)	m2	28,469	-
FB122.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (190×190×390)	m2	37,548	-
FB123.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (150×190×390)	m2	31,489	-
FB123.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (190×190×390)	m2	40,207	-

【단가정의】

① 이 단가는  시멘트블록의 보강 및 치장쌓기 비용을 포함한다.

① 보강쌓기에는 보강철근 가공조립 및 사춤몰탈 타설에 소요되는 비용이 포함되며, 치장쌓기에는 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 속빈시멘트블록(블록할증포함), 보강철근, 용접철망의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만 시멘트, 모래, 자갈의 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 G	미 장 공 사

■ GA10*(GA00***) 시멘트 모르타르 비빔

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GA100.01000	시멘트모르타르 비빔	1 : 3	m3	41,056	시멘트/모래제외
GA100.03000	시멘트모르타르 비빔	1 : 7	m3	36,509	시멘트/모래제외

【단가정의】

① 시멘트 모르타르를 배합비별로 비비는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 재료의 할증부분, 공구손료, 소운반비용을 포함한다.

③ 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GA1**(GA*****) 시멘트 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GA111.11000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,245	시멘트,모래 제외
GA113.00000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=11mm)	m2	10,823	시멘트,모래 제외
GA113.10000	시멘트모르타르 바름 (내벽)	콘크리트면 (T=18mm)	m2	16,413	시멘트,모래 제외
GA123.00000	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	10,983	시멘트,모래 제외
GA124.31000	시멘트모르타르 바름 (외벽)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	16,835	시멘트,모래 제외
GA134.11000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	6,135	시멘트,모래 제외
GA134.13000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=30mm)	m2	7,851	시멘트,모래 제외
GA153.31000	시멘트모르타르 바름 (천정)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	16,710	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 시멘트 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함하며, 줄눈설치에 소요되는 비용은 제외한다.

② 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

④ 바탕의 폭 30cm이하(계단, 걸레받이)이거나 원주 바름면일 때에는 이 단가는 적용하지 아니한다.

■ GF21*(GF*****) 판넬히팅시스템

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GF212.03000	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	13,291	시멘트,모래 포함
GF212.05000	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	14,897	시멘트,모래 포함
GF212.01000	경량기포바닥판넬 (일반층)	T = 110mm	m2	11,375	시멘트,모래 제외
GF212.04000	경량기포바닥판넬 (지층)	T = 140mm	m2	12,441	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함      ․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호   ․소운반    ․Mixer 및 Tool 포함

② 다만, GF212.03000/GF212.05000은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나 GF212.01000/GF212.04000은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 바닥 슬라브와 바닥 마감재 사이의 모든 작업(item)을 포함한다. 단, 설비 및 전기는 별도로 한다.

④ 다음의 표준도에서 일반층은 스티로폼 T=20mm, 지층(1층)은 T=50mm를 적용한다.

⑤ 다음의 표준도에서 마감재의 구입 및 설치비용은 제외한다.

【표준도】

■ GH11*(GH110**) 시멘트모르타르충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GH110.11000	시멘트모르타르 충전	창호주위	m	2,096	시멘트,모래포함
GH110.10000	시멘트모르타르 충전	창호주위	m	1,658	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함

․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호

․소운반

② 다만, GH110.11000은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, GH110.10000 은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

■ GJ00*(GJ*****) 비드 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
GJ001.10000	걸레받이 비드설치	AL, H=10mm	m	3,106
GJ001.20000	미장용 코너비드설치	AL, H=13mm	m	3,015
GJ001.31000	조인트 비드설치	AL, H=12mm (크랙방지)	m	3,492
GJ004.40000	타일벽 코너비드설치	PVC	m	4,245
GJ005.21000	표준 코너비드설치	아연도 강판 (100×50×50)	m	2,880

【단가정의】

① 이 단가는 미장바름 보호를 위한 비드 설치에 소요되는 자재비 및 설치비를 포함한다.

대분류 H	방 수 공 사

■ HA2** 아스팔트 바름(솔칠)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
HA200.11000	아스팔트 바름	벽	m2	2,798	-
HA200.12000	아스팔트 바름	천정	m2	6,774	-

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 바름시 솔칠에 소요되는 비용이다.

② 아스팔트 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 벽은 솔칠1회, 천정은 솔칠2회에 준한다.

■ HC***(HC*****) 도막방수

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HC100.10000	우레탄도막방수	바닥, 노출 (T=3mm)	m2	21,424
HC200.10000	우레탄도막방수	벽, 노출 (T=2mm)	m2	16,206
HC900.10000	우레탄도막방수	접합부위, 비노출	m	4,081
HA900.20000	고무아스팔트계 에멀션 방수	2.5KG/m2 바름	m2	22,332

【단가정의】

① 도막방수 시공에 소요되는 재료비 및 인건비를 포함한다.

② 우레탄 도막방수 바닥시공은 우레탄 방수제(노출용), 마감코팅제, 프라이머, 회석제에 준하며, 벽 시공시 마감코팅제는 제외한다. 접합부위(벽, 바닥접합)는 우레탄 방수제(비노출용), 저밀도 PE테이프, 부직포에 준한다.

③ 고무아스팔트계 에멀션 방수는 고무아스팔트 에멀션, 프라이머, 부직포에 준한다.

④ 재료의 할증 및 소운반비용과 바탕 청소, 정리, 표면의 요철부 처리비용을 포함한다.

⑤ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ HF***(HF*****) 실링/ 유리공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF131.10000	치오콜(삼각)	5mm × 5mm	m	182	복층유리

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

■ HF2**(HF2****) 실링/ 창호공사

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF211.30000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm	m	939
HF211.10000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm 내곰팡이성	m	924
HF211.20000	실리콘(삼각)	10mm × 10mm 내곰팡이성	m	1,531
HF212.10000	실리콘(사각)	10mm×10mm	m	2,041
HF212.20000	실리콘(사각)	15mm×15mm	m	3,860
HF241.10000	우레탄(삼각)	5mm × 5mm	m	763
HF241.40000	우레탄(삼각)	15mm×15mm	m	1,147
HF241.20000	우레탄(삼각)	10mm×10mm	m	896
HF242.10000	우레탄(사각)	5mm × 5mm	m	803
HF242.22000	우레탄(사각)	10mm×10mm	m	1,069
HF242.31000	우레탄(사각)	15mm×10mm	m	1,249
HF242.32000	우레탄(사각)	15mm×15mm	m	1,537
HF242.34000	우레탄(사각)	15mm×25mm	m	2,201
HF242.50000	우레탄(사각)	20mm×20mm	m	2,070
HF242.60000	우레탄(사각)	25mm×25mm	m	2,813

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다.

■ HF40*(HF*****) 발포우레탄 재충전

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HF400.20000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성	m	1,045
HF400.30000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m	381

【단가정의】

① 발포 우레탄 재충전에 소요되는 재료비 및 인건비와 기구손료를 포함한다.

■ HG03*(HG*****) 방수모르타르위 내벽모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HG030.10000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 6mm	m2	8,114	시멘트,모래 제외
HG030.20000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 12mm	m2	11,868	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 벽체방수를 위하여 방수모르타르 6mm + 내벽모르타르를 두께별로 시공(비빔 및 바름)하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 방수모르타르는 배합비 1:2, 바름두께 6mm, 내벽모르타르는 배합비 1:3바름두께 6mm 또는 12mm에 준한다.

③ 방수액, 몰탈 혼화재의 구입 및 운반비를 포함하나, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HG11*(HG*****) 방수 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HG112.50000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=10mm)	m2	4,198	시멘트,모래 제외
HG113.00000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=12mm)	m2	7,815	시멘트,모래 제외
HG113.10000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=15mm)	m2	9,013	시멘트,모래 제외
HG114.00000	방수 모르타르 바름	콘크리트면 (T=21mm)	m2	9,915	시멘트,모래 제외
HG114.20000	방수모르타르 바름	콘크리트면 (T=24mm)	m2	12,269	시멘트,모래 제외
HG115.00000	방수모르타르 바름	콘크리트면 (T=27mm)	m2	12,647	시멘트,모래 제외
HG115.10000	방수모르타르 바름	콘크리트면 (T=30mm)	m2	13,704	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 방수 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 방수액 재료비를 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

■ HI00*(HI*****) 시멘트액체방수

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HI000.10000	시멘트액체방수	1종	m2	12,148	시멘트,모래포함
HI000.30000	시멘트액체방수	1종	m2	10,593	시멘트,모래제외
HI000.20000	시멘트액체방수	2종	m2	7,761	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음사항을 포함한다.

․설치도 작성

․견본 제출

․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호

․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함

② 다만, HI000.10000는 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, HI000.30000 / HI000.20000은 시멘트 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다.

【표준도】

■ HJ11*(HJ11**) 보호 모르타르 바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HJ111.30000	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	9,281	시멘트,모래 제외
HJ112.20000	보호 모르타르 바름 (옥상)	콘크리트면 (T=50mm)	m2	10,154	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 보호 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 줄눈시공 비용을 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HK***(HK*****) 방습공사 / 방습필름 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
HK110.10000	방습필름 설치	바닥, 0.01mm, 1겹	m2	367
HK110.22000	방습필름 설치	바닥, 0.03mm, 2겹	m2	588
HK110.23000	방습필름 설치	바닥, 0.04mm, 2겹	m2	678
HK210.21000	방습필름 설치	벽, 0.03mm, 2겹	m2	708
HK210.22000	방습필름 설치	벽, 0.04mm, 2겹	m2	778

【단가정의】

① 이 단가는 방습필름(폴리에칠렌필름) 설치에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

대분류 I	목 공 사

■ IB10*(IB10***) 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
IB101.11000	목조반자(달대없음)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	9,164	일반층
IB101.51000	목조반자(달대없음)	섬유강화시멘트판 (T=3mm)	m2	13,709	일반층
IB101.51200	목조반자(달대없음)	섬유강화시멘트판 (T=4mm)	m2	14,655	일반층
IB101.83000	목조반자(평지붕)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	13,489	최상층
IB100.20000	목조반자(평지붕)	PVC판넬 (T=10T×300)	m2	17,406	최상층

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

【표준도】

■ IB40*(IB4****) 먹매김

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
IB401.00000	먹매김	공동주택, 학교, 공장	m2	1,840
IB402.00000	먹매김	일반(사무소등)	m2	3,711

【단가정의】

① 이 단가는 먹매김에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 목조건물등에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

대분류 K	지붕 및 홈통공사

■ KA51*(KA5****) 동판 후레싱 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KA510.10000	동판후레싱 설치	T=0.3mm	m2	20,297
KA510.20000	동판후레싱 설치	T=0.5mm	m2	29,190
KA510.30000	동판후레싱 설치	T=0.5mm (측벽접합부위)	m	9,905

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 싱글잇기에 의한 지붕마감시 동판 후레싱 설치에 소요되는 동판(400×1200), 코킹등 재료비와 설치비를 포함한다.

【표준도】- 적용부위별 예시

<옥탑경사지붕>	<측벽접합부위>

■ KA5**(KA5***) 칼라아스팔트 싱글잇기

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KA530.10000	칼라아스팔트 싱글잇기	철골경사면	m2	23,281

【단가정의】

① 이 단가는 칼라아스팔트 싱글, 합판, 코팅합판등 칼라 아스팔트 싱글잇기에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ KB***(KB10**) 홈통설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KB110.20000	칼라선홈통 설치	D-75	m	4,076
KB110.30000	칼라선홈통 설치	D-75 ,이중관	m	5,435
KB100.40000	칼라선홈통 설치	D-100	m	5,328
KB110.40000	강관선홈통 설치	D-100	m	28,624
KB430.00000	처마(동판)홈통 설치	D-75	m	19,058

【단가정의】

① 이 단가에는 홈통 및 부속재등 자재비와 설치비(드레인 설치포함)를 포함된다. 다만, 드레인 재료비는 제외한다.

② D-75, D-100 칼라선홈통 시공에 소요되는 재료는 공압출 염화비닐관(KSM 3413-FG2, 칼라), D-75 이중관 칼라선홈통 시공은 오.배수용저소음 PVC파이프(컬러)에 준한다.

■ KB11* 홈통설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
KB110.11000	PVC선홈통 설치	VG1, D-50	m	6,198	-
KB110.12000	PVC선홈통 설치	VG1, D-75	m	8,475	-
KB110.13000	PVC선홈통 설치	VG1, D-100	m	10,857	-
KB110.21000	PVC선홈통 설치	VG2, D-50	m	5,091	-
KB110.22000	PVC선홈통 설치	VG2, D-75	m	5,873	-
KB110.23000	PVC선홈통 설치	VG2, D-100	m	8,351	-

【단가정의】

① 이 단가는 PVC선홈통 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② PVC관 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

③ PVC관은 일반용 경화염질비닐관(KSM3404)에 준한다.

■ KC11*(KC*****) 루프드레인(PVC배관용)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KC110.10000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	33,372
KC110.20000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	34,414

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(PVC배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(PVC 배관용)

규격	75A	100A
D1	176	176
D2	139	139
D3	75	99
D4	81	105
H1	82	82
H2	66	66

■ KC12*(KC*****) 루프드레인(강관배관용)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
KC120.01000	루프드레인/주철제	D-50mm	nr(개소)	46,645
KC120.02000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	52,505
KC120.03000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	56,492

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(강관 배관용)

규격	50A	75A	100A
A	160	200	200
B	210	260	260
C	120	145	145
D	85	130	130

대분류 L	창호 및 유리공사

■ LF16*(LF*****) 부속자재/ 도어클로우저

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF161.10000	도어체크 / 방화용	FSD (Fire Steel Door)	nr(개소)	42,058
LF162.10000	도어체크 / 일반용	SD (Steel Door)	nr(개소)	26,052

【단가정의】

① 도어 클로우저의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 크기	문의 중량	비고
도어체크 / 방화용	950×2,100mm	40-65kg	고급방화용(1밸브)
도어체크 / 일반용	950×2,100mm	40-65kg	중급정지용(1밸브)

■ LF***(LF*****) 부속자재/ 후로어힌지

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LF210.10000	후로어힌지	강화유리문	nr(개소)	56,487

【단가정의】

① 후로어힌지의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 중량	비고
후로어힌지 / 강화유리문	105kg	고급강화유리문(1밸브), 정지용

■ LG***(LG*****) 판유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LG111.02000	맑은유리 / 일반유리	3mm	m2	7,481
LG113.01000	맑은유리 / 일반유리	5mm	m2	9,321
LG113.02000	맑은유리 / 일반유리	5mm (강재)	m2	11,295
LG114.01000	맑은유리 / 일반유리	6mm (강재)	m2	21,929
LG211.01000	색유리 / 일반유리	3mm	m2	8,869
LG213.01000	색유리 / 일반유리	5mm	m2	9,854
LG411.01000	무늬유리 / 일반유리	3mm	m2	8,257
LG611.00000	에칭유리 / 일반유리	3mm	m2	14,372
LG613.00000	에칭유리 / 일반유리	5mm	m2	16,561
LG123.00000	강화유리	5mm	m2	14,386
LG126.00000	강화유리	8mm	m2	30,587

【단가정의】

① 유리 자재비 및 소운반, 설치 비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ LH***(LH11***) 복층유리

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
LH111.00000	투명유리 / 일반유리	12mm	m2	18,774
LH112.00000	투명유리 / 일반유리	16mm	m2	22,185
LH115.00000	투명유리 / 일반유리	28mm	m2	36,431
LH211.00000	칼라유리 / 일반유리	12mm	m2	23,061
LH212.00000	칼라유리 / 일반유리	16mm	m2	23,552
LH611.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	12mm	m2	22,528
LH612.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	16mm	m2	26,547
LH003.20000	양면강화유리	16mm	m2	33,906

【단가정의】

① 복층유리 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

대분류 M	타일 및 돌공사

■ MA1**(MA11***) 도기질 타일붙이기/ 내벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MA190.11000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×200)	주방벽, 접착식	m2	18,350	시멘트,모래 제외
MA190.12000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 접착식	m2	18,340	시멘트,모래 제외
MA190.13000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 접착식	m2	19,880	시멘트,모래 제외
MA190.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 600×300)	주방벽, 접착식	m2	23,071	시멘트,모래 제외
MA112.21000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	28,157	시멘트,모래 제외
MA112.24000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	28,320	시멘트,모래 제외
MA112.22000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	30,490	시멘트,모래 제외
MA112.26000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	30,829	시멘트,모래 제외
MA112.16000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	29,418	시멘트,모래 제외
MA112.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	32,594	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 이 단가는 유색 도기질 타일의 부착에 소요되는 비용을 포함하며, 바탕고르기에 소요되는 비용은 제외한다.

② 접착식 타일 붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 접착재등 자재비와 타일부착, 백색줄눈 시공, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ 타일 떠붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르 비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

④ 압착식 타일 붙이기에 소요되는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA31*(MA13***) 자기질 타일붙이기 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MA311.22000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕10+압착5	m2	19,170	시멘트,모래 제외
MA313.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕25+압착5	m2	19,612	시멘트,모래 제외
MA312.31000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕15+압착5	m2	20,567	시멘트,모래 제외
MA312.33000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕20+압착5	m2	20,715	시멘트,모래 제외
MA312.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 300×300	발코니 바탕15+압착5	m2	20,597	시멘트,모래 제외
MA314.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕65+압착5	m2	24,931	시멘트,모래 제외
MA314.42000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕95+압착5	m2	29,641	시멘트,모래 제외
MA314.43000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕65+압착5	m2	28,493	시멘트,모래 제외
MA314.44000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕95+압착5	m2	31,352	시멘트,모래 제외
MA314.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실 판넬히팅60+압착5	m2	21,952	시멘트,모래 제외

【단가정의】

① 이 단가는 유색 자기질 타일의 바닥면 설치에 소요되는 바탕고르기 및 타일 부착 비용을 포함한다.

② MA311.22000/MA313.21000(욕실 및 샤워실),MA312.31000/MA312.33000 /MA312.41000(발코니),MA314.41000/MA314.42000/MA314.43000 /MA314.44000(현관)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ MA314.21000(욕실 및 샤워실, 판넬히팅60+압착5)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재, 섬유보강재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 섬유보강재설치, 온돌바닥모르타르 타설, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ MA3** 건축물 보양

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	비고
MA300.00200	석재면, 타일보양	톱밥	m2	2,818	-

【단가정의】

① 이 단가는 건축물 보양(석재면 또는 타일)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ MB3**(MB31***) 돌붙이기/ 바닥/ 습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MB303.21100	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	31,919	시멘트,모래포함
MB303.24100	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	32,010	시멘트,모래포함
MB303.25100	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	33,432	시멘트,모래포함
MB313.21000	테라죠	바탕 20mm, t=25mm	m2	25,880	시멘트,모래제외
MB313.24000	테라죠	바탕 25mm, t=25mm	m2	25,802	시멘트,모래제외
MB313.25000	테라죠	바탕 30mm, t=25mm	m2	26,322	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․붙임 모르타르, 모르타르 비빔 및 닦기

․필요시 줄눈 모르타르 및 바탕고르기 모르타르

․필요시 조절줄눈(Control joint)과 시공줄눈(Construction joint)

․필요시 줄눈용 모르타르 혼화제 및 코킹제   ․양생 및 보호

② 다만, MB303.21100/MB303.24100/MB303.25100은 시멘트, 모래의 재료비를 포함하고 있으나, MB313.21000/MB313.24000/MB313.25000은 시멘트, 모래의 재료비를 제외한 단가이다.

【표준도】

■ MB3**(MB31***) 돌붙이기/바닥/습식

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
MB321.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 물갈기 25mm	m2	57,926	시멘트,모래제외
MB321.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 물갈기 25mm	m2	60,428	시멘트,모래제외
MB321.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 물갈기 25mm	m2	58,204	시멘트,모래제외
MB311.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 버너구이 25mm	m2	56,030	시멘트,모래제외
MB311.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 버너구이 25mm	m2	55,800	시멘트,모래제외
MB311.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 버너구이 25mm	m2	57,086	시멘트,모래제외

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․화강석(포천석ㆍ황등석, 수마 T=25mm)의 구입 및 운반비

․화강석(포천석ㆍ황등석, 버너구이 T=25mm)의 구입 및 운반비

․양생 및 보호

② 시멘트, 모래의 재료비 및 용수비를 제외한 단가이다.

【표준도】

<물갈기>	<버너구이>

대분류 N	도 장 공 사

■ NA01*(NA*****) 녹막이(방청) 페인트

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NA014.12100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	m2	2,658
NA014.12200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 붓칠	m2	4,085
NA014.12300	녹막이 페인트칠	철재면, 3회, 붓칠	m2	5,350
NA015.31100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 뿜칠	m2	2,401
NA015.31200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 뿜칠	m2	3,673

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기 및 도장공법별 녹막이용 페인트(KSM 5311) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ NB1**(NB1****) 에나멜 페인트 / 조합 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NB122.20200	조합페인트칠	목재면 2회, 로울러칠	m2	3,996
NB123.20200	조합페인트칠	목재면 천정 2회, 로울러칠	m2	4,924
NB112.20200	조합페인트칠	철재면 2회, 로울러칠	m2	3,779
NB113.20200	조합페인트칠	철재면 천정 2회, 로울러칠	m2	4,553
NB115.31200	조합페인트칠	철재면 2회, 뿜칠	m2	1,656
NB122.20300	조합페인트칠	목재면 3회, 로울러칠	m2	5,612
NB123.20300	조합페인트칠	목재면 천정 3회, 로울러칠	m2	6,684
NB112.20300	조합페인트칠	철재면 3회, 로울러칠	m2	5,329
NB113.20300	조합페인트칠	철재면 천정 3회, 로울러칠	m2	6,267

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 도장공법별로 조합페인트(KSM 5312) 칠에 에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC13*(NC10***) 에멀죤계 페인트 / 수성 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC132.21200	수성페인트칠	내벽 2회, 로울러칠	m2	3,988
NC133.21200	수성페인트칠	내천장 2회, 로울러칠	m2	4,761
NC132.23200	수성페인트칠	외벽 2회, 로울러칠	m2	3,787
NC139.21200	수성페인트칠	외천정 2회, 로울러칠	m2	4,869
NC132.21300	수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m2	5,154
NC133.21300	수성페인트칠	내천장 3회, 로울러칠	m2	6,004
NC132.23300	수성페인트칠	외벽 3회, 로울러칠	m2	5,237
NC139.21300	수성페인트칠	외천장 3회, 로울러칠	m2	7,239

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 수성페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

② 수성페인트의 재료는 내벽은 KSM 5320, 외벽은 KSM 5310 에멀존 페인트에 준한다.

■ NC2**(NC20***) 에멀죤계 페인트 / 걸레받이용(세라민) 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NC236.00200	걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m2	8,130

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 걸레받이용 페인트(아크릴 수지)의 붓칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NF02*(NF*****) 바니시칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NF020.00100	바니시칠	목재면 1회	m2	2,596
NF020.00200	바니시칠	목재면 2회	m2	4,808
NF020.00300	바니시칠	목재면 3회	m2	6,727

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 바니시(KSM 5601) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NJ00*(NJ*****) 에폭시 코팅

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NJ001.03000	에폭시코팅	엘리베이터기계실 (EV)바닥	m2	4,211
NJ001.04000	에폭시코팅	주차장바닥	m2	5,970

【단가정의】

① 에폭시코팅(로울러칠)에 소요되는 재료비, 인건비, 공구손료를 포함한다.

② 에폭시코팅의 적용규격은 다음에 준한다.

	엘리베이터 기계실 바닥	주차장 바닥
도장 총 두께	0.15mm	0.3mm
도장 회수	3회	4회

③ 에폭시 코팅에 소요되는 재료는 에폭시 페인트(방진용), 에폭시 프라이머, 시너,  연마지(연질용)등이며, 바탕처리 및 파워트롤 시공에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ NO***(NC20***) 에멀죤계 페인트 / 낙서방지용 페인트칠

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
NO032.00200	낙서방지용 페인트칠	모르타르면 2회, 로울러칠	m2	4,180

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 낙서방지용 페인트(아크릴 수지)의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

대분류 O	수 장 공 사

■ OA2**(OA2****) 계단 논슬립 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OA242.00000	황동	W=50mm	m	8,717
OA231.00000	스테인레스	W=50mm	m	11,383

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

■ OA30*(OA3****) 바닥깔기/ 비닐장판 깔기

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OA301.10000	비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	8,099
OA301.20000	비닐장판 깔기	T=2.3mm (중보행용)	m2	10,219
OA301.30000	천연 비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	13,555

【단가정의】

① 비닐장판, 접착제(아스타일용)의 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

② 비닐장판의 적용규격은 다음에 준한다.

	종류	품질기준	두께		폭
			호칭 (mm)	허용오차 (%)	호칭 (mm)	허용오차 (%)
비닐장판 (T=2mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.0	+20, -10	1,830	+20, -10
비닐장판 (T=2.3mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.3	+20, -10	1,830	+20, -10
천연비닐장판 (T=2mm)	천연소재 바닥재	KS M 3802	2.0~2.5	+20, -10	2,000	0~+20

③ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ OB1**(OB1****) 도배공사/ 도배지바름

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OB113.00000	벽지(초배유)	실크	m2	3,769
OB111.00000	벽지(초배유)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	3,171
OB118.00000	벽지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,854
OB123.00000	벽지(초배무)	실크	m2	2,521
OB121.00000	벽지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,041
OB128.00000	벽지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	2,811
OB132.00000	천정지(초배유)	발포 (140g/m2 이상)	m2	4,031
OB148.01000	천정지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,998
OB142.00000	천정지(초배무)	발포 (140g/m2 이상)	m2	2,549
OB148.00000	천정지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,213

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 부자재를 포함한다.

③ 이음새 부위 초배지 바름 포함한다.

④ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ OD1**(OD11***) 다공성단열재 설치/ 벽

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD111.34200	발포폴리스티렌	스티로폼 (20mm)	m2	5,183	KS4호 (밀도 0.015)
OD111.34500	발포폴리스티렌	스티로폼 (40mm)	m2	6,115	KS4호 (밀도 0.015)
OD111.34600	발포폴리스티렌	스티로폼 (50mm)	m2	6,324	KS4호 (밀도 0.015)
OD111.34800	발포폴리스티렌	스티로폼 (70mm)	m2	6,352	KS4호 (밀도 0.015)
OD122.31200	발포폴리스티렌	압출스티로폼 (35mm)	m2	9,952	KS특호
OD122.31300	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (45mm)	m2	10,481	KS특호
OD122.31500	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (65mm)	m2	13,195	KS특호
OD112.11400	압출폴리스티렌	압출스티로폼 (80mm)	m2	16,840	KS특호

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OD12*(OD12***) 다공성단열재 설치/ 천정

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD121.34100	발포폴리스티렌	스티로폼 (40mm)	m2	9,482	KS4호 (밀도 0.015)
OD121.34200	발포폴리스티렌	스티로폼 (50mm)	m2	9,764	KS4호 (밀도 0.015)
OD121.34300	발포폴리스티렌	스티로폼 (60mm)	m2	10,046	KS4호 (밀도 0.015)
OD121.34500	발포폴리스티렌	스티로폼 (80mm)	m2	10,577	KS4호 (밀도 0.015)

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

■ OD13*(OD 11***) 다공성 단열재 설치 / 바닥

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD131.02100	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호,40mm	m2	2,452	KS2호 (밀도 0.025)
OD131.02300	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호,60mm	m2	3,231	KS2호 (밀도 0.025)
OD131.02500	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호,100mm	m2	5,184	KS2호 (밀도 0.025)
OD131.02600	스티로폼 깔기	옥상바닥 2호,110mm	m2	5,280	KS2호 (밀도 0.025)
OD131.02400	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착 2호, 80mm	m2	6,790	KS2호 (밀도 0.025)
OD131.44100	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 20mm	m2	3,102	KS4호 (밀도 0.015)
OD131.44400	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 50mm	m2	3,884	KS4호 (밀도 0.015)
OD131.44600	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 60mm	m2	4,086	KS4호 (밀도 0.015)
OD131.44700	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 70mm	m2	4,957	KS4호 (밀도 0.015)
OD131.44800	스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 80mm	m2	5,193	KS4호 (밀도 0.015)
OD132.45600	압축스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 60mm	m2	9,825	KS특호
OD132.45900	압축스티로폼 깔기	콘크리트타설부착4호, 90mm	m2	12,761	KS특호
OD131.02200	스티로폼 깔기	바닥 2호,50mm	m2	2,760	KS2호 (밀도 0.025)
OD131.04100	스티로폼 깔기	바닥 4호,40mm	m2	1,622	KS4호 (밀도 0.015)
OD131.04200	스티로폼 깔기	바닥 4호,50mm	m2	1,853	KS4호 (밀도 0.015)
OD131.04300	스티로폼 깔기	바닥 4호,60mm	m2	2,195	KS4호 (밀도 0.015)
OD132.03100	압축스티로폼 깔기	바닥 3호,10mm	m2	3,656	KS3호성능, KSM3808
OD132.03200	압축스티로폼 깔기	바닥 3호,15mm	m2	4,267	KS3호성능, KSM3808

【단가정의】

① 이 단가는 바닥위에 단열재인 스티로폼을 설치하는데 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ OD21*(OD 211**) 유리면보온재 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OD211.02100	유리보온재 설치	벽2호(40mm)	m2	3,870
OD211.02200	유리보온재 설치	벽2호(50mm)	m2	4,379
OD211.02300	유리보온재 설치	벽2호(70mm)	m2	6,155

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 보온판의 구입 및 설치비를 포함한다.

② 유리보온재 설치는 조적벽과 조적벽사이의 공간에 유리면 보온판을 기밀하게 설치하는 경우에 준한다.

■ OG13*(OG100**) 재료분리대설치/ 스테인레스

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OG130.00100	재료분리대(스테인레스)	20×20×1.5	m	8,238
OG130.00200	재료분리대(스테인레스)	20×30×1.5	m	9,355
OG130.00300	재료분리대(스테인레스)	20×40×1.2	m	10,067

【단가정의】

① 다음을 포함한다.

ㆍ자재구입 및 운반비

ㆍ철물제작 및 설치비

■ OG43*(OG400**) 재료분리대설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OG430.01000	재료분리대(합성수지)	25×9 강화PVC수지	m	1,328
OG430.02000	재료분리대(합성수지)	20×17 강화PVC수지	m	1,367
OG430.03000	재료분리대(합성수지)	26×24 강화PVC수지	m	1,362

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리와 부자재를 포함한다.

② 재료분리대 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OH50*(OH500**) 커텐박스 설치/ 합성수지재

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OH500.10000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	4,111	Type A
OH500.20000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	4,309	Type B
OH500.30000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,396	Type A
OH500.40000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	5,124	Type B
OH500.50000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	5,110	Type A
OH500.60000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	5,490	Type B
OH500.70000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	5,366	Type A
OH500.80000	커텐박스	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	5,715	Type B

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

④ 커텐박스의 설치는 본드붙임 및 나사못고정에 준한다.

【표준도】

<Type A>

<Type B>

■ OI***(OI500**) 몰딩 / 반자돌림설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OI500.12000	반자돌림설치	20×20, PVC	m	1,410
OI500.13000	반자돌림설치 (몰딩고정대포함)	20×20(10), PVC	m	1,524
OI500.14000	반자돌림설치	40×12, PVC	m	1,620
OI500.16000	반자돌림설치	60×15, PVC	m	1,854
OI500.21000	반자돌림설치	45×45,합성수지위 비닐시트	m	1,865
OI500.23000	반자돌림설치	52×65,합성수지위 비닐시트	m	2,769
OI500.25000	반자돌림설치	72×65,합성수지위 비닐시트	m	3,007
OI600.20000	반자돌림설치	45×45,MDF위 비닐시트	m	2,179
OI600.30000	반자돌림설치	90×90,MDF위 비닐시트	m	5,326

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】- 적용 부위별 예시

< 주방, 거실 >          < 침실 >           <공용부>

■ OI70*(OI700**) 몰딩 / 천정등 박스 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OI701.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	44,952
OI701.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	53,449
OI701.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	62,349
OI701.40000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	2000×2000, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	71,522
OI702.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	38,649
OI702.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	47,306
OI702.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	55,093

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 없음>

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 있음>

■ OJ11*(OJ110**) 복합판넬 설치/ 벽체보온틀 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OJ110.21000	벽체보온틀설치 (유리면)	외벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T70)	m2	11,699
OJ110.22000	벽체보온틀설치 (유리면)	측벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T95)	m2	12,226

【단가정의】

① 보온틀 재료 및 설치비, 단열재 및 설치, 방습층 재료 및 설치, 보온틀 설치에 필요한 부속 철물을 포함한다.

【표준도】

■ OK30*(OK300**) 마루굽틀설치/ 압출성형인조대리석

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OK300.10000	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=110	m	18,851
OK300.20000	마루굽틀 (압출성형인조대리석)	T=140	m	19,015

【단가정의】

① 인조대리석 마루굽틀 설치에 필요한 작업을 포함한다.

② 자재(대리석등) 및 부자재를 포함한다.

■ OL10*(OL****) 걸레받이 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
OL100.20000	걸레받이 설치	90×80 (MDF위비닐시트)	m	1,823
OL100.10000	걸레받이 설치	90×80 (합성수지위비닐시트)	m	1,737

【단가정의】

① 걸레받이 설치에 소요되는 재질별 재료비(접착제 포함) 및 설치비를 포함한다.

② 소운반 비용을 포함하며, 뒷채움 모르타르 비용은 제외된다.

대분류 P	건축물 부대공사

■ PC22*(PC223**) 우편물 수취함 설치

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
PC223.30200	폐건전지 수거함	-	nr(개소)	14,553
PC223.30100	우편함 설치	스테인레스	세대	6,570

【단가정의】

① 우편함 설치비용에는 우편물 반송함도 포함한다.

【표준도】

< 우편함 >

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용단가

<기계설비 - >

B. 배관공사	1

D. 보온공사	4

F. 밸브설비	10

G. 측정기기	13

I. 공기조화설비	14

K. 소방공사	15

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BA251.00000	백강관 옥내일반배관	D40mm (탄소용강관)	m	14,259
BA261.00000	백강관 옥내일반배관	D50mm (탄소용강관)	m	18,049
BA271.00000	백강관 옥내일반배관	D65mm (탄소용강관)	m	23,680
BA281.00000	백강관 옥내일반배관	D80mm (탄소용강관)	m	27,739
BB211.00000	백강관 옥내일반배관	D100mm (탄소용강관)	m	37,348
BB231.00000	백강관 옥내일반배관	D150mm (탄소용강관)	m	57,366
BA214.00000	백강관 기계실배관	D15mm (탄소용강관)	m	8,876
BA224.00000	백강관 기계실배관	D20mm (탄소용강관)	m	10,037
BA234.00000	백강관 기계실배관	D25mm (탄소용강관)	m	12,731
BA254.00000	백강관 기계실배관	D40mm (탄소용강관)	m	17,789
BA264.00000	백강관 기계실배관	D50mm (탄소용강관)	m	24,864
BA284.00000	백강관 기계실배관	D80mm (탄소용강관)	m	33,415

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 백강관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BC*****, BD***** 동관

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BC211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D15mm	m	4,822
BC221.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D20mm	m	6,660
BC231.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D25mm	m	9,271
BC241.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D32mm	m	12,197
BC251.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D40mm	m	14,701
BC261.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D50mm	m	21,370
BC271.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D65mm	m	29,566
BC281.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D80mm	m	38,497
BD211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D100mm	m	62,032
BC214.00000	동관 기계실배관	L_Type D15mm	m	5,696
BC224.00000	동관 기계실배관	L_Type D20mm	m	7,252
BC234.00000	동관 기계실배관	L_Type D25mm	m	10,299
BC254.00000	동관 기계실배관	L_Type D40mm	m	16,393
BC264.00000	동관 기계실배관	L_Type D50mm	m	23,269
BC274.00000	동관 기계실배관	L_Type D65mm	m	31,966
BC284.00000	동관 기계실배관	L_Type D80mm	m	41,701
BD214.00000	동관 기계실배관	L_Type D100mm	m	66,412
BD224.00000	동관 기계실배관	L_Type D125mm	m	92,266
BD234.00000	동관 기계실배관	L_Type D150mm	m	120,575
BD244.00000	동관 기계실배관	L_Type D200mm	m	221,218
BD254.00000	동관 기계실배관	L_Type D250mm	m	282,123

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
BC311.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D15mm	m	4,392
BC321.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D20mm	m	5,778
BC331.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D25mm	m	7,545
BC341.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D32mm	m	10,557
BC351.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D40mm	m	13,336
BC361.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D50mm	m	19,333
BC371.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D65mm	m	26,438
BC381.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D80mm	m	34,288
BC315.00000	동관 화장실배관	M_Type D15mm	m	4,730
BC325.00000	동관 화장실배관	M_Type D20mm	m	6,272
BC335.00000	동관 화장실배관	M_Type D25mm	m	8,247
BC345.00000	동관 화장실배관	M_Type D32mm	m	11,414
BC355.00000	동관 화장실배관	M_Type D40mm	m	14,322
BC365.00000	동관 화장실배관	M_Type D50mm	m	21,142

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 소운반, 통수 등 배관시험비를 포함한다.

③ 상자넣기, 지지철물 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 접합에 필요한 비용은 별도 계상한다.

⑧ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

대분류 D	보 온 공 사

■ DA*****, DB***** 관보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA117.30000	관보온T=5mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	802
DA127.30000	관보온T=5mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,072
DA137.30000	관보온T=5mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,238
DA237.30000	관보온T=10mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,495
DA247.30000	관보온T=10mm	D32mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,827
DA257.30000	관보온T=10mm	D40mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,150
DA267.30000	관보온T=10mm	D50mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,251
DA317.30000	관보온T=15mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,679
DA327.30000	관보온T=15mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,044
DA511.50000	관보온T=25mm	D15mm (유리솜매직)	m	3,616
DA521.50000	관보온T=25mm	D20mm (유리솜매직)	m	3,654
DA531.50000	관보온T=25mm	D25mm (유리솜매직)	m	4,300
DA541.50000	관보온T=25mm	D32mm (유리솜매직)	m	5,011
DA551.50000	관보온T=25mm	D40mm (유리솜매직)	m	5,647
DA561.50000	관보온T=25mm	D50mm (유리솜매직)	m	5,861
DA571.50000	관보온T=25mm	D65mm (유리솜매직)	m	7,100
DA581.50000	관보온T=25mm	D80mm (유리솜매직)	m	7,580
DB511.50000	관보온T=25mm	D100mm (유리솜매직)	m	9,899
DB521.50000	관보온T=25mm	D125mm (유리솜매직)	m	13,319
DA517.10000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	3,909
DA527.10000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,088

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA537.10000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,444
DA547.10000	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	4,861
DA557.10000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,492
DA567.10000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,717
DA577.10000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,522
DA587.10000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,951
DB517.10000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,374
DA517.50000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌매직)	m	3,875
DA527.50000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,072
DA537.50000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌매직)	m	5,099
DA557.50000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌매직)	m	5,874
DA567.50000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,142
DA577.50000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	7,520
DA587.50000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	8,027
DB517.50000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	10,301
DB527.50000	관보온T=25mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	14,389
DB537.50000	관보온T=25mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	16,083
DB547.50000	관보온T=25mm	D200mm (발포폴리에틸렌매직)	m	20,851
DA711.50000	관보온T=50mm	D15mm (유리솜매직)	m	6,565
DA721.50000	관보온T=50mm	D20mm (유리솜매직)	m	6,935
DA731.50000	관보온T=50mm	D25mm (유리솜매직)	m	7,859
DA741.50000	관보온T=50mm	D32mm (유리솜매직)	m	9,083
DA751.50000	관보온T=50mm	D40mm (유리솜매직)	m	9,387

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DA761.50000	관보온T=50mm	D50mm (유리솜매직)	m	9,829
DA781.50000	관보온T=50mm	D80mm (유리솜매직)	m	12,213
DB711.50000	관보온T=50mm	D100mm (유리솜매직)	m	14,618
DB721.50000	관보온T=50mm	D125mm (유리솜매직)	m	19,762
DA717.10000	관보온T=50mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,621
DA727.10000	관보온T=50mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	8,154
DA737.10000	관보온T=50mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	9,802
DA747.10000	관보온T=50mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,576
DA757.10000	관보온T=50mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	11,296
DA767.10000	관보온T=50mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	12,369
DA777.50000	관보온T=50mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	13,248
DA787.50000	관보온T=50mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	14,030
DB717.50000	관보온T=50mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	16,824
DB727.50000	관보온T=50mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	23,756
DB737.50000	관보온T=50mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	28,763

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 배관보온에 적용되며, 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사도 이에 준한다.

② 이 단가는 옥내배관을 기준으로 적용되는 비용이다.

③ 이 단가는 보온재의 소운반 비용을 포함한다.

④ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

⑤ 배관보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

⑥ 알루미늄밴드 비용을 포함한다.

■ DC*****, DD*****, DG***** 밸브보온

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DC151.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜포리마)	nr(개소)	13,058
DC161.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜포리마)	nr(개소)	13,075
DC171.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜포리마)	nr(개소)	14,253
DC181.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜포리마)	nr(개소)	15,187
DD111.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜포리마)	nr(개소)	18,788
DC151.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜매직)	nr(개소)	14,393
DC161.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜매직)	nr(개소)	14,549
DC171.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜매직)	nr(개소)	15,616
DC181.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜매직)	nr(개소)	16,692
DD111.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜매직)	nr(개소)	20,783
DC361.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=50mm (유리솜매직)	nr(개소)	15,731
DC371.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=65mm (유리솜매직)	nr(개소)	17,572
DC381.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=80mm (유리솜매직)	nr(개소)	19,401
DD311.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=100mm (유리솜매직)	nr(개소)	24,431
DC221.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D20mm	nr(개소)	56,983
DC231.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D25mm	nr(개소)	57,122
DC241.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D32mm	nr(개소)	57,317
DC251.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D40mm	nr(개소)	58,042
DC361.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D50mm	nr(개소)	61,686
DC381.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D80mm	nr(개소)	77,130
DD321.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D125mm	nr(개소)	94,258
DD331.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D150mm	nr(개소)	103,463

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 밸브보온에 적용하며 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사에도 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

③ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

④ 밸브보온 마감에 필요한 마감재 및 보온의 피복재를 포함한다.

■ DG***** 발열선(정온전선)

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
DG101.20000	발열선 (세대내)	1.0m센서,접지)	nr(개소)	13,428
DG101.30000	발열선 (세대내)	1.5m(센서,접지)	nr(개소)	17,173
DG101.40000	발열선 (세대내)	2.0m(센서,접지)	nr(개소)	21,204
DG101.50000	발열선 (세대내)	2.5m(센서,접지)	nr(개소)	25,412
DG101.60000	발열선 (세대내)	3.0m(센서,접지)	nr(개소)	29,735
DG101.70000	발열선 (세대내)	3.5m(센서,접지)	nr(개소)	35,205
DG101.80000	발열선 (세대내)	4.0m(센서,접지)	nr(개소)	38,014
DG101.01000	발열선 (세대내)	4.5m(센서,접지)	nr(개소)	42,368
DG101.02000	발열선 (세대내)	5.0m(센서,접지)	nr(개소)	47,932
DG101.03000	발열선 (세대내)	5.5m(센서,접지)	nr(개소)	51,852
DG101.04000	발열선 (세대내)	6.0m(센서,접지)	nr(개소)	56,400
DG101.05000	발열선 (세대내)	6.5m(센서,접지)	nr(개소)	61,296
DG101.06000	발열선 (세대내)	7.0m(센서,접지)	nr(개소)	62,699
DG101.07000	발열선 (세대내)	7.5m(센서,접지)	nr(개소)	68,837
DG101.08000	발열선 (세대내)	8.0m(센서,접지)	nr(개소)	72,508
DG101.00200	발열선 (세대내)	9.0m(센서,접지)	nr(개소)	82,291
DG101.00400	발열선 (세대내)	10.0m(센서,접지)	nr(개소)	90,589

【단가정의】

① 이 단가는 발열선(정온전선)에 적용되는 비용이다.

② 세대내 급수, 급탕, 계량기 주위, 가스보일러하부배관 등의 설치기준이다.

③ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA*****, FB*****, FE*****, FH****, FI***** 밸브

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA121.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	6,202
FA131.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 5kg/cm2	nr(개소)	8,069
FA112.10000	게이트밸브(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	7,457
FA122.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,651
FA132.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,914
FA142.10000	게이트밸브(청동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	17,731
FA152.10000	게이트밸브(청동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	22,070
FA162.10000	게이트밸브(청동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	29,823
FA172.30000	게이트밸브(주철)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	52,566
FA182.30000	게이트밸브(주철)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	61,104
FB112.30000	게이트밸브(주철)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	80,554
FB122.30000	게이트밸브(주철)	D125mm 10kg/cm2	nr(개소)	114,027
FA312.20000	볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	5,165
FA322.20000	볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	6,117
FA332.20000	볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	7,076
FA342.20000	볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,900
FA352.20000	볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	11,326
FA362.20000	볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,655
FA422.30000	스트레이나(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	7,945
FA432.30000	스트레이나(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	9,832

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FA542.10000	체크밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	13,949
FA552.10000	체크밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,709
FA562.10000	체크밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	23,791
FA542.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	32,618
FA552.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	46,880
FA712.20000	목긴볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,289
FA722.20000	목긴볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	11,148
FA732.20000	목긴볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	14,985
FA742.20000	목긴볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	22,143
FA752.20000	목긴볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	25,609
FA762.20000	목긴볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	29,542
FA822.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	15,889
FA832.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	21,701
FA842.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	27,452
FA852.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	34,328
FA862.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	47,244
FA862.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	71,154
FA872.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	91,717
FA882.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	106,476
FB812.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	142,410
FC320.00000	밸런싱밸브	D20mm	nr(개소)	37,939
FC330.00000	밸런싱밸브	D25mm	nr(개소)	43,664

공종코드	공종명	규격	단위	단가	비고
FC340.00000	밸런싱밸브	D32mm	nr(개소)	69,843
FC350.00000	밸런싱밸브	D40mm	nr(개소)	87,248
FC360.00000	밸런싱밸브	D50mm	nr(개소)	107,162
FE211.10000	앵글밸브(청동)	D15mm 5kg/cm2	nr(개소)	7,125
FE221.10000	앵글밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	8,924
FE312.10000	볼탭(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	4,870
FH151.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D40mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	36,884
FH161.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D50mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	52,319
FH171.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D65mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	76,160
FH181.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D80mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	86,171
FI111.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D100mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	110,214
FI121.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D125mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	132,460
FI131.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D150mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	165,467
FI141.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D200mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	252,219
FH221.01110	익스펜션조인트 (단식)	D20mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	52,760
FH231.01110	익스펜션조인트 (단식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	60,851
FH241.01110	엑스펜숀죠인트 (단식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	61,787
FH251.01110	익스펜션조인트 (단식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	71,189
FH231.01210	익스펜션조인트 (복식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	89,992
FH241.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	92,124
FH251.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	106,376
FH261.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D50mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	129,207

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 게이트밸브, 볼밸브, 스트레이나, 체크밸브, 목긴볼밸브, 스트레이나일체형밸브, 밸런싱밸브, 앵글밸브, 볼탭, 플렉시블죠인트, 익스펜션조인트에 적용되는 비용이다.

② 잡자재(패킹, 너트, 볼트) 비용을 포함한다.

③ 지지철물 설치비용이 포함된다.

④ 지지철물 재료비는 제외되어있다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 G	측 정 기 기

■ GA***** 측정기기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
GA411.11000	수도미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)		23,920
GA431.11000	수도미터기 (직독식)	D25mm(단갑건식)	nr(개소)		37,631
GA441.12000	수도미터기 (직독식)	D32mm(복갑습식)	nr(개소)		63,089
GA412.11000	온수미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)		24,370
GA422.11000	온수미터기 (직독식)	D20mm(단갑건식)	nr(개소)		36,640

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 수도미터기, 온수미터기에 적용되는 비용이다.

② 연결대의 철거, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 소운반, 통수 등 배관시험비용을 포함한다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
II702.10000	온수분배기(청동)	2구수직 노출형	nr(개소)		42,523
II702.20000	온수분배기(청동)	3구수직 노출형	nr(개소)		54,759
II702.30000	온수분배기(청동)	4구수직 노출형	nr(개소)		64,779
II702.40000	온수분배기(청동)	5구수직 노출형	nr(개소)		77,243
II702.50000	온수분배기(청동)	6구수직 노출형	nr(개소)		87,758
II702.60000	온수분배기(청동)	7구수직 노출형	nr(개소)		98,902
II702.70000	온수분배기(청동)	8구수직 노출형	nr(개소)		113,551
II702.80000	온수분배기(청동)	9구수직 노출형	nr(개소)		125,417

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브, 공기빼기밸브 및 커넥터 설치를 포함한다.

④ 조립, 설치, 수압시험을 포함한다.

대분류 K	소 방 공 사

■ KC*****, KF*****, KI*****, KJ*****,, KO***** 소방밸브류, 송수구, 소화용 헤드, 소화기, 피난기구류

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
KC130.00000	소화앵글밸브	D40mm	nr(개소)		14,431
KC620.00000	오토드립	D20mm	nr(개소)		8,763
KF010.00000	연결송수구 (쌍구형)	D100X65X65 노출형	nr(개소)		107,536
KF020.00000	연결송수구 (단구형)	D80xD65 노출형	nr(개소)		79,188
KI111.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)		10,317
KI112.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)		12,109
KI113.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 121℃~162℃이하	nr(개소)		12,109
KI131.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)		12,888
KI132.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79~121℃이하	nr(개소)		13,973
KI171.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)		12,697
KI172.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)		13,400
KJ401.10000	자동식소화기	LNG용 가스렌지기계식	nr(개소)		143,303
KJ402.10000	자동식소화기	LPG용 가스렌지기계식	nr(개소)		168,284
KO100.11000	완강기	3층용	nr(개소)		56,423
KO100.21000	완강기	4층용	nr(개소)		59,625
KO100.31000	완강기	5층용	nr(개소)		62,337
KO100.41000	완강기	6층용	nr(개소)		65,521
KO100.51000	완강기	7층용	nr(개소)		68,725

공종코드	공종명	규격		단위	단가	비고
KO100.61000	완강기	8층용	nr(개소)		71,806
KO100.71000	완강기	9층용	nr(개소)		75,005
KO100.81000	완강기	10층용	nr(개소)		78,204

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 소화앵글밸브, 오토드립, 연결송수구, 스프링클러 헤드, 자동식소화기, 완강기에 적용되는 비용이다.

② 소운반비용을 포함한다.

③ 스프링클러 헤드는 헤드와샤를 포함한다.

④ 스프링클러 헤드는 헤드렌치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 자동식 소화기는 배관, 배선 및 연결, 경보장치, 가스차단밸브 등 시공 및 설치비 일체를 포함한다.

⑥ 완강기는 피난용 기준이며, 지지대, 보호함, 안전표시 설치 비용을 포함한다.

제5장 실적공사비 적용시 제경비율 조정계수

<조정계수 - >

□ 2007년 조정계수

구분		토목					건축
		재	직노	노	재+직노	재+노	재	직노	노	재+직노	재+노
5억원미만	6개월이하	0.467	0.384	0.452	0.851	0.919	0.527	0.351	0.406	0.878	0.933
	7～12개월	0.470	0.388	0.455	0.858	0.925	0.530	0.354	0.410	0.884	0.940
	13개월이상	0.492	0.381	0.448	0.873	0.940	0.552	0.347	0.402	0.899	0.954
5~30억	6개월이하	0.473	0.389	0.455	0.862	0.928	0.533	0.355	0.409	0.888	0.942
	7～12개월	0.476	0.392	0.458	0.868	0.934	0.536	0.359	0.412	0.895	0.948
	13개월이상	0.498	0.385	0.451	0.883	0.949	0.558	0.352	0.405	0.910	0.963
30~50억	6개월이하	0.486	0.388	0.454	0.874	0.940	0.546	0.355	0.408	0.901	0.954
	7～12개월	0.489	0.392	0.457	0.881	0.946	0.549	0.359	0.411	0.908	0.960
	13개월이상	0.511	0.385	0.450	0.896	0.961	0.571	0.352	0.404	0.923	0.975
50억이상	6개월이하	0.510	0.380	0.440	0.890	0.950	0.570	0.346	0.395	0.916	0.965
	7～12개월	0.513	0.383	0.444	0.896	0.957	0.573	0.350	0.398	0.923	0.971
	13개월이상	0.535	0.376	0.436	0.911	0.971	0.595	0.343	0.391	0.938	0.986

※ 재 : 재료비÷직접공사비, 직노 : 직접노무비÷직접공사비, 노 : 노무비÷직접공사비, 재+직노 : [재료비+직접노무비]÷직접공사비, 재+노 : [재료비+노무비]÷직접공사비

※ 본 자료는 “예정가격작성준칙(회계예규 2200.04-160-3)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따름

□ 조정계수 적용 예시

ㅇ 적용조건 가정

- 공사종류 : 국도 확․포장공사 (토목)

- 직접공사비 :  1,000억원 (50억 이상)

- 예정공기 : 36개월 (13개월 이상)

ㅇ ‘07년 조정계수

구분		토목
		재	직노	노	재+직노	재+노
50억이상	6개월이하	0.510	0.380	0.440	0.890	0.950
	7～12개월	0.513	0.383	0.444	0.896	0.957
	13개월이상	0.535	0.376	0.436	0.911	0.971

※ 발주청별로 별도 기준이 있는 경우 발주청별 기준을 따름

ㅇ 비목별 요율적용 기준(예시)

세 부 비 목	요율적용 기초금액	적용요율	비고
간접노무비	직접노무비	(11.2%)
산재보험료	노무비	(3.8%)
고용보험료	노무비	(1.17%)
건강보험료	직접노무비	(1.4%)
연금보험료	직접노무비	(2.41%)
퇴직공제부금	직접노무비	(1.35%)
산업안전보건관리비	재+직노+관	(1.88%)
환경보전비	직공	(0.9%)
하도급보증수수료	직공	(0.018%)
기타경비	재+노	(6.7%)
일반관리비	재+노+경	(6.0%)	법정상한
이윤	노+경+일	(15%)	법정상한
	재+노+경+일	(10%)	법정상한

※ 세부비목 및 적용요율 등에 대하여 발주청별 별도의 기준이 있는 경우 발주청별 기준을 따름

ㅇ 조정계수에 의한 간접공사비 등 산정 예시

구 분			산출과정 (직접공사비×해당조정계수×적용요율)	금액(예시)
가.	직접공사비		세부공종별 [수량×단가] 집계	100,000,000,000
나.	간 접 공사비	간접노무비	직접공사비×0.376×11.20%	4,211,200,000
		산재보험료	직접공사비×0.436×3.80%	1,656,800,000
		고용보험료	직접공사비×0.436×1.17%	510,120,000
		건강보험료	직접공사비×0.376×1.4%	526,400,000
		연금보험료	직접공사비×0.376×2.41%	906,160,000
		퇴직공제부금	직접공사비×0.376×1.35%	507,600,000
		산업안전보건관리비	직접공사비×0.911×1.88%	1,712,680,000
		환경보전비	직접공사비×0.9%	900,000,000
		하도급보증수수료	직접공사비×0.018%	18,000,000
		기타경비	직접공사비×0.971×6.70%	6,505,700,000
다.	일반관리비		[가+나]×6% (상한적용 경우)	7,034,785,200
라.	이윤		[가+나+다]×10.0% (상한적용 경우)	12,428,120,520

※ 발주청별 조정계수, 요율적용 기준 등에 따라 금액은 달라질 수 있음

참 고 자 료

<참고자료 - >

1. 예정가격작성기준(회계예규 2200.04-160-3, 2006.12.29개정)	1

2. 실적공사비및표준품셈관리규정(건설교통부 훈령 제643호, 2006.12.15개정)	33

3. 실적공사비 적용코드 개정표	40

예정가격 작성기준

회계예규 2200.04-160-3 (2006.12.29)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 예규는 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조의 규정에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항의 규정에 의한 실적공사비에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조의 규정에 의한 전문가격조사기관(이하 “조사기관”이라 한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리 한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 의거, 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며 불가피하게 원가계산 등에 의하여 산정된 금액과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격 조서에 명시하여야 한다.

제2장 원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절 총 칙

제3조(원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절의 규정에 의한다.

제4조(원가계산의 비목) 원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분 작성한다.

제5조(비목별 가격결정의 원칙)  ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 의함을 원칙으로 한다.

ㅇ 재료비 = 재료량 × 단위당가격

ㅇ 노무비 = 노무량 × 단위당가격

ㅇ 경 비 = 소요(소비)량 × 단위당가격

②재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조의 규정에 의하여 계산한다.

③재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 한다.

④제3항의 각 세비목 및 그 물량산출에 있어서는 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법이어야 한다.

제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) 계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성함에 있어서는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

제2절 제조원가계산

제7조(제조원가) 제조원가라 함은 제조과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제8조(작성방법) 제조원가계산을 하고자 할 때에는 별표1의 제조원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표1의 제조원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제9조(재료비) 재료비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비, 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

계약목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

계약목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품·수입부품·외장재료 및 제11조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재등 소모성 물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 포장재료비

제품포장에 소요되는 재료의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만, 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 제조중에 발생되는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제10조(노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다.

①직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각호의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기본급의 년 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 ｢근로기준법｣상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없다.

1. 기본급(｢통계법｣ 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 단위당가격 또는 재정경제부장관이 결정·고시하는 단위당가격으로서 동단가에는 기본급의 성격을 갖는 정근수당·가족수당·위험수당 등이 포함된다)

2. 제수당(기본급의 성격을 가지지 않는 시간외 수당·야간수당·휴일수당 등 작업상 통상적으로 지급되는 금액을 말한다)

3. 상여금

4. 퇴직급여충당금

②간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 제1항 각호 및 단서의 규정은 이를 준용한다.

③제1항의 직접노무비는 제조공정별로 작업인원, 작업시간, 제조수량을 기준으로 계약목적물의 제조에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 계산한다.

④제2항의 간접노무비는 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.

⑤제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

제11조(경비) ①경비는 제품의 제조를 위하여 소비된 제조원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 제조기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여 예정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 제조하는데 직접 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않는 운반비로서 원재료 또는 완제품의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 감가상각비는 제품생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치 등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용년수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 당해 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용년수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.

4. 수리수선비는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되고 있는 건물, 기계장치, 구축물, 선박차량 등 운반구, 내구성공구, 기구제품의 수리수선비로서 당해 목적물 제조과정에서 그 원인이 발생될 것으로 예견되는 것에 한한다. 다만, 자본적 지출에 해당하는 대수리 수선비는 제외한다.

5. 특허권사용료는 계약목적물이 특허품이거나 또는 그 제조과정의 일부가 특허의 대상이 되는 때로서 특허권 사용계약에 의하여 제조하고 있는 경우의 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

6. 기술료는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업년도로부터 이연상각하되 그 적용비례를 기준하여 배분 계산한다.

7. 연구개발비는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 생산수량에 비례하여 배분 계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속생산으로의 연결이 불확실하여 미래수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

8. 시험검사비는 당해 계약의 이행을 위한 직접적인 시험검사비로서 외부에 이를 의뢰하는 경우의 비용을 말한다. 다만, 자체시험검사비는 법령이나 계약조건에 의하여 내부검사가 요구되는 경우에 계상할 수 있다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기술, 기구 등의 사용료로서 당해 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

11. 복리후생비는 계약목적물의 제조작업에 종사하고 있는 노무자, 종업원등의 의료 위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비(“중식 및 간식제공을 위한 비용을 말한다”이하 같다)등 작업조건유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 제조에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고 사용료로서 외부에 지급되는 경우의 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 부분품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대 등 소모품을 말하며 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 작업현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과 공과는 공장이 당해 제조와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 제조와 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 제조를 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다)등을 말한다.

20. 지급수수료는 법률로서 규정되어 있거나 의무지워진 수수료에 한하며, 다른 비목에 계상되지 않는 수수료를 말한다.

21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.

제12조(일반관리비의 내용) 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용중 판매비 등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 수도광열비, 세금과공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등을 말하며 기업손익계산서를 기준하여 산정한다.

제13조(일반관리비의 계상방법) 제12조의 규정에 의한 일반관리비는 제조원가에 별표3에서 정한 일반관리비율(일반관리비가 매출원가에서 차지하는 비율)을 초과하여 계상할 수 없다.

제14조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 제조원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤을 25%를 초과하여 계상할 수 없다.

제3절 공사원가계산

제15조(공사원가) 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제16조(작성방법) 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비 및 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

공사목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 제19조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일·접착제·용접가스·장갑등 소모성물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 가설재료비

비계, 거푸집, 동바리 등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제18조(노무비) 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조와 제10조의 규정을 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1을 참고하여 계산한다.

제19조(경비) ①경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 시공하는데 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 기계경비는 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈상의 건설기계의 경비산정기준에 의한 비용을 말한다.

4. 특허권사용료는 타인 소유의 특허권을 사용한 경우에 지급되는 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

5. 기술료는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업초년도부터 이연상각하되 그 사용비례를 기준으로 배분계산한다.

6. 연구개발비는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 사용비례를 기준하여 배분계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속시공으로서의 연결이 불확실하여 미래 수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

7. 품질관리비는 당해 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상(시험관리인)되는 것을 제외한다.

8. 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙사, 화장실 등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계기구(건설기계를 제외한다)의 사용료를 말한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건 에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하고, 동 보험료는 ｢건설산업기본법｣ 제22조제5항 등 관련법령에 정한 바에 따라 계상하며,, 재료비에 계상되는 보험료는 제외한다. 다만 공사손해보험료는 제22조에서 정한 바에 따라 별도로 계상된다.

11. 복리후생비는 계약목적물을 시공하는데 종사하는 노무자·종업원·현장사무소직원 등의 의료위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비등 작업조건 유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 시공에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고사용료로서 외부에 지급되는 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대등 소모용품을 말하며, 보조재료로서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과공과는 시공현장에서 당해공사와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세, 사업소세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 시공과 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 시공을 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다) 및 공사시공기록책자 제작비등을 말한다.

20. 지급수수료는 시행령 제52조제1항 단서의 규정에 의한 공사이행보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제30조 및 「하도급 거래공정화에 관한 법률」 제13조의2의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말한다. 이경우 보증서 발급수수료는 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 계상한다.

21. 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말한다.

22. 보상비는 당해 공사로 인해 공사현장에 인접한 도로 하천·기타 재산에 훼손을 가하거나 지장물을 철거하게 됨에 따라 발생하는 보상·보수비를 말한다. 다만, 당해공사를 위한 용지보상비는 제외한다.

23. 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.

24. 건설근로자퇴직공제부금비는 관계법령에 의하여 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말한다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제18조의 규정에 의하여 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다.

25. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무 지워진 경비를 말한다.

제20조(일반관리비) 일반관리비의 내용은 제12조와 같고 별표3에서 정한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없으며, 아래와 같이 공사규모별로 체감적용한다.

일반건설공사		전문전기,정보통신,소방공사 및 기타공사
공사원가	일반관리비율(%)	공사원가	일반관리비율(%)
5억원 미만 5억원 ~ 30억원미만 30억원미만	6.0 5.5 5.0	5천만원미만 5천만원 ~ 3억원미만 3억원이상	6.0 5.5 5.0

제21조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤율 15%를 초과하여 계상할 수 없다.

제22조(공사손해보험료) ①공사손해보험료는 회계예규 ｢공사계약일반조건｣ 제10조의 규정에 의하여 공사손해보험에 가입할 때 지급하는 보험료를 말하며, 보험가입대상 공사부분의 총공사원가(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤의 합계액을 말한다. 이하 같다)에 공사손해 보험료율을 곱하여 계상한다.

②발주기관이 지급하는 관급자재가 있을 경우에는 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가와 관급자재를 합한 금액에 공사손해보험료율을 곱하여 계상한다.

③제1항의 규정에 의한 공사손해보험료를 계상하기 위한 공사손해보험료율은 계약담당공무원이 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다.

제4절 학술연구용역 원가계산

제23조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “학술연구용역”이라 함은 “학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역”을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.

가. 위탁형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식

나. 공동연구형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

다. 자문형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

2. “책임연구원”이라 함은 당해 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 당해 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. “연구원”이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.

4. “연구보조원”이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 당해 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.

5. “보조원”이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다.

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하 “인건비”라 한다), 경비, 일반관리비등으로 구분 작성한다. 다만, 제23조제2호 및 제3호에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다.

제25조(작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다.

제26조(인건비) ①인건비는 당해 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 이 예규 시행일이 속하는 년도에는 별표5에서 정한 기준단가에 의하되, ｢근로기준법｣에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음년도부터는 매년 전년도 소비자물가상승율만큼 인상한 단가를 기준단가로 한다.

제27조(경비) 경비는 계약목적을 달성하기 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제2호 등급, 연구원은 동표 제3호등급, 연구보조원은 동표 제4호등급을 기준으로 한다.

2. 유인물비는 계약목적을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대포함)를 말한다.

3. 전산처리비는 당해 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.

4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 당해 비용을 말한다.

5. 회의비는 당해 연구내용과 관련하여 자문회, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 당해연도 예산편성 기준상 2급 공무원이상 수준의 위원회위원수당을 기준으로 한다.

6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.

7. 교통통신비는 당해 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

8. 감가상각비는 당해 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제12조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제28조(일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율 5%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이윤은 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 대하여 시행규칙 제8조에 규정된 이윤을 10%를 초과하여 계상할 수 없다.

제29조(회계직공무원의 주의의무) ①학술연구용역 의뢰시에는 당해 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적을 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

②각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 당해 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다 계상되지 않도록 주의하여야 하며, 제28조제2항의 이윤은 계약상대자가 영리법인인 경우에 한하여 인정할 수 있다.

제5절 기타용역의 원가계산

제30조(기타용역의 원가계산) ①엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 당해 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

②원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 청소용역 등 단순용역에 대한 인건비의 기준단가는 ｢통계법｣ 제8조의 규정에 따라 중소기업협동조합중앙회가 발표하는 제조부문 직종별 평균 조사노임중 보통인부 노임에 의하되, ｢근로기준법｣에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

제6절 원가계산용역기관

제31조(원가계산용역기관의 요건) 시행규칙 제9조제2항의 규정에 의한 원가계산용역기관(이하 “용역기관”이라 한다)이 될 수 있는 기관은 제1호에 해당되는 기관으로서 제2호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 용역대상기관

가. 정부 및 정부투자기관이 기본재산의 100분의 50이상을 출자 또는 출연한 연구기관

나. ｢고등교육법｣ 제2조 각호의 규정에 의한 학교의 연구소

다. ｢민법｣ 기타 다른 법령의 규정에 의하여 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인

라. ｢공인회계사법｣ 제23조의 규정에 의하여 설립된 회계법인

2. 용역기관의 요건

가. 정관(학칙)목적상 원가계산업무가 등재되어 있을 것

나. 원가계산업무에 종사(연구기간 포함)한 경력이 3년 이상인 자 4인, 이공계대학 학위소지자 또는 「국가기술자격법」에 의한 기술․기능분야의 기사 이상인 자 2인, 상경대학 학위소지자 2인을 포함하여 8인이상을 상시 고용하고 있을 것. 다만, 제1호 나목의 경우 상시고용인원은 대학(교) 직원 또는 대학(교) 부설연구소 직원이어야 하며, 각 분야별 상시고용인원 중 교수(부교수, 조교수, 전임강사 포함)는 1인이하 이어야 한다.

다. 기본재산(자본금 또는 기금)이 2억원(제1호 “나”목에 해당되는 기관에 있어서는 1억원)이상일 것.

제32조(원가계산용역 의뢰시 주의사항) ①계약담당공무원은 제31조에 정한 요건을 갖춘 기관에 한하여 원가계산내용에 따른 전문성이 있는 기관에 용역의뢰를 하여야 한다. 다만, 제31조의 요건을 갖춘 원가계산용역기관들의 단체로서 ｢민법｣ 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인이 동 요건 충족여부를 확인한 경우에는 별도의 요건심사를 면제할 수 있다.

②계약담당공무원은 제1항의 경우 당해 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 시행령 제49조의 규정에 의한 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서 등을 징구하여야 한다.

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항

2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항

3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항

4. 기타 발주관서의 장이 필요하다고 인정되는 사항

③계약담당공무원은 최종원가계산서에 당해 용역기관의 장[대학(교) 연구소의 경우에는 연구소장] 및 책임연구원이 직접 확인·서명하였음을 확인하여야 한다.

④계약담당공무원은 용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 국가를당사자로하는계약에관한법령, 이 예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 당해 원가계산의 적정을 기하여야 한다.

제7절 보 칙

제33조(특례설정 등) ①각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 이 장에 의하기 곤란하다고 인정될 때에는 특례를 설정할 수 있다.

②각 중앙관서의 장은 반복적 또는 계속적으로 발주되는 공사에 있어서는 최근의 발주된 동종의 공사에 대한 원가계산서에 의거 예정가격을 작성할 수 있다.

제34조(원가계산자료의 비치 및 활용) ①계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약대상업체에 대하여는 당해업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정)확인 결과를 활용하여 제7조, 제15조의 비목별 가격결정 및 제12조, 제20조의 일반관리비 계상을 위한 기초자료로 하여야 한다.

②계약담당공무원은 공사원가계산을 위하여 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 “표준품셈”에 따라 제15조의 비목별 가격결정의 기초자료로 하며, 동 품셈적용대상공사가 아닌 경우와 동 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 제1항을 준용한다.

제35조(외국통화로 표시된 재료비의 환율적용) 예정가격을 산출함에 있어서 외국통화로 표시된 재료비는 원가계산시 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적용하여 환산한다.

제36조(세부시행기준) 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항에 관하여는 재정경제부장관이 그 기준을 정할 수 있다.

제3장 실적공사비에 의한 예정가격작성

제37조(실적공사비에 의한 예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제38조(직접공사비)  ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(회계예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전점검비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외 할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 국민건강보험료

5. 국민연금보험료

6. 건설근로자퇴직공제부금비

7. 안전관리비

8. 환경보전비

9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제40조(일반관리비)

①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다.

일반건설공사		전문전기,정보통신,소방공사 및 기타공사
공사원가	일반관리비율(%)	공사원가	일반관리비율(%)
5억원 미만 5억원 ~ 30억원미만 30억원미만	6.0 5.5 5.0	5천만원미만 5천만원 ~ 3억원미만 3억원이상	6.0 5.5 5.0

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제42조(공사손해보험료) 회계예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제11장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제4장 전문가격조사기관의 등록 및 조사업무

제45조(전문가격조사기관 등록) 이 장은 전문가격조사기관의 등록에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 공신력 있는 조사기관에 의한 조사가격의 객관성과 신뢰성을 확보하여 예정가격의 합리적 결정과 이에 따른 예산의 효율적 집행을 도모함을 목적으로 한다.

제46조(등록자격요건) 조사기관으로 등록하고자하는 자는 다음 각호의 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 정관상 사업목적에 가격조사업무가 포함되어있는 비영리법인

2. 별첨 “표준가격조사요령”에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 월1회이상 발행한 실적이 있는 자

제47조(등록신청) 제46조의 자격요건을 갖춘 자가 조사기관으로 등록하고자할 경우에는 별표 7의 등록 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 재정경제부장관에게 제출하여야 한다.

1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부

2. 제46조제2호에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부

3. 조사요원 재직증명서 1부

4. ｢국가기술자격법 시행규칙｣ 제4조관련 별표5(기술․기능분야)에 의한 기계, 전기, 통신, 토목, 건축 직무분야 중 3개이상 직무분야의 산업기사 이상인 자의 재직증명서 1부

제48조(등록증의 교부) 재정경제부장관은 제47조에 의한 조사기관등록신청자가 제46조의 자격요건을 갖춘 경우에는 조사기관등록대장에 등재하고, 그 신청인에게 별표 8의 조사기관등록증을 교부한다.

제49조(가격정보에 관한 간행물) ①조사기관으로 등록한 기관은 매월 1회이상 별첨 표준가격조사요령에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 발행하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 가격의 정보에 관한 정기간행물에는 조사기관의 등록번호와 등록 년월일을 기재하여야 한다.

제50조(등록사항의 변경신청) ①조사기관으로 등록한 자가 제46조의 등록요건과 법인명, 대표자, 주소 등이 변경된 때에는 별표 9의 등록사항변경신고서를 작성하여 재정경제부장관에게 60일이내에 신고하여야 한다.

②재정경제부장관은 제1항의 등록사항 변경신고서의 내용에 따라 조사기관등록증을 재발급한다. 단, 등록번호 및 등록년월일은 변경하지 아니한다.

제51조(등록의 취소) 재정경제부장관은 다음 각호의 1에 해당될 경우에는 조사기관의 등록을 취소할 수 있다.

1. 제46조의 규정에 의한 자격요건에 미달될 때

2. 정당한 조사방법에 의하지 아니하고 담합 등 허위로 가격을 게재하는 경우

3. 자료제출의 요구를 받고도 정당한 사유 없이 이를 제출하지 아니하는 경우

4. 3회이상 시정조치를 받고도 이에 응하지 않은 경우

5. 타조사원이 윤리강령 등에 위배되는 행동으로 인하여 사회적 물의를 야기한 경우

제52조(등록기관의 지도감독) ①재정경제부장관은 제45조에 규정한 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 조사기관에 대하여 가격조사에 관한 필요한 지시 및 시정조치를 명할 수 있다.

②재정경제부장관은 년 1회이상 조사기관에 대하여 감사를 할 수 있다.

[별첨] 표준가격조사요령(제4장 관련)

제1조(조사대상가격) 조사기관이 조사할 가격은 정부가 기업 등의 대량수요자가 생산자 또는 도매상으로부터 구입하는 가격(이하 "대량수요자 도매가격"이라 한다)을 원칙으로 하되 필요에 따라 그 외의 가격으로 할 수 있다.

제2조(가격의 구분) ①가격은 그 형성되는 유형에 따라 시장거래가격, 생산자공표가격, 행정지도가격으로 구분한다.

1. “시장거래가격”이라 함은 수요와 공급의 원리에 의한 시장의 가격조절기능을 통하여 형성되는 가격을 말한다.

2. “생산자공표가격”이라 함은 상품의 성능․시방 등이 표준화되어있지 않거나 독과점으로 인하여 시장거래가격의 조사가 곤란한 경우에 생산자가 대외적으로 공표한 판매희망가격을 말한다.

3. “행정지도가격”이라 함은 국민경제의 안정을 위하여 필요하다고 인정되는 상품에 대하여 정부가 그 거래가격의 상한선을 지정․고시하는 가격을 말한다.

②가격은 그 유통단계에 따라 생산자가격, 도매가격, 대리점가격 또는 소매가격으로 구분한다.

1. “생산자가격”이라 함은 생산자로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

2. “대리점가격”이라 함은 대리점으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

3. “소매가격”이라 함은 소매상으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

③가격에는 판매방법, 거래량, 결제조건, 기타 부가가치세 등 국세의 포함 여부 등 거래조건에 의한 구분이 명백하게 표시되어져야한다.

1. “판매방법”이라 함은 생산자등이 상품을 수요자에게 인도하는 장소 또는 방법을 말한다.

2. “거래량”이라 함은 통상적인 거래기준량 즉 거래수량하한선을 말한다.

3. “결제조건”은 현금에 의한 결제를 원칙으로 한다.

4. 기타부가가치세, 특별소비세, 교육세, 관세 등의 포함여부를 구분한다.

제3조(조사대상상품) ①조사기관이 조사대상상품을 선정할 경우 당해상품의 유통성․장래성 및 다른 상품에의 영향 등을 고려하여 단위 품조별로 1,000개이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사대상상품이 동일한 경우라 하더라도 생산자에 따라 그 상품의 성능․시방 등에 차이가 있을 경우에는 생산자를 구분한다.( 이하 "생산자 구분품목"이라한다.)

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 조사대상상품에 대하여는 별표 10에 의한 조사표를 작성․비치하여야한다.

제4조(조사처) ①조사처는 제5조의 규정에 의한 조사대상도시에 있어 당해상품의 취급량이 많고 신뢰도가 높은 생산자를 대상으로 하여 3개업체 이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사처에 대하여는 별표 11 및 별표 12에 의한 조사대장 및 품목별 조사처 대장을 작성․비치하여야한다.

제5조(조사대상도시) 조사대상도시는 인구․산업․교육문화․행정․도로교통사정․자연지리조건 등을 서울지역, 경기지역, 강원지역, 충청지역, 전라지역, 경상지역 및 제주지역으로 한다.

제6조(조사방법) ①가격조사는 제4조의 규정에 의한 조사처를 대상으로 매월 일정한 기간내에 동일한 기준과 조건으로 면접에 의한 직접조사를 원칙으로 하되, 증빙서류 등에 의한 간접조사를 병행할 수 있으며, 자재의 품귀, 2중가격 형성 등으로 조사처에 대한 조사만으로 적정한 가격을 파악하기 곤란한 경우에는 수요자를 대상으로 하는 보충조사에 의할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 조사를 하고자 할 때에는 조사처(면접자포함), 대상 품종, 조사자, 조사일시, 조사지역, 조사가격 및 거래조건 등이 기재된 조사 조서를 작성․비치하여야 한다.

③제3조 및 제4조의 규정에 의한 조사대상 상품, 조사처 등은 정당한 사유 없이 이를 변경할 수 없다.

제7조(공표가격의 결정) 조사기관이 조사하여 공표할 가격은 최빈치가격으로 한다. 다만 이것이 없을 경우에는 조사처의 거래비중을 고려한 가중평균가격으로 할 수 있다.

제8조(수시조사) 제1조 내지 제7조의 규정은 계약담당공무원이 가격조사를 의뢰하는 수시조사의 경우에 이를 준용한다.

제9조(조사요원 등)

①조사기관의 가격조사에 종사하는 조사요원(이하 "조사요원"이라한다.)은 전임제로 한다.

②조사요원은 30인이상으로 한다. 이 경우 제5조의 규정에 의한 조사지역별 각1인 이상을 포함한다.

③조사기관은 조사요원에 대한 자격요건 및 윤리강령을 제정․운용하여야하고 기타 적정한 조사가 이루어 질수 있도록 그 자질을 유지할 수 있는 교육 등 필요한 조치를 하여야한다.｣

④조사요원은 소정의 조사증표를 휴대하여야하고, 면접자가 이의 제시를 요구할 경우에는 그에 응해야 한다.

⑤제2항의 규정에 의한 조사요원 외에 제47조제4호에 의한 자가 그 직무분야별로 1인 이상이어야 한다.

제10조(보고) 조사기관은 제3조 ,제4조 및 제9조의 규정에 의한 조사상품 기본조사표, 조사처 대장, 조사요원의 자격, 윤리강령, 조사증표 등을 재정경제부장관에게 보고하여야한다.

제11조(보존기한) 조사기간은 제3조위 규정에 의한 조사상품기본조사표는 5년, 제4조 및 제6조의 규정에 의한 조사처 대장 및 조사조서 등은 3년이상 보관한다.

<부  칙>

<05.12.30>

①이 예규는 2005년 12월 30일부터 시행한다. 다만, 제31조제2호의 개정규정은 이 예규 시행 후 3월이 경과한 날부터 시행한다. 또한 별첨 표준가격조사요령(제4장 관련) 제9조제1항의 개정규정은 이 예규 시행 후 6월이 경과한 날부터 시행하며 기존의 등록기관은 동 기간 내에 개정된 요건을 충족하여 제47조의 규정에 의하여 등록신청을 하여야 한다.

②이 예규 시행과 동시에 회계예규 2200.04-105-9 원가계산에 의한 예정가격작성준칙, 2200.04-157 실적공사비에 의한 예정가격작성준칙 및 2200.04- 146-1 전문가격조사기관 등록에 관한 준칙은 폐지한다.

<06.05.25>

①이 예규는 2006년 5월 25일부터 시행한다.

<06.07.13>

①이 예규는 2006년 7월 13일부터 시행한다.

부    칙

이 예규는 2006년  12월  29일부터 시행한다

[별표1] 제조원가계산서

품명: 생산량:

규격: 단 위: 제조기간:

구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
제조원가	재료비	직 접 재 료 비 간 접 재 료 비 작 업 설․부 산 물 등(△)
		소 계
	노무비	직 접 노 무 비 간 접 노 무 비
		소 계
	경비	전 력 비 수 도 광 열 비 운 반 비 감 가 상 각 비 수 리 수 선 비 특허권사용료 기 술 료 연 구 개 발 비 시 험 검 사 비 지 급 임 차 료 보 험 료 복 리 후 생 비 보 관 비 외 주 가 공 비 산업안전보건관 리 비 소 모 품 비 여 비․교 통 비․통 신 비 세 금 과 공 과 폐 기 물 처 리 비 도 서 인 쇄 비 지 급 수 수 료 기 타 법 정 경 비
		소 계
일 반 관 리 비( )%
이 윤( )%
총 원 가

[별표2] 공사원가계산서

공사명: 공사기간:

구 분 비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사원가	재 료 비	직 접 재 료 비 간 접 재 료 비 작 업 설․부산물등(△)
		소 계
	노 무 비	직 접 노 무 비 간 접 노 무 비
		소 계
	경비	전 력 비 수 도 광 열 비 운 반 비 기 계 경 비 특 허 권 사 용 료 기 술 료 연 구 개 발 비 품 질 관 리 비 가 설 비 지 급 임 차 료 보 험 료 복 리 후 생 비 보 관 비 외 주 가 공 비 안 전 관 리 비 소 모 품 비 여비․ 교통비․ 통신비 세 금 과 공 과 폐 기 물 처 리 비 도 서 인 쇄 비 지 급 수 수 료 환 경 보 전 비 보 상 비 안 전 점 검 비 건설근로자퇴직공제부금비 기 타 법 정 경 비
		소 계
일반관리비[(재료비 + 노무비+경비)× ( )%]
이 윤[(노무비+경비 + 일반관리비)× ( )%]
총 원 가
공사손해보험료[보험가입대상공사 부분의 총원가× ( )%]

[별표3] 일반관리비율

업 종	일반관리비율(%)
◦제조업
음․식료품의 제조․구매	14
섬유․의복․가죽제품의 제조․구매	8
나무․나무제품의 제조․구매	9
종이․종이제품․인쇄출판물의 제조․구매	14
화학․석유․석타․고무․플라스틱제품의 제조․구매	8
비금속광물제품의 제조․구매	12
제1차 금속제품의 제조․구매	6
조립금속제품․기계․장비의 제조․구매	7
기타물품의 제조․구매	11
◦시설공사업	6

주1) 업종분류 : 한국표준산업분류에 의함.

[별표4] 학술연구용원가계산서

구 분 비 목	금 액	구성비	비 고
인 건 비 책 임 연 구 원 연 구 원 연 구 보 조 원 보 조 원
경 비 여 비 유 인 물 비 전 산 처 리 비 시약 및 연구용역 재 료 비 회 의 비 임 차 료 교 통 통 신 비 감 가 상 각 비 일 반 관 리 비 ( )% 이 윤 ( )% 총 원 가

[별표5] 학술연구용역인건비기준단가                (‘06)

구 분 등 급	금 액(원)
책 임 연 구 원 연 구 원 연 구 보 조 원 보 조 원	월 2,416,620원 월 1,853,030원 월 1,238,690원 월 929,050원

＊본 인건비 기준단가는 직무수당, 가족수당, 자녀학비보조, 식비를 포함한 것이므로 이를 다시 계상하여서는 안된다.

[별표6]  총 괄 집 계 표

공사명 :                           공사기간 :

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비․교통비․통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

[별표7] 전문가격조사기관 등록신청서

전문가격조사기관 등록신청서
①법인명
②대표자성명
③주 소
④법인설립허가관청
예정가격 작성기준 제47조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) (전화 : ) 재정경제부 장관 귀하
구비서류 1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부. 2. 예정가격 작성기준 제46조제2항에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부. 3. 조사요원재직증명서 1부. 4. 품셈분야별 기술자재직증명서 1부.

22451-01511일                                ‘93.5.18 승인

201㎜×297㎜                         인쇄용지(특급) 70g/㎡

[별표8] 전문가격조사기관 등록증

전문가격조사기관등록증

등록번호 제 호 ( 년 월 일)

1. 법 인 명 :

2. 대표자성명 :

3. 주 소 :

예정가격 작성기준 제48조의 규정에 의하여 위와 같이 등록하였음을 증명함.

년 월 일

재 정 경 제 부 장 관

22451-01611일                                  201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                             인쇄용지(특급) 70g/㎡

[별표 9] 전문가격조사기관 등록사항 변경신고서

전문가격조사기관 등록사항 변경신고서
① 등록번호	제 호 ( 년 월 일)
② 법인명
③ 대표자성명
④ 주소
변경내용	변경전의 사항	변경후의 사항
예정가격 작성기준 제50조의 규정에 의하여 위와 같이 등록 사항중 변경내용을 신고합니다. 년 월 일 신청인 (인) 재정경제부 장관 귀하

22451-01611일                                201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                          인쇄용지(특급) 70g/㎡

※ 조사상품기본조사표의 기재요령(별표 10 서식)

(1)상품학상의 상품명으로서 공인된 정식명칭

(2)공식명칭이외에 시중거래에서 일반적으로 통용되는 상품명칭

(3)코오드번호 부여 후에 기입

(4)수록단위품종 편성 후에 기입

(5)용도를 기입하되, 용도가 다양할 시에는 용도비중 60%내의 그용도

(6)성분35%이상시는 ①, 성분 35%미만시는 60%내중 다성분②

(7)상품의 외관상의 형태, 형상

(8)공진청에서 공인된 KS규격 또는 국제규격의 종류

(9)형식승인된 공인된 시험성능

(10)규격품과 비규격품의 유통비중

(11)단위품목을 구분하는 기준의 종류

(12)규격상에 있는 총 품목수와 시중에서 유통되는 품목수

(13)단위품목중 시중거래비중이 가장높은 품목과 그거래비중

(14)품질, 규격, 형식, 성능 등에서 생산자간의 차이로 구분취급의 필요성 유무

(15)총생산자수

(16)총생산자중 그 생산량이 상위 60%이내에 드는 생산자수

(17)상품의 수량을 계산하는 기초단위

(18)상품의 포장단위와 포장단위의 수량

(19)시중에 유통되는 거래단위

(20)가격이 형성되는 유형에 따라 시장거래, 생산자공표, 행정지도로 구분

(21)조사대상도시수에 따라 서울(전국), 2대도시, 5대도시, 9대도시등

(22)유통단계 중 조사대상 단계를 표시하되, 필요시에는 2개단계도 표시

(23)동일조사단계에서도 단위거래량의 과다에따라 가격의 차이에 따른 구분여부표시

(24)국산과 수입을 합한 연간공급능력을 합산표시

(25) ~ (26) 생략

(27)내수와 수출을 합한 연간수요능력을 합산표시

(28) ~ (29) 생략

(30)상품수급에 있어서 계절적인변화시기를 성수기와 비수기간을 표시

(31)기업회계상 각상품의 생산비에서 재료비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(32)기업회계상 각 상품의 생산비에서 노무비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(33)기업회계상 각 상품의 생산비에서 경비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(34)기업회계상 각상품의 생산비이외에 판매비, 일반관리비 및 이윤이 차지하는 비율

(35)조사상품에 관계가 있는 단체등에서 자문을 구할 기관

(36)조사상품에 관해 업계, 학계의 전문자중 자문을 구할 수 있는 자

[별표11] 조사처 대장

1. 업체개요

상 호	대 표 자	형 태
소 재 지	창 립 년 월 일	취 급 종 목
소 속 업 종 별 단 체	경 쟁 업 체 수

위 촉 년 월 일	성 명	부서, 직위	전 화

22451-01911일                                   201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                             인쇄용지(특급) 70g/㎡

[별표 12] 품목별조사처대장

조사품목		조사처			면접담당자			등록
코드번호	품종별	업체별	업태	소재지	성명	부서·직위	직통전화	접수	말소

22451-02011일                                   201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                             인쇄용지(특급) 70g/㎡

[별표2-1] 공사원가계산시 간접노무비 계산방법

1. 직접계상방법

가. 계상기준

발주목적물의 노무량을 예정하고 노무비단가를 적용하여 계산함.

		공 식
간접노무비 = 노무량 × 노무비단가

나. 계상방법

(가) 노무비단가는 「통계법」제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 기준으로 하며 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은 「근로기준법」에 의거 일정기간이상 근로하는 상시근로자에 대하여 계상한다.

(나) 노무량은 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무량을 계상한다.

(다) 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.

(라) 노무량은 공사의 규모·내용·공종·기간 등을 고려하여 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서 등) 상의 특성에 따라 적정인원을 설계반영 처리한다.

2. 비율분석방법

가. 계상기준

발주목적물에 대한 직접노무비를 표준품셈에 따라 계상함.

		공 식
간접노무비 = 노무량 × 노무비단가

나. 계상방법

(가) 발주목적물의 특성 등(규모·내용·공종·기간 등)을 고려하여 이와 유사한 실적이 있는 업체의 원가계산 자료, 즉 개별(현장별) 공사원가명세서, 노무비명세서(임금대장) 또는 직·간접 노무비명세서를 확보한다.

(나) 노무비 명세서(임금대장)를 이용하는 방법

① 개별(현장별) 공사원가명세서에 대한 임금대장을 확보한다.

② 확보된 임금대장상의 직·간접노무비를 구분하되, 구분할 자료가 많은 경우에는 간접노무비율을 객관성있게 산정할 수 있는 기간에 해당하는 자료를 분석한다.

③ 동 임금대장에서 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리 사무소에 종사하는 자의 노무비(간접노무비)를 계상한다.

④ 계상된 간접노무비를 직접노무비로 나누어서 간접노무비율을 계산한다.

(다) 업체로부터 직·간접노무비가 구분된 「직·간접노무비 명세서」를 확보한 경우에는 위 임금대장을 이용하는 방법에 의하여 자료 및 내용을 검토하여 간접노무비율을 계산한다.

3. 기타 보완적 계상방법

직접계상방법 또는 비율분석방법에 의하여 간접노무비를 계산하는 것을 원칙으로 하되, 계약목적물의 내용·특성 등으로 인하여 원가계산자료를 확보하기가 곤란하거나, 확보된 자료가 신빙성이 없어 원가계산 자료로서 활용하기 곤란한 경우에는 아래의 원가계산자료(공사종류 등에 따른 간접노무비율)를 참고로 동비율을 당해 계약목적물의 규모·내용·공종·기간등의 특성에 따라 활용하여 간접노무비(품셈에 의한 직접노무비 X 간접노무비율)를 계상할 수 있다.

구분	공사종류별	간접노무비율
공사종류별	건축공사 토목공사 특수공사(포장, 준설 등) 기타(전문, 전기, 통신 등)	14.5 15 15.5 15
공사규모별	5억원 미만 5~30억 미만 30억원 이상	14 15 16
공사기간별	6개월 미만 6개월~12개월미만 12개월이상	13 15 17

* 공사규모가 10억원이고 공사기간이 15개월인 건축공사의 경우 예시

- 간접노무비율 = (15%+17%+14.5%)/3 = 15.5%

실적공사비 및 표준품셈 관리규정

건설교통부훈령 제446호 [제정 2003. 12. 31]

건설교통부훈령 제643호 [개정 2006. 12. 15]

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제9조제1항제2호 및 제3호에 의하여 예정가격의 결정에 기초자료가 되는 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사부문의 실적공사비와 표준품셈을 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 제정되는 실적공사비와 표준품셈은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①한국건설기술연구원을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리기관(이하 “공사비산정기준 관리기관”이라 한다)으로 지정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비와 표준품셈의 제정․개정, 연구․조사, 해석 및 보급 등 실적공사비와  표준품셈에 관한 전반적인 업무를 관장하여 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

③건설교통부장관은 공사비산정기준 관리기관이 관련업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 공사비산정기준 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(관리자료 수집기관 지정) 다음 각호의 기관을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리자료 수집기관으로 지정한다.

1. 국가, 지방자치단체, 대한주택공사사장, 한국수자원공사사장, 한국도로 공사사장, 한국토지공사사장, 부산교통공단이사장, 한국철도시설공단이사장 및 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의1 이상을 출자한  단체의 장(이하 “관련기관의 장”이라 한다)

2. 대한건설협회장, 대한전문건설협회장, 대한건축사협회장, 대한설비건설협회장, 대한건설기계협회장 또는 대한측량협회장(이하 “관련협회의 장”이라 한다)

3. 국토지리정보원장, 지방국토관리청장, 지방항공청장 (이하 “산하기관의 장”이라 한다)

제5조(출연금의 지원 등) ①실적공사비 및 표준품셈 관리업무에 필요한   경비는 정부 또는 정부외의 자의 출연금 등으로 충당한다.

②건설교통부장관은 정부의 출연금을 실적공사비 및 표준품셈 관리업무의 내용, 착수시기 및 월별 소요액 등을 고려하여 일시급 또는 분할급으로 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하며 정부외의 자의 출연금은 각 기관․단체의 장으로 하여금 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하도록 한다.

제6조(출연금 등의 관리 및 사용) ①제5조제1항의 규정에 의한 출연금은    실적공사비 및 표준품셈 관리업무, 기타 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설교통부장관과 협의된 사업에 한하여 사용한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제5조제2항의 규정에 의하여 출연금을 지급 받은 경우에는 출연금 집행에 대한 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

제 2 장  실적공사비의 관리

제7조(실적공사비 관리 등에 관한 추진계획 수립) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 실적공사비 관리 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 실적공사비 적용 후보공종 및 적용범위

2. 실적공사비 자료 조사 및 분석방법

3. 실적공사비 단가집 및 건설공사비 지수 등의 발간에 관한 사항

4. 「예정가격 작성기준」 제39조 제3항에 규정된 법정요율에 관한 사항

5. 기타 실적공사비 제도 운영 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

③건설교통부장관은 추진계획 검토를 위하여 필요한 경우에는 중앙건설기술심의위원회의 심의를 거칠수 있다.

제8조(실적공사비 자료의 제출) ①산하기관의 장은 실적공사비 후보공종에   대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

②관련기관의 장 및 관련협회의 장은 실적공사비 적용이 필요한 공종에  대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출할 수 있다.

③산하기관의 장 및 관련기관의 장은 실적공사비 자료의 축적을 위하여 실시설계용역의 성과품 중 설계예산서, 단가산출서 또는 일위대가표, 수량 산출서 등이 건설교통부 제정 “수량산출기준”에 의하여 작성될 수 있도록 하여야 하며 공사비산정기준 관리기관의 장이 요구할 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

제9조(실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 확정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 실적공사비 적용대상 공종 및 단가(이하□실적공사비 단가□라한다)에 대한 심의안을 마련하고, 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 실적공사비 단가를 확정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제1항의 규정에 따라 실적공사비 단가 심의안을 마련하고자 할 때에는  건설교통부장관과 사전협의를 거쳐야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비 단가가 확정되면 15일 이내에 건설교통부장관에게 제출하여야 하며 건설교통부장관은 이를 공고한다.

제10조(건설공사비 지수의 관리 등)

①공사비산정기준 관리기관의 장은 건설공사비 지수와 관련하여 통계법 제4조의 규정에 의하여 통계 지정기관으로 지정을 받아야 하며 통계법 제8조의 규정에 의하여 통계작성 승인을 받아야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비에 활용할 수 있는 건설공사 종류별 건설공사비 지수를 산출하여 매월 발표하여야한다.

제 3 장  표준품셈의 관리

제11조(품셈관리자료의 수집 등) ①관련기관의 장 및 관련협회의 장은 제14조  제3항제1호 내지 제3호에 해당하는 사항의 심의에 필요한 근거자료를 첨부하여 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 품셈의 제정․개정 및 관리(이하  “품셈의 제정 등□이라 한다)에 관한 심의를 요청할 수 있다.

②산하기관의 장은 품셈의 제정 등에 대한 연구와 자체자료 수집을 하여야 하며 제14조제3항제1호 내지 제3호에 해당되는 사항, 신자재 사용, 공법개발 등에 따른 품셈자료를 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 품셈 항목을 각 그룹별로 분류하여 상시관리체계를 구축하고, 품셈의 제정 등이 필요한 항목을 상시적으로 검토․관리하여야 한다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 필요한 경우 산하기관의 장에게 특정항목에 대한 품셈의 제정 또는 개정안 제출을 요구하거나 산하기관의 장과 합동으로 제12조제1항제2호의 규정에 의한 실사결과의 적정성 여부를 검토하거나 제14조제3항제1호 내지 제3호의 사항을 합동으로 연구․조사할 수 있다.

⑤공사비산정기준 관리기관의 장은 안건의 제출은 물론 필요한 경우 제14조제3항제1호 내지 제3호에 대하여 전문단체에 용역을 의뢰할 수 있다.

⑥산하기관의 장 또는 제1항의 규정에 의거 품셈의 제정 등에 관하여  필요한 사항의 심의를 요청한 자는 품셈관리자료 수집 및 현장실사시  조사․연구를 위한 제반 편의제공에 협조하여야 한다.

제12조(품셈의 제정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 품셈의 제정 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 건설교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 품셈의 제정 등에 필요한 항목 및 내용

2. 품셈관련자료의 확인을 위한 실사계획 및 실사기관

3. 품셈의 제정 등을 위한 추진일정

4. 기타 품셈의 제정 등에 필요한 사항

②건설교통부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

③건설교통부장관은 추진계획 검토를 위하여 필요한 경우에는 중앙건설기술심의위원회의 심의를 거칠수 있다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 제11조 제3항의 규정에 의해 수집된 품셈 항목을 제1항에 의한 추진계획에 포함하여 품셈의 제정 등을 추진하여야 한다.

제13조(품셈의 확정) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제12조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 이해관계인의 의견수렴 및 공사비산정기준심의그룹별위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 다음 연도에 적용할 표준품셈을 매년 12월말까지 확정하여야 한다.

②다만, 법령의 제․개정 및 금리, 환율 등의 변동사항을 반영할 경우에는 제1항에 의한 이해관계인의 의견수렴 및 공사비산정기준심의그룹별위원회와 공사비산정기준심의위원회 심의를 실시하지 않고 수시로 품셈을 제․개정할 수 있다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 표준품셈이 확정된 후 15일 이내에 건설교통부장관에게 최종성과품을 제출하여야 한다.

제 4 장  공사비산정기준심의위원회 운영

제14조(공사비산정기준심의위원회) ①공사비산정기준 관리기관 내에 공사비산정기준심의위원회(이하 “공사비산정위원회”라 한다)를 둔다.

②제1항의 공사비산정위원회에 실적공사비 관리와 관련한 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의분과위원회(이하“분과위원회”라 한다)를 둔다.

1. 실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 적정성 등에 관한 사항

2. 그 밖에 실적공사비 관리 업무에 관한 사항

③제1항의 공사비산정위원회에 표준품셈 관리와 관련한 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의그룹별위원회(이하 “그룹별위원회”라 한다)를 둔다.

1. 품셈의 제정 등의 필요한 항목 검토

2. 품셈의 제정 등에 대한 심의

3. 기타 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사의 표준품셈에 관한 사항

④공사비산정위원회 및 분과위원회, 그룹별위원회(이하 “공사비산정위원회 등”이라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항은 공사비산정기준 관리기관의 장이 건설교통부 장관과 협의하여 정한다.

⑤공사비산정위원회 등의 위원은 건설공사비 산정과 관련한 국가기관의 업무담당자 및 전문적인 지식이 있는 자로 구성하되 건설교통부에서 토목․건축․기계․측량부문의 품셈 및 실적공사비 관련 업무를 담당하는 공무원을 당연직 위원으로 포함하여야 하며, 그룹별위원회는 시민단체 및 관련협회의 장이 추천하는 전문가를 포함할 수 있다.

제15조(공사비산정기준 관리기관의 세부지침) 공사비산정기준 관리기관의 장은 이 규정에 의한 실적공사비 관리 및 표준품셈 업무 등의 원활한 수행을 위하여 필요한 세부지침을 정하여 건설교통부장관의 승인을 받아 운영하여야한다.

부      칙

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 실적공사비 및 표준품셈의 관리와 관련하여 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 추진중인 내용은 종전의 규정(건설교통부훈령 제446호)을 적용할 수 있다.

(별지 1) 실적공사비 축적서식

1) 총괄집계표

공사명：                         공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 국민연금보험료 건강보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광열비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

2) 공종별 실적공사비 자료

공종코드	공종명칭	단 위	수 량	단 가		비 고
				예정단가	계약단가

* 실적공사비 자료 조사 대상공종은 공사비산정기준 관리기관의 장이 정한다.

<실적공사비 적용코드 개정표>

1. 토목부문

‘06하 코드	‘07상 개정코드	공종명칭	규격	단위	비고
AA2800	AA210.90000	p,p마대쌓기및헐기	45×70cm	㎡
AA2261	AA220.50000	물푸기	-	hr
AA3165	AA310.01100	강관비계다리	3개월이하	m
AA3161	AA310.10000	강관비계	3개월이하	㎡
AA3162	AA310.20000	강관비계	3개월초과～6개월이하	㎡
AA3262	AA320.11100	강관동바리	암거용(3개월)	공㎥
AA3272	AA320.11200	강관동바리	암거용(6개월)	공㎥
AA3253	AA320.21100	강관동바리	교량용(3개월)	공㎥
AA3263	AA320.21200	강관동바리	교량용(6개월)	공㎥
AA3261	AA320.22000	목재동바리	4회	공㎥
AA3266	AA320.51000	강관동바리	수평연결재(3개월)	㎡
AA3276	AA320.52000	강관동바리	수평연결재(6개월)	㎡
AA2811	AD240.31000	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)
AA2812	AD240.32000	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)
AD2461	AD424.10000	시공측량말뚝	5cm×5cm×30cm	nr(개소)
CG1220	CG110.10000	보강토블록쌓기	일반블록(표준형)	㎡
CG1210	CG110.20000	보강토블록쌓기	최상단블록(캡형)	㎡
	CG110.30500	그리드	4T	㎡	07하신규
	CG110.31000	그리드	6T	㎡	07하신규
	CG110.32000	그리드	8T	㎡	07하신규
	CG110.33000	그리드	10T	㎡	07하신규
DA1000	DA100.00000	벌개제근공	-	㎡
DB1010	DB100.00000	표토제거/답구간	T=20cm	㎡
DB1020	DB200.00000	표토제거/답외구간	T=20cm	㎡
DC1180	DC110.10000	철근콘크리트깨기(기계)	T=30cm미만	㎥
DC1160	DC110.11000	철근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm미만	㎥
DC1110	DC110.12000	철근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm미만	㎥
DC1185	DC110.20000	철근콘크리트깨기(기계)	T=30cm이상	㎥
DC1170	DC110.21000	철근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm이상	㎥
DC1120	DC110.22000	철근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm이상	㎥
DC1280	DC120.10000	무근콘크리트깨기(기계)	T=30cm미만	㎥
DC1260	DC120.11000	무근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm미만	㎥
DC1210	DC120.12000	무근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm미만	㎥
DC1285	DC120.20000	무근콘크리트깨기(기계)	T=30cm이상	㎥
DC1270	DC120.21000	무근콘크리트깨기(인력10%)	T=30cm이상	㎥
DC1220	DC120.22000	무근콘크리트깨기(인력20%)	T=30cm이상	㎥
DC2100	DC210.10000	콘크리트포장깨기	T=30cm미만	㎥
DC2200	DC220.10000	아스팔트포장깨기	T=30cm미만	㎥
DC2160	DC210.20000	포장절단/콘크리트	-	m
DC2260	DC220.20000	포장절단/아스팔트	-	m
DC2300	DC230.00000	보도블록	-	㎡
DC3170	DC310.00000	석축헐기(기계)	찰쌓기	㎡
DC3160	DC310.50000	석축헐기(인력50%)	찰쌓기	㎡
DC3110	DC310.90000	석축헐기(인력)	찰쌓기	㎡
DC3270	DC320.00000	석축헐기(기계)	메쌓기	㎡
DC4200	DC420.00000	파이프깨기	D=300~500mm	m
DC4300	DC430.00000	파이프깨기	D=500mm초과	m
DC7210	DC720.10000	가드레일철거	-	m
DC7900	DC800.00000	건설폐기물파쇄	100mm	㎥
OH7021	DC900.10000	호안블록헐기	-	㎡
OH7023	DC900.20000	돌망태헐기	-	㎡
DD1010	DD100.10000	흙깎기공/토사	소규모	㎥
DD1020	DD100.20000	흙깎기공/토사	대규모	㎥
DD2000	DD200.00000	흙깎기공/리핑암	-	㎥
DD3210	DD300.10000	흙깍기공/발파암/미진동암파쇄굴착	-	㎥
DD3200	DD300.20000	흙깍기공/발파암/정밀진동제어발파	-	㎥
DD3400	DD300.30000	흙깍기공/발파암/진동제어발파	발파규모2㎥/공이상~5㎥/공미만	㎥
DD3500	DD300.40000	흙깍기공/발파암/진동제어발파	발파규모5㎥/공이상~10㎥/공미만	㎥
DD3600	DD300.50000	흙깍기공/발파암/일반발파	발파규모10㎥/공이상~20㎥/공미만	㎥
DD3700	DD300.60000	흙깍기공/발파암/일반발파	발파규모20㎥/공이상	㎥
DD3800	DD300.70000	흙깍기공/발파암/확장발파	-	㎥
DE1101	DE100.31110	터파기/육상토사(인력30%)	0-1m	㎥
DE1102	DE100.31210	터파기/육상토사(인력30%)	0-2m	㎥
DE1104	DE100.31310	터파기/육상토사(인력30%)	0-4m	㎥
DE1161	DE100.33110	터파기/수중토사(인력30%)	0-1m	㎥
DE1162	DE100.33210	터파기/수중토사(인력30%)	0-2m	㎥
DE1164	DE100.33310	터파기/수중토사(인력30%)	0-4m	㎥
DE2103	DE200.31310	터파기/육상리핑암(인력30%)	0-4m	㎥
DE2161	DE200.33310	터파기/수중리핑암(인력30%)	0-4m	㎥
DE3164	DE300.33310	터파기/수중발파암(인력30%)	0-4m	㎥
DE1171	DE100.11110	터파기/육상토사(인력10%)	0-1m	㎥
DE1171.12	DE100.11120	터파기/육상토사(인력10%)	1-2m	㎥
DE1171.13	DE100.11130	터파기/육상토사(인력10%)	2-3m	㎥
DE1171.14	DE100.11140	터파기/육상토사(인력10%)	3-4m	㎥
DE1171.15	DE100.11150	터파기/육상토사(인력10%)	4-5m	㎥
DE1171.21	DE100.12110	터파기/용수토사(인력10%)	0-1m	㎥
DE1171.22	DE100.12120	터파기/용수토사(인력10%)	1-2m	㎥
DE1171.23	DE100.12130	터파기/용수토사(인력10%)	2-3m	㎥
DE1171.24	DE100.12140	터파기/용수토사(인력10%)	3-4m	㎥
DE1171.25	DE100.12150	터파기/용수토사(인력10%)	4-5m	㎥
DE1176	DE100.13110	터파기/수중토사(인력10%)	0-1m	㎥
DE2171.11	DE200.11110	터파기/육상리핑암(인력10%)	0-1m	㎥
DE2171.12	DE200.11120	터파기/육상리핑암(인력10%)	1-2m	㎥
DE2171.13	DE200.11130	터파기/육상리핑암(인력10%)	2-3m	㎥
DE2171.14	DE200.11140	터파기/육상리핑암(인력10%)	3-4m	㎥
DE2171.15	DE200.11150	터파기/육상리핑암(인력10%)	4-5m	㎥
DE2171.21	DE200.12110	터파기/용수리핑암(인력10%)	0-1m	㎥
DE2171.22	DE200.12120	터파기/용수리핑암(인력10%)	1-2m	㎥
DE2171.23	DE200.12130	터파기/용수리핑암(인력10%)	2-3m	㎥
DE2171.24	DE200.12140	터파기/용수리핑암(인력10%)	3-4m	㎥
DE2171.25	DE200.12150	터파기/용수리핑암(인력10%)	4-5m	㎥
DE1172	DE100.11210	터파기/육상토사(인력10%)	0-2m	㎥
DE1172.11	DE100.11220	터파기/육상토사(인력10%)	2-4m	㎥
DE1172.12	DE100.11230	터파기/육상토사(인력10%)	4-6m	㎥
DE1172.13	DE100.11240	터파기/육상토사(인력10%)	6-8m	㎥
DE1172.14	DE100.11250	터파기/육상토사(인력10%)	8-10m	㎥
DE1177	DE100.13210	터파기/수중토사(인력10%)	0-2m	㎥
DE1172.31	DE100.13220	터파기/수중토사(인력10%)	2-4m	㎥
DE1172.32	DE100.13230	터파기/수중토사(인력10%)	4-6m	㎥
DE1172.33	DE100.13240	터파기/수중토사(인력10%)	6-8m	㎥
DE1172.34	DE100.13250	터파기/수중토사(인력10%)	8-10m	㎥
DE1174	DE100.11310	터파기/육상토사(인력10%)	0-4m	㎥
DE1175	DE100.11320	터파기/육상토사(인력10%)	4m이상	㎥
DE1178	DE100.13310	터파기/수중토사(인력10%)	0-4m	㎥
DE1179	DE100.13320	터파기/수중토사(인력10%)	4m이상	㎥
DE1181	DE110.10000	터파기/육상토사(기계)	0-2m	㎥
DE1182	DE120.10000	터파기/육상토사(기계)	0-4m	㎥
DE1183	DE130.10000	터파기/육상토사(기계)	0-6m	㎥
DE1281	DE110.20000	터파기/용수토사(기계)	0-2m	㎥
DE1282	DE120.20000	터파기/용수토사(기계)	0-4m	㎥
DE1283	DE130.20000	터파기/용수토사(기계)	0-6m	㎥
DE1481	DE210.10000	터파기/육상리핑암(기계)	0-2m	㎥
DE1482	DE220.10000	터파기/육상리핑암(기계)	0-4m	㎥
DE1483	DE230.10000	터파기/육상리핑암(기계)	0-6m	㎥
	DE310.10000	터파기/육상발파암(기계)	0-2m	㎥	07상신규
	DE320.10000	터파기/육상발파암(기계)	0-4m	㎥	07상신규
	DE330.10000	터파기/육상발파암(기계)	0-6m	㎥	07상신규
DF1100	DF110.00000	흙깎기의부대공/비탈면고르기	토사	㎡
DF1200	DF120.00000	흙깎기의부대공/비탈면고르기	리핑암	㎡
DF1300	DF130.00000	흙깎기의부대공/비탈면고르기	발파암	㎡
DF2100	DF210.00000	흙깎기의부대공/노상준비공	깍기부	㎡
DF2200	DF220.00000	흙깎기의부대공/노상준비공	기존도로부	㎡
DF3110	DF310.00000	잔토처리	토사	㎥
DF3210	DF320.00000	잔토처리	리핑암	㎥
DF3232	DF330.10000	잔토처리	발파암(보통암)	㎥
DF3231	DF330.20000	잔토처리	발파암(연암)	㎥
DG2200	DG100.10000	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	㎥
DG2100	DG100.20000	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	㎥
DG2300	DG100.30000	흙쌓기/토사	비다짐	㎥
DI7060	DG140.00000	교대앞성토	-	㎥
DH1170	DH110.00000	되메우기/토사(기계)	-	㎥
DH1160	DH110.10000	되메우기/토사(인력10%)	-	㎥
DH1100	DH110.30000	되메우기/토사(인력30%)	-	㎥
DH1175	DH110.90000	되메우기/토사(인력)	-	㎥
DF1305	DI110.00000	성토면고르기	-	㎡
DI5210	DI520.35000	필터매트부설/하천호안용	350g/㎡	㎡
DI5220	DI520.50000	필터매트부설/하천호안용	500g/㎡	㎡
DI6000	DI610.00000	뒷채움/부설및다짐	-	㎥
DI7200	DI900.10000	층따기	-	㎥
DI1100	DI900.20000	쌓기비탈면다짐	-	㎡
DJ0100	DJ110.00000	비탈면보호공	줄떼	㎡
DJ0200	DJ120.00000	비탈면보호공	평떼	㎡
DJ3010	DJ210.00000	씨앗뿜어붙이기(Seedspray)	성토면	㎡
	DJ441.00070	암절개면보호식재공	발파암(t=7cm)	㎡	07하신규
EC1001	EC110.11002	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	㎥
EC1069	EC120.11001	무근콘크리트타설	-	㎥
EC1051.3	EC120.12111	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50㎥미만)	㎥
EC1052.3	EC120.12121	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50㎥미만)	㎥
EC1051.2	EC120.12211	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50~100㎥미만)	㎥
EC1052.2	EC120.12221	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50~100㎥미만)	㎥
EC1051.1	EC120.12311	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(100㎥이상)	㎥
EX1052.1	EC120.12321	무근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(100㎥이상)	㎥
EC1050	EC150.11001	무근콘크리트타설	소형구조물	㎥
EC2079	EC220.11001	철근콘크리트타설	-	㎥
EC1061.3	EC220.12111	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50㎥미만)	㎥
EC1062.3	EC220.12121	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50㎥미만)	㎥
EC1061.2	EC220.12211	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(50~100㎥미만)	㎥
EC1062.2	EC220.12221	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(50~100㎥미만)	㎥
EC1061	EC220.12311	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프8-12(100㎥이상)	㎥
EC1062	EC220.12321	철근콘크리트타설/펌프카	슬럼프15(100㎥이상)	㎥
ED1061	ED100.01000	거푸집/거친마감	0～7m	㎡
ED1062	ED100.02000	거푸집/거친마감	7m초과～10m이하	㎡
ED1063	ED100.03000	거푸집/거친마감	10m초과～13m이하	㎡
ED1064	ED100.04000	거푸집/거친마감	13m초과～16m이하	㎡
ED2061	ED200.01000	거푸집/보통마감	0～7m	㎡
ED2062	ED200.02000	거푸집/보통마감	7m초과～10m이하	㎡
ED2063	ED200.03000	거푸집/보통마감	10m초과～13m이하	㎡
ED2064	ED200.04000	거푸집/보통마감	13m초과～16m이하	㎡
ED3061	ED300.01000	거푸집/매끈한마감	0～7m	㎡
ED3062	ED300.02000	거푸집/매끈한마감	7m초과～10m이하	㎡
ED3063	ED300.03000	거푸집/매끈한마감	10m초과～13m이하	㎡
ED3064	ED300.04000	거푸집/매끈한마감	13m초과～16m이하	㎡
ED3461	ED340.01000	거푸집/매끈한마감/곡면	0～7m	㎡
ED3462	ED340.02000	거푸집/매끈한마감/곡면	7m초과～10m이하	㎡
ED3463	ED340.03000	거푸집/매끈한마감/곡면	10m초과～13m이하	㎡
ED3464	ED340.04000	거푸집/매끈한마감/곡면	13m초과～16m이하	㎡
ED4410	ED410.01000	강재거푸집(h=3m)	0～7m	㎡
ED4420	ED410.02000	강재거푸집(h=3m)	7m초과～10m이하	㎡
ED4430	ED410.03000	강재거푸집(h=3m)	10m초과～13m이하	㎡
ED4440	ED410.04000	강재거푸집(h=3m)	13m초과～16m이하	㎡
ED4060	ED420.01000	거푸집/무늬거푸집	0～7m	㎡
ED4061	ED420.02000	거푸집/무늬거푸집	7m초과～10m이하	㎡
ED4062	ED420.03000	거푸집/무늬거푸집	10m초과～13m이하	㎡
ED4063	ED420.04000	거푸집/무늬거푸집	13m초과～16m이하	㎡
ED4010	ED430.01000	거푸집/유로폼	0～7m	㎡
ED4011	ED430.02000	거푸집/유로폼	7m초과～10m이하	㎡
ED4012	ED430.03000	거푸집/유로폼	10m초과～13m이하	㎡
ED4013	ED430.04000	거푸집/유로폼	13m초과～16m이하	㎡
EE0160	EE000.10000	철근가공및조립	간단	ton
EE0260	EE000.20000	철근가공및조립	보통	ton
EE0360	EE000.30000	철근가공및조립	복잡	ton
EE0460	EE000.40000	철근가공및조립	매우복잡	ton
EE7103	EE710.03000	나사식이음	직경16~25mm	nr(개소)
EE7104	EE710.04000	나사식이음	직경29~35mm	nr(개소)
EE7301	EE730.01000	철근인상	H=30m미만	ton
LD2060	EE800.00000	와이어메쉬	#8-150×150	㎡
EF4300	EF420.00000	지수판	200×5	m
EF6010	EF610.01000	조인트/스티로폼	T=10mm	㎡
EF6020	EF610.02000	조인트/스티로폼	T=20mm	㎡
	EF800.17010	다웰바설치	신축이음부	ea(개)	07하신규
	EF800.26050	다웰바설치	접속슬라브	ea(개)	07하신규
KG1100	ER130.10000	교량표면처리/슬라브양생	피막양생	㎡
KG1200	ER130.30000	교량표면처리/슬라브면고르기	데크피니셔	㎡
EC0063	ER220.11000	스페이셔	슬라브및기초	㎡
EC0062	ER220.12000	스페이셔	벽체용	㎡
ER4000	ER400.00000	신구-콘크리트접합	-	㎡
ER4005	ER400.50000	시공이음면정리(콘크리트치핑)	-	㎡
ER6000	ER500.00000	무수축모르타르타설	-	㎥
GA2010	GA210.02500	흄관기계부설및접합	ø250mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GA2210	GA210.03000	흄관기계부설및접합	ø300mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GA2310	GA210.03500	흄관기계부설및접합	ø350mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GA2410	GA210.04000	흄관기계부설및접합	ø400mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GA3110	GA310.04500	흄관기계부설및접합	ø450mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GA3210	GA310.05000	흄관기계부설및접합	ø500mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GA3310	GA310.06000	흄관기계부설및접합	ø600mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GA4110	GA410.07000	흄관기계부설및접합	ø700mm,기초무,PE수밀밸트접합	m
GB2050	GB200.00800	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초,KP매카니칼접합	m
GB2051	GB200.01000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초,KP매카니칼접합	m
GB2052	GB200.01500	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초,KP매카니칼접합	m
GB2053	GB200.02000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초,KP매카니칼접합	m
GB3051	GB300.03000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초,KP매카니칼접합	m
GB3055	GB300.04000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초,KP매카니칼접합	m
GB4051	GB400.05000	주철관(시멘트라이닝닥터일)	ø500mm,토사기초,KP매카니칼접합	m
GB2070	GB200.00801	주철관절단	ø80mm	nr(개소)
GB2071	GB200.01001	주철관절단	ø100mm	nr(개소)
GB2072	GB200.01501	주철관절단	ø150mm	nr(개소)
GB2073	GB200.02001	주철관절단	ø200mm	nr(개소)
GB3075	GB300.03001	주철관절단	ø300mm	nr(개소)
GB3077	GB300.04001	주철관절단	ø400mm	nr(개소)
GB4075	GB400.05001	주철관절단	ø500mm	nr(개소)
GD6061	GD000.05000	배수파이프	P.V.C.50mm	m
GD6062	GD000.10000	배수파이프	P.V.C.100mm	m
	GD000.15000	배수파이프	P.V.C.150mm	m	07상신규
GG1142	GG100.02500	나사접합	D=25mm	nr(개소)
GG1145	GG100.03000	나사접합	D=30mm	nr(개소)
GG1152	GG100.04000	나사접합	D=40mm	nr(개소)
GG1162	GG100.05000	나사접합	D=50mm	nr(개소)
GI1182	GI110.00750	플랜지접합	D=75mm	nr(개소)
GI2122	GI210.01000	플랜지접합	D=100mm	nr(개소)
GI2142	GI210.01500	플랜지접합	D=150mm	nr(개소)
GI2152	GI210.02000	플랜지접합	D=200mm	nr(개소)
GI3122	GI310.03000	플랜지접합	D=300mm	nr(개소)
GI3142	GI310.04000	플랜지접합	D=400mm	nr(개소)
	GP010.00801	G.V제수변접합및부설	GV,φ80㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.01001	G.V제수변접합및부설	GV,φ100㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.01501	G.V제수변접합및부설	GV,φ150㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.02001	G.V제수변접합및부설	GV,φ200㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.03001	G.V제수변접합및부설	GV,φ300㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.03501	G.V제수변접합및부설	GV,φ350㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GP010.04001	G.V제수변접합및부설	GV,φ400㎜,10㎏/㎠	nr(개소)	07상신규
	GS020.00800	부단수천공기정자관접합및부설	(φ80㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS020.01000	부단수천공기정자관접합및부설	(φ100㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS020.01500	부단수천공기정자관접합및부설	(φ150㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS020.02000	부단수천공기정자관접합및부설	(φ200㎜)	nr(개소)	07상신규
	GS030.00250	내충격수도관	D=25mm,기초무	m	07상신규
	GS030.00400	내충격수도관	D=40mm,기초무	m	07상신규
	GS030.00500	내충격수도관	D=50mm,기초무	m	07상신규
	GS030.00750	내충격수도관	D=75mm,기초무	m	07상신규
	GS032.01000	내충격수도관	D=100mm,모래기초	m	07상신규
	GS032.01500	내충격수도관	D=150mm,모래기초	m	07상신규
	GS032.02000	내충격수도관	D=200mm,모래기초	m	07상신규
	HB213.10000	이토변실	1.2×1.2m	nr(개소)	07하신규
	HB231.10000	제수변실	1.8×1.2m	nr(개소)	07하신규
	HB231.20000	제수변실	2.5×2.0m	nr(개소)	07하신규
	HB231.30000	공기변실	1.2×1.2m	nr(개소)	07하신규
	HB245.00000	유량계실	3.0×1.8	nr(개소)	07하신규
HD1261	HD120.01000	맹암거(유공관200mm)	Type-1(토사구간)	m
HD1262	HD120.02000	맹암거(유공관200mm)	Type-2(암구간)	m
HD1263	HD120.03000	맹암거	Type-3(절ㆍ성경계부토사구간)	m
HD1271	HD120.10000	맹암거(유공관200mm)/고속도로	Type-1(토사구간)	m
HD1272	HD120.20000	맹암거(유공관200mm)/고속도로	Type-2(리핑암구간)	m
HD1273	HD120.30000	맹암거(유공관200mm)/고속도로	Type-3(발파암구간)	m
HD1274	HD220.11000	맹암거/고속도로	Type-4(절성경계부토사구간)	m
HG1150	HG110.01000	분기표식ELP관	Φ=80m/m,H=1.5m	nr(개소)
HG1155	HG110.02000	분기표식	상,오수관용	nr(개소)
HG1210	HG120.01000	상수도관로(경고)테이프설치	흑갈색,폭10cm	m
HH0213	HH010.01100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=75×25mm	nr(개소)
HH0015	HH010.01200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=75×40mm	nr(개소)
HH0223	HH010.02100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=100×25mm	nr(개소)
HH0215	HH010.02200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=100×40mm	nr(개소)
HH0226	HH010.02300	새들설치(단수천공분기점분기)	D=100×50mm	nr(개소)
HH0243	HH010.03100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=150×25mm	nr(개소)
HH0245	HH010.03200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=150×40mm	nr(개소)
HH0253	HH010.04100	새들설치(단수천공분기점분기)	D=200×25mm	nr(개소)
HH0255	HH010.04200	새들설치(단수천공분기점분기)	D=200×40mm	nr(개소)
HH0256	HH010.04300	새들설치(단수천공분기점분기)	D=200×50mm	nr(개소)
	HH210.01200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ75㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	HH220.02200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ100㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	HH220.02300	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ100㎜×25~30)	nr(개소)	07상신규
	HH220.02500	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ100㎜×40~50)	nr(개소)	07상신규
	HH220.03200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ150㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	HH220.03300	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ150㎜×25~30)	nr(개소)	07상신규
	HH220.03500	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ150㎜×40~50)	nr(개소)	07상신규
	HH220.04200	새들설치(부단수천공분기점분기)	(φ200㎜×13~20)	nr(개소)	07상신규
	Hm111.11100	우수받이	0.3m×0.4m	nr(개소)	07하신규
	Hm111.21200	우수받이	0.3m×0.8m	nr(개소)	07하신규
IA1010	IA100.00000	강교제작	연속합성형□	ton
IG2116	IG210.10000	강교내부도장/공장	에폭시마감	㎡
IH2165	IG210.30000	강교내부볼트및연결판도장/현장	에폭시마감	㎡
IG2122	IG210.40000	강교외부도장/공장	내후성중방식	㎡
IH2122	IH210.10000	강교외부도장/현장	내후성중방식	㎡
IH2172	IH210.30000	강교외부볼트및연결판도장/현장	내후성중방식	㎡
KD1100	KD110.00000	교량배수시설공/배수구(하천용)	스텐레스	nr(개소)
KD1200	KD120.00000	교량배수시설공/배수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)
KD2200	KD220.00000	교량배수시설공/직관(육교용)	스텐레스	m
KD3200	KD320.00000	교량배수시설공/곡관(육교용)	스텐레스	nr(개소)
KD5200	KD520.00000	교량배수시설공/집수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)
KG0010	KD600.00000	교면물빼기공	유공관(D=10mm)	nr(개소)
KE1510	KE150.10000	교량유지관리용표지판	박스거더내부용(930×350×0.5)	nr(개소)
KE1520	KE150.20000	교량유지관리용표지판	교각용(1,200×900×1.0)	nr(개소)
KE1530	KE150.30000	교량유지관리용표지판	방호벽용(1,200×900×1.0)	nr(개소)
KE3101	KE310.10000	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)
KE3102	KE310.20000	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)
KE3201	KE320.10000	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)
KE3202	KE320.20000	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)
KE5210	KE520.11000	교대보호블록설치	육교용(400×250×120)	㎡
KE5220	KE520.21000	교대보호블록설치	하천용(400×400×100)	㎡
KE6000	KE600.00000	측량기준점설치	황동주물	nr(개소)
LX0061	LA100.15000	동상방지층/보조기층포설및다짐	15cm/30cm	㎥
LX0062	LA100.20000	동상방지층/보조기층포설및다짐	20cm/40cm	㎥
OH8050	LB100.20000	막자갈부설	T=20cm	㎥
LC1070	LC110.10000	아스콘포장/프라임코팅	RSC-3	㎡
LC1000	LC110.20000	아스콘포장/프라임코팅	mC-1	㎡
LC2100	LC210.00000	아스콘포장/택코팅	-	㎡
LC3360	LC300.10000	아스콘포장/기층/포설및다짐	T=10cm	㎡
LC3460	LC300.15000	아스콘포장/기층/포설및다짐	T=14-15cm	㎡
LC4260	LC400.05000	아스콘포장/표층/포설및다짐	T=5.0cm	㎡
LC4360	LC400.08000	아스콘포장/표층/포설및다짐	T=8-10cm	㎡
LC5262	LC500.06000	아스콘포장/중간층/포설및다짐	T=6cm	㎡
LD1305	LD140.20000	콘크리트포장/포설	T=20cm	㎡
LD4000	LD400.00000	분리막설치	-	㎡
LE4007	LE400.10000	스티로폼줄눈	T=10mm	m
LE4008	LE400.20000	스티로폼줄눈	T=20mm	m
LE0010	LE600.00000	부체도로용줄눈	판재(200×15)	m
LF1162	LF100.31212	대지경계블록(콘크리트)	120×120×1000	m
LF1163	LF100.31512	도로경계블록(콘크리트)	150×120×1000	m
LF1164	LF100.31515	도로경계블록(콘크리트)	150×150×1000	m
LF6131	LF100.31517	보차도경계블록(콘크리트)	150×170×200×1000	m
LF3010	LF300.31820	보차도경계석(화강석)	180×200×1000	m
LF3132	LF300.31825	보차도경계석(화강석)	180×250×1000	m
LF3020	LF300.32025	보차도경계석(화강석)	200×250×1000	m
LF3030	LF300.32030	보차도경계석(화강석)	200×300×1000	m
LG7350	LG730.30700	투수콘크리트포장	T=7cm	㎡
	LG731.20000	세립토 투수콘크리트 박층포장	7cm	㎡	07하신규
	LG820.01000	미끄럼방지포장		㎡	07하신규
LG8210	LG820.30800	소형고압블록	T=6~8cm	㎡
LG8300	LG830.33030	맹인용점자블록	300×300×60(유색)	㎡
LH1061	LH110.10120	교통안전표지판/삼각표지판	120cm	ea(개)
LH1062	LH110.10220	교통안전표지판/원형표지판	90cm	ea(개)
LH1063	LH110.10820	교통안전표지판/부착식/원형	90cm	ea(개)
LH2113	LH210.11120	가열(페인트)형기계식/실선,황색1종	-	㎡
LH2101	LH210.12120	가열(페인트)형기계식/실선,백색	-	㎡
LH2102	LH210.12220	가열(페인트)형기계식/파선,백색	-	㎡
LH2129	LH210.21110	융착성도료형수동식/실선,황색	-	㎡
LH2109	LH210.22110	융착성도료형수동식/실선,백색	-	㎡
LH2110	LH210.22210	융착성도료형수동식/파선,백색	-	㎡
LH2158	LH210.22310	융착성도료형수동식/횡단보도,주차장/백색	-	㎡
LH2159	LH210.22410	융착성도료형수동식/문자,기호,백색	-	㎡
LH2125	LH210.31120	상온(페인트)형기계식/실선,황색1종	-	㎡
LH2107	LH210.32120	상온(페인트)형기계식/실선,백색	-	㎡
	LH220.10000	도로표지병	단면	nr(개소)	07하신규
	LH220.20000	도로표지병	양면	nr(개소)	07하신규
LH2310	LH230.11000	데리네이타	토공용	nr(개소)
LH2320	LH230.31000	데리네이타	가드레일용	nr(개소)
LH3111	LH310.11000	방호책/가드레일1단	가드레일포스트	nr(개소)
LH3112	LH310.14000	방호책/가드레일1단	표준레일	nr(개소)
LH3113	LH310.15000	방호책/가드레일1단	단부레일	nr(개소)
LH3121	LH310.21000	방호책/가드레일2단	가드레일포스트	nr(개소)
LH3122	LH310.22000	방호책/가드레일2단	표준레일	nr(개소)
LH3123	LH310.23000	방호책/가드레일2단	단부레일	nr(개소)
LH3401	LH340.01000	가드휀스	형식-1(토공용)	m
LH3402	LH340.02000	가드휀스	형식-2(육교용)	m
DE5001	LJ110.00000	측구터파기	토사	㎥
DE5002	LJ120.00000	측구터파기	리핑암	㎥
LJ2191	LJ200.10000	V형측구	TYPE-1	m
LJ2192	LJ200.20000	V형측구	TYPE-2	m
LJ2193	LJ200.30000	V형측구	TYPE-3	m
LJ2111	LJ210.10000	V형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-1	m
LJ2112	LJ210.20000	V형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-2	m
LJ2113	LJ210.32000	V형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-3	m
LJ3111	LJ300.10000	산마루측구/토사구간(고속도로)	TYPE-1	m
LJ3112	LJ300.20000	산마루측구/토사구간(고속도로)	TYPE-2	m
LJ4111	LJ400.01000	L형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-1	m
LJ4112	LJ400.02000	L형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-2	m
LJ4113	LJ400.04000	L형측구/토사구간(고속도로)	TYPE-4	m
LJ4191	LJ400.10000	L형측구	TYPE-1	m
LJ4192	LJ400.20000	L형측구	TYPE-2	m
LJ4194	LJ400.40000	L형측구	TYPE-4	m
LJ6191	LJ600.10000	U형측구	TYPE-1	m
LJ8111	LJ800.01000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE1-1	m
LJ8112	LJ800.02000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE1-2	m
LJ8113	LJ800.03000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE2-1	m
LJ8114	LJ800.05000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE2-2	m
LJ8115	LJ800.07000	콘크리트다이크(고속도로)	TYPE3-1	m
DI7100	LJ900.00000	측구뚝쌓기	-	㎥
LK4361	LK200.21030	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)	300mm	m
LK4362	LK200.21045	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)	450mm	m
LK4363	LK200.21060	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)	600mm	m
LK4462	LK200.21080	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)	800mm	m
LK4561	LK200.21100	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)	1000mm	m
LK4563	LK200.21120	배수관(흄관)기계부설(재료비제외)	1200mm	m
LK2371	LK200.31060	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	600mm	m
LK2472	LK200.31080	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	800mm	m
LK2571	LK200.31100	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	1000mm	m
LK2572	LK200.31120	배수관(VR관)기계부설(재료비제외)	1200mm	m
LK4373	LK400.21060	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)	600mm	m
LK4472	LK400.21080	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)	800mm	m
LK4571	LK400.21100	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)	1000mm	m
LK4573	LK400.21120	배수관(흄관)기계부설(재료비포함)	1200mm	m
	LK400.40600	파형강관 부설	D=600mm	m	07하신규
	LK400.40800	파형강관 부설	D=800mm	m	07하신규
	LK400.41000	파형강관 부설	D=1000mm	m	07하신규
	LL110.40600	집수정/흙쌓기부	D=600mm	nr(개소)	07하신규
	LL110.50800	집수정/흙쌓기부	D=800mm	nr(개소)	07하신규
	LL110.61000	집수정/흙쌓기부	D=1000mm	nr(개소)	07하신규
LL2010	LL201.00000	다이크 집수거	L형	ea(개)
LL2020	LL202.00000	다이크 집수거	T형	ea(개)
	LL630.00600	배수관면벽	D=600mm	nr(개소)	07하신규
	LL630.00800	배수관면벽	D=800mm	nr(개소)	07하신규
	LL630.01000	배수관면벽	D=1000mm	nr(개소)	07하신규
	LL630.01200	배수관면벽	D=1200mm	nr(개소)	07하신규
	LR212.10000	낙석방지울타리	형식2/일반부	m	07하신규
	LR212.20000	낙석방지울타리	형식2/단부	nr(개소)	07하신규
	LR212.30000	낙석방지울타리	형식2/출입문	nr(개소)	07하신규
	LR221.10000	낙석방지울타리	형식2/일반부	m	07하신규
	LR221.20000	낙석방지울타리	형식2/단부	nr(개소)	07하신규
	LR221.30000	낙석방지울타리	형식2/출입문	nr(개소)	07하신규
LR4100	LR410.00000	경계표주	접도구역/경계표주	nr(개소)
LR4200	LR420.00000	경계표주	용지/경계표주	nr(개소)
LR5010	LR500.31295	가로수분(받침틀)	말굽형(1200×950m/m)	nr(개소)
	LR501.31295	가로수분(받침틀)	화강석(1370×1370mm)	nr(개소)	07하신규
OB0007	OB100.10000	사석부설(인력10%)	30kg이상	㎥
OB0006	OB100.90000	사석부설(인력)	30kg이상	㎥
OH1320	OH130.04500	돌망태설치/타원형	높이45cm	㎡
OH1420	OH170.04400	돌망태설치/이불형	높이40cm	㎡
OH1510	OH150.00000	게비온옹벽	높이5m이하	㎥
OH1000	OH180.03000	게비온매트리스	높이30cm	㎡
OH4010	OH410.00000	블록붙임/장방형	400×250×120mm	㎡
OH4080	OH420.11000	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	㎡
OR0010	OH900.10000	천단잡석부설	100~200mm	㎥
QQ1005	QQ130.00000	아스팔트코팅	2회	㎡
QQ0062	QQ310.00000	교면방수/도막방수	-	㎡
QQ0061	QQ410.00000	교면방수/침투식	-	㎡
OH7011	RB500.03500	돌붙임/찰붙임	깬돌뒷길이35cm	㎡
OH7050	RC300.00000	잡석부설	150mm이하	㎥

2. 건축부문

‘06하 코드	‘07상 개정코드	공종명칭	규격	단위	비고
AA16060	AA161.30000	가설울타리	칼라철판,12개월	m
AA16070	AA162.30000	가설울타리	EGI펜스,12개월	m
AA28060	AA280.61000	보호막설치	PVC코팅막	㎡
AA31020	AA310.21000	비계/외부쌍줄비계	강관,3개월이하	㎡
AA31021	AA310.22000	비계/외부쌍줄비계	강관,3-6개월	㎡
AA31022	AA310.23000	비계/외부쌍줄비계	강관,6-12개월	㎡
AA31031	AA310.31000	비계/비계다리	강관,3개월이하	㎡
AA31030	AA310.32000	비계/비계다리	강관,3-6개월	㎡
AA31032	AA310.33000	비계/비계다리	강관,6-12개월	㎡
AA31040	AA310.41100	비계/내부수평비계	강관,3개월이하	㎡
AA31041	AA310.41200	비계/내부수평비계	강관,3-6개월	㎡
AA31042	AA310.41300	비계/내부수평비계	강관,6-12개월	㎡
AA31060	AA310.44100	조립말비계	3개월,1단(2m)	㎡
AA31061	AA310.44200	조립말비계	3개월,2단(4m)	㎡
AA31065	AA310.45100	조립말비계	6개월,1단(2m)	㎡
AA31066	AA310.45200	조립말비계	6개월,2단(4m)	㎡
AA31051	AA310.51000	비계/틀비계	강관,3개월이하	㎡
AA31050	AA310.52000	비계/틀비계	강관,3-6개월	㎡
AA31052	AA310.53000	비계/틀비계	강관,6-12개월	㎡
AA32010	AA322.11000	동바리	강관,3개월이하	㎡
	AA322.11100	동바리	강관, 벽식구조 1개월)	㎡	07하신규
	AA322.12100	동바리	강관, 라멘구조 1개월)	㎡	07하신규
AA32020	AA322.21000	동바리	강관,3-6개월	㎡
	AB210.30000	도급자용가설건물/사무실	조립식,12개월	㎡	07상신규
AB21020	AB210.40000	도급자용가설건물/사무실	조립식,12-24개월	㎡
	AB220.30000	도급자용가설건물/가설창고	조립식,12개월	㎡	07상신규
AB22020	AB220.40000	도급자용가설건물/가설창고	조립식,12-24개월	㎡
AC11008	AC110.10000	수송비/타워크레인	8ton	대
AC11010	AC110.20000	수송비/타워크레인	10ton	대
AC11012	AC110.30000	수송비/타워크레인	12ton	대
AC21008	AC210.10000	임대료/타워크레인	T형, 8ton	월
AC21010	AC210.20000	임대료/타워크레인	T형,10ton	월
AC21012	AC210.30000	임대료/타워크레인	T형,12ton	월
	AD160.20000	현장정리	철골조	㎡	07상신규
AD16060	AD160.40000	현장정리	RC조	㎡
AD24010	AD240.41000	측량및검측비	귀규준틀	nr(개소)
AD24020	AD240.42000	측량및검측비	평규준틀	nr(개소)
AD24090	AD240.43000	측량및검측비	수평규준틀(벽식구조)	m
AD42011	AD420.11000	준공도서비/준공도서(문서)제작	16mmROLL및SCANNING	매
AD42012	AD420.12000	준공도서비/준공도서(문서)제작	16mm(출력자료,이미지파일제공시)	매
AD42013	AD420.13000	준공도서비/준공도서(도면)제작	35mmROLL및SCANNING	매
AD42021	AD420.21000	준공도서비/준공도서(m/f복제)	16mm(2500면당)	roll
AD42022	AD420.22000	준공도서비/준공도서(m/f복제)	35mm(550면당)	roll
AD42031	AD420.31000	준공도서비/준공도서(CD-ROm복제)	문서35000,도면3000면당	장
	DA101.61000	거푸집공사/거친마감	0-7m이하	㎡	07상신규
DA20090	DA201.31000	거푸집공사/보통마감	0-7m이하	㎡
DA20091	DA202.32000	거푸집공사/보통마감	7m초과-10m이하	㎡
DA20092	DA203.33000	거푸집공사/보통마감	10m초과-13m이하	㎡
	DA301.21000	거푸집공사/매끈한마감	0-7m이하	㎡	07상신규
DA21010	DA210.10000	거푸집공사/보통마감/수평면	4.2m이하	㎡
DA21020	DA210.20000	거푸집공사/보통마감/수평면	4.2m초과	㎡
DA40095	DA300.60000	제치장코팅합판거푸집	(6회)	㎡
DA40097	DA300.80000	제치장코팅합판거푸집	(10회)	㎡
DA40090	DA401.81000	거푸집공사/유로폼/벽(수직)	0-7m이하	㎡
DA40091	DA402.82000	거푸집공사/유로폼/벽(수직)	7m초과-10m이하	㎡
DA40092	DA403.83000	거푸집공사/유로폼/벽(수직)	10m초과-13m이하	㎡
DB00050	DB000.20000	철근가공및조립(보통)	일반건축	ton
DB00010	DB000.21000	철근가공및조립(보통)	공동주택	ton
DB00020	DB000.31000	철근가공및조립(복잡)	공동주택	ton
	DB000.22000	철근가공조립(보통, 공장가공)	공동주택	ton	07하신규
	DB000.32000	철근가공조립(복잡, 공장가공)	공동주택	ton	07하신규
DF00010	DF000.10000	콘크리트양생	-	㎡
DF10012	DF102.10000	무근콘크리트타설	무근,50㎥미만(s=8-12)	㎥
DF10011	DF102.30000	무근콘크리트타설	무근,50-100㎥미만(s=8-12)	㎥
DF10010	DF102.50000	무근콘크리트타설	무근,100㎥이상(s=8-12)	㎥
DF10017	DF102.20000	무근콘크리트타설	무근,50㎥미만(s=15)	㎥
DF10016	DF102.40000	무근콘크리트타설	무근,50-100㎥미만(s=15)	㎥
DF10015	DF102.60000	무근콘크리트타설	무근,100㎥이상(s=15)	㎥
DF20022	DF202.10000	철근콘크리트타설	철근,50㎥미만(s=8-12)	㎥
DF20021	DF202.30000	철근콘크리트타설	철근,50-100㎥미만(s=8-12)	㎥
DF20020	DF202.50000	철근콘크리트타설	철근,100㎥이상(s=8-12)	㎥
DF20032	DF202.20000	철근콘크리트타설	철근,50㎥미만(s=15)	㎥
DF20031	DF202.40000	철근콘크리트타설	철근,50-100㎥미만(s=15)	㎥
DF20030	DF202.60000	철근콘크리트타설	철근,100㎥이상(s=15)	㎥
DR12010	DR120.10000	표면마무리/쇠흙손마감	콘크리트면	㎡
DR13010	DR130.10000	콘크리트면처리(벽)	(폭10Cm)	m
DR13020	DR130.40000	콘크리트면처리(천정)	(폭10Cm)	m
	EB001.00600	앵커볼트설치	D=16mm(L=600)	nr(개소)	07하신규
	EB002.00500	앵커볼트설치	D=19mm(L=500)	nr(개소)	07하신규
	EB003.01000	앵커볼트설치	D=24mm(L=1000)	nr(개소)	07하신규
	EB011.00120	스터드볼트설치/자동용접	D=19mm(L=120)	nr(개소)	07하신규
	EB012.00200	스터드볼트설치/자동용접	D=19mm(L=200)	nr(개소)	07하신규
ED10211	EC120.11100	철골가공조립(보통)	ROLL,30톤미만	ton
ED10212	EC120.11200	철골가공조립(보통)	ROLL,30-60톤	ton
ED10221	EC120.21100	철골가공조립(보통)	builtup,30톤미만	ton
ED10222	EC120.21200	철골가공조립(보통)	builtup,30-60톤	ton
EE10010	EE121.34000	철골세우기(저층)	90∼109kg/㎡,250∼499톤	ton
EE10020	EE122.32000	철골세우기(중층)	90∼109kg/㎡,250∼499톤	ton
FA11101	FA111.11000	시멘트벽돌/0.5B(재료비포함)	1층소운반	㎡
FA11102	FA111.12000	시멘트벽돌/0.5B(재료비포함)	2층소운반	㎡
FA11105	FA111.13000	시멘트벽돌/0.5B(재료비포함)	리프트운반	㎡
FA11110	FA111.21000	시멘트벽돌/0.5B(재료비제외)	1층소운반	㎡
FA11120	FA111.22000	시멘트벽돌/0.5B(재료비제외)	2층소운반	㎡
FA11150	FA111.23000	시멘트벽돌/0.5B(재료비제외)	리프트운반	㎡
FA11305	FA113.13000	시멘트벽돌/1.0B(재료비포함)	리프트운반	㎡
FA11310	FA113.21000	시멘트벽돌/1.0B(재료비제외)	1층소운반	㎡
FA11320	FA113.22000	시멘트벽돌/1.0B(재료비제외)	2층소운반	㎡
FA11350	FA113.23000	시멘트벽돌/1.0B(재료비제외)	리프트운반	㎡
FA12111	FA121.11000	치장벽돌/0.5B한면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12112	FA121.12000	치장벽돌/0.5B한면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12113	FA121.13000	치장벽돌/0.5B한면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FA12311	FA123.11000	치장벽돌/1.0B한면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12312	FA123.12000	치장벽돌/1.0B한면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12313	FA123.13000	치장벽돌/1.0B한면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FA12121	FA121.21000	치장벽돌/0.5B양면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12122	FA121.22000	치장벽돌/0.5B양면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12123	FA121.23000	치장벽돌/0.5B양면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FA12321	FA123.21000	치장벽돌/1.0B양면치장쌓기	5,000매미만	㎡
FA12322	FA123.22000	치장벽돌/1.0B양면치장쌓기	5,000-10000매	㎡
FA12323	FA123.23000	치장벽돌/1.0B양면치장쌓기	10,000매이상(3.6m)	㎡
FB11110	FB111.10000	블록/일반쌓기/4인치/일면치장	100*190*390	㎡
FB11120	FB112.10000	블록/일반쌓기/6인치/일면치장	150*190*390	㎡
FB11130	FB113.10000	블록/일반쌓기/8인치/일면치장	190*190*390	㎡
FB12110	FB111.20000	블록/일반쌓기/4인치/양면치장	100*190*390	㎡
FB12120	FB112.20000	블록/일반쌓기/6인치/양면치장	150*190*390	㎡
FB12130	FB113.20000	블록/일반쌓기/8인치/양면치장	190*190*390	㎡
	FB122.10000	블록보강치장쌓기/치장쌓기	일면치장(150*190*390)	㎡	07하신규
	FB122.20000	블록보강치장쌓기/치장쌓기	일면치장(150*190*390)	㎡	07하신규
	FB123.10000	블록보강치장쌓기/치장쌓기	양면치장(190*190*390)	㎡	07하신규
	FB123.20000	블록보강치장쌓기/치장쌓기	양면치장(190*190*390)	㎡	07하신규
GA00010	GA100.01000	시멘트몰탈비빔	(1:3)	㎥
GA00030	GA100.03000	시멘트몰탈비빔	(1:7)	㎥
GA11003	GA111.11000	몰탈바름/내벽	콘크리트면t=6mm	㎡
GA11005	GA113.00000	몰탈바름/내벽	콘크리트면t=11mm	㎡
GA11010	GA113.10000	몰탈바름/내벽	콘크리트면t=18mm	㎡
GA12006	GA123.00000	몰탈바름/외벽	콘크리트면t=15mm	㎡
GA12010	GA124.31000	몰탈바름/외벽	콘크리트면t=24mm	㎡
GA13010	GA134.11000	몰탈바름/바닥	콘크리트면t=24mm	㎡
GA13050	GA134.13000	몰탈바름/바닥	콘크리트면t=30mm	㎡
GA15030	GA153.31000	몰탈바름/천정	콘크리트면t=15mm	㎡
GF21231	GF212.01000	경량기포바닥판넬/일반층(시멘트모래제외)	T:110mm	㎡
GF21230	GF212.03000	경량기포바닥판넬/일반층(시멘트모래포함)	T:110mm	㎡
GF21281	GF212.04000	경량기포바닥판넬/지층(시멘트모래제외)	T:140mm	㎡
GF21280	GF212.05000	경량기포바닥판넬/지층(시멘트모래포함)	T:140mm	㎡
GH11050	GH110.10000	시멘트모르터충전(시멘트모래제외)	창호주위	m
GH11010	GH110.11000	시멘트모르터충전(시멘트모래포함)	창호주위	m
GJ00010	GJ001.10000	걸레받이비드 설치	AL, H=10mm	m
GJ00020	GJ001.20000	미장용 코너비드 설치	AL, H=13mm	m
GJ00030	GJ001.31000	조인트비드 설치	AL, H=12mm(크랙방지)	m
GJ00040	GJ004.40000	타일벽 코너비드 설치	PVC	m
GJ00050	GJ005.21000	표준 코너비드 설치	아연도강판(100*50*50)	m
	HA200.1100	아스팔트 바름(솔칠)	벽	㎡	07하신규
	HA200.1200	아스팔트 바름(솔칠)	천정	㎡	07하신규
	HA900.20000	고무아스팔트에멀죤방수	2.5KG/㎡바름	㎡	07상신규
	HC100.10000	우레탄도막방수(노출,바닥)	바닥, 노출	㎡	07상신규
	HC200.10000	우레탄도막방수(노출,벽)	벽, 노출	㎡	07상신규
	HC900.10000	우레탄도막방수(접합부위)	접합부위, 비노출	m	07상신규
HF13110	HF131.10000	치오콜/삼각	5㎜*5㎜	m
HF21115	HF211.10000	실리콘/삼각/실리콘계내곰팡이성	5㎜*5㎜	m
HF21117	HF211.20000	실리콘/삼각/실리콘계내곰팡이성	10㎜*10㎜	m
HF21110	HF211.30000	실리콘/삼각	5㎜*5㎜	m
HF21220	HF212.10000	실리콘/사각	10㎜*10㎜	m
HF21230	HF212.20000	실리콘/사각	15㎜*15㎜	m
HF24110	HF241.10000	우레탄/삼각	5㎜*5㎜	m
HF24120	HF241.20000	우레탄/삼각	10㎜*10㎜	m
	HF241.40000	우레탄/삼각	15㎜*15㎜	m	07상신규
HF24210	HF242.10000	우레탄/사각	5㎜*5㎜	m
HF24220	HF242.22000	우레탄/사각	10㎜*10㎜	m
HF24232	HF242.31000	우레탄/사각	10㎜*15㎜	m
HF24233	HF242.32000	우레탄/사각	15㎜*15㎜	m
HF24235	HF242.34000	우레탄/사각	15㎜*25㎜	m
HF24237	HF242.50000	우레탄/사각	20㎜*20㎜	m
HF24240	HF242.60000	우레탄/사각	25㎜*25㎜	m
HF40010	HF400.20000	발포우레탄/자기소화성	10mm,1액형, 자기소화성	m
HF40020	HF400.30000	발포우레탄/자기소화성	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m
HG03010	HG030.10000	방수몰탈위내벽몰탈	(방수6mm(1:2)+미장6mm(1:3))	㎡
HG03020	HG030.20000	방수몰탈위내벽몰탈	(방수6mm(1:2)+미장12mm(1:3,2회))	㎡
	HG112.50000	방수몰탈	10mm	㎡	07상신규
HG22010	HG113.00000	방수몰탈	12mm	㎡
HG22020	HG113.10000	방수몰탈	15mm	㎡
HG22030	HG114.00000	방수몰탈	20mm	㎡
HG21020	HG114.20000	방수몰탈	24mm	㎡
HG22050	HG115.00000	방수몰탈	27mm	㎡
HG22060	HG115.10000	방수몰탈	30mm	㎡
HI10010	HI000.10000	시멘트액체방수	1종(재료비포함)	㎡
HI10060	HI000.20000	시멘트액체방수	2종(재료비제외)	㎡
HI10050	HI000.30000	시멘트액체방수	1종(재료비제외)	㎡
HJ11010	HJ111.30000	보호몰탈(옥상)	콘크리트면,24mm	㎡
HJ11050	HJ112.20000	보호몰탈(옥상)	콘크리트면,50mm	㎡
HK11005	HK110.10000	방습필름	바닥,0.01mm,1겹	㎡
HK11010	HK110.22000	방습필름	바닥,0.03mm,2겹	㎡
HK11020	HK110.23000	방습필름	바닥,0.04mm,2겹	㎡
HK12010	HK210.21000	방습필름	벽,0.03mm,2겹	㎡
HK12020	HK210.22000	방습필름	벽,0.04mm,2겹	㎡
IB10020	IB100.20000	목조반자/달대없음/지붕	PVC판넬	㎡
IB10010	IB101.83000	목조반자/달대없음/지붕	석고보드(9.5mm)	㎡
IB10130	IB101.11000	목조반자/달대없음/일반층	석고보드(9.5mm)	㎡
IB10110	IB101.51000	목조반자/달대없음/일반층	섬유강화시멘트판(3mm)	㎡
IB10120	IB101.51200	목조반자/달대없음/일반층	섬유강화시멘트판(4mm)	㎡
IB40010	IB401.00000	먹메김	(주택용)	㎡
IB40020	IB402.00000	먹메김	(일반용)	㎡
KA51100	KA510.10000	동판후레싱	(T=0.3mm)	㎡
KA51200	KA510.20000	동판후레싱	(T=0.5mm)	㎡
KA51500	KA510.30000	동판후레싱	(측벽접합부위)	m
KA53100	KA530.10000	칼라아스팔트슁글잇기	목재면	㎡
	KB110.11000	PVC선홈통 설치	VG1 D-50	m	07하신규
	KB110.12000	PVC선홈통 설치	VG1 D-75	m	07하신규
	KB110.13000	PVC선홈통 설치	VG1 D-100	m	07하신규
	KB110.21000	PVC선홈통 설치	VG2 D-50	m	07하신규
	KB110.22000	PVC선홈통 설치	VG2 D-75	m	07하신규
	KB110.23000	PVC선홈통 설치	VG2 D-100	m	07하신규
KB11010	KB110.20000	칼라선홈통	D-75	m
KB11020	KB110.30000	칼라선홈통	D-75(이중관)	m
	KB100.40000	칼라선홈통	D-100	m	07상신규
KB12010	KB110.40000	강관선홈통	D-100	m
KB13010	KB430.00000	쳐마홈통	D-75	m
KC12010	KC110.10000	루프드레인/pvc	D-75	nr(개소)
KC12020	KC110.20000	루프드레인/pvc	D-100	nr(개소)
KC12100	KC120.01000	루프드레인/주철재	D-50mm	nr
KC12200	KC120.02000	루프드레인/주철재	D-75mm	nr
KC12300	KC120.03000	루프드레인/주철재	D-100㎜	nr
LF16110	LF161.10000	도어체크/방화용	FSD	nr
LF16210	LF162.10000	도어체크/일반용	SD	nr
LF21010	LF210.10000	후로아힌지설치	강화유리문	nr
LG11100	LG111.02000	맑은유리/일반유리	3mm	㎡
LG11300	LG113.01000	맑은유리/일반유리	5mm	㎡
LG11330	LG113.02000	맑은유리/일반유리	5mm,강재	㎡
LG11430	LG114.01000	맑은유리/일반유리	6mm,강재	㎡
LG12300	LG123.00000	맑은유리/강화유리	5mm	㎡
LG12600	LG126.00000	맑은유리/강화유리	8mm	㎡
LG21100	LG211.01000	색유리/일반유리	3mm	㎡
LG21300	LG213.01000	색유리/일반유리	5mm	㎡
LG41100	LG411.01000	무늬유리/일반유리	3mm	㎡
LG61100	LG611.00000	에칭유리/일반유리	3mm	㎡
LG61300	LG613.00000	에칭유리/일반유리	5mm	㎡
LH00320	LH003.20000	양면강화유리	16mm	㎡
LH11100	LH111.00000	투명유리/일반유리	12mm	㎡
LH11200	LH112.00000	투명유리/일반유리	16mm	㎡
LH11500	LH115.00000	투명유리/일반유리	28mm	㎡
LH21100	LH211.00000	칼라유리/일반유리	12mm	㎡
LH21200	LH212.00000	칼라유리/일반유리	16mm	㎡
LH61100	LH611.00000	불투명에칭유리/일반유리	12mm	㎡
LH61200	LH612.00000	불투명에칭유리/일반유리	16mm	㎡
MA11160	MA112.14000	도기질타일/내벽/(250X400)	바탕12+압착5	㎡
	MA112.16000	도기질타일/내벽/(200X250)	바탕12+압착5	㎡	07상신규
MA11120	MA112.21000	도기질타일/내벽/(200X250)	떼붙임12mm	㎡
MA11140	MA112.22000	도기질타일/내벽/(250X400)	떠붙임12mm	㎡
MA11130	MA112.24000	도기질타일/내벽/(200X250)	떠붙임18mm	㎡
MA11150	MA112.26000	도기질타일/내벽/(250X400)	떠붙임18mm	㎡
MA11200	MA190.11000	도기질타일/내벽/(200X200)	접착식	㎡
MA11210	MA190.12000	도기질타일/내벽/(200X250)	접착식	㎡
MA11230	MA190.13000	도기질타일/내벽/(400X250)	접착식	㎡
MA11250	MA190.14000	도기질타일/내벽/(300X600)	접착식	㎡
	A300.00200	석재면, 타일보양	톱밥	㎡	07하신규
MA31120	MA311.22000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕10+압착5	㎡
MA31251	MA312.31000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕15+압착5	㎡
MA31253	MA312.33000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕20+압착5	㎡
MA31255	MA312.41000	자기질타일/바닥/(300X300)	바탕15+압착5	㎡
MA31220	MA313.21000	자기질타일/바닥/(200X200)	바탕25+압착5	㎡
MA31275	MA314.21000	자기질타일/바닥/(200X200)	판넬히팅65+압착5	㎡
MA31261	MA314.41000	자기질타일/바닥/(300X300)고급문양	바탕65+압착5	㎡
MA31265	MA314.42000	자기질타일/바닥/(300X300)고급문양	바탕95+압착5	㎡
MA31266	MA314.43000	자기질타일/바닥/(400X400)고급문양	바탕65+압착5	㎡
MA31267	MA314.44000	자기질타일/바닥/(400X400)고급문양	바탕95+압착5	㎡
MB31320	MB303.21100	테라죠(시멘트모래포함)	바탕20mm,t=25mm	㎡
MB31325	MB303.24100	테라죠(시멘트모래포함)	바탕25mm,t=25mm	㎡
MB31330	MB303.25100	테라죠(시멘트모래포함)	바탕30mm,t=25mm	㎡
MB31350	MB313.21000	테라죠(시멘트모래제외)	바탕20mm,t=25mm	㎡
MB31355	MB313.24000	테라죠(시멘트모래제외)	바탕25mm,t=25mm	㎡
MB31360	MB313.25000	테라죠(시멘트모래제외)	바탕30mm,t=25mm	㎡
MB31131	MB311.11000	화강석바닥깔기	(바탕20mm+버너구이25mm)	㎡
MB31133	MB311.12000	화강석바닥깔기	(바탕25mm+버너구이25mm)	㎡
MB31135	MB311.13000	화강석바닥깔기	(바탕30mm+버너구이25mm)	㎡
MB31121	MB321.11000	화강석바닥판깔기	(바탕20mm+물갈기25mm)	㎡
MB31123	MB321.12000	화강석바닥판깔기	(바탕25mm+물갈이25mm)	㎡
MB31125	MB321.13000	화강석바닥판깔기	(바탕30mm+물갈기25mm)	㎡
NA02070	NA014.12100	녹막이페인트	1회,철제면,븟칠	㎡
NA02071	NA014.12200	녹막이페인트	2회.철재면,븟칠	㎡
NA02072	NA014.12300	녹막이페인트	3회.철재면,븟칠	㎡
NA02073	NA015.31100	녹막이페인트	1회.철재면,뿜칠	㎡
NA02074	NA015.31200	녹막이페인트	2회.철재면,뿜칠	㎡
NB11070	NB112.20200	조합페인트	철재면2회,로울러칠	㎡
NB11080	NB112.20300	조합페인트	철재면3회,로울러칠	㎡
NB11073	NB113.20200	조합페인트	철재면2회로울러칠,천정	㎡
NB11083	NB113.20300	조합페인트	철재면3회,로울러칠,천정	㎡
NB11075	NB115.31200	조합페인트	철재면2회,뿜칠	㎡
NB12070	NB122.20200	조합페인트	목재면2회,로울러칠	㎡
NB12080	NB122.20300	조합페인트	목재면3회,로울러칠	㎡
NB12073	NB123.20200	조합페인트	목재면2회,로울러칠,천정	㎡
NB12083	NB123.20300	조합페인트	목재면3회,로울러칠,천정	㎡
NC13201	NC132.21200	수성페인트	내부벽(2회),로울러칠	㎡
NC13203	NC132.21300	수성페인트	내부벽(3회),로울러칠	㎡
NC13205	NC132.23200	수성페인트	외부벽(2회),로울러칠	㎡
NC13207	NC132.23300	수성페인트	외부벽(3회),로울러칠	㎡
NC13301	NC133.21200	수성페인트	내부천정(2회),로울러칠	㎡
NC13303	NC133.21300	수성페인트	내부천정(3회),로울러칠	㎡
NC13305	NC139.21200	수성페인트	외부천정(2회),로울러칠	㎡
NC13208	NC139.21300	수성페인트	외천정3회/로울러칠	㎡
NC13075	NC236.00200	아크릴수지(걸레받이용페인트)	몰탈면2회,붓칠	㎡
NF00005	NF020.00100	바니시칠	1회,목재면	㎡
NF00007	NF020.00200	바니시칠	2회,목재면	㎡
NF00010	NF020.00300	바니시칠	3회,목재면	㎡
	NJ001.03000	에폭시코팅	EV기계실바닥	㎡	07상신규
	NJ001.04000	에폭시코팅	주차장바닥	㎡	07상신규
NC13070	NO032.00200	아크릴수지(낙서방지용페인트)	몰탈면2회,로울러칠	㎡
OA23030	OA231.00000	계단논슬립설치/스텐레스	W=50mm	m
OA24030	OA242.00000	계단논슬립설치/황동	W=50mm	m
	OA301.10000	륨카펫트붙이기	(T2.0,일반용)	㎡	07상신규
	OA301.20000	륨카펫트붙이기	(T2.3,목무늬)	㎡	07상신규
	OA301.30000	천연륨카펫트붙이기	T2.0mm	㎡	07상신규
OB11990	OB111.00000	벽지(초배유)	합지	㎡
OB11300	OB113.00000	벽지(초배유)	실크	㎡
	OB118.00000	벽지(초배유)	한지(초배무,150G/㎡이상)	㎡	07상신규
OB12990	OB121.00000	벽지(초배무)	합지	㎡
OB12300	OB123.00000	벽지(초배무)	실크	㎡
OB12800	OB128.00000	벽지(초배무)	한지(초배무,150G/㎡이상)	㎡
OB13214	OB132.00000	천정지(초배유)	발포	㎡
OB14214	OB142.00000	천정지(초배무)	발포	㎡
OB14800	OB148.00000	천정지(초배무)	한지(초배무,150G/㎡이상)	㎡
OB13800	OB148.01000	천정지(초배유)	한지(초배유,150G/㎡이상)	㎡
OD11112	OD111.34200	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,20mm)	㎡
OD11114	OD111.34500	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,40mm)	㎡
OD11115	OD111.34600	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,50mm)	㎡
OD11117	OD111.34800	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,70mm)	㎡
OD11227	OD112.11400	다공성단열재/벽/압출폴리스티렌	압축스치로폴(특호,80mm)	㎡
OD11222	OD122.31200	다공성단열재/벽/발포폴리스티렌	압출스치로폴(특호,35mm)	㎡
OD11224	OD122.31300	다공성단열재/벽/압출폴리스티렌	압축스치로폴(특호,45mm)	㎡
OD11226	OD122.31500	다공성단열재/벽/압출폴리스티렌	압축스치로폴(특호,65mm)	㎡
OD12140	OD121.34100	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	(4호40mm)	㎡
OD12150	OD121.34200	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	(4호50mm)	㎡
OD12160	OD121.34300	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	(4호60mm)	㎡
OD12180	OD121.34500	다공성단열재/천정/스치로폴붙이기	(4호80mm)	㎡
OD13110	OD131.02100	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,40mm)	㎡
OD13151	OD131.02200	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,50mm)	㎡
OD13115	OD131.02300	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,60mm)	㎡
OD13118	OD131.02400	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	콘크리트타설부착(2호80mm)	㎡
OD13117	OD131.02500	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,100mm)	㎡
	OD131.02600	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(2호,110mm),옥상바닥	㎡	07상신규
	OD131.04100	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,40mm)	㎡	07상신규
OD13152	OD131.04200	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,50mm)	㎡
	OD131.04300	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	스치로폴(4호,60mm)	㎡	07상신규
OD13119	OD131.44100	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,20mm)	㎡
OD13120	OD131.44400	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,50mm)	㎡
OD13123	OD131.44600	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,60mm)	㎡
OD13124	OD131.44700	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,70mm)	㎡
OD13125	OD131.44800	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	콘크리트타설부착(4호,80mm)	㎡
OD13171	OD132.03100	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	압축스치로폴(3호,10mm)	㎡
OD13175	OD132.03200	다공성단열재/바닥/압출폴리스티렌	압축스치로폴(3호,15mm)	㎡
	OD132.45600	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	(압출특호,콘크리트타설부착60mm)	㎡	07상신규
	OD132.45900	다공성단열재/바닥/발포폴리스티렌	(압출특호,콘크리트타설부착90mm)	㎡	07상신규
OD21110	OD211.02100	유리면보온재설치	벽2호(40mm)	㎡
OD21120	OD211.02200	유리면보온재설치	벽2호(50mm)	㎡
OD21140	OD211.02300	유리면보온재설치	벽2호(70mm)	㎡
OG10010	OG130.00100	스텐레스재료분리대	(20X20X1.5)	m
OG10020	OG130.00200	스텐레스재료분리대	(20X30X1.5)	m
OG10050	OG130.00300	스텐레스재료분리대	(20X40X1.2)	m
OG40030	OG430.01000	합성수지재	25X9/강화PVC수지	m
OG40035	OG430.02000	합성수지재	20X17/강화PVC수지	m
OG40040	OG430.03000	합성수지재	26X24/강화PVC수지	m
OG50001	OH500.10000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트40X12	m
OG50002	OH500.20000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트40X12	m
OG50005	OH500.30000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트60X15	m
OG50006	OH500.40000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트60X15	m
OG50011	OH500.50000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트52X65	m
OG50012	OH500.60000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트52X65	m
OG50021	OH500.70000	합성수지재/커텐박스(A형)	합성수지위비닐쉬트72X65	m
OG50022	OH500.80000	합성수지재/커텐박스(B형)	합성수지위비닐쉬트72X65	m
OI50012	OI500.12000	PVC/반자돌림설치	20X20,PVC	m
OI50013	OI500.13000	PVC/반자돌림설치(몰딩고정대포함)	20X20(10),PVC	m
OI50014	OI500.14000	PVC/반자돌림설치	40X12,PVC	m
OI50016	OI500.16000	PVC/반자돌림설치	60X15PVC	m
OI50021	OI500.21000	합성수지위비닐시트/반자돌림설치	45X45/합성수지위비닐쉬트	m
OI50023	OI500.23000	합성수지위비닐시트/반자돌림설치	52X65/합성수지위비닐쉬트	m
OI50025	OI500.25000	합성수지위비닐시트/반자돌림설치	72X65/합성수지위비닐쉬트	m
OI60050	OI600.20000	mDF위비닐쉬트/반자돌림설치	45X45/mDF위비닐쉬트	m
OI60070	OI600.30000	mDF위비닐쉬트/반자돌림설치	90X90/mDF위비닐쉬트	m
OI70110	OI701.10000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	1100X1100,합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70140	OI701.20000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	1400X1400,합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70150	OI701.30000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	1500X1500,합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70170	OI701.40000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀있음)	2000X2000,합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70210	OI702.10000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀무)	1100X1100,합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70240	OI702.20000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀무)	1400X1400,합성수지위비닐시트	nr(개소)
OI70250	OI702.30000	천정등박스몰딩설치(합성수지,천정틀무)	1500X1500,합성수지위비닐시트	nr(개소)
OJ11010	OJ110.21000	벽체보온틀설치/유리면	외벽(지지핀/프리캡)/폴리에스터(T70)	㎡
OJ11020	OJ110.22000	벽체보온틀설치/유리면	측벽(지지핀/프리캡)/폴리에스터(T95)	㎡
OK30010	OK300.10000	마루굽틀/압출성형인조대리석	T=110	m
OK30020	OK300.20000	마루굽틀/압출성형인조대리석	T=140	m
OL10020	OL100.10000	걸레받이설치	(9X80,합성수지위비닐시트)	m
OL10010	OL100.20000	걸레받이설치	(9X80,mDF위비닐시트)	m
PC22320	PC223.30100	우편물수취함설치/우편함설치	스테인레스	세대수
PC22310	PC223.30200	우편물수취함설치/폐건전지수거함	-	nr

3. 설비부문

‘06하 코드	‘07상 개정코드	공종명칭	규격	단위	비고
BA25100	BA251.00000	백강관 옥내일반배관	D40mm(탄소용강관)	m
BA26100	BA261.00000	백강관 옥내일반배관	D50mm(탄소용강관)	m
BA27100	BA271.00000	백강관 옥내일반배관	D65mm(탄소용강관)	m
BA28100	BA281.00000	백강관 옥내일반배관	D80mm(탄소용강관)	m
BB21100	BB211.00000	백강관 옥내일반배관	D100mm(탄소용강관)	m
BB23100	BB231.00000	백강관 옥내일반배관	D150mm(탄소용강관)	m
BA21400	BA214.00000	백강관 기계실배관	D15mm(탄소용강관)	m
BA22400	BA224.00000	백강관 기계실배관	D20mm(탄소용강관)	m
BA23400	BA234.00000	백강관 기계실배관	D25mm(탄소용강관)	m
BA25400	BA254.00000	백강관 기계실배관	D40mm(탄소용강관)	m
BA26400	BA264.00000	백강관 기계실배관	D50mm(탄소용강관)	m
BA28400	BA284.00000	백강관 기계실배관	D80mm(탄소용강관)	m
	BC211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D15mm	m	07상신규
	BC221.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D20mm	m	07상신규
	BC231.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D25mm	m	07상신규
	BC241.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D32mm	m	07상신규
BC25100	BC251.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D40mm	m
BC26100	BC261.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D50mm	m
BC27100	BC271.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D65mm	m
BC28100	BC281.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D80mm	m
BD21100	BD211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D100mm	m
BC21400	BC214.00000	동관 기계실배관	L_Type D15mm	m
BC22400	BC224.00000	동관 기계실배관	L_Type D20mm	m
BC23400	BC234.00000	동관 기계실배관	L_Type D25mm	m
BC25400	BC254.00000	동관 기계실배관	L_Type D40mm	m
BC26400	BC264.00000	동관 기계실배관	L_Type D50mm	m
	BC274.00000	동관 기계실배관	L_Type D65mm	m	07상신규
	BC284.00000	동관 기계실배관	L_Type D80mm	m	07상신규
BD21400	BD214.00000	동관 기계실배관	L_Type D100mm	m
BD22400	BD224.00000	동관 기계실배관	L_Type D125mm	m
BD23400	BD234.00000	동관 기계실배관	L_Type D150mm	m
BD24400	BD244.00000	동관 기계실배관	L_Type D200mm	m
BD25400	BD254.00000	동관 기계실배관	L_Type D250mm	m
BC31100	BC311.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D15mm	m
BC32100	BC321.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D20mm	m
BC33100	BC331.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D25mm	m
BC34100	BC341.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D32mm	m
BC35100	BC351.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D40mm	m
BC36100	BC361.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D50mm	m
BC37100	BC371.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D65mm	m
BC38100	BC381.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D80mm	m
BC31500	BC315.00000	동관 화장실배관	M_Type D15mm	m
BC32500	BC325.00000	동관 화장실배관	M_Type D20mm	m
BC33500	BC335.00000	동관 화장실배관	M_Type D25mm	m
BC34500	BC345.00000	동관 화장실배관	M_Type D32mm	m
BC35500	BC355.00000	동관 화장실배관	M_Type D40mm	m
BC36500	BC365.00000	동관 화장실배관	M_Type D50mm	m
	DA117.30000	관보온 T=5mm	D15mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA127.30000	관보온 T=5mm	D20mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA137.30000	관보온 T=5mm	D25mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA237.30000	관보온 T=10mm	D25mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA247.30000	관보온 T=10mm	D32mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA257.30000	관보온 T=10mm	D40mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA267.30000	관보온 T=10mm	D50mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA317.30000	관보온 T=15mm	D15mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
	DA327.30000	관보온 T=15mm	D20mm(은박발포폴리에틸렌)	m	07하신규
DA51106	DA511.50000	관보온 T=25mm	D15mm(유리솜매직)	m
DA52106	DA521.50000	관보온 T=25mm	D20mm(유리솜매직)	m
DA53106	DA531.50000	관보온 T=25mm	D25mm(유리솜매직)	m
DA54106	DA541.50000	관보온 T=25mm	D32mm(유리솜매직)	m
DA55106	DA551.50000	관보온 T=25mm	D40mm(유리솜매직)	m
DA56106	DA561.50000	관보온 T=25mm	D50mm(유리솜매직)	m
DA57106	DA571.50000	관보온 T=25mm	D65mm(유리솜매직)	m
DA58106	DA581.50000	관보온 T=25mm	D80mm(유리솜매직)	m
DB51106	DB511.50000	관보온 T=25mm	D100mm(유리솜매직)	m
DB52106	DB521.50000	관보온 T=25mm	D125mm(유리솜매직)	m
DA51701	DA517.10000	관보온 T=25mm	D15mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA52701	DA527.10000	관보온 T=25mm	D20mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA53701	DA537.10000	관보온 T=25mm	D25mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA54701	DA547.10000	관보온 T=25mm	D32mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA55701	DA557.10000	관보온 T=25mm	D40mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA56701	DA567.10000	관보온 T=25mm	D50mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA57701	DA577.10000	관보온 T=25mm	D65mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA58701	DA587.10000	관보온 T=25mm	D80mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DB51701	DB517.10000	관보온 T=25mm	D100mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA51706	DA517.50000	관보온 T=25mm	D15mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA52706	DA527.50000	관보온 T=25mm	D20mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA53706	DA537.50000	관보온 T=25mm	D25mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA55706	DA557.50000	관보온 T=25mm	D40mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA56706	DA567.50000	관보온 T=25mm	D50mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA57706	DA577.50000	관보온 T=25mm	D65mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA58706	DA587.50000	관보온 T=25mm	D80mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB51706	DB517.50000	관보온 T=25mm	D100mm(발포폴리에틸렌매직)	m
	DB527.50000	관보온 T=25mm	D125mm(발포폴리에틸렌매직)	m	07하신규
	DB537.50000	관보온 T=25mm	D150mm(발포폴리에틸렌매직)	m	07하신규
	DB547.50000	관보온 T=25mm	D200mm(발포폴리에틸렌매직)	m	07하신규
DA71106	DA711.50000	관보온 T=50mm	D15mm(유리솜매직)	m
DA72106	DA721.50000	관보온 T=50mm	D20mm(유리솜매직)	m
DA73106	DA731.50000	관보온 T=50mm	D25mm(유리솜매직)	m
DA74106	DA741.50000	관보온 T=50mm	D32mm(유리솜매직)	m
DA75106	DA751.50000	관보온 T=50mm	D40mm(유리솜매직)	m
DA76106	DA761.50000	관보온 T=50mm	D50mm(유리솜매직)	m
DA78106	DA781.50000	관보온 T=50mm	D80mm(유리솜매직)	m
DB71106	DB711.50000	관보온 T=50mm	D100mm(유리솜매직)	m
DB72106	DB721.50000	관보온 T=50mm	D125mm(유리솜매직)	m
DA71701	DA717.10000	관보온 T=50mm	D15mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA72701	DA727.10000	관보온 T=50mm	D20mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA73701	DA737.10000	관보온 T=50mm	D25mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA74701	DA747.10000	관보온 T=50mm	D32mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA75701	DA757.10000	관보온 T=50mm	D40mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA76701	DA767.10000	관보온 T=50mm	D50mm(발포폴리에틸렌포리마)	m
DA77706	DA777.50000	관보온 T=50mm	D65mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DA78706	DA787.50000	관보온 T=50mm	D80mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB71706	DB717.50000	관보온 T=50mm	D100mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB72706	DB727.50000	관보온 T=50mm	D125mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DB73706	DB737.50000	관보온 T=50mm	D150mm(발포폴리에틸렌매직)	m
DC15101	DC151.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D40mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC16101	DC161.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D50mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC17101	DC171.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D65mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC18101	DC181.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D80mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DD11101	DD111.11000	밸브보온일반마감 25t이하	D100mm(유리솜포리마)	nr(개소)
DC15106	DC151.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D40mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC16106	DC161.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D50mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC17106	DC171.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D65mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC18106	DC181.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D80mm(유리솜매직)	nr(개소)
DD11106	DD111.15000	밸브보온일반마감 25t이하	D100mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC26106	DC361.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D50mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC27106	DC371.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D65mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC28106	DC381.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D80mm(유리솜매직)	nr(개소)
DD21106	DD311.15000	밸브보온일반마감 25t~50t이하	D100mm(유리솜매직)	nr(개소)
DC62003	DC221.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D20mm	nr(개소)
DC63003	DC231.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D25mm	nr(개소)
DC64003	DC241.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D32mm	nr(개소)
DC65003	DC251.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D40mm	nr(개소)
DC66003	DC361.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D50mm	nr(개소)
DC68003	DC381.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D80mm	nr(개소)
DD62003	DD321.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D125mm	nr(개소)
DD63003	DD331.27000	밸브보온칼라함석마감 25t~50t이하	D150mm	nr(개소)
	DG101.20000	발열선설치(센서,접지)	1.0m	nr(개소)	07상신규
DG13100	DG101.30000	발열선설치(센서,접지)	1.5m	nr(개소)
	DG101.40000	발열선설치(센서,접지)	2.0m	nr(개소)	07상신규
	DG101.50000	발열선설치(센서,접지)	2.5m	nr(개소)	07상신규
DG16100	DG101.60000	발열선설치(센서,접지)	3.0m	nr(개소)
DG17100	DG101.70000	발열선설치(센서,접지)	3.5m	nr(개소)
DG18100	DG101.80000	발열선설치(센서,접지)	4.0m	nr(개소)
DG21100	DG101.01000	발열선설치(센서,접지)	4.5m	nr(개소)
DG22100	DG101.02000	발열선설치(센서,접지)	5.0m	nr(개소)
DG23100	DG101.03000	발열선설치(센서,접지)	5.5m	nr(개소)
DG24100	DG101.04000	발열선설치(센서,접지)	6.0m	nr(개소)
DG25100	DG101.05000	발열선설치(센서,접지)	6.5m	nr(개소)
DG26100	DG101.06000	발열선설치(센서,접지)	7.0m	nr(개소)
DG27100	DG101.07000	발열선설치(센서,접지)	7.5m	nr(개소)
DG28100	DG101.08000	발열선설치(센서,접지)	8.0m	nr(개소)
DG32100	DG101.00200	발열선설치(센서,접지)	9.0m	nr(개소)
DG34100	DG101.00400	발열선설치(센서,접지)	10.0m	nr(개소)
FA12110	FA121.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FA13110	FA131.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FA11210	FA112.10000	게이트밸브(청동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA12210	FA122.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA13210	FA132.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA14210	FA142.10000	게이트밸브(청동)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA15210	FA152.10000	게이트밸브(청동)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA16210	FA162.10000	게이트밸브(청동)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA17230	FA172.30000	게이트밸브(주철)	D65mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA18230	FA182.30000	게이트밸브(주철)	D80mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FB11230	FB112.30000	게이트밸브(주철)	D100mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FB12230	FB122.30000	게이트밸브(주철)	D125mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA31220	FA312.20000	볼밸브(황동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA32220	FA322.20000	볼밸브(황동)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA33220	FA332.20000	볼밸브(황동)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA34220	FA342.20000	볼밸브(황동)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA35220	FA352.20000	볼밸브(황동)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA36220	FA362.20000	볼밸브(황동)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
	FA422.30000	스트레이나 설치(주철제)	D20mm 10KG/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA432.30000	스트레이나 설치(주철제)	D25mm 10KG/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA542.10000	체크밸브 설치(청동제)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA552.10000	체크밸브 설치(청동제)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)	07상신규
	FA562.10000	체크밸브 설치(청동제)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)	07상신규
FA54231	FA542.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA55231	FA552.31000	체크밸브(충격완화용)(주철)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA71220	FA712.20000	목긴볼밸브(황동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA72220	FA722.20000	목긴볼밸브(황동)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA73220	FA732.20000	목긴볼밸브(황동)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA74220	FA742.20000	목긴볼밸브(황동)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA75220	FA752.20000	목긴볼밸브(황동)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA76220	FA762.20000	목긴볼밸브(황동)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA82210	FA822.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D20mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA83210	FA832.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D25mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA84210	FA842.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D32mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA85210	FA852.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D40mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA86210	FA862.10000	스트레이나일체형밸브설치(청동제)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA86230	FA862.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D50mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA87230	FA872.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D65mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FA88230	FA882.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D80mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FB81230	FB812.30000	스트레이나일체형밸브설치(주철제)	D100mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FC32000	FC320.00000	밸런싱밸브설치	D20mm	nr(개소)
FC33000	FC330.00000	밸런싱밸브설치	D25mm	nr(개소)
FC34000	FC340.00000	밸런싱밸브설치	D32mm	nr(개소)
FC35000	FC350.00000	밸런싱밸브설치	D40mm	nr(개소)
FC36000	FC360.00000	밸런싱밸브설치	D50mm	nr(개소)
FE21110	FE211.10000	앵글밸브(청동)	D15mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FE22110	FE221.10000	앵글밸브(청동)	D20mm 5Kg/c㎡	nr(개소)
FE31210	FE312.10000	볼탭(청동)	D15mm 10Kg/c㎡	nr(개소)
FH25101	FH151.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D40mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH26101	FH161.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D50mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH27101	FH171.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D65mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH28101	FH181.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D80mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI21101	FI111.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D100mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI22101	FI121.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D125mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI23101	FI131.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D150mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FI24101	FI141.22000	후렉시블죠인트(벨로즈)	D200mm 10Kg/c㎡ 플렌지용	nr(개소)
FH32102	FH221.01110	익스펜션조인트(단식)	D20mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH33102	FH231.01110	익스펜션조인트(단식)	D25mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH34102	FH241.01110	엑스펜숀죠인트(단식)	D32mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH35102	FH251.01110	익스펜션조인트(단식)	D40mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH43102	FH231.01210	익스펜션조인트(복식)	D25mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH44102	FH241.01210	엑스펜숀죠인트(복식)	D32mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH45102	FH251.01210	엑스펜숀죠인트(복식)	D40mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
FH46102	FH261.01210	엑스펜숀죠인트(복식)	D50mm 10Kg/c㎡ 용접식동관용	nr(개소)
GA41101	GA411.11000	수도미터설치(직독식)	D13mm (단갑건식)	nr(개소)
GA43101	GA431.11000	수도미터설치(직독식)	D25mm (단갑건식)	nr(개소)
GA44101	GA441.12000	수도미터설치(직독식)	D32mm (복갑건식)	nr(개소)
GA41201	GA412.11000	온수미터설치(직독식)	D13mm (단갑건식)	nr(개소)
GA42201	GA422.11000	온수미터설치(직독식)	D20mm (단갑건식)	nr(개소)
II71200	II702.10000	온수분배기(청동)	2구수직 노출형	nr(개소)
II72200	II702.20000	온수분배기(청동)	3구수직 노출형	nr(개소)
II73200	II702.30000	온수분배기(청동)	4구수직 노출형	nr(개소)
II74200	II702.40000	온수분배기(청동)	5구수직 노출형	nr(개소)
II75200	II702.50000	온수분배기(청동)	6구수직 노출형	nr(개소)
II76200	II702.60000	온수분배기(청동)	7구수직 노출형	nr(개소)
II77200	II702.70000	온수분배기(청동)	8구수직 노출형	nr(개소)
	II702.80000	온수분배기(청동)	9구수직 노출형	nr(개소)	07상신규
KC13000	KC130.00000	소화앵글밸브	D40mm	nr(개소)
KC62000	KC620.00000	오토드립	D20mm	nr(개소)
KF01000	KF010.00000	연결송수구(쌍구형)	D100X65X65 노출형	nr(개소)
KF02000	KF020.00000	연결송수구(단구형)	D80xD65 노출형	nr(개소)
KI11100	KI111.00000	스프링클러헤드(폐쇄,상하향형)	D1579℃이하	nr(개소)
KI11200	KI112.00000	스프링클러헤드(폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)
KI11300	KI113.00000	스프링클러헤드(폐쇄,상하향형)	D15mm 121℃~162℃이하	nr(개소)
KI13100	KI131.00000	스프링클러헤드(폐쇄,측벽형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)
KI13200	KI132.00000	스프링클러헤드(폐쇄,측벽형)	D15mm 79~121도	nr(개소)
KI17100	KI171.00000	스프링클러헤드(폐쇄,원형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)
KI17200	KI172.00000	스프링클러헤드(폐쇄,원형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)
KJ40101	KJ401.10000	자동식소화기	LNG용가스렌지 기계식	nr(개소)
KJ40201	KJ402.10000	자동식소화기	LPG용가스렌지 기계식	nr(개소)
KO10001	KO100.11000	완강기+지지대설치	3층용	nr(개소)
KO10002	KO100.21000	완강기+지지대설치	4층용	nr(개소)
KO10003	KO100.31000	완강기+지지대설치	5층용	nr(개소)
KO10004	KO100.41000	완강기+지지대설치	6층용	nr(개소)
KO10005	KO100.51000	완강기+지지대설치	7층용	nr(개소)
KO10006	KO100.61000	완강기+지지대설치	8층용	nr(개소)
KO10007	KO100.71000	완강기+지지대설치	9층용	nr(개소)
KO10008	KO100.81000	완강기+지지대설치	10층용	nr(개소)