공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사

2. 위    치 : 서울특별시 광진구 강변북로 292 (자양취수장)

3. 목    적

본 공사는 원활하고 안정적으로 취수하기 위한 취수구에 대한 이물질 제거 및

상수원 유류차량 전복사고 등 안전사고 대비와 남조류 발생 시 이․취미로 인한

피해를 최소화하기 위해 설치된 조류차단막 및 오일펜스에 대하여 장마철 유실에

대비하기 위해 철거하여, 장마 후 재설치하고 취수구의 이물질을 제거하여 원수

취수 및 취수 및 시민 급수에 만전을 기하기 위함.

4. 공사개요

○ 조류차단막 철거, 설치 : 170m, 오일펜스 철거, 설치 : 220m

○ 취수구 스크린 이물질제거 : 20개소, 수초제거 : 720㎡,

5. 공사기간 : 착공일로부터 180일 이내

6. 예정공정표

구 분	5월	6월	7월	8월	9월	10월	비고
조류차단막, 오일휀스 철거 및 취수구 이물질제거
조류차단막, 오일휀스 설치 및 취수구 이물질제거
사진촬영 및 현장정리