일  반  시  방  서

1. 본 공사는 토목공사 표준시방서, 콘크리트 표준시방서, 항만 및 어항공사 전문시방서 등에 의거 시행한다.

2. 다음 각 항에 해당하는 사항은 감독관의 사전 승인을 득하여야 한다.

1) 공사 시행순서 및 공법

2) 공사표지판 설치 및 가설물의 위치선정

3) 출입금지 구역의 설정

4) 사유재산 및 공익상 영향을 미치는 사항

3. 시방서나 설계도서에 명시되지 않은 사항은 감독관의 지시에 따라 시행하고 표준시방서상의 해석상 차이가 있을 때는 시행청의 해석에 따라야 한다.

4. 도급자는 착공과 동시 감독관 입회하에 시공측량을 실시하여 현장을 재확인하여야 하며 본 설계도서와 차이가 있을 때는 지체 없이 보고하여야 하며 특히 필요하다고 인정되는 부분은 사진촬영하여 제출하여야 한다.

1) 공사시행에 필요한 육․해상의 제반측량은 도급자의 부담으로 시행하며, 측량기록은 감독관에게 제출하여 검사, 검측을 받아야 한다.

2) 본 공사에 기준되는 각종 측량에 종사하는 자는 측지기사 자격증 소지자이어야 한다.

3) 측심, 측위를 포함하는 제반 육․해상 측량용 기기는 성능이 우수한 기기만 사용해야 한다.

5. 본 설계도서에 표시된 치수는 완성된 치수를 말한다.

6. 공사 착수 전에 작업계획 및 예정공정표를 작성 감독관에게 제출 승인을 득한 후 시행한다.

7. 다음 사항에 소요되는 비용은 도급자 부담으로 한다.

1) 본 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 공사 시공 상 필요하다고 인정하는 사항

2) 공사 시공 중 지장을 초래하는 장애물 철거 및 발생품의 운반정리

3) 공사 시공 상 필요한 각종 표지판 제작 설치

4) 기타 감독관이 필요하다고 인정하는 사항

8. 공사가 예정공정에 미달되었을 때는 감독관의 지시에 따라 노력동원, 중기 자재등을 증가하여 공사 촉진상의 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.

9. 반입 자재 중 불합격품은 현장에서 반출하고 즉시 대품을 반입하여 재검사를 받은 후 사용하여야 한다.

10. 현장대리인은 현장에 상주하여 공사 시행상의 제반문제를 감독관과 협의하여야 한다.

11. 화학류 및 기타 위험물 취급은 당해 취급 규칙에 따라 보관설비를 완비하고 교통 및 기타에 지장이 없도록 관계법규에 따라야 한다.

12. 도급자가 시행청장에게 제출하고자하는 모든 서류는 필히 감독관을 경유하여야 한다.

13. 공사가 준공되었을 때 도급자는 현장 정리 후 준공검사에 대비하여야 한다.

14. 도급자는 착수 전 전경, 시공현황 광경 및 준공사진(3 x 4)을 명료하게 파악할 수 있는 위치에서 촬영하여 원판 동봉한 사진첩 1부를 준공과 동시에 제출하여야 한다.

15. 안전관리

1) 도급자가 시행하는 발파작업 및 중장비 사용 등으로 인한 인명재산의 피해는 도급자 부담으로 하여야 한다.

2) 작업중의 해상장비의 안전관리를 위하여 기상예보에 항상 유의하여야 한다.

3) 공사현장과 석산에 종사하는 인원은 안전모를 착용하도록 하여야 한다.

4) 깬돌의 운반자동차는 적개함의 덮개를 사용하며 낙반사고가 없도록 하여야 한다.