일 반 시 방 서

2020. 3.

	한국수산자원공단 제주본부

일  반  시  방  서

1. 총칙

1-1 목적

본 사업은 제주바다숲 조성관리사업 일환으로 갯녹음해역에 해조류 부착기질 확대를 위함

1-2. 적용범위

가. 본 시방서에 규정이 없거나 규정의 해석상 이견이 있을 때는 발주자의 해석 및 지시에 따른다.

나. 본 사업과 관련된 정부의 제 규정 및 설계도서상에 기술된 각종 규정이나 지시도 본 시방서의 일부로 한다.

다. 사업개요

구 분	내 역
사업명	2020년 제주바다숲 신규조성해역 서부권 할망바당 조성
품명/규격/수량	자연석 / 0.5~1㎥급 / 2400㎥/2개소 ·하귀2/1단지 : 600㎥, 2단지 : 600㎥ ·귀덕2/1단지 : 600㎥, 2단지 : 600㎥ ※단지별 시설 물량 해역현황에 따라 감독관 협의 후 변경 가능
사업기간	계약일로부터 120일간
시설위치	제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리(가문동/1, 2단지) 한림읍 귀덕2리(1, 2단지) ※해역도(붙임 2.) 참조
하자담보기간	시설완료 후 2년간
사업내용	자연석 시설, 시설 전․후 잠수조사(수중촬영)

라. 설계적용 기준

구 분	적용 기준
노임단가	대한건설협회에서 공표한 시중노임단가(2020년도 상반기)
환율	외국환 거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율
자재단가	조달청 가격정보지, 물가정보지, 견적서 등

1-3. 적용순서

가. 본 시방서 내용의 하자 및 이견에 의한 경우 다음과 같은 순서로 해석과 적용을 한다.

1) 계약서 및 설계도서

2) 정부 계약 관계법

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

나) 예산회계법령

3) 기타 관계법

가) 건설산업기본법

나) 건설기술진흥법

다) 산업안전보건법

라) 근로기준법

마) 기타 시설사업 관계법

라) 당해연도 표준품셈

나. 특별시방서는 일반시방서에 우선한다.

1-4. 용어의 정의

가. “발주자”라 함은 해당사업을 계약상대자에게 도급하는 자를 말한다. 다만 수급인으로서 도급받은 사업을 하도급하는 자를 제외한다.

나. “계약상대자”라 함은 발주자로부터 해당사업을 도급받은 자를 말하며, 하도급 관계에 있어서 하도급하는 자를 포함한다.

다. “감독자”라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

1) 발주자가 지정한 감독관과 부감독관 및 감독보조원을 말한다. 감독관이라 함은 감독책임기술자로서 당해 사업의 사업관리·기술관리 등을 감독하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 감독관의 대리 또는 감독관의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2) 건설기술진흥법의 규정에 의한 책임감리를 시행할 경우에는, 그 법에 의한 감리원을 말한다.

라. “설계도서”라 함은 설계도면, 시방서, 현장설명서 및 질의응답서 등을 말한다.

마. “지시”라 함은 발주자 측에서 발의하여 감독자가 계약상대자에 대하여 본 사업의 소관업무에 관한 방침·기준·계획 등을 알려주고 이를 실시하게 하는 것을 말한다.

바. “승인”이라 함은 계약상대자 측에서 발의한 사항을 감독자가 서면으로 동의하는 것을 말한다.

사. “입회”라 함은 감독자 또는 그가 지정한 대리인이 현장에 임석하여 진행 상황을 확인하는 것을 말한다.

1-5. 감독자의 업무

가. 감독자는 국가계약법 제13조, 제14조와 건설기술진흥법 제39조, 제49조 등에 정하는 바에 따라 감독업무를 수행한다.

나. 수급자에 대한 감독자의 지시, 승인 및 협의 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임으로 간주한다. 이 경우 감독자의 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.

1-6. 수급자의 책무

가. 계약상대자는 계약서·설계도서 등에 의하여 성실히 제작·설치하되 감독자의 검사, 지시, 승인 또는 협의 결과에 따라 시행하여야 한다.

나. 계약상대자는 품질에 책임을 진다.

다. 계약상대자는 감리자가 있는 경우 관계법령의 규정에 의한 감리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

라. 계약상대자는 매주 일간 및 주간 단위로 작업현황을 정리하여 감독자에게 보고한다.

1-7. 설계의 변경

가. 발주자는 계약금액이나 계약기간의 조정을 포함하지 않는 사소한 변경을 지시할 수 있다.

나. 발주자는 다음과 같은 사항이 발생 시 설계를 변경할 수 있다.     1) 현장여건 및 운반사정에 따라 골재원, 사토장이 변경될

2) 지급자재의 주요품목 및 수량이 변경될 때

3) 설계상의 착오가 발생될 경우

4) 설치사업현장의 여건변동 및 수량의 증감이 발생될 때

5) 지형, 지물 및 민원에 의하여 공법이 변경될 경우

6) 감독자 및 발주자의 지시에 의할 때

7) 물가변동으로 인한 계약금액의 조정사유가 발생될 경우

8) 천재지변 등 불가항력적인 사항이 발생될 경우

9) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

1-8. 공법 등의 결정

가. 설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고 가설·공법 등 시설사업을 완성함에 필요한 수단·방법에 대하여는 계약상대자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 감독자와 협의하여 결정한다.

나. 건설기술진흥법에 의하여 신기술로 지정된 공법으로서 본 사업에 적합한 것이 있을 경우에는 감독자와 계약상대자가 협의하여 이를 사용할 수 있다.

1-9. 사전조사 및 검토

계약상대자는 사전에 설계도서 등과 현장 사정 등에 대하여 면밀히 조사·검토하여 이를 숙지하고 계획에 반영하여야 한다. 이 경우 이의가 있는 경우에는 이를 신속히 감독자에 보고하고, 다음 “9”에 따라 처리한다.

1-10. 이 의

계약상대자는 다음과 같은 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독자에게 보고하고 그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다. 다만, 사업의 성질상 당연히 진행하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다고 할지라도, 발주자와 설계자가 협의된 경우에는 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다. 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 제시한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

1-11. 관련법규의 준수

계약상대자는 본 사업과 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기타 기준 등을 준수하여 사업을 수행하여야 한다.

1-12. 관공청 등에의 수속

본 사업 진행 상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

1-13. 제보고 및 서류양식

가. 계약상대자는 계약서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 감독자가 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

나. 계약상대자가 감독자에게 제출한 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 감독자의 지시에 따라야 한다.

2. 현장관리

2-1. 건설기술자 등의 배치

가. 계약상대자는 사업관리 또는 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하여 감독자에게 보고한다.

나. 건설기술자 배치기준은 특기 사항이 없으면 건설산업기본법에 따른다.

다. 배치된 현장대리인과 건설기술자는 감독자의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 시설사업관리·기타 기술상의 관리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에 감독자는 계약상대자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

2-2. 설계도서 등의 비치

현장에는 해당 시설사업에 관련된 계약문서, 관계법령, 한국산업규격, 중요 가설물의 예정공정표, 시공계획서 및 기타 필요한 도서류 등을 비치하여야 한다.

1) 국토교통부 제정 각종 사업 표준시방서 및 설계기준

2) 건설사업 관련 법령 및 규정

3) 한국산업규격

4) 산업안전보건법

5) 산업안전보건법 시행령

6) 산업안전보건법 시행규칙

7) 산업안전보건기준에 관한 규칙

8) 기타 건설사업의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2-3. 가설시설물

가. 가설울타리·비계 및 발판, 현장사무소·현장창고, 가설설비 등 기타 시설물의 설치는 특기에 의하되, 특기가 없으면 당해 사업을 원만히 시행할 수 있도록 설치하고, 감독자에게 보고한다.

나. 전기동력·조명·난방·냉방·상하수도 등 가설설비의 운용비는 계약상대자 부담으로 한다.

다. 가설시설물은 사용 종료 후 철거하여 원상 복구하되 그 철거 시기는 미리 감독자의 승인을 받는다.

2-4. 각종 발생재 및 지장물 처리

가. 지중 매설물·토사 등 시설사업 중의 발생재의 처리는 특기에 의하되 특기가 없으면 감독자의 지시에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 감독자에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 사업현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

나. 본 사업에 지장이 되는 장해물의 처리는 감독자와 협의한다.

다. 산업폐기물은 관계법규에 따라 적절히 처분한다.

2-5. 표지설치

계약상대자는 각종 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 감독자의 지시에 따른다.

2-6. 사업현장의 출입관리 등

현장에서 일반인 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

2-7. 정리·정비·청소

현장에 있어서는 항상 장 내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈·점검정비·청소 등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.

3. 재료관리

3-1. 일반사항

가. 재료일반

1) 재료는 가설용 재료와 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다. 이때 해당 재료가 신품으로 보기 어려운 경우, 계약상대자는 해당 재료를 전량 신품으로 교환하여야 한다.

2) 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다. 다만 한국산업규격품이 없는 경우에는 감독자의 지시에 따른다.

3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우에는 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 감독자와 협의하여 정한다.

4) 보관관리의 부주의로 자재가 변질, 변형, 오손되었을 때는 계약상대자가 자신의 부담으로 교체하여야 한다.

나. 검사

재료는 모두 감독자의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만 한국산업규격품, 기타 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 것은 검사를 생략할 수 있다.

3-2. 재료의 반입

가. 재료의 반입마다 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 감독자에게 보고한다. 다만 경미한 재료에 대하여는 감독자의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

나. 부적격품은 신속히 현장 외로 반출한다.

다. 감독자는 필요한 경우 현장에서 직접 재료의 반입에 대하여 감독할 수 있다.

4. 사업관리

4-1. 일반

본 사업은 설계도서, 그리고 감독자의 승인을 받은 공정표·시공계획서 등에 따라 시행한다.

4-2. 사업기간

가. 계약상대자는 따로 정한 경우를 제외하고 계약서상에 명기된 기간 내에 본 사업을 착수하여 지체없이 계획대로 추진하여 계약기간 내에 완료하여야 한다.

나. 선행공정완료 직후 후속공정에 착수하면 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는 충분한 사업기간을 고려하여야 한다.

다. 전체사업의 완료 전에 특정부분에 대한 사업의 완료 또는 시공순서 변경에 대하여 감독자의 요구가 있을 때에는 계약상대자는 품질에 나쁜 영향이 없는 한 이를 반영하여야 한다.

라. 사업기간의 부득이한 연장이 예상될 때는 적법한 연장사유와 함께 증빙자료를 최초 사업기간 내에 제출하도록 하며, 제출된 연장 신청에 대한 결정은 감독자가 종합적으로 판단하여 결정한다.

4-3. 수량의 단위 및 계산

수량의 단위 및 계산은 원칙적으로 표준품셈의 수량계산에 따른다.

4-4. 공정표와 그 관리

가. 계약상대자는 설계도서에 따라서 사업전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.

나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 작성하고 감독자의 승인을 받는다.

다. 계약 이외의 사업과의 관련사항이 있는 경우에는 감독자의 지시를 받아 조정한다.

4-5. 시설 계획 수립

가. 계약상대자는 시설 계획을 수립하고 아래 사항에 관하여 감독자와 사전 협의를 하여야 한다.

1) 작업 시행 순서 및 방법

2) 작업에 관련된 제반사항

3) 주요 자재의 구입 및 반입 계획

4) 사업 표시판 및 기타 시설의 안전 및 관리에 대한 표시판의 설치

5) 시방서 등의 설계서에 명시되지 않은 사업에 있어 시공 상 필요로 하는 설계 등

나. 계약상대자는 아래 사항의 안전관리와 관련된 계획을 수립하여야 한다.

1) 사업 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 관한 교육 및 기술의 습득에 관한 계획

2) 안전 관리의 교육, 장비, 시설에 관한 정기적인 교육의 수립

3) 안전관리와 관련된 현장대리인의 의무와 책임에 관한 사항

4) 현장 작업장의 환경 및 작업 인원들의 건강에 관한 사항

5) 해상 작업에 관한 계획 및 사고 예방에 관한 사항

6) 안전관련 사고 발생 시 대처방법과 이에 대한 책임에 관한 사항

다. 시설계획서 제출

시공자(계약상대자)는 자연석 시설 전에 발주처에서 제공하는 서식에 따라 시설계획서를 제출하여야한다. 시설 공사에 사용되는 선박(예선, 대선)은 해운법 제24조에 따라 해상화물운송 사업을 등록한 업체의 선박이어야 하며, 해상화물운송사업 등록증, 선박국적증서, 선박검사증서 등을 첨부하여야 한다.

라. 기타

당해 공사에 투입되는 선박(예선, 대선)은 작업 기간 동안 해운법 제41조의3 제1항 제4호에 따라 유류세 보조금을 지급받을 수 없으며, 위반행위 적발 시 동법 시행령 제21조의2, 별표2에 따라 보조급 지급 정지, 등록취소 등 행정처분을 받을 수 있다.

4-6. 제출서류 및 정산

가. 계약상대자는 착공과 관련하여 다음과 같은 서류를 제출하여야 하며 제출 전 발주자에 미리 통지하여야 한다.

1) 착공계

2) 산출내역서

3) 예정공정표(시설계획서4-5항 참조)

4) 현장대리인계, 현장대리인재직증명서, 현장대리인 기술경력 증명서

5) 안전관리계획서(안전관리비 사용계획 포함)

6) 환경관리계획서(환경보전비 사용계획 포함)

7) 품질시험계획서

8) 사업자등록증, 건설업등록증, 법인인감증명서

9) 인력 채용(투입) 현황  ※ [붙임-1] 참조

10) 수업업체 최근 사업재해발생 현황

나. 계약상대자는 준공과 관련하여 다음과 같은 서류를 제출하여야 하며 제출 전 발주자에 미리 통지하여야 한다.

1) 준공계, 준공검사원

2) 공사사진

3) 산업안전보건관리비·환경보전비 사용내역

4) 보증서발급(건설기계대여대금) 사용내역

5) 고용·산재보험료 가입 및 납부 증명원

6) 건강·연금·노인장기요양보험료 가입 및 납부내역

7) 준공내역서

8) CD : 사업과정 사진 자료, 수중 촬영(사진, 동영상) 자료, GPS좌표(WGS84)가 표시된 사진자료

9) 검정성적서

10) 작업일지

11) 기타 발주자의 규정에 따라 요구하는 제반 서류

12) 사전 위험성평가 실시계획* 및 이행 결과(산업안전보건법 제36조)

* 안전보건공단 자료실에 사업장용 위험성평가 지침 해설서 참조

13) 건설공사 산업재해예방지도 결과서(산업안전보건법 제73조 / 1억 이상 120억 미만 공사 해당 / 월2회)

다. 계약상대자가 제출한 서류를 바탕으로 다음과 같이 경비 항목에 대하여 사후정산을 실시한다.

1) 정산항목 : 보험료, 안전․환경관리비, 보증서발급수수료

4-7. 사업의 감독 및 검사

가. 계약상대자는 제작의 착공에서 준공까지의 전 과정 중 감독자가 필요하다고 생각하는 시공과 일시에 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제13조 및 제14조에 의거 그 과정의 감독 및 검사를 성실히 받아야 한다.

나. 사업의 감독 및 검사의 주된 자는 발주자가 지정한 감독자(부감독자)로 하되, 필요한 경우 감독보조원이 그 업무를 수행할 수 있다.

다. 계약상대자는 감독자의 감독 및 검사의 결과로 지적된 사항에 대하여 지체없이 수행하여야 하며, 그 결과를 감독자에게 통보하여야 한다.

라. 계약상대자는 감독자의 지시가 없었거나, 보고되지 않은 행위로 말미암아 일어난 손해 및 설계도서 상의 온전한 수행을 반하는 모든 행위에 대하여 자신의 책임으로 이를 감안 또는 원상 복구한다.

4-8. 입회

가. 채석장(또는 야적장)이 선정되면 계약상대자는 감독자에게 지체없이 문서로 통보하도록 하며, 감독자는 자연석 규격 및 물량, 시험성적서 등에 대해 확인하여야 한다.

나. 자연석 시설과 관련하여 계약상대자는 감독자 및 기타 입회자의 입회 하에 감독자가 지정한 위치에 시설하도록 한다.

다. 감독자 외에도 시설 지역의 관련 어업인 및 지자체 공무원 등이 가급적 입회할 수 있도록 조치(통보, 선박 임차 등)한 후 시설할 수 있도록 한다.

5. 품질관리

5-1. 품질관리의 실시

가. 계약상대자는 시방서의 해당 규정에 부합한 품질을 확보하기 위하여 품질시험계획서에 따라 품질시험을 실시하여야 한다.

나. 감독자가 해당물품의 품질에 의문을 제기할 경우 이에 따른 검사 및 조치에 관한 비용은 계약상대자의 책임으로 한다.

5-2. 품질시험계획서 등

가. 계약상대자는 착수 후 지체없이 품질시험항목, 빈도, 규격치 등을 포함하는 품질시험계획서를 발주자에 제출하고 승인을 받아야 한다.

나. 규격 및 시험방법은 특기가 없으면 건설기술진흥법령의 소정 규정에 따른다.

6. 안전, 보건 및 환경관리

6-1. 안전관리

계약상대자는 산업안전보건법 및 기타 관계법령을 준수하고, 본 사업에 수반하는 각종 재해를 방지하기 위하여 철저한 안전관리를 하여야 한다.

6-2. 안전조치

가. 계약상대자는 사업현장 주변의 건축물·도로·매설물·통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여야 한다.

나. 현장 내의 사고·화재·도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다.

다. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비·방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의한다.

라. 현장에 있어서는 항상 정리·정돈을 하며 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하고 사고 방지에 노력한다.

마. 사업용 전력설비에 대하여는 특히 보안을 철저히 한다.

6-3. 안전표지 및 안전보호구

가. 현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

나. 현장에서는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

6-4. 안전교육

계약상대자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다.

6-5. 안전시공

계약상대자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 본 사업 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설시설과 안전설비의 설치, 시공방법, 장비의 운전 및 현장 정돈에 특별히 주의해야 한다.

6-6. 사고보고 및 응급조치

가. 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는, 즉시 감독자에게 보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

1) 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

2) 사상사고

3) 기타 사업시행에 영향을 미치는 사고

나. 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 전화로 육하원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고를 하여야 한다.

6-7. 환경관리

계약상대자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음·진동규제법 기타 환경관련법령을 준수하여 공해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

6-8. 환경오염방지

가. 계약상대자는 본 사업 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

나. 본 사업을 함으로서 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우, 계약상대자는 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다.

다. 계약상대자는 저수지 등의 물의 오염과 지반오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 하여야 한다.

6-9. 환경보호

계약상대자는 본 사업 중 또는 사업 완료 후에 현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 기하여야 한다.

[붙임-1]

□ 사업명 : OOOOOOOO

□ 사업기간 : 1111.11.11.~1111.11.11.

□ 투입인력

구 분	채용(투입) 인력	투입 기간	환산투입 일수*
정 규 직	○○명	○○개월(○○○일)
비정규직	○○명	○○개월(○○○일)

* 환산투입 일수 : 투입인원별 「실제 투입 일수 × 사업(프로젝트) 참여율」의 평균

※ 4대보험 미가입자는 비정규직으로 집계

상기와 같이 사업명 : OOOOOOOOOOOOO에 채용(투입)한 인력현황을 제출합니다.

2019년    월    일

주    소 :

상    호 :

대표이사 :                   (인)

한국수산자원공단 OO본부장 귀하

붙임 : 인력 상세 투입계획서 및 투입인력 4대 보험 가입 확인서 각 1부.

인력 상세 투입 계획서

(단위 : 일, %)

구분	성명	직위	4대보험 가입내역	실제 투입일수 (A)	사업 참여율(%) (B)	환산투입일수 (C=A×B)	비고
정규직			○	100일	50%	50일
			○
			○
			○
			○
			○
정규직 소계			(합계)인원수	(평균) 실제투입	(평균) 참여율	(평균) 환산투입
비정규직			×
			×
			×
			×
			×
			×
비정규직 소계			(합계)인원수	(평균) 실제투입	(평균) 참여율	(평균) 환산투입

※ 4대보험 미가입자는 비정규직으로 집계

<작성예시>

(단위 : 일, %)

구분	성명	직위	4대보험 가입내역	실제 투입일수 (A)	사업 참여율(%) (B)	환산투입일수 (C=A×B)	비고
정규직	장동건	차장	○	100	20%	20(100일×20%)
	고소영	부장	○	80	20%	16
	송혜교	과장	○	50	100%	50
	송중기	대리	○	50	100%	50
정규직 소계			4 (정규직 수)	70 (정규직 평균)	60% (정규직 평균)	34 (정규직 평균)
비정규직	정해인	사원	×	100	100%	100
	손예진	사원	×	90	100%	90
	전지현	사원	×	80	100%	80
비정규직 소계			3	90	100%	90

[붙임-2] 할망바당 시설위치도

제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀2리
좌표	계약 후 제공

제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕2리
좌표	계약 후 제공