당진항로 내 사각형어초 고르기 작업 과업지시서

2020. 03.

	한국수산자원공단 서해본부 경인사업센터

						목 차

Ⅰ. 과업 개요	1

Ⅱ. 과업 내용	2

Ⅲ. 과업수행 지침	3

Ⅰ. 과업 개요

1. 과업의 목적

○ 1988년 설정된 당진화력 이용 항로의 추가 준설 이후, 기 설치된 사각형어초가 항로 인근에 위치하게 되어 안전사고의 위험이 제기됨. 이에 따라 고르기 작업을 통한 어초단지의 구조적 안정화와 해상안전사고 위험요소 제거에 본 과업의 목적이 있음.

2. 과업의 필요성

○ 사각형어초 고르기 작업을 통한 항로 인근의 운항 안전성 확보

○ 해역 내 잠재적 사고 위협요소 안정화를 통한 안전사고 선제적 방지

3. 과업 기간

○ 본 과업의 수행기간은 계약일로부터 50일로 한다.

※ 단, 천재지변 및 한국수산자원공단 협의에 따라 사업기간을 변경할 수 있다.

4. 과업 수행지역

○ 당진 해역

대상해역	위 도(N)	경 도(E)
사각형어초 고르기 작업	37°05.4207'	126°28.4798'

5. 과업 시행 방법

○ 본 과업지시서에 의하여 용역을 시행한다.

○ 이 과업지시서에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 “발주처”와 “과업수행자”가 협의하여 “발주처”가 결정하며, 기타 세부사항에 대하여는 “발주처"의 감독관의 지시에 따른다.

○ “발주처”는 한국수산자원공단 경인사업센터장이 되고 “과업수행자”는 용역수행자가 된다.

6 과업 수행 자격 요건

○ 건설산업기본법령에 의한 수중공사업(업종코드 : 0022)

※ 단, 해당 업체는 과업지시서에 명시된 과업을 수행하기에 적합한 장비 및 기술 인력을 보유하여야 한다.

○ 잠수 국가기술자격증 소지자(잠수산업기사, 잠수기능사) 및 잠수기능습득자(직업능력개발 훈련시설 교육이수자, 한국산업잠수기술협회 교육이수자)를 보유한 업체

Ⅱ. 과업 내용

1. 인공어초 고르기 작업

○ 사각형 어초 고르기 작업

: 8㎥(2.0m*2.0m*2.0m) / 3.4ton 사각형 어초 25개의 안정화 작업

※ 고르기 작업 대상 어초의 작업시기 및 작업수행 방법 등은 항로 인근 작업이므로 당진 화력과의 사전 협의 하에 수행되어야 하며, 인근 지역민의 건의사항을 반드시 반영하여 민원소지가 없도록 진행 하여야 함.

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 과업수행 기준

○ 본 과업은 대한민국 정부의 제반규정 및 본 과업지시서에 의하여 수행함을 원칙으로 하되, 불합리한 사항이나 이상이 발견될 경우나 과업지시서상의 문구, 용어의 해석과 실시요령에 대하여 발주처와 의견과 달리 할 경우에는 발주처의 해석에 따른다.

○ “과업수행자”는 계약서, 세부시행 사업계획서, 설계서 등에 의하여 성실히 시공하되, 사전 감독관의 검사, 지시, 승인 또는 협의 결과에 따라 시행하여야 한다.

○ “과업수행자”는 품질에 책임을 지고 고르기 작업 시 어초의 손상이 발생할 경우 반드시 수리 후 시설하여야 한다.

○ “과업수행자”는 매주 일간 및 주간 단위로 작업현황을 정리하여 감독관에게 보고한다.

2. 과업 수행자

○ “과업수행자”는 수중공사업 및 한국수산자원공단 자체대가기준 등에 의해 정한 기준에 적법하게 용역을 수행하여야 한다.

○ 설계도서에 지정되어 있는 경우를 제외하고 가설·공법 등 시설사업을 완성함에 필요한 수단·방법에 대하여는 “과업수행자”가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 “발주처"와 협의하여 결정한다.

○ 본 과업의 수행자는 건설기술관리법에 의하여 신기술로 지정된 공법으로서 이 시설사업에 적합한 공법이 있을 경우에는 “발주처"와 “과업수행자”가 협의하여 이를 사용할 수 있다.

○ 발주자는 과업수행자가 그 임무를 수행함에 있어 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 과업수행자의 교체를 수행처에 요구할 수 있다.

3. 용어의 해석

○ 과업지시서의 문구, 용어의 해석과 과업의 범위에 대하여 발주자와 의견을 달리하는 경우에는 발주자의 해석 및 지시에 따른다.

4. 과업의 변경 및 보완에 관한 사항

□ 과업내용의 변경

○ 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 발주처의 승인을 받아, 본 과업의 일부 또는 전부를 변경하여 수행할 수 있다.

○ 본 과업수행 중 과업상의 증감이 발생되는 경우와 기타 발주자가 필요하다고 인정될 때에는 예정가격 작성 시 산출한 근거를 기초로 하여 용역비 및 과업을 변경할 수 있다.

○ 본 과업의 효율적인 수행을 위하여 추진상황, 주요내용 등에 대하여 수시로 협의하고, 과업지시서에 누락된 사항이라도 과업수행에 필요한 사항은 용역감독관과 과업책임자가 수시로 협의하고, 협의된 내용은 계획에 반영하여야 한다.

○ 과업수행자가 과업지시서와 달리 용역을 수행할 경우 중요한 사항은 반드시 용역감독관과 사전 협의하여야 한다.

○ 과업수행자는 용역방향의 조정․검토, 추진일정 등에 대하여 용역감독관의 정당한 지시에 따라야 한다.

□ 과업의 보완

○ 과업책임자는 본 과업 완료 후라도 동 업무와 관련된 사항에 대하여 재검토, 보완 또는 관련 자료의 제출을 요구한 경우에 별도의 추가비용 없이 이에 응하여야 한다.

5. 과업 추진방법

□ 작업계획서 작성

○ 이 과업지시서의 과업범위에 포함되어 있거나, 과업의 목적 달성을 위해서 세부 조사가 필요하다고 판단되거나 또는 감독관이 필요하다고 판단하여 지시할 때에는 과업지시서의 내용에 따라 시행하고 이를 보고서에 정리하여야 한다.

○ 과업수행에 필요한 구체적인 내용을 포함한 작업계획서를 발주처에 제출하여 승인을 얻은 후 시행하여야 한다.

□ 과업 방법

1. 인공어초 고르기

가. 인공어초 고르기

⦁ 시공자는 어초 고르기 작업 전에 위치를 WGS-84좌표계를 이용하여 지정하고 견고한 표지시설을 하고 감독자와 입회자들의 시설 위치 확인을 받은 후 어초 고르기 작업을 실시한다.

⦁ 항로 근처 작업이므로 당진화력의 사전협의 하에 작업이 수행되어야 함

⦁ 인공어초 작업 대상지 좌표를 WGS-84좌표계를 이용하여 작성하여 제출

⦁ 고르기 작업 전 과정(육상 및 수중)을 동영상 및 사진 촬영 후 제출

⦁ 고르기 작업 중 시공자는 작업안전에 최대한의 주의를 기울여야 한다.

⦁ 작업 중 위험요소가 발견되면 누구나 작업 중지 명령을 내릴 수 있다.

□ 착수준비

○ 과업수행자는 계약일로부터 7일 이내에 작업계획서 2부를 제출하여 “발주처"의 승인을 받은 후 착수하여야 한다.

○ “과업수행자”는 작업계획서 제출 전 한국수산자원공단 경인사업센터 업무담당자와 사업참여기술자가 참여하는 실무자 회의를 1회 이상 개최하여야 한다.

○ 작업계획서에는 다음 사항을 구체적으로 기재한다.

- 착수보고서

- 시설사업도급 내역서

- 현장대리인 선임계(이력서, 국가기술자격증 사본 첨부)

- 예정공정표

- 세부시행 사업계획서

- 품질관리 계획서

- 인원 및 주요장비 투입계획서

⦁ 4대 보험 가입증명서(국민, 건강, 고용, 연금)

※ 4대 보험 모두 입찰공고일 기준 업체 소속이어야 함

⦁ 참여연구원의 잠수 국가기술자격증 또는 잠수기능교육 이수 확인서

※ 국가기술자격증(잠수산업기사, 잠수기능사)과 잠수기능 습득자(직업능력개발 훈련시설 교육이수자, 한국산업잠수기술인협회 잠수기능 교육 이수자) 총 4명 이상을 투입하여야 하며,  특수신체검사를 필한 자

⦁ 잠수사에 대한 특수신체검사진단서(서류제출일 기준 1년 이내) 포함

- 기술자 경력 증명서

- 보안각서

- 산업재해 예방 계획서

※ 산업안전보건법 제 64조 도급에 따른 산업재해 예방조치에 의거한 계획서 작성

⦁안전보건교육 계획

⦁합동 안전점검 계획

⦁수급업체의 최근 산업재해발생 현황

- 기타 발주자의 규정에 따라 요구하는 제반 서류

□ 공정보고 및 기간

○ “과업수행자”는 작업현황을 “발주처”의 감독관에게 보고하여야 하고, 본 사업의 제반작업은 “발주처"의 감독자 지시에 따라 수행하여야 하며 과업수행과 관련된 사항은 그날의 상황을 기록한 작업일지를 디지털변환(PDF) 자료로 제출하여야 한다. 작업일지에는 관련 사진이 첨부되어야 함. 또한 특이 사항 발생 시 유선 보고하여 감독자의 지시를 받아야 한다.

○ 이 과업을 수행하기 위한 기간은 계약일로부터 50일로 한다.

○ “과업수행자”는 계약 기간 내에 본 용역을 완료하지 못하거나 과업지시서대로 계약 이행이 이루어지지 아니한 때에는 지체일수 1일에 계약금액의 1,000분의 2.5에 해당하는 현금을 “발주처”에 지체상금으로 납부하여야 한다. 다음 각 호의 경우에는 지체상금을 면제할 수 있다.

- 천재지변 등 불가항력의 경우

- “발주처”의 귀책 사유에 의한 경우

- 보고서 제출 후 과업지시서에 없는 과업임에도 사업목적 달성에 필요하며 “발주처”의 지시에 따라 이를 수정·보완하는 경우(단, 이 경우에는 “발주처가 정한 기한에 한하여 지체일수 산입에서 제외)

- 기타 부득이한 사유라고 “발주처”가 인정한 경우

6. 성과물 제출에 관한 사항

□ 성과물 제출

○ 과업수행자는 준공계(완료계) 제출 시에 다음의 성과물을 제출하여야 하며, 최종성과물은 한국수산자원공단 서해본부 경인사업센터에서 활용 가능한 자료 형식이어야 한다.

- 완료계

- 시설사업비 내역서 및 관련서류 일체

- 작업일지 및 시설과정 사진자료(CD 포함)

- 어초 설치 후 GPS좌표(WGS-84)가 표시된 사진자료

- 투하완료 조서

- 작업공정별 동영상 및 사진 파일자료(CD) 3매

- 사전 위험성평가 실시계획 및 이행 결과(산업안전보건법 제36조)

* 안전보건공단 자료실 사업장용 위험성평가 지침 해설서(KRAS 기법) 참조

- 기타 “발주처”가 규정에 따라 요구하는 제반 서류

○ 모든 결과물은 제출 전 감독관과 사전 세부협의 후 제출한다.

7. 과업성과품의 소유에 관한 사항

○ 본 용역으로 수행된 사업결과에 대한 일체의 지적재산권과 과업 수행과정에서 수집․생산된 각종 자료 등 모든 성과물은 공단 소유로 하고, 준공 시 성과물과 수집한 자료 일체를 정리하여 제출하여야 한다.

○ 단, 용역과정에서 발생한 시제품 및 시설물은 준공 후 “과업수행자”의 소유로 하되 공익적 목적으로 사용되어야 한다.

8. 현장관리

□ 건설기술자 등의 배치

○ “과업수행자”는 사업관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하되 기술자격을 증명하는 자료를 제출하여 “발주처”의 승인을 받는다.

○ 건설기술자 배치기준은 건설산업기본법에 따른다.

○ 배치된 현장대리인과 건설기술자는 감독관의 승인 없이 현장을 이탈하지 못하며, 시설사업관리·기타 기술상의 관리에 부적당하다고 인정될 경우에 감독관는 “과업수행자”에게 그 교체를 요구할 수 있다.

□ 설계도서 등의 비치

○ 현장에는 해당 시설사업에 관련된 계약문서, 관계법령, 한국산업규격, 중요 가설물의 예정공정표, 시공계획서, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 비치하여야 한다.

□ 각종 발생재 및 지장물 처리

○ 소음, 진동, 먼지 등으로 인한 환경오염 및 민원이 없어야 하며, 이와 관련된 민원에 관하여 “과업수행자”가 책임을 부담한다.

○ 주변의 경관을 심하게 해치거나 환경오염을 야기 시키는 행위를 금하며, 시설사업 완료 후 해당 지역을 원 상태로 복구하여야 한다.

○ 지중 매설물·토사 등 시설사업 중의 발생재의 처리는 특기에 의하되 특기가 없으면 감독관의 지시에 따라 정리하고, 내용명세서를 첨부하여 감독관에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 시설사업 현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

○ 시공 상 지장이 되는 장해물의 처리는 감독관과 협의한다.

□ 표지설치

○ 시공자는 각종 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 감독관의 지시에 따른다.

□ 시설사업 현장의 출입관리 등

○ 현장에 대한 일반인 및 근로자의 출입, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

9. 과업수행 중 과실 책임에 관한 사항

○ 용역감독관과 협의를 거친 사항이라도 명백한 설계상의 잘못이 발생할 경우, 과업책임자는 추가 용역비의 청구 없이 과업수행자의 책임 하에 보완하여야 한다.

10. 보안유지에 관한 사항

□ 일반사항

○ 보안사항이 발생할 경우 국가보안 관리지침 등에 따라 보안관리를 철저히 해야 하며 이를 어길 시 “과업수행자”는 제반법률에 따라 불이익을 감수하여야 한다.

○ 본 과업 수행 시 안전관리에 각별히 유의하여야 하며, 안전사고에 대하여는 과업수행자 비용으로 보험가입 등 만일의 사태에 대비하여야 한다.

□ 보안각서 제출

○ 본 과업의 사업책임자 및 사업참여자에 대하여 보안업무시행세칙에 의한 보안각서를 발주기관에 제출하여야 한다.

□ 관리적 보안

○ 보안사항의 누설과 관련 자료의 도난, 분실, 기타 손괴 등을 방지하고 제반 보안사항의 조치를 강구 또는 감독하기 위한 보안책임자를 지정하여야 한다.

- 장비운영 책임자 및 담당자를 정해 조사장비를 철저히 관리하도록 하고, 장비의 망실 및 유실에 대한 대책 방안을 수립

- 자료보안 책임자 및 담당자를 정해 보안업무를 관리하도록 하고, 자료처리 요원에 대한 주기적인 보안교육 실시

⋅시설 및 자료처리정보시스템의 정보 보호 활동 정책을 수립함

⋅인력의 이직 등 보안 및 기밀에 관련된 사항이 발생할 경우를 대비하여 보안관리 지침을 제정하고 엄격한 정보보호기준을 적용

- 불의의 사고로 인하여 시스템이나 파일이 피해를 입더라도 최근에 백업한 시점의 내용으로 복구할 수 있는 백업정책 수립 및 실행

- 관련 문서 및 시스템에 대한 환경상의 위협을 최소화 할 수 있도록 배치하고, 비인가자의 침해를 방지 할 수 있도록 보안통제 대책을 수립

○ 사업 성과물은 발주기관과 협의하여 필요할 경우 내용의 중요도에 따라 비밀 또는 대외비로 분류 관리하여야 한다.

○ 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 인쇄하고자 할 경우에는 발주기관 입회하에 정부비밀 취급인가 업체를 이용하고, 성과물에는 발간 근거 명기(업체명, 인가근거, 참여자, 발간일자) 및 원지, 폐지, 잉여분 회수 등 소각을 철저히 하여야 한다.

○ 사업 참여자가 교체될 경우에는 인계인수를 철저히 하고 발주기관의 확인을 받아야 한다.

□ 안전 및 보안관리

○ 계약상대자는 과업을 수행하는 과정 또는 작업선이 과업수행 해역을 항행할 경우 등 사업수행 기간 동안 사고가 일어나지 않도록 제반 안전 규정을 준수하여야 하며, 항로나 접안구역에서 시설물 파손, 해양오염 등으로 타인에게 피해가 가지 않도록 유의하여야 한다.

○ 본 과업을 수행하는 도중 발생하는 안전사고, 오염, 시설물 파손, 장비 망실 등의 모든 사고의 책임은 계약상대자에게 있으며, 계약상대자의 부담으로 복구 및 변상 조치를 하여야 한다.

○ 작업선박의 사고 또는 고장이 났을 경우 또한 상기 조항에 따른 조치를 하여야 한다.

○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙 제5장 이상기압에 의한 건강장해의 예방(제522조∼제557조)」에 따른 잠수작업관련 사항을  준수하여야 한다.

○ 과업수행자는 잠수운영계획서를 필히 작성하여 감독관에게 확인받고, 잠수 운용 계획서에 명시된 필수장비를 개인별로 지참하여 안전을 준수하고 사업진행 한다.

○ 자료조사 및 처리 시스템을 운영하기 위하여 물리적 보안대책, 관리적 보안대책, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안관리에 대한 운영규정을 마련하여 대비하여야 한다.

- 보관함 구분 및 정․부책임자 지정

- 회의자료 등의 제한발행 및 회수 파기

- 보안업무 일지 작성

- 작업장소 구분 및 출입자 통제 조치

○ 최종 성과물의 보안관리

- 보안 관리자를 지정하고, 디스크, USB(CD, DVD), 출력물은 별도 관리하여야 한다.

- 납품성과물의 추가발행 금지

- 불량․파지 등의 소각 및 파기 대책 강구

- 사업 성과물 일체의 소유권은 발주기관에 있으며, 사업수행과 관련된 문서, 자료 등은 과업 이외의 기타 목적을 위하여 사용될 수 없고, 발주기관의 서면 동의 없이 타인에게 제공하거나 대여할 수 없다.

○ 사업자는 이 사업과 관련하여 취득한 사항을 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 발주기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다. 이의 위반으로 인한 보안사고 발생 시는 모든 민․형사상의 책임은 사업자가 진다.

○ 과업수행자는 본 과업 수행과정에서 수집․생산된 기록 및 자료를 발주처의 승인 없이 제3자에게 제공 또는 공표할 수 없다.

11. 위반행위에 대한 조치

○ 다음과 같은 행위가 발생하였을 경우에는 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

- 발주자의 제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 아니한 경우

- 계약기간 내에 동 과업을 완료할 능력이 없거나, 현저하게 공정이 미달한 경우

- 용역의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 경우

12. 기 타

○ 과업지시서에 명확하게 제시되지 아니한 사항에 대해서는 용역감독관과 협의하여 결정하되, 감독관의 해석 및 판단에 따른다.

○ 한국수산자원공단 서해지장이 본 과업을 수행함에 있어 관계법령에 의거하여 관계기관과 협의가 필요할 때에는 과업수행자는 필요한 제반자료를 작성하여 지원하여야 한다.

○ 완료계 제출 후에도 한국수산자원공단에서 필요하다고 지원을 요구하는 경우에는 큰 부담이 없을 경우에 이에 응하여야 한다.

○ 용역감독관은 과업의 진행상황 등을 확인하기 위하여 과업책임자의 협조를 받아 현지점검․자료수집 등을 할 수 있다.

○ 본 용역 수행 중 용역기관의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해 발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 용역업자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상 의무를 진다. 또한 안전사고예방을 위한 수칙을 절대적으로 준수하여 안전사고 예방에 만전을 기한다. 만일의 경우 안전사고 발생 시 갑에게 책을 묻지 않는다.

○ 이 과업지시서에 기입되지 않은 사항에 대해서는 “발주처”와 “과업수행자”가 협의하여 “발주처"가 결정하며, 기타 세부사항에 대하여는 “발주처”의 감독관의 지시에 따른다.

○ 과업수행자는 민원이 발생하지 않도록 사전에 어촌계, 해당 해양경찰서(파출소)에 신고 및 협조를 구하고 실시한다.

○ 본 용역에 사용되는 기기(기구)는 사용 전에 감독관의 승인을 얻어 사용한다.

2020년 3월

보  안  각  서

본인은      년   월   일  귀 공단과 계약 체결한 용역을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 용역을 시행함에 있어 계약서 및 과업지시서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임을 물론 용역과업 수행 전에 용역참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 용역 시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌 받음은 물론 회사에 대한 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

▣ 서약자

직책(구분)	성 명	주 소	생년월일	서명

년    월    일

주  소:

상  호:

대표자:                                     (인)

한국수산자원공단 서해본부 경인사업센터 분임재무관 귀하

인력 채용(투입) 현황

□ 사 업 명 :

□ 사업기간 :

□ 투입인력

	채용(투입) 인력	채용(투입) 기간
정 규 직	○○명	○○개월(○○○일)
비정규직	○○명	○○개월(○○○일)

상기와 같이 사업명 :                   에 채용(투입)한 인력 현황을 제출합니다.

2020년    월    일

주  소 :

상  호 :

대표이사:                   (인)

한국수산자원공단 서해본부 경인사업센터 분임재무관 귀하

(단위 : 일, %)

구분	성명	직위	4대보험 가입내역	실제 투입일수 (A)	사업 참여율(%) (B)	환산투입일수 (C=A×B)	비고
정규직			○	100일	50%	50일
			○
			○
			○
			○
			○
정규직 소계			(합계)인원수	(평균) 실제투입	(평균) 참여율	(평균) 환산투입
비정규직			×
			×
			×
			×
			×
			×
비정규직 소계			(합계)인원수	(평균) 실제투입	(평균) 참여율	(평균) 환산투입

※ 4대보험 미가입자는 비정규직으로 집계

<작성예시>

(단위 : 일, %)

구분	성명	직위	4대보험 가입내역	실제 투입일수 (A)	사업 참여율(%) (B)	환산투입일수 (C=A×B)	비고
정규직	장동건	차장	○	100	20%	20(100일×20%)
	고소영	부장	○	80	20%	16
	송혜교	과장	○	50	100%	50
	송중기	대리	○	50	100%	50
정규직 소계			4 (정규직 수)	70 (정규직 평균)	60% (정규직 평균)	34 (정규직 평균)
비정규직	정해인	사원	×	100	100%	100
	손예진	사원	×	90	100%	90
	전지현	사원	×	80	100%	80
비정규직 소계			3	90	100%	90

[붙임 4]

잠수 운용 계획서
일 시		잠수투입 횟수		회중 회
장 소		정 점 명
최대수심	m	잠수사 인원수		명
작업반경	m내외	인/일 잠수횟수		회
출항구역		출항시각		:	선 명
					선 주
					연락처
과학잠수	yes □ no □	잠수방식		표면공급 □ 공기통 □
선박사용	yes □ no □	잠수형식		무 감 압 □ 감 압 □
	성 명	자격보유구분				서 명
현장 책임자		잠수산업기사/잠수기능사 /잠수작업습득교육이수자	기사□ 기능사□ 교육□
잠수사1			기사□ 기능사□ 교육□
잠수사2			기사□ 기능사□ 교육□
잠수사3			기사□ 기능사□ 교육□
잠수사4			기사□ 기능사□ 교육□
보조잠수사			기사□ 기능사□ 교육□
감 시 인			기사□ 기능사□ 교육□

Ⅰ. 잠수작업자 숙본부항
구 분	항 목	내 용	점검유무	비 고
1	잠수목적		yes □ no □
2	잠수제한시간		yes □ no □
3	과업내용		yes □ no □
4	버디와의 간격		yes □ no □
5	작업기술 및 기구		yes □ no □
6	잠수형태		yes □ no □
7	작업장소의 구조		yes □ no □
8	수중신호체계		yes □ no □
9	해상상태		yes □ no □
10	예상위험요소		yes □ no □
11	버디이격 시 행동		yes □ no □
[점검자 : 일 시 : 서 명 : ]

Ⅱ. 장비안전 점검사항
가. 필수장비
	항 목			수 량	점검유무			비 고
					1차	2차	3차
	압축공기통 (80cuft, 밸브, 오링, 외관)				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	압축공기통 정기검사				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	호흡기(1/2단계)				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	부력조절기				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	잔압게이지				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	마스크				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	칼				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	오리발				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	다이빙컴퓨터				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	웨이트벨트				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
나. 선택장비
	잠수복				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	호루라기(얼렛)				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	공구/공구가방				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	채집망				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	스노클				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	나침판				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	SMB/스풀(릴)				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
	수중메모판				yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □
다. 조사장비
		수중비디오	기종:		yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □	수량:
		수중카메라	기종:		yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □	수량:
Ⅲ. 장비안전 점검사항
압축공기통		밸브, 오링, 외관			yes □ no □	yes □ no □	yes □ no □	정기검사유무

Ⅳ. 잠수작업자 작업 전 안전점검 사항          양 호 : 모든 사항이 완벽하고 결함이 없음

점 검 : 문제발생이 우려되나, 점검 및 조치 후 수행 가능

나 쁨 : 사업수행에 장애 발생 및 수행이 어려움.

1차

2차

3차

비 고

1

육체적건강상태

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

2

장비착용상태

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

3

버디설정

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

4

잔압확인

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

5

컴퓨터,수심계

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

6

BCD,칼,납벨트

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

7

실린더밸브개방

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

양호□ 점검□ 나쁨□

8

보조잠수사및감시인

배치□      미배치□

배치□      미배치□

배치□      미배치□

9

잠수작업자전일잠수

횟수

총잠수시간

최대잠수수심

수면휴식시간

잠수사 성명

잠수사 서명

기타 및 점검(조치)사항 :

음주자의 경우 당해 작업에서 제외 [음주근로자의 확인 서명 기입]

과거 잠수관련 병력자(감압병 등)는 사업에 참여할 수 없으므로, 작업에서 제외

[산업안전보건법 시행규칙 제117조(질병자등의 취업제한)에 의거]

점검자		1차	2차	3차
	성명
	서명

Ⅴ. 잠수작업결과
구 분	잠수시간	잠수시간	수면휴식시간	서 명	비 고
잠수작업자1	: ~ :	분	분		회중 회
	: ~ :	분	분
	: ~ :	분	분
잠수작업자2	: ~ :	분	분		회중 회
	: ~ :	분	분
	: ~ :	분	분
잠수작업자3	: ~ :	분	분		회중 회
	: ~ :	분	분
	: ~ :	분	분
잠수작업자4	: ~ :	분	분		회중 회
	: ~ :	분	분
	: ~ :	분	분
감시인	: ~ :	분	분		회중 회
	: ~ :	분	분
	: ~ :	분	분

※ ″잠수시간″이라 함은 잠수작업자가 잠수를 시작한때부터 부상을 시작하는 때까지의 시간을 말한다.

- 고용노동부 고시 제2011-36호 / 고기압 작업에 관한 기준, 제2조(정의)에 의거

위 모든 사항에 대하여 점검 및 확인 완료 하였으며,

문제 발생 시 모든 책임은 작업근로자 및 아래 점검·확인자에게 있음을 확인합니다.

■ 잠수팀 책임자

1. 성  명 :                                                                     (인)

2. 주  소 :

3. 연락처 :

■ 사업자(또는 용역수행자 대표)

1. 성  명 :                                                                     (인)

2. 주  소 :

3. 연락처 :

한국수산자원공단 귀하

[ 유 의 사 항 ]

가. 본 잠수운용 계획서는 잠수작업자 및 현장 투입근로자의 안전을 최우선으로 하며,  작성시 아래사항에

대하여 절대 준수하여야 한다.

나. 본 잠수운용 계획서는 매회 잠수시 작성하여야 하며, 작업완료시 감독관 및 감독기관 에 제출하여야 한다.

다. 잠수근로자의 안전을 최우선시 하여야 하며, 감독관(현장대리인)의 점검결과에 따라 작업 투입유무를

결정할 수 있으며, 감독관(현장대리인)의 지시를 절대 준수하여야 한다.

라. 본 점검사항에 대한 오기 및 부정하게 작성되었을 경우, 모든 책임은 작성자  및 현장 대리인에게 있으므

로, 각 항목에 대하여 빠짐없이 정확하게 작성되어야 한다.

마. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 질병이 있는 근로자는 작업에 참여하여서는 아니 된다.

① 감압증이나 그 밖에 고기압에 의한 장해 또는 그 후유증

② 결핵, 급성상기도감염, 진폐, 폐기종, 그 밖의 호흡기계의 질병

③ 빈혈증, 심장판막증, 관상동백경화증, 고혈압증, 그 밖의 혈액 또는 순환기계 질병

④ 정신신경증, 알코올중독, 신경통, 그 밖의 정신신경계의 질병

⑤ 메니에르씨병, 중이염, 그 밖의 이관협착을 수반하는 귀 질환

⑥ 관절염, 류마티스, 그 밖의 운동기계의 질병

⑦ 천식, 비만증, 바세도우씨병, 그 밖의 알레르기성·내분비계·물질대사 또는 영양장애등과 관련된 질병