공 사 설 명 서

□ 공사명 : 2020년 조류차단막, 오일휀스 철거 및 설치공사

□ 공사개요

○ 조류차단막 철거․설치 공사 : L=325m(#1,2취수장 통합)

○ 오일휀스 철거․설치 공사   : L=360m(#1,2취수장 통합)

○ 스크린 이물질 제거 : 16개소

□ 공사목적

○ 기 설치된 조류차단막 및 오일 휀스를 장마철 유실을 대비하여 7월중 철거하고, 10중 재설치하여 갈수기 조류로 인한 정수처리 피해를 최소화 하는데 목적이 있음.

□ 공사기간 : 착공일로부터 2020.11.15일까지

□ 하자기간 :  준공검사일로부터 1년

□ 예정 공정표

기간(일) 공종	10일	20일	30일	우기	10일	20일	30일	10일	20일	비고
육상 및 수중조사
자재 계획 및 준비										철거
조류차단막 및 오일휀스 철거
육상 및 수중조사
자재 계획 및 준비										설치
조류차단막 및 오일휀스 설치
준공 및 검수